[별표 4]

이정표지 안내지명 및 거리 (제5조제1항 관련)

1. 일반사항

이정표지에서의 안내지명은 당해 도로의 방향표지에서 사용하는 안내지명과 일치되도록 하며, 3지명 이정표지를 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원거리 안내지명의 이격거리가 너무 멀거나 중요지가 없을 경우 2지명 이정표지로 설치할 수 있다.

2. 표기방법

가. 이정표지에 표기되는 거리(도로의 선형에 따름)는 도시를 안내할 때에는 당해 도시의 도로원표까지의 최적거리를, 시설물명을 안내할 때는 당해 시설물까지의 거리를, 고속국도에서는 IC까지의 거리를 기준으로 한다.

나. 3지명 이정표지의 상단과 중단은 원․근거리의 중요지를 각각 표기하고 하단은 가장 가까이 위치한 주요지(경우에 따라서는 중요지)를 표기한다.

다. 2지명 이정표지의 상단은 중요지를 표기하고 하단은 가장 가까이 위치한 주요지(경우에 따라서는 중요지)를 표기한다.

라. 대다수 교통량의 목적지가 이정표지에 표기되지 않을 경우에는 별도로 1지명이정표지(표지번호 402-1)를 적절한 위치에 설치할 수 있다.

마. 이정거리가 소숫점이하일 때는 소숫점이 없는 정수로 표기될 수 있도록 그 설치위치를 적절히 조정하여야 한다.

< 이정표지 설치체계 >