[별표 4]

종합유선방송 구내전송선로설비의 기술적 조건(제24조제2항 관련)

1. 증폭기의 특성

구 분		단 위	기 준 값	비 고
하향특성	주파수대역	㎒	54～864
	대역내 이득편차	㏈이내	±1.25
	정격출력레벨	㏈㎶이상	105
	최대이득	㏈이상	20/25/30/35/40	상한주파수 기준
	이득조정범위	㏈이상	10
	경사조정범위	㏈이상	10
	3차 상호변조(CTB)	㏈이하	-55	정격출력 기준, 750㎒기준(110개 채널 평탄)
	2차 상호변조(CSO)	㏈이하	-55	정격출력 기준, 750㎒기준(110개 채널 평탄)
	혼변조	㏈이하	-55	정격출력 기준, 750㎒기준(110개 채널 평탄)
	잡음지수	㏈이하	10
	험변조	㏈이하	-63
	반사손실	㏈이상	14
상향특성	주파수대역	㎒	5.75～41.75
	대역내이득편차	㏈이내	±0.75
	정격출력레벨	㏈㎶이상	97
	최대이득	㏈이상	20	상한주파수 기준
	이득조정범위	㏈이상	10
	경사조정범위	㏈이상	4
	상호변조	㏈이하	-63	정격출력 기준
	혼변조	㏈이하	-63	정격출력 기준
	잡음지수	㏈이하	10
	험변조	㏈이하	-63
	반사손실	㏈이상	15
전원	전송망전원 사용 시	V	AC 60～90
	상용전원 사용 시	V	AC 110/220±10%

※ 하향특성 중 최대이득은 증폭기에 전달되는 전계의 세기에 따라 그 이득을 달리 할 수 있다.

2. 분기기의 특성

구 분		단 위	기 준 값										비 고
주파수 대역		㎒	5.75 ～ 864
분기손실		㏈	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35
삽입 손실	1분기	㏈이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	2분기	㏈이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	4분기	㏈이하	-	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
	8분기	㏈이하	-	-	4.8	3.2	2.0	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2
역결합손실	1분기	㏈이상	22	24	27	28	31	34	36	38	40	-
	2분기	㏈이상	22	24	26	28	31	34	35	37	40	-
	4분기	㏈이상	-	22	25	27	30	33	33	35	38	41
	8분기	㏈이상	-	-	23	26	27	30	33	36	37	38
분기손실오차		㏈이하	±1.5										공칭손실
단자간결합손실		㏈이상	20
반사손실		㏈이상	15
주파수응답		㏈이내	±0.75										분기손실오차범위내
험변조		㏈이하	-65										전류통과형에 한하여 적용
전류통과용량		A이상	3										전류통과형에 한하여 적용

3. 분배기의 특성

구 분	단위	기 준 값								비 고
주파수 대역	㎒	5.75 ～ 864
분배수		2	3		4	5/6	8	12	16
			균등	불균등
분배손실	㏈이하	4.6	7.8	4.6/8.2	8.2	11.0	13.0	16.0	17.0
단자간결합손실	㏈이상	20
반사손실	㏈이상	15
주파수응답	㏈이내	±0.75
험변조	㏈이하	-65								전류통과형에 한하여 적용
전류통과용량	A이상	3								전류통과형에 한하여 적용

4. 직렬단자의 특성

가. 중간형 및 중간분기형

구 분		단 위	기 준 값									비 고
주파수 대역		㎒	5.75 ～ 864
분기손실		㏈	8	11	14	17	20	23	26	29	32
삽입 손실	중간형 (직렬형)	㏈이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
	중간분기형 (병렬형)	㏈이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
역결합손실	중간형 (직렬형)	㏈이상	23	25	29	30	33	35	38	40	42
	중간분기형 (병렬형)	㏈이상	22	23	27	30	33	33	35	38	41
분기손실오차		㏈이하	±1.5									공칭손실
단자간결합손실		㏈이상	20									중간분기형에만 적용(TV단자와 분기단자 사이)
반사손실		㏈이상	15
주파수 응답		㏈이내	±0.75

나. 종단형

구 분	단 위	기 준 값									비 고
주파수 대역	㎒	5.75 ～ 864
삽 입 손 실	㏈	1	3	5	8	11	14	17	20	23
삽입손실오차	㏈이하	±1.5									공칭손실
반 사 손 실	㏈이상	15
주파수 응답	㏈이내	±0.75

비고 : 삽입손실 1㏈, 3㏈, 5㏈는 정합형으로 사용

5. 동축케이블 특성

구 분		단 위	기 준 값								비 고
주파수 대역		㎒	5.75 ～ 864
정재파비		이하	1.2
절연저항		MΩ/㎞이상	1,000
임피던스		Ω	75								공칭
내전압		V	AC 1,000								내․외부도체간/분
정전용량		㎊	52±3
누설전파	54㎒이하	㎶/m이하	15								30m기준
	54～216㎒	㎶/m이하	20								3m기준
	216㎒이상	㎶/m이하	15								30m기준
감 쇄 량		㎒	10	50	150	250	350	450	750	864 이상
		㏈/㎞ (최대치)	5.1	9.1	12.1	22.0	28.6	34.6	47.0	52	17C
			7.8	17.6	31.9	41.8	50.0	57.2	70.9	76.5	12C
			12.0	25.4	42.2	54.0	65.7	73.4	96.2	106.2	10C
			15.7	30.7	55.1	71.0	86.2	95.9	124.3	133.7	7C
			23.8	47.2	77.2	98.9	117.1	137.0	178	195	5C
차폐			3중차폐 이상 또는 알루미늄튜브형

6. 보호기의 특성

구 분		단 위	기 준 값	비 고
주파수대역		㎒	5.75 ～ 864
임피던스		Ω	75	공칭
삽입손실		㏈이하	1.2
반사손실		㏈이상	15
절연저항		㏁이상	1
직류방전개시전압		V	DC 180～300
절연전압		V이상	AC 1,000(1분간)
잡음특성		㏈㎷이하	-30
충격파 방전개시전압	DC 100V/㎲	V이하	700
	DC 1000V/㎲		900