[별표 4]

지구국의 등가등방복사전력의 허용치(제6조제2호가목 관련)

주파수대(㎓)	대 역 폭	앙 각(θ)	등가등방복사전력
1∼15	4㎑	≤0°	40㏈W
		0＜θ≤5°	40+3θ㏈W
15 초과	1㎒	≤0°	64㏈W
		0＜θ≤5°	64+3θ㏈W

1) 1∼15㎓ 주파수대역에서 심우주의 우주연구 업무용으로 사용하는 경우에는 최대등가등방 복사전력은 기준대역폭 4㎑에서 +55㏈W로 한다.

2) 15㎓ 초과 주파수대역으로 심우주의 우주연구 업무용으로 사용하는 경우에는 최대 등가등방 복사전력은 기준대역폭 1㎒에서 +79㏈W로 한다.

3) 앙각(θ)은 지구국 공중선의 복사 중심에서 본 지평선과의 각으로 정의함.

4) 1W를 0㏈W로 한다.