[별표 4]

해상용 레이더비콘의 기술규격

구 분 항 목	기 준 특 성
주파수 범위	X-band 9300-9500MHz S-band 2900-3100MHz
주파수정합정밀도	긴 레이더 펄스∠±2.5MHz 짧은 레이더 펄스∠±5MHz
응답지연	∠700ns 이하
수신차단시간	응답 종료 후 ≤100㎲
1차 레이더의 펄스길이	≥0.05㎲
안테나 편파	X-band : 수평 S-band : 수평, 수직
안테나 이득	X-band(수평) 5dBi S-band(수평) 2dBi S-band(수직, 수평) 0dBi
펄스출력	1W이하
응답코드	장선으로 시작되는 모든 모르스코드, 13개 코드 프로그램 가능
응답부호 길이	최대유효거리의 약 20%이거나, 최대 5마일을 초과하지 않아야 한다.
감시 및 제어	출력신호의 원격감시기능 원격 ON-OFF 제어기능
보호 장치	연극성 및 낙뢰방지기능
입력 전압	9 - 36V