【별표 4의2】파열판의 시험방법(제10조 관련)

번호

구분

내용

1

성능

시험기 및 시험

유체

성능시험기 및 시험유체는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 파열판장치는 파열판 홀더와 동일한 호칭크기를 가진 시험기에 설치하여 시험해야 한다.

나. 성능시험을 위한 시험유체는 공기 또는 그 특성이 잘 알려진 가스를 사용해야 한다.

다. 설정 온도에서 시험을 하는 경우에는 파열판 및 파열판 홀더 또는 시험기가 충분한 시간 동안 제조자가 정한 설정 온도의 ±5%이내에서 유지되어야 한다. 이 때 상온은 15～30℃로 한다.

라. 파열판장치에 대한 가압 속도는 최소 5초 이상의 시간 동안에 설정 파열 압력의 90.0% 로 가압 되어야 하며 이후부터 충분히 압력을 읽을 수 있는 선형적인 속도로 증가되어야 한다.

마. 파열시험은 복수(수입자 안전인증의 경우는 단수)로 시험하며 각각 파열시험성능기준을 만족하여야 한다.

2

누설

시험

누설시험은 설정파열압력의 100분의 90인 압력에서 표 1의 압력 유지시간을 갖고 시험해야 한다. 다만, 돔형파열판 및 흑연파열판은 설정파열압력의 100분의 80, 평면절개형은 설정파열압력의 100분의 50을 적용하여 시험한다.

<표 1> 누설시험 압력 유지 시간

구분		압력 유지 시간
파열판 호칭지름 (㎜)	50 이하	1분
	50 초과 100 이하	2분
	100 초과	5분

3

분출

용량

시험

파열판의 분출용량은 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조일반) 및 KS B ISO 4126-6(과압 방지 안전장치-제6부 : 파열판식 안전장치의 적용, 선택 및 설치) 또는 이와 등등 이상의 규격과 같이 한다.