[별표 5] 가정용 전기기기 및 전동기기류의 전자파적합성 기준 (제8조 관련)

전자파 장해방지 기준

가. 전자파 전도기준

(1) 연속성 방해

(가) 가정용 전기 기기 및 유사 기기와 반도체 결합 제어기

주파수 범위 (MHz)	전원포트		부하 및 부가포트
	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV)) (주1)	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV)) (주1)
0.15 ～ 0.5	66 ～ 56 (주2)	59 ～ 46 (주2)	80	70
0.5 ～ 5	56	46	74	64
5 ～ 30	60	50	74	64
(주1) 준첨두값으로 측정한 값이 평균값 허용기준 이내이면 평균의 허용기준에 만족하는 것으로 본다. (주2) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(나) 전동공구의 전원포트

주파수 범위 (MHz)	정격 700 W 미만의 전동공구		정격 700 ～ 1 000 W의 전동공구		정격 1 000 W초과의 전동공구
	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (주1) (dB(μV))	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (주1) (dB(μV))	준첨두값 (dB(μV))	평균값 (주1) (dB(μV))
0.15 ～ 0.35	66 ～ 59 (주2)	59 ～ 49 (주2)	70 ～ 63 (주2)	63 ～ 53 (주2)	76 ～ 69 (주2)	69 ～ 59 (주2)
0.35 ～ 5	59	49	63	53	69	59
5 ～ 30	64	54	68	58	74	64
(주1) 준첨두값로 측정한 값이 평균값의 허용기준 이내이면 평균값의 허용기준에 만족하는 것으로 본다. (주2) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(2) 불연속성 방해

클릭율 (N) (주1)	보정값 (dB)	준첨두값 허용기준 (dB(μV)) (주2)
0.2 미만	44	연속성 방해 허용기준에 보정치를 더한 값
0.2이상 ～ 30미만	20log(30/N)
30이상	(주3)
(주1) 클릭률 N=n₁/T 또는 fn₂ T : 최소 관측 시간(분): 120 분 또는 30개의 클릭이 발생하는 시간 n₁: T분간 발생되는 클릭의 수 n₂: T분간 이루어지는 전환 동작의 수 f : 기기 별 동작 조건 계수 ※ 기기별 동작 조건 계수 (f) 가. 난방장치의 자동 온도 조절기 : 1 나. 냉장고․냉동고 : 0.5 다. 다리미 : 0.66 라. 자동 플레이트가 있는 조리용 레인지 : 0.5 마. 자동 온도 조절 장치 또는 에너지조절기에 의해 제어되는 하나 이상의 끓이는 판이 있는 기구 : 0.5 바. 재봉틀 용 속도제어기 및 기동 스위치 : 1 사. 치과용 드릴의 속도 제어기 및 기동 스윗치 : 1 아. 전기 기계적인 사무기기 : 1 자. 환등기의 영상 절환장치 : 1 (주2) 보정한 허용기준을 넘는 클릭이 기존 클릭의 25 %를 초과하면 부적합 클릭률 N이 5이하인 경우 모든 클릭이 20 ms이고 10 ms미만의 클릭이 90 %면 적합한 것으로 간주함 (주3) 클릭 측정방법에 의한 클릭이 30이상일 경우 부적합(단, 스위칭 계수에 의한 클릭률이 30이상일 경우에는 클릭 측정방법에 의한 클릭률을 측정하여 적용함)
(비고) 1. 다음과 같은 경우에는 불연속방해 기준을 적용하지 아니한다. 가. 전원접속 또는 차단만을 목적으로 하는 기기 나. 프로그램 선택만을 목적으로 하는 기기 다. 고정위치에서 일정수의 절환에 의한 에너지 또는 속도 제어만을 하는 기기 라. 연속 조절이 가능한 제어기기를 가진 기기중 수동설정을 위한 내장 스위치나 제어기기

나. 방해전력의 기준

주파수 범위 (MHz)	가정용 및 유사 기기 잡음전력 허용기준		전동공구 잡음전력 허용기준 (dB(pW))
			정격 700 W 미만		정격 700 ～ 1 000 W		정격 1 000 W 초과
	준첨두값	평균값 (주1)	준첨두값	평균값 (주1)	준첨두값	평균값 (주1)	준첨두값		평균값 (주1)
30 ～ 300	45 ～ 55 (주2)	35 ～ 45 (주2)	45 ～ 55 (주2)	35 ～ 45 (주2)	49 ～ 59 (주2)	39 ～ 49 (주2)	55 ～ 65 (주2)		45 ～ 55 (주2)
200 ～ 300	잡음전력 여유값 (dB) (주3)
	0 ～ 10	-	0 ～ 10	-	0 ～ 10	-		0 ～ 10		-
(주1) 준첨두값로 측정한 값이 평균값의 허용기준 이내이면 평균값의 허용기준에 만족하는 것으로 본다. (주2) 주파수의 증가에 따라 선형적으로 증가 (주3) 기기의 잡음전력 측정값이 허용기준에서 잡음전력 여유값을 뺀 값보다 작고, 기기에서 사용하는 최대 클럭주파수가 30 MHz 미만이면, 300 MHz ∼ 1 GHz 대역까지의 기준을 만족하는 것으로 본다.

다. 방사성 방해 기준

주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	시험방법	측정거리
30 ～ 230	30 (준첨두값)	KN 16-2-3	10 m
230 ～ 300	37 (준첨두값)
300 ～ 1 000	37 (준첨두값)

라. 30MHz 이하대역 가정용 무선전력전송기기 방사성 방해 기준

(1) 방사성 방해 기준

주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	측정거리 (m)
0.009 ～ 0.45	47 – 20log(f) (준첨두값)	3
0.45 ～ 30	54 (준첨두값)

(2) 무선전력전송 고조파에 대한 허용기준은 가목 방사성 방해 기준값에 다음 표의 여유값을 더하여 산출한 값과 별표 3 제2호 다목 (4)에서 규정한 값 중 낮은 허용기준을 적용한다.

고조파	3	5	7	9	10 이상
여유값	20 dB	10 dB	5 dB		방사성 방해 기준 적용

(3) 30MHz 이상 대역의 방사성 방해 기준은 제1호 다목의 방사성 방해 기준을 적용하고, 전자파 전도기준은 제1호 가목 (1)의 (가) 전자파 전도기준을 적용하며, 산업·과학·의료용 주파수 대역의 기준은 별표 3에 따른다.

마. 디지털 도어록 전자파 장해방지 기준

(1) 전도성 방해 기준

주파수 범위 (MHz)	교류 전원포트 허용기준 (dB(μV))		부하 및 부가포트 허용기준 (dB(μV))		통신포트 허용기준 (주1)
					방해 전압 (dB(μV))		방해 전류 (dB(μA))
	준첨두값	평균값 (주2)	준첨두값	평균값 (주2)	준첨두값	평균값 (주2)	준첨두값	평균값 (주2)
0.15 ～ 0.5	66 ～ 56 (주3)	59 ～ 46 (주3)	80	70	84 ～ 74 (주3)	74 ～ 64 (주3)	40 ～ 30 (주3)	30 ～ 20 (주3)
0.5 ～ 5	56	46	74	64	74	64	30	20
5 ～ 30	60	50	74	64
(주1) 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다. 전류 및 전압 허용기준은 시험 중인 통신포트에 대해 150 Ω의 공통 모드(비 대칭 모드)임피던스를 갖는 임피던스 안정화 회로를 사용하여 구한다. (변환인자 : 20 log10 150/I = 44 dB) (주2) 준첨두값로 측정한 값이 평균값 허용기준 이내이면 평균의 허용기준에 만족하는 것으로 본다. (주3) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(2) 방사성 방해 기준

주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	시험방법	측정거리
30 ～ 230	30 (준첨두값)	KN 16-2-3	10 m
230 ～ 300	37 (준첨두값)
300 ～ 1 000	37 (준첨두값)

2. 전자파 내성 기준

가. 제품군 분류

(1) 제품군 1 : 전기적 제어회로가 없는 기기(예 : 전동기구류, 전동공구, 완구류, 전열기기 및 유사기기)

(2) 제품군 2 : 내부 Clock 또는 발진기가 15 MHz 이하인 전기적 제어회로를 가지며 AC 전원으로 동작되는 전동기기, 전동공구, 전열기기 및 그 유사기기

(3) 제품군 3 : 내부 Clock 또는 발진기가 15 MHz 이하인 전기적 제어회로를 가지며 건전지로 동작되는 기기

(4) 제품군 4 : 그 외 제품

나. 제품군에 따른 내성시험 항목 및 평가기준

내성 시험명	시험방법	제품군1	제품군 2	제품군 3	제품군 4	비고
정전기 방전	KN 61000-4-2	전자파 내성을 만족한 것으로 간주한다. (적용 불필요)	B	B(C) (주1)	B	피시험기기의 각 동작 모드에서 시험 실시
전기적 빠른 과도 현상	KN 61000-4-4		B	적용 불필요	B
전도성 RF 전자기장 (0.15～230 MHz)	KN 61000-4-6		A	적용 불필요	적 용 불필요	-
전자파 전도 (0.15～80 MHz)	KN 61000-4-6		적용 불필요	적용 불필요	A
방사성 RF 전자기장	KN 61000-4-3		적용 불필요	A (주2), (주3)	A (주2)
서지	KN 61000-4-5		B	적용 불필요	B	피시험기기의 각 동작 모드에서 시험 실시
전압 강하 및 순간 정전	KN 61000-4-11		C	적용 불필요	C
전원 주파수 자기장	KN 61000-4-8		(주2)	(주2)	(주2)	디지털 도어록 기기 중 자계센서가 포함된 경우에만 적용
(주1) 평가기준 C는 사용자에 의해 입력된 점수 또는 데이터 사용이 없는 장난감에 적용 (주2) 디지털 도어록의 경우는 제2호의 사목 및 카목에서 규정하는 별도의 성능평가 기준을 적용한다. (주3) 전자장치로 동작하는 장남감에서 타는 것에만 적용한다.

다. 정전기 방전

적용 포트	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비 고
함체 포트	±8(기중방전) ±4(접촉방전)	kV kV	KN 61000-4-2	B	(주1)
디지털 도어록 함체 포트	±15(기중방전) ±8(접촉방전)	kV kV	KN 61000-4-2	B	(주1)
	±25(접촉방전) (주2) 0.1 200	kV 초 (s) 회	KN 61000-4-2	잠금장치가 열리지 않을 것	출입문 외부에 설치된 기기의 금속부분에 적용
	±30	kV			출입문 외부에 설치된 기기의 금속부분이 아닌 곳에 적용
(주1) 접촉방전은 접촉 가능한 도체부분에 적용하여야 한다. 다만, 배터리 부분이나 소켓 등의 금속 접촉부는 제외한다. ※ 인가횟수 : 극성별로 각 10회씩 인가 (주2) 비상 밧데리 접촉부분을 포함한 3개 지점 이상에 인가한다.

라. 전기적 빠른 과도현상

적용 포트	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
신호 및 제어 포트	±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KN 61000-4-4	B	(주1)
입․출력 직류 전원 포트	±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KN 61000-4-4	B	(주2)
입․출력 교류 전원 포트	±1 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KN 61000-4-4	B
(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 포트에만 적용한다. (주2) 사용 중에 AC 전원에 접속되지 않고 배터리로 동작되는 기기는 적용하지 않는다. ※ 인가시간 : 극성별로 각 2 분

마. 전자파 전도성 RF 전자기장(0.15 ～ 230 MHz)

적용 포트	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비 고
신호 및 제어 포트	0.15 ～ 230 1 80	MHz V % AM (1 kHz)	KN 61000-4-6	A	(주1) (주2)
입․출력 직류 전원 포트	0.15 ～ 230 1 80	MHz V % AM (1 kHz)	KN 61000-4-6	A	(주1) (주2) (주3)
입․출력 교류 전원 포트	0.15 ～ 230 3 80	MHz V % AM (1 kHz)	KN 61000-4-6	A	(주2)
(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 포트에만 적용한다. (주2) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험시에는 AM 변조신호를 인가한다. (주3) 사용 중에 AC 전원에 접속되지 않고 배터리로 동작되는 기기는 적용하지 않는다.

바. 전도성 RF 전자기장(0.15 ～ 80 MHz)

적용 포트	시험조건	단 위	시험방법	성능평가 기준	비고
신호 및 제어 포트	0.15 ～ 80 1 80	MHz V % AM (1 kHz)	KN 61000-4-6	A	(주1) (주2)
입․출력 직류 전원 포트	0.15 ～ 80 1 80	MHz V % AM (1 kHz)	KN 61000-4-6	A	(주2) (주3)
입․출력 교류 전원 포트	0.15 ～ 80 3 80	MHz V % AM (1 kHz)	KN 61000-4-6	A	(주2)
(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 포트에만 적용한다. (주2) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM 변조신호를 인가한다. (주3) 사용 중에 AC 전원에 접속되지 않고 배터리로 동작되는 기기는 적용하지 않는다.

사. 방사성 RF 전자기장 (80～1 000 MHz)

적용 포트	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비 고
함체 포트	80 ～ 1 000 3 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KN 61000-4-3	A	(주1)
디지털 도어록 함체 포트	80 ～ 1 000 10 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KN 61000-4-3	(주2)	(주1)
(주1) 시험조건 중 인가하는 전기장의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 시험 시에는 AM 변조신호를 인가한다. (주2) 시험 중 오동작이 발생하여서는 아니되며 잠시 기능을 상실하더라도 자동 회복할 수 있어야 하며 시험 후 정상동작하여야 한다.

아. 서지

적용 포트	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
교류 입력 전원 포트	1.2/50, (8/20) ±2 (선-접지간) ±1 (선-선간)	Tr/Th μs kV kV	KN 61000-4-5	B	(주1)
(주1) 인가횟수 : 극성별로 각 5회씩 인가한다. 양극성 펄스는 피시험기기 교류 전압의 위상각을 기준으로 90도를 적용하고, 음극성 펄스는 피시험기기 교류 전압의 위상각을 기준으로 270도를 적용한다. 낮은 전압의 시험은 요구되지 않는다.

자. 전압강하 및 순시정전

	적용 포트	시험조건	단 위	시험기준	성능평가 기준	비고
1	교류 입력 전원포트 (전압 강하)	60 12	% 감소 주기	KN 61000-4-11	C	(주1)
		30 30	% 감소 주기
2	교류 입력 전원포트 (순간 정전)	100 0.5	% 감소 주기	KN 61000-4-11	C	(주1)
(주1) 전압 파형의 위상이 0도인 지점에서 변화가 발생하여야 한다.

카. 디지털 도어록 전원주파수 자기장(자계 센서를 포함하는 도어록의 경우만 적용)

내성 시험명	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준
전원 주파수 자기장	60 10	Hz A/m (실효값)	KN 61000-4-8	시험중 오동작이 발생하여서는 아니되며, 잠시 기능을 상실하더라도 자동 회복할 수 있어야 하며 시험 후 정상동작하여야 한다.