[별표 5]

구매요구서 작성 사례(제5조 관련)

그림 1. 다축 트레일러 구매요구서 작성사례

구   매   요   구   서

다축 트레일러

관리번호 :

재고번호 : 2330002001737

작성일자 : 2015. 01.

작성기관 : 육군 군수사령부

1. 적용범위

이 구매요구서는 상용 트렉터에 연결하여 일반화물 및 콘테이너를 운송하는 3축 차량인 40피트 평판 트레일러(이하 “트레일러”라고 함)에 대해 적용한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 일반사항

아래문서는 규정된 범위 내에서 본 구매요구서와 함께 적용되며, 별도로 명시되지 않는 경우 유효한 최신판을 적용한다.

2.2 표준 및 규격

KDC 0001-P4001     포장, 군 운용 장비 유지 부품

KDS 8455-0002      국방부 표지

2.3 지침 및 규정

법률 제10907호(시행 2012.1.26) 방위사업법

법률 제11588호(시행 2013.06.19.) 자동차관리법

훈령 제1388호(시행 2012.2.3) 국방전력발전업무훈령

훈령 제188호(시행 2012.8.1) 방위사업관리규정

국토교통부령 제1호(시행 2013.03.23) 자동차안전기준에 관한 규칙

포장제원표 작성 실무편람('10.5.24, 방위사업청)

국방 표준 바코드 운용지침서('11.3.1, 국방부

2.4 우선순위

본 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나 차이가 있는 경우에는 본 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 본 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

3. 제원 및 요구성능

3.1 제원

트레일러의 주요 제원은 아래 <표 1> 과 같다.

표  폭발물 운반 트레일러 제원

항 목		제 원
전 장(㎜)		12410 이하
전 폭(㎜)		2500 이하
전 고(㎜)		1410 이하
축간거리(㎜)		7675,1300,1300 이내
오바항	후론트(㎜)	935 이하
	리 어(㎜)	1020 이하
중 량	차량중량(㎏)	7850 이하
	최대적재(㎏)	40000

3.2 요구성능

3.2.1 69톤 상용 트렉터에 연결 운용이 가능하도록 제작되어야 한다.

3.2.2 20피트 컨테이너 2개를 적재할 수 있어야 한다.

3.2.3 공병자재 적재 및 결박을 할 수 있는 결박 고리를 좌□우 각각 6개씩 설치해야 한다.

3.2.4 도장은 흰색 에나멜 방청도료로 한다.

3.2.5 이 사양은 제작 공법상 문제로 인한 일부 설계변경은 기본사양과 자동차 안전기준 범위내에서 임의로 설계 변경될 수 있다.

3.3 부수기재 및 교범

본 트레일러는 주장비(40피트 평판 트레일러(화물 및 콘테이너 운송용)) 이외에 아래 <표 2>의 부수기재 및 교범을 갖추어야 한다. 추가하거나 제외할 경우에는 구매자와 공급자가 협의하여 계약 시에 정하도록 한다.

표 . 부수기재 및 교범

부수기재 및 교범	수 량	비고
공병자재 결박용 권양기	6개
예비타이어	2개
예비타이어 탈․부착용 레바	1개
OVM 공구함	1세트
타이어 교체용 기본공구 (휠 렌치, 유압작키, 브레이크 고장시 해제공구 등)	1세트
도서(취급설명서, 정비지침서, 부품 카달로그)	1세트	통합 가능

※ 권양기 규격: 능력 4톤 이상, 두께 8㎜이상, 길이 4000㎜이상

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 검사의 책임은 공급자에게 있다. 공급자는 품질보증에 필요한 증빙자료(제품보증서, 최종제품검사 및 시험성적서)를 수요자에게 제출하여야 한다.

4.2 검사

4.2.1 검사물의 크기 및 구성방법은 검사하는데 필요, 충분하게 구성되어져야 한다.

4.2.2 검사방법

주요 검사항목에 대한 관련 서류를 제출한다. 구매자가 직접 서류를 검토 및 확인할 수 있고, 자동차관리법에 명시된 “성능시험대행자”로부터 검사항목에 대한 기술검토 보고서로 대체할 수 있다.

표 3. 트레일러 검사항목 및 서류

검사항목	검토내용	제출서류
차체 강도검사	⋅설계 강도계산서 검토 ⋅차체 설계와 동일성 확인 육안검사 결과	차체 강도계산서 강재구조 해석보고서
차축(액슬) 강도검사	⋅설계 강도계산서 검토 ⋅차축 설계와 동일성 확인 육안검사 결과	차축(액슬) 강도계산서
축 하중 분포검사	⋅분포도 계산서 검토	축 하중 분포도 계산서
현수장치 강도 검사	⋅실린더 설계 강도계산서 검토 ⋅실린더 설계와 동일성 확인 육안검사 결과	현수장치 강도 계산서

4.3 품질보증

품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증항목 등)은 공급자와 구매자가 협의하여 계약서 및 별도 품질보증서에 명시한다. 또한, 리콜 및 품질보증에 관한 책임은 공급자에게 있다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

포장은 구매자의 별도 요구사항이 없는 한 공급자 포장방식에 따른다.

5.2 표시

5.2.1 장비표지판은 사용자가 확인할 수 있는 위치에 부착하며, 품명, 모델명 및 번호, 일련번호, 제작년도, 제조사명, 자체중량, 적재중량, 총중량 등을 포함되어야 한다. 장비표지판 재질은 방청 효과가 있으며 쉽게 변형이 이루어지지 않는 재질로 제작한다.

6. 기타사항

6.1 이 구매요구서에서 언급되지 않은 사항, 추가 문의사항 등은 계약 후 20일 이내에 구매자와 협의해야 한다.

6.2 제품 공급 후 3일간 장비의 조작 및 사용자 정비 등의 운용자 교육을 실시한다.

6.3 위장은 국방규격에 준하여 [표 4]를 참조하여 도장하며, 도장 표면은 거칠지 않고, 무광으로 한다. 재료는 우레탄(무광)으로 하고, 특수도장시 크롬도금된 엠블렘류 및 부착물도 도장될 수 있도록 한다.

표 4. 위장 도장색(국방색)

번 호	색 상	색상번호	비 율
1	녹 색	FS-34094	45 %
2	황 토 색	FS-33105	45 %
3	모 래 색	FS-33303	5 %
4	검 은 색	FS-37030	5 %

6.4 장비형상(참고사항)

장비형상(참고사항)은 다축 트레일러 형상 및 주요성능을 참조한다.

그림 2. 개인화기주야조준경(Ⅱ형) 전용 탄피받이 구매요구서 작성사례

구   매   요   구   서

개인화기주야조준경(Ⅱ형) 전용 탄피받이

관리번호 :

재고번호 : 1005375308492

1005375308472

작성일자 : 2014. 3. 21.

작성기관 : 기동장비사업팀

1. 적용범위 및 분류

1.1. 적용범위

이 구매요구서는 개인화기주야조준경(Ⅱ형)이 결합된 K1A기관단총 및 K2소총 사격시 배출 비산되는 탄피를 회수하는 전용 탄피받이(이하 “탄피받이”이라 한다)에 대하여 적용한다.

1.2. 분 류

탄피받이는 표 1과 같이 분류한다.

표1. 탄피받이의 분류

순위	재고번호	품 명	비 고
1	1005375308492	백,탄피용	K1A기관단총용 조준경 (1240-375246753) 전용
2	1005375308472	백,탄피용	K2소총용 조준경 (1240-375246756) 전용

2. 적용자료 및 문서

2.1 표준 및 규격

KS B 6260	분말 소화기

KS T 1002	수송 포장 계열 치수

KS A ISO/IEC GUIDE41	포장에 대한 권고 사항

KDS 8455-0002	국방부 표지

3. 제원 및 요구성능

3.1. K1A기관단총용 탄피받이

3.1.1. 개인화기주야조준경(Ⅱ형)이 결합된 K1A기관단총에 탈‧부착되어야 한다.

3.1.2. K1A기관단총, 조준경, 장착대의 변형없이 탈‧부착되어야 한다.

3.1.3. 크기(참고치수) : 110 × 205 × 120 (mm)

3.1.4. 무게 : 250g 이하

3.2. K2소총용 탄피받이

3.2.1. 개인화기주야조준경(Ⅱ형)이 결합된 K2소총에 탈‧부착되어야 한다.

3.2.2. K2소총, 조준경, 장착대의 변형없이 탈‧부착되어야 한다.

3.2.3. 크기(참고치수) : 110 × 205 × 120 (mm)

3.2.4. 무게 : 250g 이하

3.3. 공 통

3.3.1. 탄피받이는 고정대, 탄피 회수 주머니, (필요시)기타 부품으로 구성된다.

3.3.1.1. 고정대

3.3.1.1.1. K1A기관단총 또는 K2소총과 100회 결합 및 탈착 후 변형되지 않아야 한다.

3.3.1.2. 탄피 회수 주머니

3.3.1.2.1. 색상 : 디지털무늬

3.3.1.2.2. 재질 : 폴리에스테르천 또는 나일론천 등

3.3.1.2.3. 탄피 축출이 원활하게 회수될 수 있는 구조이어야 한다.

3.3.1.3. 소총과 결합 등을 위한 기타 부품을 활용할 수 있다.

3.3.2. 탄피받이를 소총에 결합하였을 시 내부 변형률이 적어 부착력이 좋아야 하며    접합부분이 변형되거나 파손되지 않아야 한다.

3.3.3. 무리한 힘을 가하지 않고 소총에 탈‧부착할 수 있어야 한다.

3.3.4. 탄피받이와 소총의 결합으로 인한 소총 기능 발휘의 제한이 없어야 한다.

3.3.4.1. 사격시 소총 노리쇠의 후퇴 및 전진이 방해받지 않아야 한다.

3.3.4.2. 소총의 조정간을 안전, 단발, 점사, 연발로 변경함에 제한이 없어야 한다.

3.3.4.3. 조준경, 단안형야간투시경 등의 장착에 제한되지 않아야 한다.

3.3.4.4. 탄피받이 장착시 조준경 시계의 가림이 없어야 한다.

3.3.4.5. “3.3.5. 탄피 회수 성능” 시험간 총기반동에 의해 탈착되지 않아야 한다.

3.3.4.6. 탄피받이로 인해 영향을 받지않고 원활하게 탄피 배출이 되어야 한다.

3.3.5. 탄피 회수 성능

구 분	시료수	기 준
세트 1 : K1기관단총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
세트 2 : K1기관단총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
세트 3 : K1기관단총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
세트 4 : K2소총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
세트 5 : K2소총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
세트 6 : K2소총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.

※ 각 30발 단위 사격 후 탄피받이에서 탄피를 완전히 제거하고 다음 사격 진행

4. 검사와 시험

4.1. 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 검사의 책임은 계약자에게 있다. 계약자는 품질보증에 필요한 자체 또는 공인기관 발급의 증빙자료(제품보증서, 최종제품 검사 및 시험성적서, 자기인증서)를 소요군에 제출하여야 한다.

4.2. 수락검사

4.2.1. 수락검사는 육군 특전사령부 군수지원대 주관으로 기품원, 사업팀 등 관련기관이

참여하는 수락검사팀을 구성하여 실시한다.

4.2.2. 계약업체는 방위사업청과 협의하여 수락검사 계획(수락검사 절차, 시기, 방법, 내용)을수락검사 2개월 전에 제출하여야 한다. 단, 사업추진상 방위사업청과 협의하에 제공시기는 조정될 수 있다.

4.2.3. 계약업체는 수락검사시까지 나타난 결함 및 보완 요구사항에 대해 납품 전까지 계약업체 책임으로  조치를 완료해야 하며, 결함 및 보완 요구사항에 따른 추가 수락검사 및 기타검사로 납품 지연시 그 귀책사유는 계약업체에 있다.

4.2.4. 계약업체는 수락검사에 소요되는 제반비용을 부담해야 한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장등급

탄피받이의 포장등급은 KDC 0001-P4001 B급으로 한다.

5.2 포장방법

5.2.1 단위포장

재질 : 포장용 폴리에틸렌 필름 1종 (KS T 1093)

수량 : 1개

크기(참고치수) : 195 × 305 mm

중량 : 250g 이하

방법 : 포장용 폴리에틸렌 필름 봉투에 넣고 봉한다. (제품사용서 포함)

5.2.2 외부포장

재질 : 이중양면골판지 1종 이상, 0201형 상자 (KS T 1034, KS T 1006) 폴리   프로필렌밴드 12호 이상 (KS T 1039)

수량 : 100개

크기(참고치수) : 1030× 680× 270 mm

중량 : 25.1kg 이하

방법 : 상자에 넣고 봉함부분을 포장 폴리프로필렌 접착테이프 (KS T 1046)로 봉한다.

결속 : 폴리프로필렌 밴드로 Ⅱ형, #형 또는 기타 적합한 방법으로 견고히 결속      한다.

5.3 표지

5.3.1 단위포장

상자에는 국방부표지(KDS 8455-0002) 재고번호, 품명, 단위, 수량, 제조년월일, 제조        회사명을 선명히 표시하여야 한다.

5.3.2 외부포장

상자에는 국방부표지(KDS 8455-0002) 재고번호, 품명, 단위, 수량, 중량, 부피,        로트번호, 제조년월일, 제조회사명을 선명히 표시하여야 한다.

5.3.3 표지의 크기

표지의 크기에 대해서는 검사관과의 협의에 의한다.

5.3.4 포장 및 표지

포장 및 크기는 운반 및 취급에 이상이 없어야 한다.

6. 기타사항

6.1. 완제품은 이 구매요구서에 기재된 모든 조건과 일치해야 한다.

6.2. 물품제조 및 계약이행에 있어 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 특허권, 실용신안   등을 사용할 때에는 그 사용에 관한 일체의 책임을 계약업체가 진다.

6.3. 계약업체는 제안제품의 최적의 성능발휘를 위해 추가 기능을 제안할 수 있다.

6.4. 형 상

K1A기관단총용 탄피받이	K2소총용 탄피받이
장착대	장착대

※ 상기 형상자료는 참고용임.

그림 3. 소화기(3.3kg) 구매요구서 작성사례

구 매 요 구 서

소 화 기(3.3㎏)

관리번호 :

재고번호 : 5120002546618

작성일자 : 2015. 01.

작성기관 : 육군 군수사령부

1. 적용범위 및 분류

이 구매요구서 신형 군용 트럭(K311A1, K511A1, K711A1)에 휴대하여 화재발생시 초기 소화에 사용하는 소화기(3.3㎏)에 대해 적용한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 표준 및 규격

KS B 6260	분말 소화기

KS T 1002	수송 포장 계열 치수

KS A ISO/IEC GUIDE41	포장에 대한 권고 사항

KDS 8455-0002	국방부 표지

2.2 우선순위

이 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나       차이가 있는 경우에는 이 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여     되지 않는 한, 이 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

3. 제원 및 요구성능

3.1 제원

3.1.1 소화기의 주요 제원은 아래 <표 1> 과 같다.

표  소화기(3.3㎏) 제원

항 목	제 원
약재중량	3.3㎏
크 기	424 × 145㎜(가로 × )
총 중량	5.3㎏이하
압 력	7 ～ 9.8㎏/㎠
소화능력	A3:B5:C

3.2 요구성능

3.2.1 KFI(한국소방산업기술원) 인증 제품이어야 하며. 점검표 및 위치스티커를 포함하여 납품하여야 한다.

3.2.2 기타 명시되지 않은 사항은 KS B 6260을 적용하며, 시중에 보편적으로 유통되는 상용품과 동등 이상을 적용한다.

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 검사의 책임은 공급자에게 있다. 공급자는 품질보증에 필요한 증빙자료(제품보증서, 최종제품검사 및 시험성적서)를 수요자에게 제출하여야 한다.

4.2 검사방법

완제품의 겉모양은 육안으로 검사하되 치수는 측정기기를 이용하여 측정한다.

※ 기술적 시험방법은 KS B 6260(분말 소화기)을 적용한다.

4.3 품질보증

KS, 우수품질 표시품목, 국가통합인증마크(KC) 표시품목, 부품․소재 전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법에 따른 신뢰성 인증품목, 제품 구조 및 기능이 단순한 품목은 입증서류(제품보증서, 최종제품 검사/시험성적서)로 대체한다. 그 외 품목은 국방품질보증제도에 따라 품질보증활동을 수행한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

수송 포장에 대한 계열 치수는 KS T 1002에 따라 포장 치수를 정한다. 제품포장은 KS A ISO/IEC GUIDE41 포장에 대한 권고사항에 따라 제품보호에 지장이 없는 한 최소화 하여야 한다. 포장 크기 및 방법은 수요자와 협의하여 결정할 수 있다.

5.2 표시

5.2.1 제품에는 잘 보이는 곳에 지워지지 않는 방법으로 호칭, 적정하중, 제조회사 또는 약호을 표시한다.

5.2.2 포장에는 국방부 표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명, 적용장비, 단위, 수량, 중량, 부피, 로트번호, 제조일자, 제조회사 등을 선명하게 표시하여야 하며 재고번호, 수량, 제조일자, 제조회사는 바코드화 한다. 표시 크기 및 항목은 수요자와 협의하여 결정할 수 있다.

6. 기타사항

6.1 이 구매요구서에서 언급되지 않은 사항, 추가 문의사항, 모호한 사항 등은 시중에 보편적으로 유통되는 상용품과 동등 또는 이상의 것에 준하거나, 계약 후 20일 이내에  수요자와 협의하여 해결하도록 한다.

6.2 필요시 납품시 제원, 구성현황, 부품목록, 사용법, 주의사항(안전지침) 등이 포함된 『사용설명서』를 함께 납품하여야 한다.

6.2 참고형상

비고 이 형상은 참고용이며 특정 제조사/모델을 지정하는 것이 아니다.

그림 4. 인식표줄 구매요구서 작성사례

구   매   요   구   서

인식표줄

관리번호 :

재고번호 : 8465371800643

작성일자 : 2014. 11.

작성기관 : 육군 군수사령부

1. 적용범위 및 분류

이 구매요구서는 군에서 장병에게 지급되는 인식표줄에 대해 적용한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 자료 및 문서

KS D 3698          냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대

KS W 1115         항공 우주용 스테인리스강의 부동태화 처리

KS T 1006          골판지 상자 형식

KS T 1046          포장용 폴리프로필렌 점착 테이프

KS T 1062          외부포장용 합판지상자

KS T 1093          포장용 폴리에틸렌 필름

KDS 8455-0002      국방부 표지

8455-00000-001       인식표줄 도면

2.2 우선순위

이 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나 차이가 있는 경우에는 본 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 이 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

3. 제원 및 요구성능

3.1 구성품

인식표 줄은 이음쇠, 구슬, 연결선으로 제작되어야 하며 목걸이줄과 인식표 걸이줄로 1세트 형식으로 구성되어야 한다.

3.2 제원

3.2.1  인식표줄 주요 제원은 아래 <표1> 과 같다.

표  인식표 줄 제원

항목		제원	재질
구성품 두께	이음쇠	0.2㎜	KS D 3698 STS 304 또는 동등 이상의 재질
	구슬	0.23㎜
	연결선	0.13㎜
목걸이줄		670.0±5.0㎜
인식표줄		150.0±5.0㎜

3.2.2 세부 형상 및 치수는 8455-00000-001에 따른다.

3.3 요구성능

3.3.1 인식표줄은 평평하게 펴서 구슬 꼬임 및 비틀림이 없도록 인장시험기에 장치하여 0 ∼ 14.5㎏ 범위의 하중을 점차적으로 증가시키되 0 ∼ 6.8㎏까지 상승시간은 1분으로 하고 계속하여 14.5㎏까지 하중을 점차적으로 증가시킨다. 이때 절단강도는 6.8㎏ ～ 14.5㎏ 범위 내에서 절단되어야 한다.

3.3.2 인식표줄의 보호피막처리는 KS W 1115 Ⅱ형으로 처리하여야 한다.

3.3.3 인식표줄은 아령형상으로 제작한 다음 이음쇠를 연결하여야 한다.

3.3.4 인식표줄은 아령형상의 구슬과 연결선이 자유롭게 회전되어야 하고 길이방향으로 쉽게 구부러져야 하며 헝크러져서는 안 된다.

3.3.5 이음쇠는 인식표줄의 이음 또는 풀림작동이 유연하여야 한다.

3.3.6 인식표줄은 찌그러짐, 비틀림, 날카로움 등이 없어야 하며 기름, 더러움 및 불쾌한 냄새가 없어야 하며 인체에 해로운 영향을 미치는 결함이 없어야 한다.

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사 및 시험

계약업체는 치수와 중량, 색상, 외형상태 등을 육안검사를 통해 실시하고, 제원 및 요구성능 중 재질, 3.3.1과 3.3.2의 기준충족 여부는 공인시험기관에서 발급된 성능 시험성적서를 제출한다. 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6의 사항은 검사관의 관능검사를 실시한다.

4.2 품질보증 및 안전성능

품질보증 및 기간은 계약조건에 따라 정하고 품질보증서에 명시한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

5.1.1 단위포장

5.1.1.1 재료 : 두께 0.06㎜이상의 폴리에틸렌 필름(KS T 1093)

5.1.1.2 수량 : 1개(조립상태)

5.1.1.3 방법 : 폴리에틸렌필름 봉투에 넣고 열봉함하거나 폴리에틸렌 필름 지퍼식 봉투에 넣고 밀봉한다.

5.1.2 내부포장

5.1.2.1 재료 : 외부포장용 합판지상자(KS T 1062) 1종 이상, 상자의 형식(KS T 1006) 코드번호 0504, 포장용 폴리프로필렌 점착 테이프(KS T 1046), 두께 0.06㎜이상의 폴리에틸렌 필름(KS T 1093)

5.1.2.2 수량 : 1상자(속포장 10개), (단위포장 100개)

5.1.2.3 방법 : 속포장은 단위포장 10개를 폴리에틸렌 필름 봉투에 넣고 열봉함 하거나, 폴리에틸렌 필름 지퍼식 봉투에 넣고 밀봉한다. 단위포장은 속포장 10개를 상자에 넣고 날개를 끼운 다음 봉함 부분을 점착시 테이프(2종, 나비 25㎜)로 봉한다.

5.1.3 외부포장

5.1.3.1 재료 : 양면골판지 3종 이상, 상자의 형식(KS T 1006) 코드번호 0204, 포장용 폴리프로필렌 점착 테이프(KS T 1046)

5.1.3.2 수량 : 1개(내부포장 10상자)

5.1.3.3 방법 : 양면골판지 상자에 넣고 날개를 접어 봉합부분을 점착식 테이프(1종, 나비 50㎜) 로 봉한 후 폴리프로필렌밴드로 “#”형이 되게 결속한다.

5.2  표시

5.2.1 완제품에는 사용상 지장이 없으며 잘보이는 부분에 적당한 크기의 군용표지(KDS 8455-0002)를 표시하여야 한다.

5.2.2 단위포장, 속포장, 내부포장에는 군용표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명, 적용장비, 수량, 제조년월일을 인쇄한다.

5.2.3 외부포장 상자는 국방표준바코드 운용지침서의 양식을 적용하여 군용표지(KDS 8455-0002) 재고번호, 품명, 수량, 중량, 로트번호, 제조년월일, 제조회사명을 흑색으로 선명히 표시할 것이며 재고번호, 수량, 제조일자는 바코드화하여 선명하게 표시하며 크기와 표시 여부는 사용자와 협의하여 결정한다.

6. 기타사항

6.1 이 구매요구서에서 언급되지 않은 사항, 추가 문의사항, 모호한 사항 등은 시중에 보편적으로 유통되는 상용품과 동등 또는 이상의 것에 준하거나, 계약 후 20일 이내에  수요자와 협의하여 해결하도록 한다.

6.2 참고형상

비고 본 형상은 참고용이며 특정 제조사/모델을 지정하는 것이 아니다.

그림 5. 에어건 구매요구서 작성사례

구   매   요   구   서

에어건(엔진크리너용)

관리번호 :

재고번호 : 494037X021398

작성일자 : 2015. 01.

작성기관 : 육군 군수사령부

1. 적용범위 및 분류

이 구매요구서는 엔진의 기름때, 기계의 기름때, 기계부속의 세척에 사용하는 엔진크리너용 에어건(이하 “에어건”라고 함)에 대해 적용한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 자료 및 문서

KS T 1002                수송 포장 계열 치수

KS A ISO/IEC GUIDE41   포장에 대한 권고 사항

KDS 8455-0002            국방부 표지

2.2 규정 및 지침

국방 표준 바코드 운용지침서(국방부)

2.3 우선순위

이 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나 차이가 있는 경우에는 본 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 본 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

3. 제원 및 요구성능

3.1 제원

3.1.1  에어건의 주요 제원은 아래 <표1> 과 같다.

표  엔진크리너용 에어건 제원

항 목	제 원
사용압력	10kgf/cm2 이상
재 질	폴리에스테르 수지
참조번호	KEC-033

※ 상기 기본제원과 동등 이상의 제품이어야 한다.

3.2 요구성능

3.2.1 분사조절 노즐을 좌우로 돌려 분사량 조절이 가능하여야 한다.

3.2.2 노즐이 쉽게 휘어지지 않아야 하며, 장시간 사용하여도 손이 피로하지 않도록 설계 제작되어야 한다.

3.3 형상 및 참조번호

형상 및 참조번호는 구매품목의 기본적인 제원을 위한 참고용이며, 특정 제조사 및 모델을 지정하는 것이 아니다.

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 검사의 책임은 공급자에게 있다. 공급자는 품질보증에 필요한 증빙자료(제품보증서, 최종제품검사 및 시험성적서)를 수요자에게 제출하여야 한다.

4.2 검사방법

완제품의 겉모양은 육안으로 검사하되 치수는 측정기기를 이용하여 측정하고 경도 및 강도는 해당 시험기를 이용 측정한다.

4.3 품질보증

KS, 우수품질 표시품목, 국가통합인증마크(KC) 표시품목, 부품․소재 전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법에 따른 신뢰성 인증품목, 제품 구조 및 기능이 단순한 품목은 입증서류(제품보증서, 최종제품 검사/시험성적서)로 대체한다. 그 외 품목은 국방품질보증제도에 따라 품질보증활동을 수행한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

수송 포장에 대한 계열 치수는 KS T 1002에 따라 포장 치수를 정한다. 제품포장은 KS A ISO/IEC GUIDE41 포장에 대한 권고사항에 따라 제품보호에 지장이 없는 한 최소화 하여야 한다. 포장 크기 및 방법은 수요자와 협의하여 결정할 수 있다.

5.2 표시

5.2.1 제품에는 잘 보이는 곳에 지워지지 않는 방법으로 호칭, 등급 기호, 제조회사 또는 약호을 표시한다.

5.2.2 포장에는 국방부 표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명, 적용장비, 단위, 수량, 중량, 부피, 로트번호, 제조일자, 제조회사 등을 선명하게 표시하여야 하며 재고번호, 수량, 제조일자, 제조회사는 바코드화 한다. 표시 크기 및 항목은 수요자와 협의하여 결정할 수 있다.

6. 기타사항

6.1 이 구매요구서에서 언급되지 않은 사항, 추가 문의사항, 모호한 사항 등은 시중에 보편적으로 유통되는 상용품과 동등 또는 이상의 것에 준하거나, 계약 후 20일 이내에  수요자와 협의하여 해결하도록 한다.

6.2 필요시 납품시 제원, 구성현황, 부품목록, 사용법, 주의사항(안전지침) 등이 포함된 『사용설명서』를 함께 납품하여야 한다.

6.3 참고형상

비고 본 형상은 참고용이며 특정 제조사/모델을 지정하는 것이 아니다.

그림 6. 특수조끼 구매요구서 작성사례

구   매   요   구   서

특수조끼

관리번호	: PRD 8415-0001-1
재고번호	: 841537X042137
작성일자	: 2013. XX. XX
작성기관	: 육군 군수사

1. 적용범위 및 분류

이 구매요구서는 특전사용 특수조끼에 대하여 적용한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 일반사항

아래 문서는 규정된 범위 내에서 이 구매요구서와 함께 적용되며, 별도로 명시되지 않는 경우 유효한 최신판을 적용한다.

2.2 표준 및 규격

KDS 8415-3007-4	특전복

KDS 8355-0002	포장 및 표지 규격

KS K 0210-1	섬유제품의 혼용률 시험방법 - 섬유감별

KS K 0411	인장강도 시험

KS K 0530	직물의 봉합 강도 시험 방법

2.3 규정 및 지침

법률 제11713호(시행 2013.3.23) 방위사업법

훈령 제1388호(시행 2012.2.3) 국방전력발전업무훈령

훈령 제216호(시행 2013.4.15) 방위사업관리규정

법률 제11690호(시행 2013.3.23) 품질경영 및 공산품 안전관리법

국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침(’08.11.7, 방위사업청)

포장제원표 작성 실무편람('10.5.24, 방위사업청)

국방 표준 바코드 운용지침서('11.3.1, 국방부)

2.4 우선순위

이 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 간에 일관성이 없거나 차이가 있는 경우에는 이 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 이 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

3. 제원 및 요구성능

3.1 요구성능

3.1.1 원단

구분	재질	인장강도(N)		인열강도(N)		내수도 (mmH2O)	블로킹	발수도
주머니	나일론 66 ATY 500D PU	경사	위사	경사	위사	700이상	4급 이상	4급 이상
		1700 이상	1200 이상	80 이상	70 이상
몸체, 요대	나일론 66 ATY 1000D PU	경사	위사	경사	위사	700이상
		2400 이상	2000 이상	136 이상	136 이상

비고 색상 : 주원단의 색상, 패턴, IR은 특전복(KDS8415-3007-4)기준 적용

염색견뢰도 : 일광, 세탁, 마찰 4급이상

원단 시험법 :  KS K 0210-1 : 2008

3.2 구성

3.2.1 중량 / 규격

총 중량은 1.5 ㎏ 이하(사이즈 “중” 기준)이어야 하며, 허용치는 + 100 g 이하이어야 한다.

3.2.2 크기(㎝)

대(가로 60×세로 64), 중(가로 57×세로 62), 소(가로 54×세로 60) 3가지로 구분한다.

비고 허용치 : ±1 ㎝

3.2.3 후면 가슴둘레 및 신장크기에 따른 상․하 조절 가능하도록 제조한다.

비고 허리 및 상․하 조절 가능한 세폭 직물 띠를 부착한다.

3.2.4 각종 주머니(공통)

개인 임무에 따라 필요주머니의 탈부착 가능하도록 제조해야하며, 특수조끼 몸체에 결합할 수 있도록 뒷면에 세폭 직물 띠고리와 단추를 부착한다. 또한, 특수조끼 몸체에 25 mm 세폭 직물 띠를 고정하여 부착한다.

비고 나침의/포승줄 주머니의 크기는 5 ㎝ × 8 ㎝ × 10 ㎝, 독도경/구급대 주머니의  크기는 5 ㎝ × 8 ㎝ × 12 ㎝, 수류탄주머니의 크기는 5 ㎝ × 8 ㎝ × 10 ㎝,

음어/지도주머니의 크기는 30 ㎝ × 23 ㎝ 로 제작한다.

비고 허용치 : ±0.5 ㎝

3.2.5 앞여밈

버클을 이용하여 신속한 착용 및 탈의가 가능하도록 제조한다.

비고 가슴 복부는 고정부착(2개), 허리는 벨트형으로 탈․부착이 가능하도록 제조한다.

특전복 및 기능성 방한복 앞여밈 상태에서 사용 가능하도록 제조한다.

3.2.6 권총 / 30발 주머니

권총 탄창주머니는 소형으로 제조(5㎝×8㎝×13㎝), 30발 탄창주머니는 삽입이 가능한 크기로 제조(5 ㎝ × 8 ㎝ × 19 ㎝)해야 하며, 주머니의 여닫이가 편리하도록 뚜껑에 손잡이를 달아주고 잠금장치를 위해 접착포와 단추부착, 바닥에 물 배출구를 뚫어 내부에 스며든 물이 빠지도록 한다.

3.2.7 무전기 주머니

신속한 삽입 및 수신이 가능하도록 제조(5 ㎝ × 8 ㎝ × 19 ㎝)해야 하며, 주머니의 균형 유지를 위해 안테나 홈을 적용하고, 주머니의 여닫이가 편리하도록 뚜껑에 손잡이를 달아주고 잠금장치를 위해 접착포와 단추부착, 바닥에 물 배출구를 뚫어 내부에 스며든 물이 빠지도록 한다.

3.2.8 피아식별띠 / 후레쉬 걸이부착

피아식별띠 착용 용이하도록 15mm 세폭 직물 고리를 부착한다.

비고 후레쉬(ㄱ자) 휴대가 가능하도록 후레쉬 걸이를 부착한다.

3.2.9 허리벨트

하단부에 수통 및 대검, 권총집 꽂이용 벨트를 부착(탈․부착식)한다.

비고 벨트 탈거 후에도 자체적으로 착용이 가능하도록 조끼 내에 접착포를 부착한다.

3.2.10 허리조임띠

옆구리 좌우측에 조끼 착용 시 벌어짐을 방지하기 위한 조임띠를 부착(양 끝에 공격배낭 연결용 25 mm 버클(+) 부착)한다.

3.2.11 어깨끈

왼쪽 어깨 앞쪽 상단에 개인 주기표를 부착 할 수 있는 접착포를 부착(2.7㎝ × 10 ㎝)하고, 어깨끈 뒷부분 연결끈 좌우측에 공격배낭 연결용 25 mm 버클(+)을 부착한다.

3.2.12 세폭 직물

세폭 직물은 늘어짐 방지를 위해 말아 정리 할 수 있도록 세폭 직물 끝에 25 mm 접착포를 부착한다.

3.2.13 이음부분 봉제

이음 및 덧댐 부분은 2중 이상 봉제 처리한다.

비고 봉제부분의 인장강도는 500 N 이상, 이음 및 덧셈부분 800 N 이상이어야 한다.

장식, 세폭 직물의 봉제 부위는 나일론 또는 폴리에스터를 사용한다. 또한,   이중보강 바텍 부위는 20수 3합을 사용하고, 그 외 부분은 20수 4합을 사용  한다.

비고 시험방법은 KS K 0530: 2007을 적용한다.

3.3 재질 및 색상

구분		재 료 명	용 도	비 고
원재료및부자재	1	나일론66	몸체/요대(디지털무늬)	1,000D
	2	플라스틱	버클(국방색)	나일론
	3	나일론6	각종 세폭직물(국방색)	나일론
	4	망 사	음어 주머니(국방색)	폴리에스타
	5	망 사	지도 주머니(국방색)	폴리에스타
	6	나일론66	수류탄 주머니(디지털무늬)	500D
	7	나일론66	30발 탄입대(디지털무늬)	500D
	8	나일론66	P-96K 주머니(디지털무늬)	500D
	9	나일론66	권총 주머니(디지털무늬)	500D
	10	나일론66	나침의, 독도경, 구급대, 포승줄주머니(디지털무늬)	500D

3.4 제조 및 봉제사항

3.4.1 겉감은 경. 위사 방향을 잘 맞추어 재단하고 겉감의 각 부속 몸판은 이색지가 사용되지 않도록 재단 및 봉제를 하여야 한다.

3.4.2 땀수는 50 mm 안에 본봉 13땀 이상으로 균일하게 봉제하고, 봉제 시작과 끝음에는 2번 이상 재점검 한다.

3.4.3 재단된 부위의 봉제 시 시접은 5 mm이상으로 한다.

3.4.3.1 완제품 양산 이전에 시제품을 수요자에게 제시하여 규격 및 군사요구도에 이상 유무 확인을 득하여 검사관에 제시 후 표준제품으로 선정하여 양산 하도록 한다.

3.4.3.2 조끼 후면은 특전배낭 구성품인 공격배낭과 반드시 호환되게 제조 되어야 한다.

비고 공격배낭은 특전배낭과 특수조끼에 상호 교환 부착 활용

3.4.3.3 원단 및 세폭 직물의 염색견뢰도(일광, 세탁, 마찰)는 4급 이상을 적용한다.

3.4.3.4 세폭 직물의 조직은 이중직으로 하고, 중량은 35 g/m 이하, 두께는 1.2 mm 이하로  한다.

3.4.3.5 제조 시 디지털무늬 날염이 불가한 원부자재는 국방색을 사용 한다.

3.4.3.6 기타 이 구매요구서에 명시되지 않은 사항은 도면, 또는 견본 및 수요자의 요구사항을 따른다.

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 검사의 책임은 공급자에게 있다. 공급자는 품질보증에 필요한 공인기관 발급의 증빙자료(제품보증서, 최종제품검사 및 시험성적서)를 수요자에게 제출하여야 한다.

※ 이 구매요구서에서 요구하지 않은 증빙자료는 공급자가 적극 준비하여 제출하여야     하고, 자체 발급의 증빙자료는 수요자와 협의 하에 제출할 수 있다.

4.2 검사방법은 육안검사와 치수검사 등 품질보증 사항은 섬유제품류 검사기준(KDS 0000-3001)TI-11 으로 한다.

4.3 납품 시 원단과 부자재의 시험성적서 원본을 같이 제시 한다.

4.4 납품수량 중에 무작위로 2개를 선별하여 공인기관시험기관에서 시험을 실시하고, 시험수량은 납품수량에 미포함 한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

5.1.1 완제품 포장은 1개씩 비닐포장해서 5개 단위로 폴리플로필렌 밴드 12호 이상 (KS T 1039)으로 결속한 후 종이상자 1개에 2 묶음(10개)을 넣어 포장한다.(세부 방법은 수요자와 협의)

5.1.2 사용설명서(A4 크기의 칼라제본)를 1개당 1부를 넣어 포장한다.(별지#참조)

5.2 표시

포장표면에는 국방부 표지(KDS 8455-0002),『국방표준바코드 운용지침서』의 양식을 적용하여 재고번호, 품명, 적용장비, 단위, 수량, 제조일자, 유효일자, 제조회사, 계약번호 등을 흑색으로 각인 또는 인쇄하여 부착하되 재고번호, 수량, 제조일자는 바코드화하여 선명하게 표시하며 크기와 표시 여부는 수요자와 협의하여 결정한다.

6. 기타사항

6.1 제품형상(참고사항)

비고 이 형상은 참고용이며, 현재 군에서 운용중인 모델이다.