[별표 5] 단위세대 및 단지의 난방부하계산표(제14조 관련)

면적	세대수 ①	평가기준주택의 연간난방부하②	평가대상주택의 연간난방부하 ③	평가기준주택의 연간난방부하 소계 ④	평가대상주택의 연간난방부하 소계 ⑤
전용 면적 [㎡]	해당 세대수	※ [별표12]를 이용하여 단위세대에 대해서 계산	②×(측벽의 난방부하율× 외벽의 난방부하율× 창호의 난방부하율× 현관문의 난방부하율× 지붕의 난방부하율× 바닥의 난방부하율) - (기준주택대비 일사에 의한 난방부하절감량 + 기준주택대비 기밀에 의한 난방부하 절감량) ※ [별표3]을 이용	①×②	①×③
․ ․ ․	․ ․ ․	․ ․ ․	․ ․ ․	․ ․ ․	․ ․ ․
총 계 (단지전체)				⑥	⑦

주) 1. 해당세대수란 평면이 같고, 부위별(측벽, 외벽, 창호, 현관문, 지붕, 바닥) Ua값이 모두 같은 세대의 수를 말한다.

2. 중간층 세대들의 지붕과 바닥의 난방부하율 값 : 1

최상층 세대들의 바닥의 난방부하율 값 : 1

최하층 세대들의 지붕의 난방부하율 값 : 1

중간세대들의 측벽의 난방부하율 값 : 1을 적용한다.