[별표 5]

선박평형수처리설비의 적합성시험 기준(제6조제1항제1호 관련)

1. 일반

가. 위험한 속성을 갖는 물질을 사용 또는 포함하지 아니한 것일 것. 다만, 위험한 속성을 완화할 수 있도록 저장, 적용, 완화 및 안전한 취급을 위한 것 등 해양수산부장관이 인정하는 설비가 설치된 경우는 제외한다.

나. 선박평형수처리설비의 정상운전을 방해하는 고장이 생긴 경우에는 선박평형수처리설비의 운전이 통제되는 곳으로부터 모든 구역에 가시가청의 경보가 발생되는 것일 것

다. 마모 또는 손상되기 쉬운 선박평형수처리설비의 모든 작동부위는 정비를 할 수 있도록 접근이 용이하여야 하고, 일상적인 정비 및 고장해결 절차는 제조자의 운전 및 정비지침서에 명확히 규정되어 있어야 하며, 정비 및 수리사항은 모두 기록될 수 있도록 할 것

라. 선박평형수처리설비의 운전과 관련하여 기능을 저해하거나 작동을 방해하는 것을 방지하기 위하여 다음 사항이 포함되어 있는 것일 것

1) 다목의 필수요건을 제외한 경우에는 봉인을 파괴하여야만 선박평형수처리설비로의 임의 접근이 가능한 것일 것

2) 선박평형수처리설비가 소제, 교정 또는 수리를 위해 운전되어 질 때마다 가시경고가 작동되고 그 결과가 제어장치에 의해 기록되도록 선박평형수처리설비가 제작된 것일 것

3) 비상시 선박 및 선원을 보호하기 위한 적절한 바이패스(by-pass) 또는 경보부작동(override) 장치가 설치된 것일 것

4) 바이패스 시에는 경보를 발하여야 하고 이를 제어장치에 기록되는 것일 것

마. 검사 시에 제조자의 지침서에 따라 측정에 사용되는 선박평형수처리설비 구성품의 성능을 점검할 수 있는 설비가 설치되고 마지막 교정일자를 확인할 수 있는 교정성적서는 검사목적으로 본선에 비치될 수 있도록 구성될 것

2. 평형수처리장치

가. 평형수처리장치는 다음에 적합한 것일 것

1) 선상에서 작동함에 있어 적합하고 견고한 것일 것

2) 국제협약 D-2 규칙에 적합한 설계 및 구조일 것

3) 선상에서 사람에게 위험을 최소화할 수 있도록 설치 및 보호되는 것일 것

4) 고온부나 기타 위험에 대한 적절한 주의를 환기시키는 것일 것

5) 설계 시 사용되는 재료, 장치목적, 작업조건 및 기타 선상의 환경조건에 대하여 고려된 것일 것

나. 평형수처리장치는 운전 및 제어를 위하여 단순하고 효과적인 수단이 제공되어야 하고, 정상적인 운전에 필요한 시설들이 자동화 설비를 통해 확보될 수 있도록 제어장치와 함께 제공되는 것일 것

다. 평형수처리장치가 가연성 장소에 설치될 경우 다음에 적합한 것일 것

1) 평형수처리장치는 당해 장소에 대한 안전기준에 적합한 것일 것

2) 전기장치는 비 위험지역에 위치할 것. 다만, 위험한 지역에의 사용이 불가피한 경우 해양수산부장관이 인정한 것이어야 하며, 위험구역에 설치되는 구동부분은 정전기 형성을 피할 수 있도록 배치하여야 한다.

라. 선박평형수처리설비의 전기 및 전자장치는 별표 6의 환경시험에 합격한 것이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면 별표 6의 환경시험을 면제할 수 있다.

1) 형식승인을 받은 타 선박평형수처리설비에 동일하게 사용되는 부품

2) 해양수산부장관(대행하는 경우에는 대행기관의 장을 말한다)이 인정하는 형식승인을 받은 경우

3. 제어 및 감시장치

가. 선박평형수처리설비는 처리에 필요한 투여량, 강도 또는 처리에 직접적인 영향을 주지는 않지만 처리의 적절한 통제를 위해 필요한 요소들은 자동으로 조절 및 감시하는 제어장치를 갖춘 것일 것

나. 제어장치는 선박평형수처리설비가 운전하고 있는 기간 동안 연속적인 자기감시를 할 수 있는 기능을 갖춘 것일 것

다. 감시장치는 선박평형수처리설비의 정상적인 기능 및 오작동을 기록하는 것일 것

라. 제어장치는 다음과 같이 저장․출력 등을 수행할 수 있는 것일 것

1) 평형수기록부와의 적합여부를 쉽게 확인할 수 있도록 자료를 24개월 동안 저장할 수 있는 것일 것

2) 검사를 위해 기록을 보여줄 수 있거나 출력할 수 있는 것일 것

3) 제어장치를 교체할 경우 교체전의 저장된 자료가 선상에서 24개월 동안 이용 가능하도록 보유할 수 있는 수단을 갖춘 것일 것

마. 제어장치의 일부분으로서 측정장치에 의해서 변위량, 제어장치의 부속장치의 반복성 및 제어장치 계기의 영점화 능력을 점검할 수 있는 간단한 수단을 선상에 설치할 수 있는 것일 것

4. 방폭형 장치

가. 방폭형 장치로 인정받으려면 별표 6의 환경시험에 합격하여야 하며, 설치 및 운전상태가 화재 및 폭발을 유발하지 아니할 것

나. KS C IEC 60079 시리즈 또는 이와 동등하거나 그 이상의 규격에 적합한 것일 것. 다만, 방폭형 장치에 적용된 방폭기기가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면 방폭형 장치로 볼 수 있다.

1) 「선박안전법」제 73조에 따른 검사를 받은 경우

2) 「산업안전보건법」제34조에 따른 안전인증을 받은 경우