[별표 5] <개정 2009. 1. 28>

액체화학품 물질별 설비등의 적용기준

품 명	오염분류	위험성	선형	탱크형식	통기장치	환경제어	전기설비			계측장치	가스 검지 장치	소화제등	호흡 및 눈의 보호	구분	특 별 요 건
							분류	그룹	인화점 >60℃
아세트산 (Acetic acid)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	A	Yes		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
아세트산 무수물 (Acetic anhydride)	Z	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	Yes		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 5.11.7, 15.11.8, 15.19.6
아세터클로르 (Acetochlor)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
아세톤 시아노히드린 (Acetone cyanohydrin)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	A	Yes		15.13, 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
아세토니트릴 (Acetonitrile)	Z	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.12, 15.19.6
아세토니트릴(저순도) (Acetonitrile(Low purity grade))	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F-T	AC	불요		15.12.3, 15.12.4, 5.19.6
대두, 옥수수 및 해바라기유 정제 유산혼합물 Acid oil mixture from soyabean, corn (maize) and sunflower oil refining	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	YES	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
아크릴아미드용액 Acrylamide solution (50% or less)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			NF	C	불요	불요	불요		15.12.3, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.2.9
아크릴산 (Acrylic acid)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.2.9
아크릴로니트릴 (Acrylonitrile)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.13, 15.17, 15.19
아크릴로니트릴-스틸렌 공중합체와 폴리에테르 폴리올의 혼합물 (Acrylonitrile-Styrene copolymer dispersion in polyether polyol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
아디포니트릴 (Adiponitrile)	Z	S/P	3	2G	제어	불요		IIB	Yes	제한	T	A	불요		16.2.9
알라클로르(농도가 90%이상) (Alachlor technical(90% or more))	X	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AC	불요		15.19.6, 16.2.9
알코올(C9-C11)폴리(2.5-9) 에톡실레이트 (Alcohol(C9-C11) poly(2.5-9) ethoxylate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
알코올(C6-C17)(2차)폴리(3-6)에톡실레이트 (Alcohol(C6-C17) (secondary) poly(3-6) ethoxylates)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
알코올(C6-C17)(2차)폴리(7-12)에톡실레이트 (Alcohol(C6-C17) (secondary) poly(7-12) ethoxylates)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알코올(C12-C16)폴리(1-6) 에톡실레이트 (Alcohol(C12-C16) poly(1-6) ethoxylates)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
알코올(C12-C16)폴리(20+) 에톡실레이트 (Alcohol(C12-C16) poly(20+) ethoxylates	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
알코올(C12-C16)폴리(7-19) 에톡실레이트 (Alcohol(C12-C16) poly(7-19) ethoxylates	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
알코올(C13+) (Alcohols(C13+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
알콜(C8-C11), 1차, 선형 및 본질적 선형 (Alcohols(C8-C11), primary, linear and essentially linear)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알콜(C12-C13), 1차, 선형 및 본질적 선형 (Alcohols(C12-C13), primary, linear and essentially linear)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	No	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알콜(C14-C18), 1차, 선형 및 본질적 선형 (Alcohols(C14-C18), primary, linear and essentially linear)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6
알칸(C6-C9) (Alkanes(C6-C9))	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
이소- 및 시클로-알칸 (C10-C11) (Iso-and cyclo-alkanes (C10-C11))	Y	P	3	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요		15.19.6
이소-및 시클로-알칸(C12+) (Iso-and cyclo-alkanes (C12+))	Y	P	3	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요
n-알칸(C10+) (n-Alkanes(C10+))	Y	P	3	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	AB	불요		15.19.6
알카릴 폴리에테르 (Alkaryl polyethers(C9-C20))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
알케닐 아미드 Alkenyl (C11+) amide	X	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알케닐(C16-C20) 숙신산 무수물 (Alkenyl(C16-C20) succinic anhydride)	Z	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	불요	Yes		15.12, 15.17, 15.19
톨루엔 알킬 아크릴레이트-바이닐피라딘 공중합체 Alkyl acrylate-vinylpyridine copolymer in toluene	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.9
알킬라릴 포스페이트 혼합물 (디페닐 톨릴 포스페이트 40% 초과, 오르토이성질체 0.02% 미만) (Alkylaryl phosphate mixtures (more than 40% Diphenyl tolyl phosphate, less than 0.02% ortho-isomers))	X	S/P	1	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	ABC	불요		15.12, 15.17, 15.19
알킬화된(C4-C9) 간섭 페놀 (Alkylated(C4-C9) hindered phenols)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	BD	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알킬벤젠, 알킬리단, 알킬리덴 혼합물(각각 C12-C17) (Alkylbenzene, alkylindane, alkylindene mixtures (each C12-C17))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
알킬벤젠증류물 추출물 (Alkyl benzene distillation bottoms)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6
알킬벤젠 혼합물 (톨루엔 50%이상) (Alkylbenzene mixtures (containing at least 50% of toluene))	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	F-T	ABC	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
알킬(C3-C4) 벤젠 (Alkyl(C3-C4) benzenes)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
알킬(C5-C8) 벤젠 (Alkyl(C5-C8) benzenes)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
알킬(C9+) 벤젠 (Alkyl(C9+) benzenes)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AB	불요
알킬(C11-C17) 벤젠 술포닉산 Alkyl(C11-C17) benzene sulphonic acid	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
알킬벤젠 술포닉산, 나트륨염용액 Alkylbenzene sulphonic acid, sodium salt solution	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
알킬(C12+) 디메틸아민 (Alkyl(C12+) dimethylamine)	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	BCD	Yes		15.12, 15.17, 15.19
알킬 디티오카바메이트 (C19-C35) (Alkyl dithiocarbamate (C19-C35))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알칼디티오티아디졸 (C6-C24) (Alkyldithiothiadiazole (C6-C24))	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
알킬 에스테르 공중합체 (C4-C20) (Alkyl ester copolymer (C4-C20))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알킬(C8-C10)/(C12-C14): (40% 이하/60% 이상) 폴리글루코사이드 용액(55%이하) (Alkyl(C8-C10)/(C12-C14): (40% or less/60% or more) polyglucoside solution (55% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알킬(C8-C10)/(C12-C14): (60% 이상/40% 이하) 폴리글루코사이드 용액(55%이하) (Alkyl (C8-C10)/(C12-C14) :(60% or more/40% or less) polyglucoside solution(55% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요		16.2.9, 16.2.6
알킬(C7-C9) 니트레이트 Alkyl(C7-C9) nitrates	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 15.20, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
알킬(C7-C11) 페놀 폴리(4-12) 에톡시레이트 Alkyl(C7-C11) phenol poly(4-12) ethoxylate	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
알킬(C8-C40) 페놀 설파이드 (Alkyl(C8-C40) phenol sulphide)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
방향족화합물용제에 녹아있는 알킬(C8-C9) 페닐아민 (Alkyl (C8-C9) phenylamine in aromatic solvents)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
알킬(C9-C15) 페닐 프로폭실레이트 (Alkyl (C9-C15) phenyl propoxylate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
알킬(C8-C10)/(C12-C14): (50%/50%) 폴리글루코사이드 용액(55% 이하) (Alkyl (C8-C10)/(C12-C14): (50%/50%) polyglucoside solution(55% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요		16.2.9, 16.2.6
알킬(C12-C14) 폴리글루코사이드 용액(55% 이하) (Alkyl (C12-C14) polyglucoside solution(55% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
알킬(C8-C10) 폴리글루코사이드 용액(65% 이하) (Alkyl (C8-C10) polyglucoside solution (65% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요		16.2.6
알킬(C10-C20, 포화 및 불포화된 것) 포스파이트 (Alkyl(C10-C20, saturated and unsaturated) phosphite)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
페놀의 알킬 술포닉 산 (Alkyl sulphonic acid ester of phenol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
알릴알코올 (Allyl alcohol)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19
염화알릴 (Allyl chloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19
황산알루미늄 용액 (Aluminium sulphate solution)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
2-(2-아미노에톡시) 에탄올 2-(2-Aminoethoxy) ethanol	Z	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요		15.19.6
아미노에틸디에타놀라민/ 아미노에틸에타놀라민용액 Aminoethyldiethanolamine/ Aminoetylethanolamine solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
아미노에틸 에탄올아민 (Aminoethyl ethanolamine)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	불요	A	불요
N-아미노에틸피페라진 N-Aminoethylpiperazine	Z	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.19.6, 16.2.9
2-아미노-2-메틸-1-프로판올 (2-Amino-2-methyl-1-propanol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
암모니아 수용액(28% 이하) (Ammonia aqueous(28% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	ABC	Yes
인산암모늄수소 용액 (Ammonium hydrogen phosphate solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
암모늄 리그노술포네이트용액 (Ammonium lignosulphonate solutions)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
질산암모늄 용액(93% 이하) (Ammonium nitrate solution(93% or less))	Z	S/P	2	1G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.18, 15.19.6, 16.2.9
암모늄 폴리인산염 용액 (Ammonium polyphosphate solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
황화암모늄 용액 (Ammonium sulphate solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
황화암모늄 용액(45% 이하) (Ammonium sulphide solution(45% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2,
암모늄 티오황산용액 (60% 이하) (Ammonium thiosulphate solution(60% or less))	Z	P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9
아세트산아밀(모든 이성질체) (Amyl acetate(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	16.6.3
n-아밀 알코올 (n-Amyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6
아밀 알코올, 일차 (Amyl alcohol, primary)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
sec-아밀 알코올 (sec-Amyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
tert-아밀 알코올 (tert-Amyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
tert-아밀 메틸 에테르 (tert-아밀 메틸 에테르)	X	P	2	2G	제어	불요	T3		No	제한	F	A	불요		15.19.6
아닐린 (Aniline)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	A	불요		15.12, 15.17, 15.19
아릴 폴리올레핀(C11-C50) (Aryl polyolefins(C11-C50))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
항공용 알킬레이트 (C8 파라핀 및 이소파라핀으로 비등점이 95-120℃) * (Aviation alkylates(C8 paraffins and iso-paraffins BPT95-120℃)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	B	불요	P	15.19.6
장쇄알카릴슬폰산바륨(C11-C50) (Barium long chain(C11-C50) alkaryl sulphonate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요		15.12.3, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
벤젠 및 벤젠이 10% 이상 포함된 혼합물 (Benzene and mixtures having 10% benzene or more) (i)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	F-T	AB	불요		15.12.1, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
벤젠 술포닐 염화화합물 Benzene sulphonyl chloride	Z	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
벤젠트리카르복실산, 트리옥틸 에스테르 Benzenetricarboxylic acid, trioctyl ester	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
벤젠트리카르복실산, 트리옥틸 에스테르 (Benzenetricarboxylic acid, trioctyl ester)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
아세트산 벤질 (Benzyl acetate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
벤질 알코올 (Benzyl alcohol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
염화벤질 (Benzyl chloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	AB	Yes		15.12 15.13, 15.17, 15.19
브레이크액혼합물 폴리(2-8) 알킬렌(C2-C3) 글리콜/폴리알킬렌(C2-C10) 모노알킬(C1-C4) 에테르 와 붕산에스테르 (Brake fluid base mix: Poly(2-8)alkylene(C2-C3) glycols/Polyalkylene(C2-C10) monoalkyl(C1-C4) ethers and their borate esters)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
브로모클로르메탄 (Bromochloromethane)	Z	S/P	3	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요
부틴 올리고머 (Butene oligomer)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
아세트산부틸(모든 이성질체) (Butyl acetate(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
아크릴산부틸(모든 이성질체) (Butyl acrylate(all isomers))	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
tert-부틸 알코올 (tert-Butyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
부틸아민(모든 이성질체) (Butylamine(all isomers))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19.6
부틸벤젠(모든 이성질체) (Butylbenzene(all isomers))	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
프탈산 벤질부틸 (Butyl benzy1 phthalate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
부티르산부틸(모든 이성질체) (Buty1 butyrate(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
부틸/데실/세틸/메타아크릴산 에이코실의 혼합물 (Buty1/Decy1/Cety1/Eicosyl methacrylate mixture)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	AD	불요		15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6
부틸렌 글리콜 (Butylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
산화 1,2-부틸렌 (1,2-Butylene oxide)	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T2	IIB	No	제한	F	AC	불요		15.8.1 ~ 15.8.7, 15.8.12, 15.8.13, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.19.6
n-부틸에테르 (n-Buty1 ether)	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T4	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.4.6, 15.12, 15.19.6
메타크릴산 부틸 (Bytyl methacrylate)	Z	S/P	3	2G	제어	불요		IIA	No	제한	F-T	AD	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
프로피온산 n-부틸 (n-Butyl Propionate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
부틸알데히드(모든 이성질체) (Butyraldehyde(all isomers))	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
부티르산 (Butyric acid)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	A	불요		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
감마-부티로락톤 (gamma-Butyrolactone)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
탄화칼슘슬러리 (Calcium carbonate slurry)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
수산화칼슘슬러리 (Calcium hydroxide slurry)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
하이포아염소산 칼슘 용액 (15% 이하) (Calcium hypochlorite solution(15% or less)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	불요	불요	불요		15.19.6
하이포아염소산 칼슘 용액 (15% 초과) (Calcium hypochlorite solution(more than 15%)	X	S/P	1	2G	제어	불요			NF	제한	불요	불요	불요		15.19, 16.2.9
리그노술포네이트칼슘용액 (Calcium lignosulphonate solutions)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
장쇄알카릴칼슘(C11-C50) (Calcium long-chain alkaryl sulphonate(C11-C50)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
장쇄알킬페네이트칼슘(C5-C10) (Calcium long-chain alkyl(C5-C10) phenate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
장쇄알킬페네이트칼슘(C11-C40) (Calcium long-chain alkyl(C11-C40) phenate)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6. 16.2.6
황화장쇄알킬페네이트칼슘 (C8-C40) (Calcium long-chain alkyl phenate sulphide (C8-C40))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
장쇄알킬살리실염화칼슘 (C13+) (Calcium long-chain alkyl salicylate(C13+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
질산칼슘/질산마그네슘/ 염화칼륨용액 (Calcium nitrate/Magnesium nirate/Potassium chloride solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
엡실론-카프로락탐(용융상 또는 수용액) (epsilon-Caprolactam(molten or aqueous solutions))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
석탄산오일 (Carbolic oil)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	F-T	A	불요		15.12, 15.19.6, 16.2.9
이황화탄소 (Carbon disulphide)	Y	S/P	2	1G	제어	주입+불활성	T6	IIC	No	밀폐	F-T	C	Yes		15.3, 15.12, 15.19
사염화탄소 (Carbon tetrachloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.12, 15.17, 15.19.6
캐슈너트 쉘유(미가공) Cashew nut shell oil(untreated)	Y	S	2	2G	제어	불요			Yes	제한	T	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
파마자유 Castor oil	Y	S/P	2 (k)	SG	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.9.6, 16.2.6, 16.2.9
메타크릴산세틸/메타크릴산 에이코실 혼합물 (Cetyl/Eicosyl methacrylate misture)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요		15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6, 16.2.9
염소산화 파라핀류(C10-C13) (Chlorinated paraffins(C10-C13))	X	P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
염소산화 파라핀류(C14-C17) (염소 50% 이상과 C13 1% 이하 또는 더 짧은 체인) (Chlorinated paraffins (C14-C17)(with 50% chlorine or more, and less than 1% C13 or shorter chains))	X	P	1	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19
클로로아세트산(80% 이하) (Chloroacetic acid(80% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	불요	불요	불요		15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19, 16.2.9
클로로벤젠 (Chlorobenzene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F-T	AB	불요		15.19.6
클로로포름 (chloroform)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	Yes		15.12, 15.19.6
클로로히드린(정제하지 않은 것) (chlorohdrins(crude))	Y	S/P	2	2G	제어	불요		IIA	No	밀폐	F-T	A	불요		15.12, 15.19
4-클로로-2-메틸렌옥시아세트산 디메틸아민염 용액 (4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution)	Y	P	2	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9
o-클로니트로벤젠 (o-Chloronitrobenzene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ABD	불요		15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
1-(4-클로로페닐)-4,4-디메틸-펜탄-3-one) (1-(4-Chlorophenyl)-4,4- dimethyl-pentan-3-one)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	ABD	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
2-또는 3-클로로프로 피온산 (2- or 3-chloropro- pincnic acid)	Z	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
클로로술폰산 (Chlorosuipnonic acid)	Y	S/P	1	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.19
m-클로로톨루엔 (m-Chlorotoluene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.19.6
o-클로로톨루엔 (o-Chlorotoluene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.19.6
p-클로로톨루엔 p-Cholorotoluene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
클로로톨루엔(혼합 이성질체) (Chlorotoluenes (mixed isomers))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.19.6
염화콜린 용액 (Choline chloride solutions)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
시트르산 (70% 이하) (Citric acid (70% or less))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
콜타르 (Coal tar)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	불요	BD	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
콜타르 나프타 용제 (Coal tar naphtha solvent)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F-T	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
콜타르피치(용융상태) (Coal tar pitch(molten))	X	S/P	2	1G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	불요	BD	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
코코아버터 (Cocoa butter)	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
야자유 Coconut oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
지방산야자 유 Coconut oil fatty acid	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
(지방산 야자유 메틸 에스테르) Coconut oil fatty acid methyl ester	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
장연쇄(C17+) 알케이노산구리염 (Copper salt of long chain (C17+) alkanoic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
옥수수유 Corn Oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6 16.2.9
면실유 Cotton seed oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
크레오소트(콜타르) (Creosote(coal tar))	X	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	T	AD	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
크레솔(모든 이성질체) (Cresols(all isomers))	Y	S/P	2	2G	개방	불요	T1	IIA	Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
크레실산, 석탄산으로 분해되지 않은 것 (Cresylic acid, dephenolized)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
크레졸산 나트륨염 용액 (Cresylic acid sodium salt solution)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.9
크로톤알데히드 (Crotonaldehyde)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19.6
1.5.9-시클로도데카트리엔 (1.5.9-Cyclododecatriene)	X	S/P	1	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
시클로헵탄 * (Cycloheptane)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
시클로헥산 * (Cyclohexane)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
시클로헥산올 (Cyclohexanol)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
시클로헥산온 (Cyclohexanone)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
시클로헥산온, 시클로헥산올 혼합물 (Cyclonhexanone, Cyclohexanol mixture)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	F-T	A	불요
아세트산 시클로헥실 (Cyclohexy1 acetate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
시클로헥실아민 (Cyclohexylamine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F-T	AC	불요		15.19.6
1.3-시클로펜타디엔 이합체(용융상) (1,3-Cyclopentadiene dimer(molten))	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
시클로펜탄 * (Cyclopentane)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
시클로펜텐 (Cyclopentene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
p-시멘 * (p-Cymene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
데카히드로나프탈렌 (Decahydronaphthalene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6
데칸산 (Decanoic acid)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
마 (Decene )	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
아크릴산 데실 (Decy1 acrylate)	X	S/P	1	2G	개방	불요	T3	IIA	Yes	개방	불요	ACD	불요		15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
데실 알코올(모든 이성질체) (Decyl alcohol(all isomers))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9(e)
디클로시테트라하이드로사이언핀 이산화물 (Decyloxytetrahy drothiophene dioxide)	X	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.19.6, 16.2.9
디아세톤 알코올 (Diacetone alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
디알킬(C8-C9) 디페닐아민 (Dialkyl(C8-C9) diphenylamines)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
디알킬(C7-C13)프탈레이트 (Dialkyl(C7-C13) phthalates)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
디브로모메탄 (Dibromomethane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요		15.12.3, 15.19
디부틸아민 (Dibutylamine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	ACD	불요		15.19.6
인산염 수소 디부틸 (Dibutyl hydrogen phosphonate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
2, 6-다이-더트-부틸페놀 (2, 6-Di-tert-butylphenol)	X	P	1	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABCD	불요		15.19, 16.2.9
프탈산 디부틸 (Dibutyl phthalate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
디클로로벤젠(모든 이성질체) (Dichlorobenzen(all isomers))	X	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	제한	T	ABD	불요		15.19.6
3,4-디클로르-1-부텐 (3,4-Dichloro-1-butene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	ABC	Yes		15.12.3, 15.17, 15.19.6
1,1-디클로로에탄 1,1-Dichloroethane	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	Yes		15.19.6
디클로로에틸 에테르 (Dichloroethy1 ether)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
1, 6-디클로헥산 (1, 6-Dichlorohexane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	T	AB	불요		15.19.6
2.2‘-디클로로이소프로필에테르 (2.2‘-dichloroisopropy1 ehter)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	T	ACD	불요		15.12, 15.17, 15.19
디클로메탄 (Dichloromethane)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	T	No	불요		15.19.6
2.4-디클로로페놀 (2.4-dichlprophenol)	Y	S/P	2	2G	제어	건조			Yes	제한	T	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
2, 4-디클로로피노시아세트산, 디에타놀라민염 용역 (2, 4-Dicholrophenoxyacetic acid, diethanolarnine salt solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.9
2, 4-디클로로피노시아세트산, 디에타놀라민염 용역(70% 이하) (2, 4-Dicholrophenoxyacetic acid, diethanolarnine salt solution(70% or less))	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.9
2, 4-디클로로피노시아세트산, 트리소프로파놀라민염 용액 (2, 4-Dicholrophenoxyacetic acid, triisopropanolarnine salt solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
1.1-디클로로프로판 (1.1-Dichloropropane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.12, 15.19.6
1.2-디클로로프로판 (1.2-dichloropropane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F-T	AB	불요		15.12, 15.19.6
1,3-디클로로프로판 (1,3-Dichloropropane)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	AB	Yes		15.12, 15.17, 15.18, 15.19
디클로로프로펜/디클로로프로판 혼합물 (Dichloropropene/Dichloropropane mixtures)	X	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	ABD	Yes		15.12, 15.17, 15.18, 15.19
2, 2-디클로로프로피온사 (2, 2-Dichloropropionic acid)	Y	S/P	3	2G	제어	Dry			Yes	제한	불요	A	불요		15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
디에탄올아민 (Diethanolamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	T1	IIA	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.6, 16.2.9
디에틸아민 (Diethylamine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	Yes		15.12, 15.19.6
디에틸아미노에탄올 (Diethylaminoethanol)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AC	불요		15.19.6
2, 6-디에틸아닐린 (2, 6-Diethylaniline)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	BCD	불요		15.19.6, 16.2.9
디에틸벤젠 * (Diethylbenzene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
디에틸렌 글리콜 디부틸 에테르 (Diethylene glycol dibutyl ether)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
디에틸렌 글리콜 디에틸 에테르 (Diethylene glycol diethyl ether)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
프랄산 디에틸렌 글리콜 (Diethylene glycol phthalate)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
디에틸렌트리아민 (Diethylentriamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	불요	A	불요
디에틸렌트리아민펜타아세트산, 펜타나트륨염용액 (Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt solution)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
디에틸에테르 * (Diethyl ether)	Z	S/P	2	1G	제어	불활성	T4	IIB	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.4, 15.14, 15.19
아디프산 디-(2-에틸헥실) (Di-(2-ethlhexyl) adipate	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
프랄산 디에틸 (Diethyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
황산 디에틸 (Diethy1 sulphate)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	A	불요		15.19.6
비스페놀 A 디글리시딜 에테르 (Diglycidyl ether of bisphenol A)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
비스페놀 F 디글리시딜에테르 (Diglycidyl ether of bisphenol F)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
디헵틸 프탈레이트 (Diheptyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
아디프산 디-n-헥실 (Di-n-hexyl adipate)	X	P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19
디헥실 프탈레이트 (Dihexyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
디이소부틸아민 (Diisobutylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	ACD	불요		15.12.3, 15.19.6
디이소부틸렌 (Diisobutylene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
디이소부틸 케톤 (Diisobutyl ketone)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
프탈산 디이소부틸 (Diisobutyl phthalate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
아디프산 디이소노닐 (Diisononyl adipate)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
디이소옥틸 프탈산 (Diisooctyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
디이소프로판올아민 (Diisopropanolamine)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
디이소프로필아민 (Diisopropylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.19
디이소프로필벤젠 (모든 이성질체) (Diisopropylbenzene (all isomers))	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
디이소 프로필나프탈렌 (Diisononylnaphthalene)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
N,N-디메틸아세트아미드 (N,N-Dimethylacetamide)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ACD	불요		15.12, 15.17
N.N-디메틸아세트아미드 용액(40% 이하) (N.N-Dimethylacetamide solution(40% or less))	Z	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	B	불요		15.12.1, 15.17
아디프산 디메틸 (Dimetyl adipate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
디메틸아민 용액(45% 이하) (Dimethylamine solution (45% or less))	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	ACD	불요		15.12, 15.19.6
디에틸아민 용액(45% 초과 55% 이하) (Dimethylamine solution (greater than 45% but not greater than 55%))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	ACD	Yes		15.12, 15.17, 15.19
디에틸아민 용액(55% 초과 65% 이하) (Dimethylamine solution (greater than 55% but not greater than 65%))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	ACD	Yes		15.12, 15.14, 15.17, 15.19
N.N-디메탈시클로헥실아민 N.N-dimethylcyclohesylamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AC	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
디메틸 디설파이드 (Dimethyl disulphide)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F-T	B	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
N,N-디메틸도데실아민 (N,N-Dimethyldodecylamine)	X	S/P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	B	불요		15.19
디메틸에탄올아민 (Dimethylethanolamine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F-T	AD	불요		15.19.6
디메틸포름아미드 (Dimethylformamide)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AD	불요		15.19.6
글루타르산 디메틸 (Dimethy1 glutarate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
인산 수소 디메틸 (Dimethyl hydrogen phosphite)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	AD	불요		15.12.1, 15.19.6
디메틸 옥탄산 (Dimethyl octanoic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	16.2.6, 16.2.9
프탈산 디메틸 (Dimethyl phthalate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	16.2.9
디메틸폴리실록산 (Dimethylpolysiloxane)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
2,2-디메틸프로판-1, 3-디올 (용융상 또는 용액) (2,2-Dimethylpropane-1,3-diol (molten or solution))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
숙신산 디메틸 (Dimethyl succinate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	16.2.9
디니트로톨루엔(용융상) (Dinitrotoluene(molten))	X	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	A	불요		15.12, 15.17, 15.19, 15.21, 16.2.6, 16.2.9, 16.6.4
프탈산 디노닐 (Dinonyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
디옥틸 프탈레이트 (Dioctyl phthalate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
1,4-디옥산 (1,4-dioxane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	F-T	A	불요		15.12, 15.19, 16.2.9
디펜텐 (Dipentene)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
디페닐 (Diphenyl)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	B	불요	P	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디페닐아민(용융상) (Diphenylamine(molten))	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	BD	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디페닐아민, 2.2.4-드리메틸펜던과의 반응제품 (Diphenylamine, reaction product with 2.2.4-Trimethylpentene)	Y	S/P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
디페닐아민즈, 알킬레이티드 (Diphenylamines, alkylated)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디페닐/디페닐 에테르 혼합물 (Diphenyl/Diphenyl ether mixtures)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	B	불요	P	15.19.6, 16.2.9
디페닐 에테르 (Diphenyl ehter)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
디페닐 에테르/디페닐 페닐 에테르 혼합물 (Diphenyl ether/Dipheny1 phenyl ether mixture)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
디페닐메탄 이시안산염 (Diphenylmethane diisocyanate)	Y	S/P	2	2G	제어	Dry	-	-	Yes (a)	밀폐	T(a)	ABC(b)D	불요		15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디페닐올 프로판-에피클로로히드린 수지 (Diphenylol propane-epichlorohydrin resins)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디-n-프로필아민 (Di-n-propylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	불요		15.12.3, 15.19.6
디프로필렌 글리콜 (Dipropylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
증류수지유 (Resin oil, distilled )	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	F-T	ABC	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
디티오카바메이트 에스테르(C7-C35) (Dithiocarbamate ester (C7-C35))	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
아디프산 디트리데실 (Ditridecyl adipate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
프랄산 디트리데실 (Ditridecyl phthalate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
프탈산 디운데실 (Diundecyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
도데칸(모든 이성질체) (Dodecane(all isomers))	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6
tert-도데칸에티올 (tert-Dodecanethiol)	X	S/P	1	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ABD	Yes		15.12, 15.17, 15.19
도데센(모든 이성질체) (Dodecene(all isomers))	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
도데실알코올 (Dodecy1 alcohol)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
도데실아민/테드라도실아민혼합물 Dodecylamine/Tetradec ylamine mixture	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	T	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
도데실벤젠 (Dodecylbenzene)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
도테실 다이페닐 에테르 이황산 용액 (Dodecyl diphenyl ether disulphonate solution)	X	S/P	2	2G	개방	No			NF	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.6
도데실 하이드록시프로필 설파이드 (Dodecyl hydroxypropyl sulphide)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
메타크릴산 도테실 (Dodecyl methacrylate)	Z	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.13
도데실/메타크릴산 옥타데실 혼합물 (Dodecyl/Octadecyl methacrylate (mixture))	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2
도데실/메타크릴산 펜타데실 혼합물 (Dodecyl/Pentadecyl methacrylate mixture)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2
도데실 페놀 (Dodecyl phenol)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6
도데실 자일렌 (Dodecyl Xylene)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
굴착용 브라인(아연염 함유) (Drilling brines (containing Zinc salts))	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요	P	15.19.6
굴착용 브라인(브롬화 칼슘 용액, 염화 칼슘 용액과 염화 나트륨 용액 포함) (Drilling brines, including: calcium bromide solution, calcium chloride solution and sodium chloride solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
에피클로로히드린 (Epichlorohydrin)	Y	S/P	2	2G	제어	불요		IIB	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19
에탄올아민 (Ethanolamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	F-T	A	불요		16.2.9
아세트산 2-에톡시에틸 (2-Ethoxyethyl acetate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
에톡시레이티드 장쇄(C16+) 알킬옥시알킬아민 (Ethoxylated long chain (C16+) alkyloxyalkylamine)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
아세트산 에틸 (Ethyl acetate)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
아세토아세트산 에틸 (Ethyl acetoacetate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
아크릴산 에틸 (Ethyl acrylate)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	Yes		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
에틸아민 (Ethylamine)	Y	S/P	2	1G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	CD	Yes		15.12, 15.14, 15.19.6
에틸아민 용액(72% 이하) (Ethylamine solutions (72% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	AC	Yes		15.12, 15.14, 15.17, 15.19
에틸아밀케톤 (Ethyl amyl ketone)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
에틸벤젠 * (Ethylbenzene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
에틸 tert-부틸 에테르 (Ethyl tert-butyl ether)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
낙산에틸 (Ethyl butyrate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
에틸시클로헥산 * (Ethylcyclohexane)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
N-에틸시클로헥실아민 (N-Ethylcyclohexylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
S-에틸 디프로필티오카바메이트 (S-Ethyl dipropylthiocarbamate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
에틸렌 클로로히드린 (Ethylen chlorohydrin)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	AD	Yes		15.12, 15.17, 15.19
에틸렌 시아노히드린 (Ethylen cyanohydrin)	Y	S/P	3	2G	개방	불요		IIB	Yes	개방	불요	A	불요
에틸렌디아민 (Ethylenediamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6, 16.2.9
에틸렌디아민 사아세트산, 사나트륨염용액 (Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt solution)	Y	S/P	3	2G	개방	No	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
이브롬화 에틸렌 (Ethylene dibromide)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.12, 15.19.6, 16.2.9
이염화에틸렌 (Ethylene dichloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AB	불요		15.19
에틸렌 글리콜 (Ethylene glycol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
아세트산 에틸렌 글리콜 (Ethylene glycol acetate)	Y	P	3	2G	개방	No	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
아세트산 에틸렌글리콜 부틸에테르 (Ethylene glycol buty1 ether acetate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
디아세트산 에틸렌글리콜 (Ethylene glycol diacetate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
아세트산 에틸렌 글리콜 메틸에테르 (Ethylene glycol methyl ether acetate)	Y	P	3	2G	개방	No			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
에틸렌글리콜 모노알킬에테르 (Ethylene glycol momoalkyl ethers)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.9
에틸렌 글리콜 페닐 에테르 (Ethylene glycol phenyl ether)	Z	P	3	2G	개방	No	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
에틸렌 글리콜 페닐 에테르/디에틸렌 글리콜 페닐에테르 혼합물 (Ethylene glycol phenyl ether/Diethylene glycol phenyl ether mixture)	Z	P	3	2G	개방	No	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
산화 에틸렌/산화 프로필렌 혼합물로 산화 에틸렌이 질량비 30% 이하인 것 * (Ethylene oxide/ Propylene oxide mixture with an ethylene oxide content of not more than 30% in mass)	Y	S/P	2	1G	제어	불활성	T2	IIB	No	밀폐	F-T	AC	불요		15.8, 15.12, 15.14, 15.19
메틸렌-비닐 아세트산 공중합체(에멀젼) (Ethylene-Vinyl acetate copolymer (emulsion))	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	No	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
에틸-3-에록시프로시피온산 (Ethyl-3-ethoxypropionate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	불요	A	불요		15.19.6
2-에틸헥산산 (2-Ethylhexanoic acid)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
아크릴산 2-에틸헥실 (2-Ethlylhexy1 arcylate)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	T3	IIB	Yes	개방	불요	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
2-에틸헥실아민 (2-Ehtylhexylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	불요		15.12, 15.19.6
2-에틸-2-(히드록시메틸)프로판-1,3-디올, C8-C10 에스테르 (2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol, C8-C10 ester)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
에틸릳덴 노르보르넨 (Ethylidene norbornene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AD	불요		15.12.1, 15.19.6
메타클릴산 에틸 (Ethyl methacrylate)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AD	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
N-에틸메틸아릴아민 (N-Ethylmethylallylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	F	AC	Yes		15.12.3, 15.17, 15.19
프로피온산에틸 (Ethyl propionate)	Y	P	3	2G	개방	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
2-에틸-3-프로필아크로레인 (2-Ethyl-3-propylacrolein)	Y	S/P	3	2G	제어	불요		IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6, 16.2.9
에틸 톨루엔 (Ethyl toluene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
지방산(포화된 것 C13+) (Fatty acid (saturated C13+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
메틸에스테르지방산 (Fatty acid methyl esters)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
지방산, C12+ (Fatty acids, C12+)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
지방산, C8-C10 (Fatty acids, C8-C10)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
지방산, 본질적 선형, C6-C18, 2-에틸헥실 에스테르 (atty acids, essentially linear, C6-C18, 2-ethylhexyl ester)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
지방산 C16+ (Fatty acids, C16+)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	No	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6
염화 제2철 용액 (Ferric chloride solutions)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.11, 15.19.6, 16.2.9
질산/질산 제2철의 용액 (Ferric nitrate/Nitric acid solution)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	Yes		15.11, 15.19
어유 Fish oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
플루오로규산(20-30%)수용액 (Fluorosilicic acid(20-30%) in water solution)	Y	S/P	3	1G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	No	Yes		15.11, 15.19.6
포름알데히드 용액(45% 이하) (Formaldehyde solutions (45% or less))	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	Yes		15.19.6, 16.2.9
포마이드 (Formamide)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
포름산 (Formic acid)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	T(g)	A	Yes		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
푸르푸랄 (Furfural)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
푸르푸릴 알코올 (Furfuryl alcohol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
프로폭실테이티드 글루시톨/글리세롤혼합물(아민 10% 미만함유) (Glucitol/glycerol blend propoxylated (containing less than 10% amines))	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
글루타르알데히드 용액(50% 이하) (Glutaraldehyde solutions (50% or less))	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6
Glycerol monooleate	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
프로폭실산화 글리세롤 (Glycerol propoxylated)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
프로폭실산화 및 에톡실산화 글리세롤 (Glycerol, propoxylated and ethoxylated)	Z	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요
프로폭실산화 및 에톡실산화 글리세롤/자단 혼합물 (Glycerol/sucrose blend (propoxylated and ethoxylated)	Z	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요
글리세릴 트리아세트산 (Glyceryl triacetate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
트리알킬(C10)아세트산 글리 시딜 에스테르 (Glycidyl ester of C10 trialkylacetic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
글리신, 나트륨 염 용액 (Glycine, sodium salt solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
글리콜릭산 용액 (70% 이하) (Glycolic acid solution (70% or less))	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
글리옥살 용액 (40% 이하) (Glyoxal solution (40% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
글리옥실산용액(50% 이하) (Glyoxylic acid solution(50% or less))	Y	S/P	3	2G	개방	No	-	-	Yes	개방	불요	ACD	불요		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
글리포스페이트 용액 (계면활성제 미 함유) (Glyphosate solution (not containing surfactant))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
낙화생유 Groundnut oil	Y	P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
헵탄(모든 이성질체) (Heptane(all isomers))	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
노르말-헵탄산 (n-Heptanoic acid)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
헵탄올(모든 이성질체) (Heptanol(all isomers)) (d)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
헵텐(모든 이성질체) (Heptene (all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
아세트산 헵틸 (Heptyl acetate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
1-헥사데실나프탈렌/1,4-비스(헥사데실)나프탈렌 혼합물 (1-Hexadecylnaphthalene/1,4-bis(hexadecyl)naphthalene mixture)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
헥사메틸렌디아민아디페이트 (50% 수용액) (Hexamethylenediamine adipate(50% in water))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
헥사메틸렌디아민(용융상) (Hexamethylenediamine (molten))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	C	Yes		15.12, 15.17, 15.18, 15.19.6, 16.2.9
헥사메틸렌디아민 용액 (Hexamethylenediamine solution)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.19.6
헥사메틸렌 디이소시안산 (Hexamethylene diisocyanate)	Y	S/P	2	1G	제어	건조	T1	IIB	Yes	밀폐	T	AC(b)D	Yes		15.12, 15.17, 15.16.2, 15.18, 15.19
헥사메틸렌 글리콜 (Hexamethylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
헥사메틸렌이민 (Hexamethyleneimine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AC	불요		15.19.6
헥산(모든 이성질체) * (Hexane(all isomers))	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
1,6-헥산디올, 증류 탑정 (1,6-Hexanediol, distillation overheads)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.12.4
헥산산 (Hexanoic acid)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
헥산올 (Hexanol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
헥센(모든 이성질체) * (Hexene(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
아세트산 헥실 (Hexy1 acetate)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
염산 (Hydrechloric acid)	Z	S/P	3	1G	제어	불요			NF	제한	T	불요	Yes		15.11
과산화수소 용액(60 질량% 초가 70질량%이하) (Hydrogen peroxide solutions(over 60% but not over 70%))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	불요	불요	불요		15.5.1, 15.19.6
과산화수소용액(질량 8% 초과 60%미만) (Hydrogen peroxide solutions(over 8% but not over 60% by mass))	Y	S/P	3	2G	제어	No			NF	밀폐	불요	No	불요		15.5.2, 15.18, 5.19.6
아크릴산2-히드록시에틸 (2-Hydroxyethyl acrylate)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	A	불요		15.12, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
N-(히드록시에틸)에틸렌디아민삼아세트산, 삼나트륨염 용액 (N-(Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid, trisodium salt solution)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
2-히드록시-4-(메틸티오)부탄산 (2-Hydroxy-4-(methylthio) butanoic acid)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
일라입유 (Illipe oil)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
이소아밀 알코올 (Isoamyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
이소부틸 알코올 (Isobutyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
포름산 이소부틸 (Isobutyl formate)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
메타크릴산 이소부틸 (Isobutyl methacrylate)	Z	S/P	3	2G	제어	불요		IIA	No	밀폐	F-T	BD	Yes		15.12, 15.13, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
이소포론 (Isophorone)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	A	불요
이소포론디아민 (Isophoronediamine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		16.2.9
디이소시안산이소포론 (Isophorone diisocyanate)	X	S/P	2	2G	제어	건조			Yes	밀폐	T	ABD	불요		15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6
이소프렌 * (Isoprene)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F	B	불요		15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
이소프로판올아민 * (Isopropanolamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	F-T	A	불요		16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
아세트산 이소프로필 (Isopropyl acetate)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
이소프로필아민 (Isopropylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	CD	Yes		15.12, 15.14, 15.19
이소프로필라민용액(70% 이하) (Isopropylamine(70% or less) solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	CD	YES		15.12, 15.19.6, 16.2.9
이소프로필시클로헥산 * (Isopropylcyclohexane)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
이소프로필 에테르 (Isopropyl ether)	Y	S/P	3	2G	제어	불활성			No	제한	F	A	불요		15.4.6, 15.13.3, 15.19.6
젖산 (Lactic acid)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
락토니트릴 용액(80% 이하) (Lactonitrile solution(80% or less))	Y	S/P	2	1G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ACD	Yes		15.1, 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.2.2, 16.6.3
라드 Lard	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
라텍스, 암모니아(1% 이하) Latex, ammonia(1% or less), inhibited	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
라텍스: 카복시기함유 스틸렌-부타딘 공중합체와 스틸렌-부타딘 고무 (Latex: Carboxylated styrene-Butadience copolymer; Styrene-Butadiene rubber)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
라우르산 (Lauric acid)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
리그닌술포닉산, 나트륨염용액 (Ligninsulphonic acid, sodium salt solution)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
레시틴 (Lecithin)	OS		NA
아마인유 Linseed oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6. 16.2.9
액체화학폐기물 (Liquid chemical wastes)	X	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.19.6, 20.5.1
장쇄알카릴폴리에테르(C11-C20) (Long chain alkaryl polyether(C11-C20))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		16.2.6, 16.2.9
장쇄알킬술포닉산(C16-C60) (Long-chain alkaryl sulphonic acid(C16-C60)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
장쇄알킬피네이트/페놀선파이드혼합물 (Long-chain alkylphenate/Phenol sulphide mixture)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
L-리신 용액(60% 이하) (L-Lysine solution(60% or less))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
염화마그네슘 용액 (Magnesium chloride solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
장쇄알카릴술폰산 마그네슘(C11-C50) (Magnesium long-chain alkaryl sulphonate (C11-C50))	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
장쇄알킬살리실산마그네슘(C11+) (Magnesium long-chain alkyl salicylate(C11+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
말레산 무수물 (Maleic anhydride)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	AC (f)	불요		16.2.9
망고씨유 (Mango Kemel oil)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
메라캅토벤조티아졸-나트륨염 용액 (Mercaptobenzothiazol, sodium salt solution)	X	S/P	2	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
산화메시틸 (Mesityl oxide)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
메탐 나트륨염 용액 (Metam sodium solution)	X	S/P	1	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19, 16.2.9
메타크리클릭산-알콕시폴리(산화알킬렌)메타크릴산혼성중합체, 나트륨 염수요액(45%이하) (Methacryclic acid-alkoxypoly(alkylene oxide)methacrylate copolymer, sodium salt aqueous solution(45% or less)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	AC	불요		16.2.9
메타크릴산 (Methacrylic acid)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.13, 16.6.1, 15.19.6, 16.2.9
이염화에틸렌에 녹아 있는 메타 크릴산수지 (Methacrylic resin in Ethylene dichloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AB	불요		15.19, 16.2.9
메타크릴로니브릴 (Methacrylonitrile)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.13, 15.17, 15.19
3-methoxy-1-butanol (3-메톡시-1-부탄올)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
3-메톡시부틸 아세트산) (3-Methoxybutyl acetate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
N-(2-메톡시-1-메틸 에틸)-2-에틸-6-메틸 클로로아세트아닐리드 (N-(2-Methoxy-1-methyl ethyl)-2-ethyl-6-methyl chloroacetanilide)	X	P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
메틸 아세트산 (Methyl acetate)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
메틸 아세토아세트산 (Methyl acetoacetate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
아크릴산 메틸 (Methyl acrylate)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	제한	F-T	A	Yes		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
메틸 알코올 (Methyl alcohol)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
메틸아민 용액(42% 이하) (Methylamine solutions (42% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	ACD	Yes		15.12, 15.17, 15.19
아세트산 메틸아밀 (Methylamyl acetate)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
메틸아밀 알코올 (Methylamyl alcolhol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
메틸아밀 케톤 (Methylamyl ketone)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
메틸부텐올 (Methylbutenol)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.9
메틸 tert-부틸에테르 (Methyl tert-butyl ether)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
메틸 부틸 케톤 (Methyl butyl ketone)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6
메틸부티놀 (Methylbutynol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
부티르산 메틸 (Methyl butyrate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
메틸시클로헥산 * (Methylcyclohexane)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
메틸시클로펜타디엔 이합체 (Methylcyclopentadiene dimer)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	B	불요	P	15.19.6
메틸시클로펜타디엔일 망간 트리카보닐 (Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl)	X	S/P	1	1G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABCD	Yes		15.12, 15.18, 15.19, 16.2.9
메틸 디에탄올-아민 (Methyl diethanolamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.6
2-메틸-6-에틸 아닐린 (2-Methyl-6-ethyl aniline)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요
메틸 에틸 케톤 (Methyl ethyl ketone)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
2-메틸-5-에틸피린딘 (2-Methyl-5-ethyl pyridine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요		IIA	Yes	개방	불요	AD	불요		15.19.6
포름산 메틸 (Methyl formate)	Z	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	Yes		15.12, 15.14, 15.19
2-메틸-2-히드록시-3-부틴 (2-Methyl-2-hydroxy-3-butyne)	Z	S/P	3	2G	제어	불요		IIA	No	제한	F-T	ABD	불요		15.19.6, 16.2.9
메틸 이소부틸 케톤 (Methyl isobutyl ketone)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
메타크릴산 메틸 (Methyl methacrylate)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
3-메틸-3-메톡시부탄올 (3-Methyl-3-methoxybutanol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
메틸나프탈렌(용용상) (Methyl naphthalene (molten))	X	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	AD	불요		15.19.6
2-메틸-1, 3-프로판디올 (2-Methyl-1,3-propanediol)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
2-메틸피리딘 (2-Methylpyridine)	Z	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F	A	불요		15.12.3, 15.19.6
3-메틸피리딘 (3-Methylpyridine)	Z	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F	AC	불요		15.12.3, 15.19
4-메틸피리딘 (4-Methylpyridine)	Z	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	불요		15.12.3, 15.19, 16.2.9
N-메틸-2-피롤리돈 (N-Methyl-2-pyrrolidone)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
살리실산 메틸 (Methyl salicylate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
알파-메틸스티렌 (alpha-Methylstyrene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	제한	F-T	AD (j)	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
3-(메틸티오)프로피온알데히드 (3-(methylthio)propionaldehyde)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	F-T	BC	Yes		15.12, 15.17, 15.19
몰리브데늄다황화물 롱체인 알킬 디티온카바마이드 혼합물 (Molybdenum polysulfide long chain alkyl dithiocarbamide complex)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes		15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
모르폴린 (Morpholine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	A	불요		15.19.6
자동차연료용 노킹억제 화합물(알킬아연을 함유한 것) (Motor fuel anti-knock compounds(containing lead alkyls)	X	S/P	1	1G	제어	불요	T4	IIA	No	밀폐	F-T	AC	Yes		15.6, 15.12, 15.18, 15.19
미르신 (Myrcene)	X	P	2	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요		1519.6, 16.2.9
나프탈렌(용융상) (Naphthalene(molten))	X	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	제한	불요	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
나프탈렌술포닉산-포름알데이드혼성중합체, 나트륨염용액 (Naphthalenesulphonic acid-Formaldehyde copolymer, sodium salt solution)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
네오데칸산 (Neodecanoic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
혼산(질산과 황산의 혼합물) (Nitrating acid (mixture of sulphuric and nitric acids))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.11, 15.16.2, 15.17, 15.19
질산(70% 이상) (Nitiric acid(70% and over))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.11, 15.19
질산(70% 미만) (Nitric acid(less than 70%))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	Yes		15.11, 15.19
니트릴로트리아세트산, 트리나트륨염 용액 (Nitrilotriacetic acid, trisodium salt solution)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
니트로벤젠 (Nitrobenzene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	AD	불요		15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9
니트로에탄 (Nitroethane)	Y	S/P	3	2G	제어	불요		IIB	No	제한	F-T	A(f)	불요		15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4
니트로에탄(80%)/니트로프로판(20%) (Nitroethane(80%)/Nitro propane(20%)	Y	S/P	3	2G	제어	불요		IIB	No	제한	F-T	A(f)	불요		15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
니트로에탄, 1-니트로프로판 혼합물(각15%이상) (Nitroethane, 1-Nitropropane(each 15% or more) mixture	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
o-니트로페놀(용융상) (o-nitrophenol (molten))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	AD	불요		15.12, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
1-또는 2-니트로프로판 (1-or 2-Nitropropane)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
니트로프로판(60%)/니트로에탄(40%) 혼합물 (Nitropropane(60%)/Nitroethane(40%) mixture)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A(f)	불요		15.19.6
o- 또는 P-톨루엔 o- or p- Nitrotoluenes	Y	S/P	2	2G	제어	불요		IIB	Yes	밀폐	T	AB	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
노난(모든 이성질체) (Nonane(all isomers))	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	BC	불요	P	15.19.6
노난산(모든 이성질체) (Nonanoic acid(all isomers))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
노넨 (Nonene(all isomers))	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
노닐 알코올(모든 이성질체) (Nonyl alcohol(all isomers))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
노닐 메타크릴레이트 모노머 (Nonyl methacrylate monomer)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
노닐페놀 (Nonylphenol)	X	P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19, 16.2.6, 16.2.9
노닐페놀 폴리(4+) 에톡실레이트 (Nonylphenol poly(4+) ethoxylate)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
기타의 유해액체물질(1) (인화점이 60℃를 초과하고, 선형이 1에 해당되는 X류 물질) (Noxious liquid, NF, (1) n.o.s. (trade name...,contains...) ST1, Cat.X)	X	P	1	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
기타의 유해액체물질(2) (인화점이 60℃이하이고, 선형이 1에 해당되는 X류 물질) (Noxious liquid, F, (2) n.o.s (trade name...,contains...) ST1, Cat.X)	X	P	1	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
기타의 유해액체물질(3) (인화점이 60℃를 초과하고, 선형이 2에 해당되는 X류 물질) (Noxious liquid, NF, (3) n.o.s. (trade name...,contains...) ST2, Cat.X)	X	P	2	2G	개방	불요	-		Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
기타의 유해액체물질(4) (인화점이 60℃이하이고, 선형이 2에 해당되는 X류 물질) (Noxious liquid, F, (4) n.o.s. (trade name...,contains...) ST2, Cat.X)	X	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
기타의 유해액체물질(5) (인화점이 60℃를 초과하고, 선형이 2에 해당되는 Y류 물질) (Noxious liquid, NF, (5) n.o.s. (trade name...,contains...) ST2, Cat.Y)	Y	P	2	2G	개방	불요	-		Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
기타의 유해액체물질(6) (인화점이 60℃이하 이고, 선형이 2에 해당되는 Y류 물질) (Noxious liquid, F, (6) n.o.s. (trade name...,contains...) ST2, Cat.Y)	Y	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	불요	A	불요		15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
기타의 유해액체물질(7) (인화점이 60℃를 초과하고, 선형이 3인 Y류 물질) (Noxious liquid, NF, (7) n.o.s. (trade name...,contains...) ST3, Cat.Y)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
기타의 유해액체물질(8) (인화점이 60℃이하 이고, 선형이 3인 Y류 물질) (Noxious liquid, F, (8) n.o.s (trade name...contains...) ST3, Cat.Y)	Y	P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	불요	A	불요		15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
기타의 유해액체물질(9) (인화점이 60℃를 초과하고, 선형이 3인 Z류 물질) (Noxious liquid, NF, (9) n.o.s. (trade name...,contains...) ST3, Cat.Z)	Z	P	3	2G	개방	불요	-		Yes	개방	불요	A	불요
기타의 유해액체물질(10) (인화점이 60℃이하이고, 선형이 3인 Z류 물질) (Noxious liquid, F, (10) n.o.s. (trade name...,contains...) ST3, Cat.Z)	Z	P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	불요	A	불요
옥탄(모든 이성질체) (Octane(all isomers)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
옥탄산(모든 이성질체) (Octanoic acid (all isomers))	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
옥탄올(모든 이성질체) (Octanol(all isomers)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
옥텐(모든 이성질체) (Octene(all isomers)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
n-옥틸 엑테이트 (n-Octyl acetate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
옥틸 알데히드 (Octyl aldehydes)	Y	P	3	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
아디프산 옥틸데실 (Octyl decyl adipate)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
알킬올레핀 에스테르 혼성중합체(분자량 2000+) (Olefin-Alkyl ester copolymer (molecular weight 2000+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
올레핀혼합물(C5-C7) Olefin mixtures(C5-C7)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
올레핀혼합물(C5-C15) Olefin mixtures(C5-C15)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
올레핀(C13+, 모든 이성질체) (Olefins (C13+, all isomers))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
알파올레핀혼합물(C6-C18) alpha-Olefins(C6-C18) mixtures	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.16, 16.2.9
올레인산 (Oleic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
올륨 (Oleum)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.11.2 ~ 15.11.8, 15.12.1, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6
올레일아민 (Oleylamine)	X	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.19.6, 16.2.9
올리버유 Olive oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
함산소지방족탄화수소혼합물 (Oxygenated aliphatic hydrocarbon mixture)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요
팜산유 (Palm acid oil)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜지방산 증류액 (Palm fatty acid distillate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
야자씨유 산화오일 (Palm kernel acid oil)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜씨유 Palm kernel oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜씨올레인 (Palm kernel olein)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜씨스테아린 (Palm kemel stearin)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜미드프랙션 (Palm mid-fraction)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜유 Palm oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
비식용산업용 야자유 (Non-edible industrial grade palm oil)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	불요	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜유지방산메틸에스터 (Palm oil fatty acid methyl ester)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
팜 올레인 Palm olein	Y	P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜 스테아린 Palm stearin	Y	P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
파라핀 왁스 (Paraffin wax)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
파라알데히드 (Paraldehyde)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.9
파라알데히드-암모니아 반응 제품 (Paraldehyde-ammonia reaction product)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	불요		15.12.3, 15.19
펜타클로로에탄 (Pentachloroethane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
1,3-펜타디엔 (1,3-Pentadiene)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
펜타에틸렌헥사민 (Pentaethylenehexamine)	X	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	B	Yes		15.19
펜탄(모든 이성질체) * (Pentane(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.14, 15.19.6
펜탄산 (Pentanoic acid)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
n-펜탄산(64%)/2-메틸 부틸산(36%) 혼합물 (n-Pentanoic acid (64%)/2-Methyl butyric acid (36%) mixture)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	T2		Yes	밀폐	불요	AD	불요		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19
펜텐(모든 이성질체) * (Pantene(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.14, 15.19.6
프로피온산 n-펜틸 (n-pentyl propionate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
퍼클로로에틸렌 (Perchloroethylene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요		15.12.1, 15.12.2, 15.19.6
페트롤라툼 (Petrolatum)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
페놀 (Phenol)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	A	불요		15.12, 15.19, 16.2.9
1-페닐-1-크시릴에탄 * (1-Phenyl-1-xylyl ethane)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요	P
포스페이트에스터, 알킬아민(C12-C14) Phosphate esters, alkyl(C12-C14) amine 포스페이트에스터, 알킬아민(C12-C14)	Y	P	2	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
인산 (Posphoric acid)	Z	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
인, 황색 또는 백색 (Phosphorus, yellow or white)	X	S/P	1	1G	제어	주입+ (통풍 또는 불활성)			No (c)	밀폐	불요	C	Yes		15.7, 15.19, 16.2.9
프탈산 무수물(용융상) (Phtalic anhydride(molten))	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	제한	불요	AD	불요		16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
알파-피넨 (alpha-Pinene)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
베타-피넨 (beta-pinene)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
소나무 유 (Pine oil)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.6, 16.2.9
폴리아크릴산용액(40%이하) Polyacrylic acid solution(40% or less)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개뱡	불요	AC	불요
자일렌에 녹아있는 아크릴산 폴리알킬(C18-C22) Polyalkyl(C18-C22) acrylate in xylene)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리(2-8)알킬렌 글리콜모노알킬(C1-C6) 에테르 Poly(2-8)alkylene glycol monoalkyl(C1-C6) ether	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
폴리(2-8)알킬렌 글리콜모노알킬(C1-C6) 에테르 엑테이트 Poly(2-8)alkylene glycol monoalkyl(C1-C6) ether acetate	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
폴리알킬(C10-C20) 메타크릴레이트 (Polyalkyl (C10-C20) methacrylate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리알킬(C10-C18) 메타크릴레이트/에틸렌-프로필렌 혼성중합체 혼합물 (Polyalkyl(C10-C18) methacrylate/ethylene-propylene copolymer mixture)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리부텐 (Polybutene)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
폴리부테닐숙신이미드 (Polybutenyl succinimide)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리(2+)시클릭 방향족 (Poly(2+)cyclic aromatics)	X	P	1	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	AD	불요		15.19, 16.2.6, 16.2.9
폴리에테르(분자량 1350+) (Polyether (molecular weight 1350+))	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
폴리에틸렌 글리콜 (Polyethylene glycol)	Z	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6
폴리에틸렌 글리콜 디메틸 에테르 (Polyethylene glycol dimethyl ether)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
폴리에틸렌 폴리아민 (Polyethylene polyamines)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
Polyethylene polyamines (more than 50% C5-C20 paraffin oil)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
폴리황산 제2철 용액 (Polyferric sulphate solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요
폴리(이미노에틸렌)-융합-N-폴리(에틸렌옥시) 용액(90% 이하) Poly(iminoethylene)-graft-N-poly(ethyleneoxy) solution(90% or less)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	AC	불요		16.2.9
지방족(C10-C14) 용제에 녹아있는 폴리이소부텐아민 (Polyisobutenamine in aliphatic (C10-C14) solvent)	Y	P	3	2G	개방	불요	T3	IIA	Yes	개방	불요	A	불요
폴리이소부테닐 무수물 부가체 (Polyisobutenyl anhydride adduct)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
폴리(4+)이소부틸렌 (Poly(4+)isobutylene)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
폴리메틸렌 폴리페닐 이소시안산 (Polymethylene polyphenyl isocyanate)	Y	S/P	2	2G	제어	Dry			Yes(a)	밀폐	T(a)	A	불요		15.12, 15.16.2, 15.19.6, 16.2.9
폴리올레핀(분자량300+) Polyolefin(molecular weight 300+)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 아미드 알켄아민(C17+) (Polyolefin amide alkeneamine (C17+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
폴리올레핀 아미드 알켄아민 붕산염(C28-C250) (Polyolefin amide alkeneamine borate (C28-C250))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀아민(C28-C250) (Polyolefinamine (C28-C250))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
알킬(C2-C4)벤젠에 녹아있는 폴리올레핀아민 (Polyolefinamine in alkyl(C2-C4) benzenes)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
방향족화홥물에 녹아있는 폴리올레핀아민 (Polyolefinamine in aromatic solvent)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 아미노에스테르염(분자량2000+) (Polyolefin aminoester salts(molecular weight 2000+)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 무수물 (Polyolefin anhydride)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 에테르(C28-C250) (Polyolefin ester(C28-C250))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 석탄산 아민 (C28-C250) (Polyolefin phenolic amine (C28-C250))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
포스포러스황화 폴리 올레핀바륨 유도체(C28-C250) (Polyolefin phosphorosulphide barium derivative(C28-C250))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		16.2.6, 16.2.9
폴리(20)옥시에틸린 소르비탄 모노올레인산 (Poly(20)oxyethylene sorbitan monooleate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리(5+)프로필렌 (Poly(5+)propylene	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
폴리프로필렌 글리콜 (Polypropylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
폴리실록산 (Polysiloxane)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
Potassium chloride solution	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	A	불요		16.2.9
수산화칼륨 용액 (Potassium hydroxide solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6
유산염 칼륨 (Potassium oleate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
티오황산염 칼륨(50% 이하) (Potassium thiosulphate (50% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9
n-프로판올아민 (n-Propanolamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요		16.2.9, 15.19.6
beta-프로피오락톤 (beta-Propiolactone)	Y	S/P	2	2G	제어	불요		IIA	Yes	제한	T	A	불요
프로피온알데히드 (Propionaldehyde)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	Yes		15.17, 15.19.6
프로피온산 (Propionic acid)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	A	Yes		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
프로피온산 무수물 (Propionic anhydride)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	T	A	불요
프로피온니트릴 (Propionitrile)	Y	S/P	2	1G	제어	불요	T1	IIB	No	밀폐	F-T	AD	Yes		15.12, 15.17, 15.18, 15.19
n-프로필 아세트산 (n-Propyl acetate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6
n-프로필 알코올 (n-propyl alcohol)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
n-프로필아민 (n-Propylamine)	Z	S/P	2	2G	제어	불활성	T2	IIA	No	밀폐	F-T	AD	Yes		15.12, 15.19
프로필벤젠(모든 이성질체) (Propylbenzene(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세트산 (Propylene glycol methyl ether acetate)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
프로필렌 글리콜 모노알킬 에테르 (Propylene glycol monoalkyl ether)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
프로필렌 글리콜 페닐 에테르 (Propylene glycol phenyl ether)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
산화프로필렌 * (Propylene oxide)	Y	S/P	2	2G	제어	불활성	T2	IIB	No	밀폐	F-T	AC	불요		15.8, 15.12.1, 15.14, 15.19
프로필렌 사합체 (Propylene tetramer)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
프로필렌 삼합체 (Propylene trimer)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
피리딘 (Pyridine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	A	불요		15.19.6
열분해가솔린(벤젠포함) Pyrolysis gasoline(containing benzene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	F-T	AB	No		15.12, 15.17, 15.19.6
평지씨유 Rapeseed oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
유채씨유지방산메틸에스터 (Rape seed oil fatty acid methyl esters)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
쌀겨유 (Rice bran oil)	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
로진 (Rosin)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
홍화유 (Safflower oil)	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
쉐어버터 (Shea butter)	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
술폰산알킬(C14-C17) 나트륨(60-65%용액) Sodium alkyl(C14-C17) sulphonates(60-65% solution)	Y	P	2	2G	개방	불요			NF	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알루미늄화규산 나트륨 슬러리 (Sodium aluminosilicate slurry)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
벤조산 나트륨 (Sodium benzoate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
붕수소화나트륨(15%이하)/ 수산화 나트륨 용액 (Sodium borohydride(15% or less)/Sodium hydroxide solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
나트륨 탄산염 용액 (Sodium carbonate solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
염소산나트륨 용액(50%이하) (Sodium chlorate solution (50% or less))	Z	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.9, 15.19.6, 16.2.9
중크롬산나트륨 용액(70%이하) (Sodium dichomate solution (70% or less))	Y	S/P	2	2G	개방	불요			NF	밀폐	불요	불요	불요		15.12.3, 15.19
황화수소나트륨(6% 이하) /탄산나트륨(3% 이하) 용액 (Sodium hydorgen sulphide (6% or less)/Sodium carbonate (3% or less) solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
아황산수소나트륨 용액 (45% 이하) (Sodium hydrogen sulphite solutions(45% or less))	Z	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9
황화암모늄/황화수소나트륨 용액 (Sodium hydrosulphide /Ammonium sulphide solution)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.14, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
황화수소나트륨 용액 (45%이하) (Sodium hydrosulphide solution(45% or less))	Z	S/P	3	2G	제어	통풍 또는 주입 (가스)			NF	제한	T	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
수산화나트륨 용액 (Sodium hydroxide solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.6, 16.2.9
하이포아염소산나트륨 용액 (15% 이하) (Sodium hypochlorite solution(15% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	-	제한	불요	불요	불요		15.19.6
아질산나트륨 용액 (Sodium nitrite solution)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.12.3(1), 15.12.3(2), 15.19, 16.2.9
술폰산석유나트륨 (Sodium petroleum sulphonate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
폴리(4+)아크릴나트륨용액 (Sodium poly(4+)acrylate solutions	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
규산나트륨 용액 (Sodium silicate solution)	Y	P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9
황화나트륨 용액(15% 이하) (Sodium sulphide solution (15% or less))	Y	S/P	3	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
아황산나트륨 용액(25%이하) Sodium sulphite solution (25% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
티오시안산나트륨 용액 (56% 이하) (Sodium thiocyanate solution (56% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요	P	15.19.6, 16.2.9
대두유 Soyabean oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
스틸렌모노머 (Styrene monomer)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	AB	불요		15.13, 15.19.6. 16.6.1, 16.6.2
황화탄화수소(C3-C88) Sulphohydrocarbon(C3-C88)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
술포란 (Sulpholane)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
황(용융상) (Sulphur(molten))	Z	S	3	1G	개방	통풍 또는 주입 (가스)	T3		Yes	개방	F-T	불요	불요		15.10, 16.2.9
황산 (Sulphuric acid)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.11, 15.16.2, 15.19.6
폐황산 (Sulphuric acid. spent)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.11, 15.16.2, 15.19.6
황산화 지방(C14-C20) (Sulphurized fat (C14-C20))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
황산화폴리올피나미드알칸(C28-C250)아민 Sulphurized polyolefinamide alkene(C28-C250) amine	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
해바라기씨유 Sunflower seed oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
톨유(원유) Tall oil(crude)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ABC	YES		15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
톨유(정제유) Tall oil(distilled)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6
톨유지방산(수지산 20%미만) Tall oil fatty acid(resin acids less than 20%)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
톨유 피치 (Tall oil pitch)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes		15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
수지 (Tallow)	Y	P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
수지지방산 (Tallow fatty acid)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
테트라클로로에탄 (Tetrachloroethane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
테트라에틸렌 클리콜 (Tetraethylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
테트라에틸렌 펜타아민 (Tetraethylene pentamine)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
테트라히드로푸란 (Tetrahydrofuran)	Z	S	3	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
테트라히드로나프탈렌 * (Tetraydronaphthaene)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
테트라메틸벤젠 (모든 이성질체) (Tetramethylbenzene (all isomers))	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	16.2.9
이산화 티타늄 슬러리 (Titanium dioxide slurry)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
톨루엔 (Toluene)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
톨루엔디아민 (Toluenediamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	AD	Yes		15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.2.6
디이소시안산 톨루엔 (Toluene diisocyantate)	Y	S/P	2	2G	제어	건조	T1	IIA	Yes	밀폐	F-T	AC(b)D	Yes		15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.9
o-톨루이딘 (o-toluidine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	A	불요		15.12, 15.17, 15.19
인산 트리부틸 (Tributyl phosphate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
1.2.3-트리클로로벤젠(용융상) (1.2.3-Trichlorobenzene(molten))	X	S/P	1	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ACD	Yes		15.12.1, 15,17, 15.19, 16.2.9, 16.2.6
1.2.4-트리클로로벤젠 (1.2.4-Trichlorobenzene)	X	S/P	1	2G	제어	불요			Yes	제한	T	AB	불요		15.19, 16.2.9
1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-Trichloroethane)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
1.1.2-트리클로로에탄 (1.1.2-Trichloroethane)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요		15.12.1, 15.19.6
트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	T	불요	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
1.2.3-트리클로로프로판 (1.2.3-Trichloropropane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ABD	불요		15.12, 15.17, 15.19
1.1.2-트리클로로-1.2.2-트리플루오로에탄 (1.1.2-Trichloro-1.2.2-Trifluor oethane)	Y	P	2	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요	P
인산 트리크레실 (오르토 이성질체 1% 이상 함유) (Tricresy1 phosphate (Containing 1% or more ortho-isomer))	Y	S/P	1	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	밀폐	불요	AB	불요	P	15.12.3, 15.19, 16.2.6
인산트라이크레실(오르토이성질체1%미만 함유) (Tricresyl phosphate (containing less than 1% ortho-isomer)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
트리데칸 (Tridecane)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
트리데칸산 (Tridecadoic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
트리데킬 아세트산 (Tridecyl acetate)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
트리에탄올아민 (Triethanolamine)	Z	S/P	3	2G	개방	불요		IIA	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
트리에틸아민 (Triethylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AC	Yes		15.12, 15.19.6
트리에틸벤젠 (Triethylbenzene)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
트리에틸렌테트라민 (Triethylenetetramine)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	불요	A	불요
트리에틸 인산 (Triethyl phosphate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
아인산트리에틸 (Triethylphosphite)	Z	S/P	3	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.12.1, 15.19.6, 16.2.9
트리이소프로판올아민 (Triisopropanolamine)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
인산트리이소프로필화페닐 (Triisopropylated phenyl phosphates)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
트리메틸아세트산 (Trimethylacetic acid)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	A	불요		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
트리메틸아민 용액(30%이하) (Trimethylamine solution (30% or less))	Z	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	AC	Yes		15.12, 15.14, 15.19, 16.2.9
트리메틸벤젠(모든 이성질체) (Trimethylbenzene(all isomers))	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
프로폭실산트리메틸올 프로판 (Trimethylol propane propoxylated)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요
2,2,4-트리메틸-1,3-펜탄디올 디이소부티르산염 (2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
2,2,4-트리메틸-1,3-펜탄디올-1-이소부티르산염 (2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-1-isobutyrate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
1.3.5-트리옥산 (1.3.5-Trioxane)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
트리프로필렌 글리콜 (Tripropylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
인산트리크심릴 (Trixlyl phosphate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6
유동유 (Tung oil)	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
생송지 (Turpentine)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
운데칸산 (Undecanoic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	16.2.6, 16.2.9
l-운데센 (l-Undecene)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
운데실 알코올 (Undedcyl alcohol)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
요소/질산암모늄 용액 (Urea/Ammonium nitrate solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
요소와 질산암모늄 용액 (수용액 상태의 암모니아 함유) (Urea/Ammonium nitrate solution (containing aqua ammonia))	Z	S/P	3	2G	제어	불요			NF	제한	T	A	불요		16.2.9
요소/인산암모늄 용액 (Urea/Ammonium phosphate solution)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
요소 용액 (Urea solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
발레르알데히드(모든 이성질체) (Valeraldehyde(all isomers))	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T3	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.4.6, 15.19.6
식물성 산화유(m) (Vegetable acid oils)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
식물성지방산 증류물(m) (Vegetable fatty acid distillates)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
아세트산비닐 (Vinyl acetate)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
비닐에틸에테르 * (Vinyl ethyl ether)	Z	S/P	2	1G	제어	불활성	T3	IIB	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.4, 15.13, 15.14, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
염화비닐리덴 * (Vinylidene chloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불활성	T2	IIA	No	제한	F-T	B	Yes		15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
네오데칸산비닐 (Vinyl neodecanoate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
비닐를루엔 (Vinyltoluene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요		IIA	No	제한	F	AB	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
왁스 (Waxes)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
백색주정, 저방향족(15~20%) (White spirit, low(15-20%) aromatic)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.9
자일렌 (Xylens)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9 (h)
자일렌/에틸벤젠혼합물(10%이상) (Xylenes/ethylbenzene(10% or more) mixture	Y	P	2	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요		15.19.6
자일렌올 (Xylenol)	Y	S/P	2	2G	개방	불요		IIA	Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
디티오인산아연알카릴(C7-C16) (Zinc alkaryl dithiophosphate (C7-C16))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		16.2.6, 16.2.9
카르복스아마이드아연알키닐 (Zinc alkenyl carboxamide)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
디티오인산 아연알킬(C3-C14) (Zine alkyl dithiophosphate (C3-C14))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
기타의 액체화학품 [이 표의 구분란에 P가 있는 물질만의 혼합물{선박에서의 오염방지에 관한 규칙(해양수산부령) 제3조에서 정하는 X류 물질, Y류 물질 또는 Z류 물질에 해당하는 것에 한한다}이고 인화점이 60℃를 초과하는 것]	-		4	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	S
기타의 액체화학품 [이 표의 구분란에 P가 있는 물질만의 혼합물{선박에서의오염방지에 관한 규칙(해양수산부령) 제3조에서 정하는 X류 물질, Y류 물질 또는 Z류 물질에 해당하는 것에 한한다}이고 인화점이 60℃ 이하인 것]	-		4	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	S
기타의 액체화학품 (이 표의 구분란에 P가 있는 물질만의 혼합물은 제외)	해양수산부장관이 정한 것
기타의 액체화학품	국제해사기구의 해양환경보호위원회에서 발행한 잠정평가물질목록(MEPC.2/Circ.)의 최신판에 등재 되거나 동 위원회에서 발행한 산적액체화학품 운송을 위한 잠정평가지침서에 따라 평가된 기준을 적용한다.

[비고]

1. 오염분류란의 적용은 다음과 같이 한다.

X, Y, Z는 MARPOL 73/78 부속서Ⅱ에 의하여 각 화물에 지정된 오염분류를 의미한다.

2. 위험성란의 적용은 다음과 같이 한다.

S는 화물이 안전상의 위험성을, P는 화물이 오염상의 위험성을 이유로 제3장의 적용을 받는 것을 의미하며, S/P는 화물이 안전 및 오염상의 위험성을 이유로 제3장의 적용을 받는 것을 의미한다.

3. 선형란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. 1은 화물의 유출을 방지하기 위한 고도의 예방조치가 요구되며, 환경 또는 안전에 대하여 매우 중대한 위험성을 가진 [별표5]의 화물을 운송하도록 예정된 케미컬탱커로 형식 1선박을 의미한다.

나. 2는 화물의 유출을 방지하기 위한 고도의 예방조치가 요구되며, 환경 또는 안전에 대하여 중대한 위험성을 가진 [별표5]의 화물을 운송하도록 예정된 케미컬탱커로 형식 2선박을 말한다.

다. 3은 손상시의 잔존능력을 증대시키기 위한 정도의 보호가 요구되며, 환경 또는 안전에 대하여 중대한 위험성을 가진 [별표5]의 화물을 운송하도록 예정된 케미컬탱커로 형식 3선박을 말한다.

라. 4는 선형란에 1이 되는 물질을 포함한 혼합물 농도의 합계가 10% 이상의 경우 형식 1선박, 10% 미만의 경우 형식 2선박을 말한다. 선형란에 2가 되는 물질을 포함한 혼합물(선형의 란에 1이 되는 물질을 포함하는 것을 제외한다)에 대하여는 당해물질의 농도의 합계가 10% 이상의 경우 형식 2선박, 10% 미만의 경우 형식 3선박, 선형의 란에 3이 되는 물질의 혼합물에 대하여는 형식 3선박을 말한다.

마. 형식 2선박에 의하여 운송할 수 있는 액체화학품은 형식 1선박에 의하여 운송할 수 있다.

바. 형식 3선박에 의하여 운송할 수 있는 액체화학품은 형식 1선박 또는 형식 2 선박에 의하여 운송할 수 있다.

4. 탱크형식란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. 1P는 독립형탱크이고 압력식(탱크정부에서 0.07MPa을 넘는 설계압력을 갖는 탱크)인 것을 말한다.

나. 1G는 독립형탱크이고 중력식(탱크정부에서 0.07MPa 이하의 설계압력을 갖는 탱크)인 것을 말한다.

다. 2G는 일체형탱크(선체의 일부를 구성하는 탱크를 말한다)이고 중력식인 것을 말한다.

라. 독립형탱크이고 중력식인 것에 적하할 수 있는 액체화학품은 독립형탱크이고 압력식인 것에 적하할 수 있다.

5. 통기장치란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. “제어”는 제어식 통기장치

나. “개방”은 개방식 통기장치

다. 개방식 통기장치를 설치하고 있는 탱크에 적하할 수 있는 액체화학품은 제어식 통기장치를 비치하고 있는 탱크에 적하할 수 있다.

6. 환경제어란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. “불활성”은 불활성화법을 말한다.

나. “주입”은 주입법을 말한다.

다. “건조”는 건조법을 말한다.

라. “통풍”은 통풍법을 말한다.

마. “불요”는 환경제어가 필요 없는 것을 말한다.

7. 전기설비란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. NF는 당해위험물이 불연성물질인 것을 표시한다.

나. 분류 또는 그룹은 방폭구조기기를 선정하는 기준을 표시하는 것으로 다음에  정하는 바에 따르며 분류 및 그룹이 공란인 것은 정확한 자료가 없는 것을 말하며 불연성물질인 것을 의미하는 것은 아니며, “-”는 요구되지 않음을 의미한다.

(1) 실제 사용되는 상태에서 방폭구조기기 각 부분의 허용최고표면온도 분류를 말하며 다음 표에 따른다.

분 류	최고표면온도(℃)
T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6	450 300 200 135 100 85

(2) 그룹은 틈새 깊이 25㎜에서 화염의 유입이 발생하지 않는 틈새의 최대치를 표시하며 각 그룹의 틈새 최대치는 다음 표에 정하는 바에 따른다.

그 룹	틈새 최대치
Ⅱ A Ⅱ B Ⅲ C	0.9㎜ 이상 0.5㎜를 넘고 0.9㎜ 미만 0.5㎜ 이하

다. Yes는 인화점이 60℃보다 큰 것을, No는 인화점이 60℃ 이하인 것을 말한다.

8. 계측장치란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. “밀폐”는 밀폐식 계측장치를 말한다.

나. “제한”은 제한식 계측장치를 말한다.

다. “개방”은 개방식 계측장치를 말한다.

라. 개방식 계측장치에 의하여 계측할 수 있는 액체화학품은 제한식 계측장치 또는 밀폐식 계측장치에 의하여 계측할 수 있다.

마. 제한식 계측장치에 의하여 계측할 수 있는 액체화학품은 밀폐식 계측장치에 의하여 계측할 수 있다.

9. 가스검지장치란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. F는 인화성가스 검지장치를 말한다.

나. T는 독성가스 검지장치를 말한다.

다. “불요”는 가스검지장치를 필요로 하지 아니하는 것을 말한다.

10. 소화제등란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. A는 내알코올 포말 또는 다용도 포말이 유효한 소화제인 것을 말한다.

나. B는 표준형포말(플루오르계 단백질 및 수막형성포말을 포함한 모든 내알코올형이 아닌 포말)로 유효한 소화제인 것을 말한다.

다. C는 물분무가 유효한 소화방법인 것을 말한다.

라. D는 분말소화제가 유효한 소화제인 것을 말한다. 분말소화장치로 소화할 때는 냉각을 위하여 선박소방설비기준에 정하는 살수소화장치를 필요로 한다.

마. 불요는 특별한 소화장치가 불필요한 것을 말한다.

11. < 삭제 2006. 9. 13 >

12. 호흡 및 눈의 보호란은 다음의 정하는 바에 따른다.

가. Yes는 비상시 탈출을 위하여 호흡보호구 및 눈의 보호구를 필요로 하는 위험물을 말한다.

나. “불요”는 비상시 탈출을 위하여 보호구등을 필요로 하지 않는 것을 말한다.

13. 별표 중 소문자 ⒜ 내지 ⒧은 다음과 같이 적용한다.

⒜ 운송하는 화물이 인화점 60℃ 이하인 인화성 용제를 포함하는 경우에는 특별한 전기설비 및 인화성 증기검지장치를 설치하여야 한다

⒝ 이 주(註)가 적용되는 화학제품의 경우 개방된 공간에서 소화를 위하여 물을 사용할 수 있다. 그러나 이 경우 위험한 가스가 발생할 위험이 있기 때문에 폐위된 탱크에 물이 혼입되어서는 아니 된다.

⒞ 인(황인 또는 백인)은 자연발화점 이상으로 운송되기 때문에 인화점은 적용하지 않는다. 전기설비 요건은 인화점이 60℃를 초과하는 화물에 대한 것과 같은 것으로 할 수 있다.

⒟ 이 요건은 인화점이 60℃ 이하인 이성질체를 기준으로 한다. 인화점이 60℃를 초과하는 이성질체에 대하여는 인화성에 대한 요건은 적용하지 않는다.

⒠ 노르말-데실 알코올에만 적용한다.

⒡ 분말소화제를 소화제로 사용하여서는 아니 된다.

⒢ 제한된 공간에 대하여 포름산 증기와 일산화탄소 가스의 유무를 확인 시험하여야 한다.

⒣ p-크실렌에만 적용한다.

⒤ 안전상의 위험성을 가지는 물질을 함유하지 아니한 물질로서 오염분류가 Y 또는 그 이하인 물질에만 적용한다.

⒥ 내 알코올성 포말 소화제만 효과가 있다.

⒦ 선형란에서 요구하는 선박형식은 이 기준 제170조의 규정에 따른다.

⒧ 용융점이 0℃ 이상일 때 적용한다.

(m) 식물성기름으로부터 생산된 것.

14. 특별요건란의 번호는 [부록]의 번호를 적용한다.

15. 품명란의 적용은 다음과 같이 한다.< 신설 06. 9. 13 >

산적화물 운송을 위한 운송서류상에는 [별표5]의 품명란의 명칭을 사용하여야 한다. 추가적인 명칭은 품명 다음에 괄호를 사용하여 그 안에 기재할 수 있다.

[부록 2]  특별요건(별표 5의 비고 14 관련)

3	선체 배치

3.7	선수미 적하 및 양하 설비

3.7.2	선수 또는 선미의 적하 및 양하관은 형식1형 선박으로 운송하도록 요구되는 화물의 이송에 사용하여서는 아니된다. 선수 또는 선미의 적하 및 양하관은 해양수산관청이 특별히 인정하는 경우를 제외하고 15.12.1의 규정에 적합하도록 요구되는 유독증기를 발생하는 화물의 이송에 사용되어서는 아니된다.

10	전기 설비

10.2	위험장소, 기기 및 배선의 형식

10.2.3	[별표 5]의 특별요건란에 조건이 없고 인화점이 60℃ 이하(밀폐용기시험)인 화물에 대한 위험장소는 다음과 같다. 본질안전장치 및 회로에 추가하여 위험장소에 있어서 그 사용이 인정되는 전기설비는 다음과 같다.

⑴ 화물탱크 및 화물배관 :

다른 전기기기는 일체 인정하지 않는다.

⑵ 일체형 탱크에 인접되는 공소, 일체형 탱크의 직상 또는 그 하부에 있는 장소 :

㈎ 케이블 포설로.

이들 케이블은 가스밀 이음으로 된 두꺼운 관내에 포설하여야 하며 신축이음은 이와 같은 장소에 배치하여서는 아니된다.

㈏ 전기식 측심장치 또는 선속계 및 외부 전원식 음극방식장치의 양극 또는 전극.

이들 장치는 가스밀의 용기 내에 수납하여야 하며 접속 케이블은 ㈎의 규정에 따라 보호하여야 한다.

⑶ 독립형 화물탱크를 포함하는 화물창 구역 :

㈎ 어떠한 추가의 보호도 되어 있지 않는 케이블의 포설로.

㈏ 내압(內壓) 방폭형 또는 내압(耐壓)방폭형의 조명기구.

조명설비는 적어도 2개의 분기회로로 하여야 하며 모든 스위치 및 보호장치는 모든 극 또는 상을 차단하는 것으로 하고 또한 비위험장소에 배치하여야 한다.

㈐ 전기식측심장치 또는 선속계 및 외부전원식 음극방식장치의 양극 또는 전극.

이들 장치는 가스밀의 용기 내에 수납하여야 한다.

⑷ 화물펌프실 및 화물구역내의 펌프실 :

㈎ 내압(內壓)방폭형 또는 내압(耐壓)방폭형의 조명기구.

조명설비는 적어도 2개의 분기회로로 하여야 하며 모든 스위치 및 보호장치는 모든 극 또는 상을 차단하는 것으로 하고 또한 비위험장소에 배치하여야 한다.

㈏ 화물폄프 및 관련 보조펌프를 구동하는 전동기는 가스밀의 격벽 또는 갑판에 의하여 이들 구역으로부터 분리시켜야 한다.

구동되는 장치와 그 전동기 사이의 축에는 신축이음 또는 축심을 조정하는 다른 수단을 부착하고 축이 격벽 또는 갑판을 관통하는 개소에는 해운관청이 인정하는 패킹글랜드를 부착하여야 한다. 이러한 전동기는 정압통풍이 되는 구역에 설치되어야 한다.

㈐ 내압방폭형 가청경보기.

⑸ 화물탱크 출구, 가스 또는 증기배기구, 화물관 플랜지, 화물밸브 또는 화물펌프실의 입구 및 통풍용 개구 등에서 3m 이내에 있는 개방갑판상 구역 또는 개방갑판상 반폐위구역 ;

화물구역 내의 모든 밸러스트탱크 및 코퍼댐을 포함한 모든 화물탱크 및 화물탱크 창 상방의 개방갑판상 화물구역의 전 너비에 걸쳐 그 전후방 3m 및 갑판상 2.4m 높이까지의 범위 :

㈎ 승인된 안전형 장비품으로서 개방갑판상에서의 사용에 적합한 것 ;

㈏ 케이블 포설로.

⑹ 화물관이 위치한 폐위구역 또는 반폐위구역 ;

화물탱크 지상(예를 들면, 갑판간) 또는 상부에 격벽이 있고 화물탱크 격벽을 공유하고 있는 폐위구역 또는 반폐위구역 ;

가스밀 갑판으로 격리되고 적절히 통풍되지 않는 화물펌프실의 직상 또는 화물탱크에 인접하는 수직 코퍼댐상의 폐위구역 또는 반폐위구역 및 화물호스의 구획실 :

㈎ 승인된 안전형의 조명기구

조명설비는 적어도 2개의 분기회로로 하여야 하며 모든 스위치 및 보호 장치는 모든 극 또는 상을 동시 차단하는 것으로 하고 또한 비위험장소에 배치하여야 한다.

㈏ 케이블 포설로.

⑺ 상기의 모든 위험장소에 직접 면하는 개구를 가진 폐위구역 또는 반폐위 구역에는 개구로 이르는 구역 또는 범위에 요구되는 요건에 적합한 전기설비를 하여야 한다.

13	계  기

13.1	계  측

13.1.1	화물탱크에는 다음 형식의  계측장치 중 어느 하나를 설치하여야 한다.

⑴ 개방식

탱크의 개구를 사용하는 것으로서 계측자가 화물 또는 그 증기에 노출되는 계측장치를 말하며, 얼리지 개구 같은 것이 있다.

⑵ 제한식

탱크를 관통하고 있고 사용할 때 화물의 증기 또는 액체가 소량이 대기중에 누설하여도 지장이 없는 계측장치를 말하며, 사용하지 않을 때에는 완전히 폐쇄시킨다. 계측장치를 열 때는 탱크 내용물(액체 또는 분무)의 위험한 분출이 야기되지 않도록 설계되어야 한다.

⑶ 밀폐식

탱크를 관통하고 있으나 밀폐장치를 구성하고 있어 탱크 내용물이 분출되지 않는 계측장치를 말한다. 예를 들면 플로트식, 전자검지식, 자기검지식 또는 보호투시창(sighr glass)이 있다. 이들 대신에 탱크벽을 관통하지 않고 탱크로부터 독립되어 있는 간접형 장치를 사용할 수 있다.

예를 들면 화물중량계, 관유량관계가 있다.

13.1.2	계측장치는 15.19의 규정에서 요구하는 장치와는 각각 독립된 것이어야 한다.

13.1.3	개방식 및 제한식에 의한 계측은 다음의 경우에만 인정하여야 한다.

⑴ 개방식 통기장치가 규칙에 의해 인정되는 경우 ;

⑵ 계측하기 전에 탱크의 압력을 해제하는 수단이 강구되어 있는 경우.

13.1.4	각각의 화물에 대한 계측장치의 형식은 [별표 5]의 계측장치란에 따른다.

15	특별 요건

15.1	< 삭제 2006. 9. 13 >

15.2	93% 이하의 질산암모늄 수용액

15.2.1	질산암모늄 용액은 적어도 중량비로 7%의 물을 포함한 것이어야 하며, 물 10에 대한 화물 1의 중량비로 희석한 화물의 산성도(pH)는 5.0 내지 7.0 사이에 있는 것이어야 한다. 용액은 염화이온 10ppm, 철이온 10ppm 이상을 포함 하여서는 아니 되며, 또한 다른 오염물질을 포함하여서는 아니 된다.

15.2.2	질산암모늄 용액의 탱크 및 설비는 다른 화물 또는 가연성 화물을 적하한 탱크 및 설비와 독립시켜야 한다. 사용 중 또는 고장시에, 예를 들면 윤활제와 같은, 가연성 물질을 화물 내에 방출하는 설비를 사용하여서는 아니 되며, 탱크를 해수 밸러스트용으로 사용하여서는 아니 된다.

15.2.3	해양수산관청이 특별히 승인한 경우를 제외하고, 질산암모늄 용액은 탱크 및 관련설비가 해양수산관청에서 인정하는 바에 따라 세정되지 않는 한 이전에 다른 화물을 적하했던 탱크로 운송하여서는 아니 된다.

15.2.4	탱크 가열장치 내의 열교환 매체의 온도는 160℃를 넘어서는 아니 되며, 가열장치에는 화물의 산적평균온도가 140℃를 유지하도록 제어장치를 설치하여야 한다. 또한 이들 장치에는 145℃ 및 150℃에서 작동하는 고온경보장치와 125℃에서 작동하는 저온경보장치를 설치하여야 하며, 열교환 매체의 온도가 160℃를 넘는 경우에도 경보를 발하여야 한다. 온도경보 및 제어장치는 항해 선교에 배치하여야 한다.

15.2.5	산적평균화물 온도가 145℃에 달하는 경우 화물의 시료를 화물 1에 대하여 증류수 또는 비광화수 10의 중량비로 희석하여 범위가 좁은 시험지 또는 시험봉에 의해 산성도(pH)를 측정하여야 한다. 산성도(pH)는 24시간마다 측정하여야 하며, 산성도(pH)가 4.2이하인 경우에는 산성도(pH)가 5.0에 달할 때까지 암모니아가스를 화물 내에 주입하여야 한다.

15.2.6	화물에 암모니아가스를 주입하기 위한 고정설비를 설치하여야 하며, 이 설비의 제어장치는 항해선교에 배치하여야 한다. 이를 위하여 질산암모늄 용액 1,000톤당 300kg의 암모니아를 선내에 비치하여야 한다.

15.2.7	화물펌프는 원심디프웰 펌프 또는 마찰부 수밀방식 원심펌프로 하여야 한다.

15.2.8	통풍배관에는 막히는 것을 방지하기 위하여 승인된 비막이 덮개를 부착하여야 하며, 이 비막이 덮개는 검사 및 청소를 위하여 쉽게 접근할 수 있는 것이어야 한다.

15.2.9	질산암모늄 용액에 접촉 탱크 및 배관 등에 대한 열작업은 질산암모늄의 흔적을 탱크 및 배관 등의 외측 및 내측 모두 제거한 후에만 실시하여야 한다.

15.3	이황화 탄소

이황화탄소는 다음 항에서 명시한 바와 같이 봉수(water pad) 또는 적절한 불활성가스로 봉입한 상태에서 운송하여야 한다.

봉수 상태에서 운송

15.3.1	적하, 운송 및 양하 중에  화물탱크를 봉수(Water pad)해 놓기 위한 장치를 설치하여야 하며, 추가로 이송 중에 얼리지 공간을 불활성 가스로 봉입할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

15.3.2	모든 개구는 갑판상 탱크 최상부에 설치하여야 한다.

15.3.3	적하관의 단부는 탱크바닥 부근에 배치하여야 한다.

15.3.4	비상시 계측용으로서 표준 얼리지 개구를 설치하여야 한다.

15.3.5	화물배관 및 통풍관장치는 다른 화물에 사용하는 배관 및 통풍관장치로부터 독립시켜야 한다.

15.3.6	양하펌프는 디프웰형 또는 유압구동식 잠수형이어야 한다. 디프웰 펌프의 구동수단은 이황화탄소에 대하여 발화원이 되지 아니하는 것으로 온도가 80℃를 넘을 우려가 있는 장치를 사용하여서는 아니 된다

15.3.7	양하펌프는 화물탱크 최상부에서 최저부 부근까지 걸쳐 설치된 원통형 웰내에 삽입된 것이어야 한다. 탱크 내에 가스가 없다는 것을 확인할 수 있는 경우를 제외하고는 펌프를 작동시키기 전에 그 웰 내에 물을 채워 넣어야 한다.

15.3.8	화물장치가 설정압력 및 온도에 대하여 설계되어 있는 경우에는 양하를 위하여 물 또는 불활성가스에 의한 치환법을 사용할 수 있다.

15.3.9	안전밸브는 스테인리스강재로 하여야 한다.

15.3.10	10.2.3에 규정된 위험장소에는  본질안전장치 및 회로만을 배치할 수 있다.

불활성가스 패드 상태로 운송

15.3.11	이황화탄소는 0.06MPa 게이지압 이상으로 설계된 독립 탱크로 운송하여야 한다.

15.3.12	모든 개구는 갑판 상 탱크 최상부에 설치하여야 한다.

15.3.13   화물격납설비에 사용되는 가스켓은 이황화탄소와 반응하거나 용해되지 않는 재료이어야 한다.

15.3.14	나사박음식 이음은 증기관을 포함한 화물격납설비에 사용하여서는 아니된다.

15.3.15	적재 전에, 탱크는 체적비로 산소농도가 2％ 이하가 될 때까지 적절한 불활성가스로 불활성화 되어야 한다. 적재, 하역 또는 이송 중에도 적절한 불활성가스를 이용하여 탱크내부가 자동적으로 정압을 유지할 수 있는 수단이 제공되어야 한다. 이 설비는 정압을 0.01에서 0.02MPa 게이지압으로 유지할 수 있어야 하고  원격감시가 가능하여야 하며 과압/부압에 대한 경보장치를 갖추어야 한다.

15.3.16	이황화탄소를 운송하는 독립탱크의 주변 화물창구역은 산소농도가 2％이하가 될 때까지 적절한 불활성가스로 불활성화 되어야 한다. 전 항해기간을 통하여 이 상태를 유지하고 감시하기 위한 수단이 제공되어야 한다. 이러한 구역의 이황화탄소 증기의 표본을 채취 할 수 있는 수단이 제공되어야 한다.

15.3.17	이황화탄소는 대기중으로 벤팅되지 않도록 적절한 방법으로 적재, 이송 및 하역되어야 한다. 만일 이황화탄소 증기가 적재시 육상으로 환류하거나 하역시 선박으로 환류하는 경우, 증기환류설비는 다른 모든 화물격납설비로부터 독립되어야 한다.

15.3.18	이황화탄소는 잠수형 디프웰 펌프 또는 적절한 불활성가스 치환법에 의해서만 하역되어야 한다. 잠수형 디프웰 펌프는 펌프의 온도가 상승하지 아니하는 방법으로 운전되어야 한다. 펌프는 화물제어실에서 온도를 원격으로 읽을 수 있고 경보를 발하기 위해 펌프의 하우징에 온도감지기를 부착하여 한다. 경보는 80℃에 맞추어야 한다. 펌프에는 하역중 탱크압력이 대기압 미만으로 떨어질 경우를 위한 자동정지장치를 설치하여야 한다.

15.3.19	이황화탄소가 화물탱크, 화물펌프나 관장치 내에 존재할 시 이들 장치 내에 공기가 유입되지 아니하여야 한다.

15.3.20	이황화탄소의 적재 및 하역시 여하한 다른 화물조작, 탱크청소 및 밸러스트의 배출을 하여서는 아니된다.

15.3.21	적재용 매니폴더, 화물조작과 관련된 노출된 갑판상의 배관 및 탱크돔 주위를 유효하게 덮을 수 있는 충분한 용량의 물분무장치를 설치하여야 한다. 배관 및 노즐 장치는 매분 10 l/m2 의 일정 방출률을 유지할 수 있는 것이어야 한다. 이러한 보호구역에 화재가 발생한 경우, 거주구역에 근접한 화물구역 밖의 항시 접근가능하고 조작 가능한 적절한 구역에서 물분무장치 공급펌프의 원격시동 및 통상 폐쇄된 밸브의 원격조작을 가능하게 하는 원격 수동조작장치가 제공되어야 한다. 물분무장치는 기측 수동조작 및 원격 수동조작이 가능하여야 하고 누설된 화물을 확실히 씻어 내릴 수 있도록 배치하여야 한다. 추가로, 대기온도가 허용되는 경우, 압력을 가한 물 호스를 노즐에 연결하여 적재 및 하역 중 즉시 사용할 수 있어야 한다.

15.3.22	화물탱크는 기준온도(R)에서 액면 98％를 초과하여 적재하여서는 아니된다.

15.3.23	화물탱크에 적재하는 최대용량 (VL)은 다음 식에 따른다.

VL = 0.98VρR/ρL

여기서

VL  : 탱크의 용량

ρR : 기준온도(R)에 있어서 화물의 비중

ρL : 적재온도에 있어서 화물의 비중

R  : 압력도출밸브의 설정압력에서 화물의 증기압에 대응하는 기준온도

15.3.24	주관청이 승인한 목록에는 적용될 수 있는 각각의 적재온도 및 적용하는 최대기준온도에 대하여 각 화물탱크에 대한 최대허용 탱크 적재한도가 표시되어야 한다. 선장은 이 목록의 사본을 본선에 영구 보존하여야 한다.

15.3.25	이황화탄소를 운송하도록 지정된 탱크 출구, 가스 또는 증기 배기구, 화물관 플랜지 또는 화물 밸브로부터 3m 이내에 위치한 개방갑판 상의 구역 또는 개방갑판 상의  반폐위구역은 1[별표 5]의 전기설비란의 전기설비 규정에 적합하여야 한다. 또한 이러한 구역에는 표면온도가 80℃를 넘는 증기관과 같은 어떠한 열원도 허용되지 아니한다.

15.3.26	탱크를 열지 않거나 정압의 불활성가스 층부(blanket)를 교란시키지 않으면서 얼레지를 측정하고 화물표본의 추출이 가능한 수단이 제공되어야 한다.

15.3.27 화물은 해양수산관청이 승인한 화물 취급 계획서에 따라서 운송하여야 하며, 화물 취급 계획서에는 모든 화물의 배관장치가 표시되어야 한다. 화물 취급 계획서 사본은 본선에 비치하여야 하며, 위험화학물의 산적운송을 위한 적합증서는 승인된 화물 취급 계획서에 대한 사항이 언급되어 있어야 한다.< 신설 2006. 9. 13> <개정 2008.4.28>

15.4	디에틸 에테르

15.4.1	항해 중에 불활성화 되지 아니하는 화물탱크 주위의 공소에는 자연통풍장치를 설치하여야 하며, 기계식 통풍장치를 설치하는 경우에는 송풍기가 불꽃을 발생하지 않는 구조이어야 하고, 화물탱크 주위의 공소에 설치하여서는 아니 된다.

15.4.2	중력식 화물탱크의 압력도출밸브의 조정압력은 계기압력 0.02MPa 이상으로 설정하여야 한다.

15.4.3	화물장치가 예상압력으로 설계되어 있는 경우, 압력탱크로부터의 양하에 불활성화법을 사용할 수 있다.

15.4.4	화물구역 내에는 어떠한 발화원이나 발열원의 되는 장치 등을 설치하여서는 아니 된다.

15.4.5	펌프는 축 글랜드에 액압을 받지 않도록 설계된 형식 또는 유압구동 잠수펌프로서 화물에 적합한 것에 한하여 양하용으로 사용할 수 있다.

15.4.6	적하, 운송 및 양하 중에 화물탱크 내를 불활성가스로 봉입할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

15.5	과산화수소 수용액

15.5.1	질량농도 60%를 넘고 70%를 넘지 않는 과산화수소 용액

⑴ 전용선으로만 운송하여야 하며, 이 전용선에는 다른 화물을 운송하여서는 아니 된다.

⑵ 화물탱크 및 관련 장치는 순수 알루미늄(99.5%) 또는 순수 스테인리스강(304L, 316, 316L 또는 316Ti)으로 하여야 하며 승인된 절차에 따라 표면 안정화된 것이어야 한다. 알루미늄을 갑판상의 배관에 사용하여서는 아니 되며 격납장치의 모든 비금속 구조 재료는 과산화수소에 침투되거나 분해를 조장하는 것 이어서는 아니 된다.

⑶ 펌프실을 화물이송 작업에 사용하여서는 아니 된다.

⑷ 화물탱크는 연료탱크 또는 인화성 및 가연성 물질의 구획과는 코퍼댐으로 분리시켜야 한다.

⑸ 화물탱크를 해수밸러스트용으로 사용하여서는  아니 된다.

⑹ 탱크의 최상부 및 최저부에는 온도감지기를 설치하여야 하며, 항해선교에는 원격온도표시장치 및 연속감시장치를 설치하여야 한다. 화물탱크 내의 온도가 35℃ 이상 상승하는 경우에 작동하는 가시가청경보기를 항해선교에 설치하여야 한다.

⑺ 화물탱크에 인접한 공소에는 화물누설을 감지하기 위하여 고정식 산소감지장치(또는 가스 채취관)를 설치하여야 한다. 항해선교에는 온도감지기용과 유사한 산소농도 원격표시장치, 연속감시장치(가스 채취관을 사용하는 경우에는 단속적으로 채취하여도 좋다) 및 가시가청경보기를 설치하여야 한다. 가시가청경보기는 산소의 용적농도가 30%를 넘는 경우에 작동하도록 하여야 한다. 또한 2개의 이동식 산소감시장치를 보조장치로서 비치하여야 한다.

⑻ 자연분해에 대한 안전조치로서 화물을 선외로 배출하기 위한 투하장치를 설치하여야 하며, 화물의 온도상승률이 5시간 이상에 걸쳐 매시 2℃를 넘는 경우 또는 탱크내의 온도가 40℃를 넘는 경우에는 화물을 투하하여야 한다.

⑼ 화물탱크 통기장치에는 자연분해로 인하여 탱크압력이 급격히 상승하는 경우에 대비하여 통기제어용 압력진공도출밸브 및 비상통기용 파괴디스크 또는 이와 유사한 장치를 설치하여야 한다. 비상통기용 파괴디스크는 탱크의 설정압력, 탱크의 용량 및 예측 분해율에 따라 그 치수를 결정하여야 한다.

⑽ 갑판상에 누출된 농축 과산화수소 용액을 희석하고 세척하기 위하여 고정식 물 분무장치를 설치하여야 한다. 매니폴드와 호스의 연결부 및 화물탱크의 최상부는 이 장치의 유효범위 내에 들어야 하며, 최저 물 분무율은 다음의 기준에 적합하여야 한다.

㈎ 누설된 과산화수소 용액이 5분 이내에 원래의 농도에 대한 질량농도 35%까지 희석되어야 한다.

㈏ 누설속도 및 추정량은 최대 예상적하 및 양하속도, 탱크의 과적 또는 배관이나 호스의 파손시에 화물의 유출을 중지시키는데 요하는 시간 및 화물제어장소 또는 항해선교에서 작동하여 희석용수의 분무 개시에 필요한 시간을 기초로 하여 계산되어야 한다.

⑾ < 삭제 2006. 9. 13 >

⑿ 25℃에서 연간 최대분해속도가 1% 이하인 과산화수소 용액에 한하여 운송할 수 있으며, 하주는 화물이 이 기준에 적합하다는 내용의 증서를 선장에게 제공하고, 선장은 이를 선내에 보관하여야 한다. 제조자의 기술책임자는 화물이송 작업을 감시하기 위하여 승선하여야 하며, 과산화물의 안정성을 시험할 수 있는 능력을 가지고 있어야 하고, 선장에게 화물이 안정된 상태로 적하되었음을 증명하여야 한다.

⒀ 화물 이송작업에 종사하는 승무원은 과산화수소 용액에 견딜 수 있는 불연성의 전신보호복, 적당한 장갑, 장화 및 눈 보호구 등을 착용하여야 한다.

15.5.2	질량농도 8%를 넘고 60% 이하의 과산화수소 용액

⑴ 화물탱크는 선체외판을 구성하여서는 아니 된다.

⑵ 과산화수소는 전회의 화물 및 그 증기 또는 밸러스트의 모든 흔적을 완전하고도 유효하게 세정한 탱크에 운송하여야 한다. 탱크의 점검, 세정, 표면안정화 및 적하방법은 MSC/Cir.394에 따라야 하며 동 Cir.에 의한 방법에 따랐음을 표시하는 증서를 선내에 비치하여야 한다. 국내 단기운송의 경우 해양수산관청은 표면안정화의 요건을 면제할 수 있으며, 이 경우 과산화수소의 안전운송을 확보하기 위하여 다음 사항에 대하여 특별히 세심한 주의가 필요하다.

㈎ 과산화수소를 다른 화물과 동시에 운송하여서는 아니 된다.

㈏ 과산화수소를 적하했던 탱크는 MSC/Cir.394에 규정하는 절차에 따라 세정한 후에만 다른 화물의 운송에 사용할 수 있다.

㈐ 과산화수소를 적하하는 탱크는 설계시, 탱크 내부재를 최소화하고, 배수가 효과적으로 이루어지고, 액이 고이지 않도록 하며, 육안 점검이 용이 하도록 하여야 한다.

⑶ 화물탱크 및 관련장치에 사용하는 재료는 순수 알루미늄(99.5%) 또는 순수 스테인리스강(예:304, 304L, 316, 16L, 316Ti)이어야 한다. 알루미늄은 갑판상의 배관에 사용하여서는 아니 되며, 격납장치에 사용하는 모든 비금속재료의 구조물은 과산화수소에 의하여 침해되거나 과산화수소의 분해를 일으키는 것 이어서는 아니 된다.

⑷ 화물탱크는 연료유탱크 또는 과산화수소와 상호 반응하는 물질을 수납하는 다른 모든 구획과는 코퍼댐으로 분리되어야 한다.

⑸ 화물탱크의 최상부 및 최저부에는 온도감지기를 설치하여야 하며, 항해 선교에는 원격온도표시장치 및 연소감시장치를 설치하여야 한다. 화물탱크 내의 온도가 35℃ 이상으로 상승하는 경우에 작동하는 가시가청경보기를 항해선교에 설치하여야 한다.

⑹ 화물탱크에 인접한 공소에는 화물누설을 감지하기 위하여 고정식 산소 감시장치(또는 가스 채취관)를 설치하여야 한다. 항해선교에는 온도감지용과 유사한 산소농도 원격표시장치 및 연속감시장치(가스 채취관을 사용할 경우에는 단속적으로 채취하여도 좋다) 및 가시가청경보기를 설치하여야 한다. 가시가청경보기는 산소의 용적농도가 30%를 넘는 경우에 작동하도록 하여야 한다. 또한 2조의 휴대식 산소감시장치를 보조장치로서 비치하여야 한다.

⑺ 자연분해에 대한 안전조치로서 화물을 선외로 배출하기 위한 투하장치를 설치하여야 하며, 화물의 온도 상승율이 5시간 이상에 걸쳐 매시 2℃를 넘는 경우 또는 탱크 내의 온도가 40℃를 넘을 경우에는 화물을 투하하여야 한다.

⑻ 여과장치가 부착된 화물통기장치에는 통상의 통기제어를 위하여 압력진공도출밸브를 설치하고 ⑺호의 규정에서와 같이 자연분해로 탱크 내 압력이 급상승하는 경우에 대비하여 비상통기장치를 설치하여야 한다. 이 통기장치는 황천시에도 해수가 유입되지 않도록 설계하여야 하며 탱크의 설계압력 및 탱크의 크기에 따라 그 용량을 결정하여야 한다.

⑼ 갑판상에 누출된 농축 용액을 희석하고 세척하기 위하여 고정식 물 분무장치를 설치하여야 한다. 매니폴드와 호스의 연결부 및 과산화수소 용액을 운송하도록 지정된 탱크의 최상부는 이 장치의 유효범위 내에 들어야 하며, 최저 물 분무율은 다음의 기준에 적합하여야 한다.

㈎ 누출된 화물이 5분 이내에 원래의 농도에 대한 질량농도 35%까지 희석되어야 한다.

㈏ 누출속도 및 추정량은 최대예상 적하 및 양하속도, 탱크의 과적 또는 배관이나 호스의 파손시에 화물의 유출을 중지시키는데 요하는 시간 및 화물제어장소 또는 항해선교에서 작동하여 희석용수의 분무 개시에 필요한 시간을 기초로 하여 계산되어야 한다.

⑽ < 삭제 2006. 9. 13 >

⑾ 25℃에서 연간 최대분해속도가 1% 이하인 과산화수소 용액에 한하여 운송할 수 있으며, 하주는 화물이 이 기준에 적합하다는 내용의 증서를 선장에게 제공하고, 선장은 이를 선내에 보관하여야 한다. 제조자의 기술책임자는 화물 이송작업을 감시하기 위하여 승선하여야 하며, 과산화물의 안정성을 시험할 수 있는 능력을 가지고 있어야 하고, 선장에게 화물이 안정된 상태로 적하되었음을 증명하여야 한다.

⑿ 화물 이송작업에 종사하는 승무원은 과산화수소 수용액에 견딜 수 있는 불연성의 전신보호복, 적당한 장갑, 장화 및 눈의 보호구를 착용하여야 한다.

⒀ 과산화수소 수용액의 이송에 사용되는 관장치는 화물 이송시 다른 관장치와 분리되어야 한다. 과산화수소 용액의 이송에 사용하는 화물호스에는 “과산화수소 용액 이송전용”이라는 표시를 하여야 한다.

15.5.3	다른 화물을 적하했던 탱크에 8-60% 과산화수소 용액을 운송하기 위하여 또는 과산화수소 운송 후에 다른 화물을 운송하기 위한 탱크 검사, 세정, 부동태화 및 선적을 위한 절차

⑴ 과산화수소 이외의 화물을 적하했던 탱크로 과산화수소 용액을 운송하기 위해서는 재사용 전에 검사, 세정 및 부동태화 되어야 한다. ⑵호에서 ⑻호의 요건에 의한 검사 및 세정절차는 스테인리스 강 및 순수 알루미늄 탱크에 모두 적용한다.(15.5.2의 ⑵호 참조). 스테인리스 강에 대한 부동태화절차는 ⑼호에, 알루미늄에 부동태화절차는 ⑽호에 규정되어 있다. 별도로 규정된 경우를 제외하고, 다른 화물과 접촉한 탱크 및 모든 관련된 설비의 모든 단계에 적용한다.

⑵ 이전에 선적한 화물의 양하 후, 안전조치를 취한다음 탱크의 잔류물, 스케일(scale) 및 녹의 여부를 검사하여야 한다.

⑶ 탱크 및 관련설비는 깨끗이 여과된 물을 사용하여야 세척하여야 한다. 사용되는 물은 적어도 염소함유량이 낮은 식수 수준의 수질이어야 한다.

⑷ 이전 화물의 잔류물과 증기가 남아있는 탱크와 설비는 수증기로 세척하여 제거하여야 한다.

⑸ 탱크 및 관련설비는(상기 수질의) 깨끗한 물로 다시 세정하고 기름성분이 없는 여과된 공기로 건조하여야 한다.

⑹ 탱크 내의 공기를 채취하여 유기증기 및 산소축적의 유무를 검사하여야 한다.

⑺ 탱크는 다시 시각검사로써 이전 화물의 잔류물, 스케일과 녹뿐만 아니라 이전 화물의 냄새 여부도 점검하여야 한다.

⑻ 검사 및 측정 결과 이전 화물의 잔류물 또는 증기를 발견하는 경우, ⑶호에서 ⑸호까지 설명된 조치를 반복하여야 한다.

⑼ 스테인리스강으로 제조된 탱크 및 설비에 과산화수소 이외의 화물이 적하된 후 수리를 한 경우에는 이전의 부동태화와 관계없이 다음 절차에 따라 세척 및 부동태화 하여야한다:

㈎ 용접부위 및 다른 수리부위는 스테인리스강 와이어 브러시, 끌, 사표 또는 연한 가죽으로 청소 및 마무리하여야 한다. 거친 표면은 부드러운 마무리를 하여야 하고 최종 광택작업이 필요하다.

㈏ 지방 및 기름 잔류물은 물에 탄 유기용제 또는 세제용액을 적절히 사용하여 제거하여야 하며, 염소가 함유된 합성물질은 부동태화에 심각한 영향을 줄 수 있으므로 사용하여서는 아니 된다.

㈐ 유지 제거제의 잔류물을 제거한 후에는 다음 물로 세척하여야 한다.

㈑ 다음 단계로, 스케일과 녹을 산(예; 질산 및 불화수소산의 혼합)으로 제거한 후, 깨끗한 물로 다시 세척하여야 한다.

㈒ 과산화수소와 접촉하는 모든 금속 표면은 질량비 10 내지 35% 농도의 질산을 가하여 부동태화 하여야 한다. 질산은 중금속, 기타 산화제 또는 불화수소를 함유하여서는 아니 된다. 부동태화 과정은 산성의 농도, 기온 및 기타요인에 따라 8시간에서 24시간 동안 지속하여야 하며, 이 시간동안 부동태화 될 표면과 질산은 계속하여 접촉하여야 하고 큰 표면의 경우에는 산을 재순환시킴으로써 작업을 하여야 한다. 부동태화 과정에서 수소가스가 발생하여 탱크 내에 폭발성 대기가 형성 될 수 있으므로 이러한 환경 또는 점화원이 야기되지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

㈓ 부동태화 작업을 한 후에는 표면을 여과된 물로써 완전히 세정하여야 한다. 배출수가 유입수와 같은 pH 값이 나올 때까지 세정과정을 반복하여야 한다.

㈔ 상기단계에 따라 처리한 표면도 과산화수소와 처음 접촉할 때에는 일부 분해를 일으킬 수 있다. 이러한 분해는 단 기간(통상 2-3일 이내)후 멈출 것이다. 그러므로, 적어도 2일 동안 과산화수소를 사용한 추가 세정작업을 해 줄 것을 권고한다.

㈕ 과산화수소 제조자가 권고하는 유지 제거제 및 산 세정제만을 이 공정에 사용하여야 한다.

⑽ 알루미늄으로 제조된 탱크 및 설비로서 과산화수소 이외의 화물을 적재 하였거나, 수리를 한 경우에는 세정과정을 거친 후에 부동태화 하여야 한다. 권고된 절차의 예는 다음과 같다:

㈎ 탱크를 뜨거운 물에 탄 설폰산 세정제로 세척한 다음 물로써 다시 세정하여야 한다.

㈏ 그런 다음 표면을 질량비 7%농도의 수산화나트륨 용액으로 15분에서 20분 동안 처리하거나 용액의 농도가 낮을 경우 더 오랜 기간동안(예; 0.4에서 0.5% 농도의 수산화나트륨에서는 12시간) 처리하여야 한다. 더 농도가 높은 수산화나트륨 용액으로 처리시에는 탱크 바닥의 과도한 부식을 방지하기 위하여, 바닥에 모이는 수산화나트륨 용액에 물을 계속 희석하여야 한다.

㈐ 탱크는 깨끗하고 여과된 물을 사용하여 완전히 세정하여야 한다. 세정 직후 바로 질량비 30 내지 35%의 농도의 질산을 가하여 부동태화 하여야 한다. 부동태화 과정은 16시간에서 24시간 동안 지속하여야 하며 이 시간 동안 부동태화 될 표면과 질산은 계속하여 접촉하여야 한다.

㈑ 부동태화 작업을 한 후에는 표면을 여과된 물로써 완전히 세정하여야 한다. 배출수가 유입수와 같은 pH 값이 나올 때까지 세정과정을 반복하여야 한다.

㈒ 모든 표면이 처리된 것을 확인하기 위하여 육안 검사를 행하여야 한다. 질량비 약 3% 농도의 희석된 과산화수소 용액으로 최소한 24시간 동안 추가 세정할 것을 권고한다.

⑾ 적하할 과산화수소 용액의 농도 및 안정도가 결정되어야 한다.

⑿ 과산화수소를 적하하는 동안에는 적당한 개구를 통하여 탱크 내부의 시각적 검사를 간헐적으로 하여야 한다.

⒀ 적하 완료 후 15분이 지나도 거품이 사라지지 않고 많이 존재할 경우, 탱크 내용물을 양하 후 환경적으로 안전한 방법으로 처리하여야 한다. 그 다음, 탱크와 설비를 상기에서 규정한 방식대로 다시 부동태화 하여야 한다.

⒁ 과산화수소 용액의 농도 및 안정도가 다시 결정되어야 한다. 오차범위 내에서 ⑽호과 같은 값이 나올 경우, 해당 탱크는 적절히 부동태화 되어 화물선적 준비가 된 것으로 간주한다.

⒂ ⑵호에서 ⑻호에 규정된 작업은 선장 또는 화주의 감독하에 실시하여야 한다. ⑼호에서 ⒂호에 규정된 작업은 과산화수소 제조업체 대표자의 현장감독과 책임하에서 실시하거나 과산화수소의 안전 관련 특성에 익숙한 제3자의 현장감독 및 책임하에 실시하여야 한다.

(16) 과산화수소 용액을 적재하였던 탱크가 다른 화물의 적재에 사용될 경우에는 다음절차를 적용하여야 한다(별도로 규정된 경우를 제외하고, 과산화수소와 접촉한 탱크 및 모든 관련된 설비의 모든 단계에 적용한다.) :

㈎ 과산화수소 화물 잔류물은 탱크 및 설비로부터 가능한 완전히 배출하여야 한다.

㈏ 탱크 및 설비는 깨끗한 물로써 헹구어 낸 후, 다시 깨끗한 물로써 완전히 세정하여야 한다.

㈐ 탱크 내부는 건조 후 잔류물 검사를 하여야 한다.

(16)호의 ㈎에서 ㈐까지의 단계는 선장 또는 화주의 감독하에 실시하여야 한다. (16)호의 ㈐단계는 운송할 화학물질 및 과산화수소의 안전 관련 특성에 익숙한 사람의 감독 및 책임하에 실시하여야 한다.

특별 주의사항 : ㈎ 과산화수소의 분해는 공기 중에 산소농도를 증가시킬 수 있으므로 적절한 주의를 하여야 한다.

㈏ ⑼호의 ㈒, ⑽호의 ㈏ 및 ㈑에 규정된 부동태화 과정에서 수소가스가 발생하여 탱크 내에 폭발성 대기를 형성할 수도 있다. 그러므로 이러한 환경 또는 점화원이 야기되지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

15.6	자동차연료용 안티녹(anti-knock)제 (알킬납 함유)

15.6.1	전용화물탱크에 운송되어야 하며, 이 탱크를 다른 화물의 운송에 사용하여서는 아니 된다.

15.6.2	화물펌프실이 15.18의 규정에 따라 갑판상에 배치되는 경우에는 15.17의 규정에 적합한 통풍장치를 설치하여야 한다.

15.6.3	해양수산관청이 인정하는 경우를 제외하고는 화물탱크 내에 들어가서는 아니 된다.

15.6.4	화물펌프실 또는 화물탱크에 인접하는 공소에 들어가기 전에 공기 중의 납량이 허용한도 내에 있는 것을 확인할 수 있는 계측장치를 비치하여야 한다.

15.7	황인 또는 백인

15.7.1	인은 항상 최소한 760㎜ 깊이의 봉수하에서 적하, 운송 및 양하 하여야 한다. 양하작업 중에 양하된 인의 용적에 상당하는 물을 보급할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 화물탱크로부터 배출되는 물은 모두 육상장치에 이송하여야  한다.

15.7.2	화물탱크는 탱크의 깊이, 인의 비중, 인의 적하 및 양하 방법을 고려하여, 설계하중 상태에서 탱크의 정판상 최소 2.4m의 수두압에 견디도록 설계되고 시험되어야 한다.

15.7.3	탱크는 액상의 인과 봉수와의 접촉 면적이 최소가 되도록 설계되어야 한다.

15.7.4	봉수의 상부에는 적어도 화물탱크 용적의 1% 이상의 얼리지 공간을 유지하여야 하며, 이 공간은 불활성가스로 채우든가 각각 다른 높이를 가진 2개의 고깔형 통풍관(적어도 갑판상 6m 및 펌프실 정부상 2m)에 의하여 자연통풍이 되어야 한다.

15.7.5	모든 화물탱크 개구는 화물탱크의 정부에 설치하고 이것에 부착되는 부속품 및 접합구는 5산화인에 견딜 수 있는 재료이어야 한다.

15.7.6	인은 60℃를 넘지 아니하는 온도로 적하하여야 한다.

15.7.7	탱크의 가열장치는 탱크의 외부에 설치하고, 인의 온도가 60℃를 넘지 않도록 하기 위하여 적당한 온도제어 수단을 강구하여야 하며 고온경보장치를 부착하여야 한다.

15.7.8	탱크 주위의 모든 공소에는 인이 누설했을 경우에 자동적으로 물을 넣을 수 있는 장치를 설치하여야 하며, 해당 장치는 해양수산관청에서 인정한 것이어야 한다

15.7.9	15.7.8에서 규정하는 공소에는 비상시에 신속하게 폐쇄할 수 있는 기계식통기장치를 설치하여야 한다.

15.7.10	인의 적하 및 양하 작업은, 고액면경보기에 추가하여, 탱크의 넘침을 제어하고 비상시에 선내 또는 육상에서 신속히 작업을 정지시킬 수 있는 선내 집중제어장치에서 제어가능하여야 한다.

15.7.11	화물이송 중에는 갑판상 물 호스를 급수장치에 연결하여, 작업 중에 인이 누설되면 노즐에 있는 밸브의 개폐만으로 즉시 물로 씻어낼 수 있도록 하여야 한다.

15.7.12	선박과 육상을 연결하는 적하 및 양하 연결구는 해양수산관청의 승인을 받아야 한다.

15.8	산화프로필렌 및 질량농도 30% 이하의 산화에틸렌을 함유하는 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물

15.8.1	이 규정에 따라 운송되는 화물은 아세틸렌이 포함되지 아니한 것이어야 한다.

15.8.2	화물탱크가 충분히 세정되지 않은 경우에는 앞의 3회까지 적하했던 화물 중 1회라도 중합촉매로서 작용하는 다음의 물질을 적하했던 탱크에는 이들 화물을 운송하여서는 아니 된다 :

⑴ 무기산류(예 : 황산, 염산, 질산) ;

⑵ 카르복실산 및 무수물류(예 : 포름산, 초산) ;

⑶ 할로겐화 카르복실산류(예 : 클로르초산) ;

⑷ 슬폰산류(예 : 벤젠슬폰산) ;

⑸ 가성 알칼리류(예 : 수산화나트륨, 수산화칼륨) ;

⑹ 암모니아 및 암모니아 용액 ;

⑺ 아민 및 아민 용액 ;

⑻ 산화성물질류.

15.8.3	직전화물이 산화프로필렌 또는 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물인 경우 이외에는 이들 물질을 적하하기 전에 탱크 및 관련 관장치에 있는 화물의 모든 흔적을 제거하도록 완전하고도 유효하게 탱크를 세정하여야 한다. 스테인리스강 이외의 강재 탱크에 암모니아를 적재했던 경우에는 특히 주의를 하여야 한다.

15.8.4	어떠한 경우에도 이들 화물의 존재로 인하여 위험한 상태를 일으킬 우려가 있는 산성 및 알칼리성 물질의 흔적이 남아있지 않는가를 확인하기 위한 적당한 시험 또는 검사를 행하여 탱크 및 관련 관장치의 세정효과를 확인하여야만 한다.

15.8.5	이들 화물을 최초로 적하하기 전에 탱크 내에 대량의 녹 침전, 명확한 구조상의 결함 및 오염이 없는가를 확인하기 위하여 탱크 내에 들어가 검사하여야 한다. 물탱크에 연속적으로 이들 화물을 적재하는 경우에는 2년을 넘지 않는 간격으로 동등의 검사를 하여야 한다.

15.8.6	화물탱크는 강재 또는 스테인리스강재로 하여야 한다.

15.8.7	이들 화물을 운송했던 탱크는 물 세정 또는 퍼징에 의하여 탱크 및 관련 관장치를 완전히 세정한 후에만 다른 화물의 운송에 사용될 수 있다.

15.8.8	모든 밸브, 플랜지, 부착물 및 부속품은 이들 화물의 사용에 적합한 형식으로서 강재 또는 스테인리스강재나 해양수산관청이 인정하는 기타의 재료로 제작하여야 한다. 사용하는 모든 재료의 화학성분에 대하여는 제작전에 해양수산관청에 제출하여 승인을 받아야 하며 밸브의 디스크, 디스크 표면, 밸브시트 및 기타의 마모부분은 11% 이상의 크롬을 포함한 스테인리스강으로 제작하여야 한다.

15.8.9	개스킷은 화물의 자연발화온도를 저하시키든지, 화물과 반응하거나 용해되지 아니하는 것으로서 내화성이 있고 적절한 기계적 성질을 가진 재료로 제작하여야 한다. 물과의 접촉면은 폴리테트라 플루오르 에틸렌(PTFE) 또는 불활성재로서 PTFE와 동등의 안전성을 가진 재료이어야 한다. 해양수산관청은 PTFE 또는 동등의 불소중합체로 채운 것으로 나선모양으로 감은 스테인리스강을 인정할 수 있다.

15.8.10	단열재 및 패킹의 재료는 이 제품들의 자연발화온도를 저하시키든지, 화물과 반응하거나 용해되지 아니하여야 한다.

15.8.11	다음의 재료는 이들 화물의 적하설비에 사용되는 개스킷, 패킹 및 유사한 용도에 부적절하다고 일반적으로 인정되었으며, 해양수산관청에 의해 승인받기 전에 시험되어야 한다 :

⑴ 화물과 접촉하는 것에 한하여 네오프렌 또는 천연고무 ;

⑵ 석면류 또는 석면류의 결합물 ;

⑶ 광물면(Mineral wool)과 같은 산화마그네슘을 함유하는 재료.

15.8.12	나사박이식 이음은 화물액 및 증기관 장치에 사용하여서는 아니 된다.

15.8.13	주입 및 양하관은 탱크의 최저부 또는 모든 흡입 웰(sump pit) 밑바닥에서 100㎜ 이내로 배치하여야 한다.

15.8.14	⑴ 적하설비에는 밸브붙이 증기환류용 연결구를 설치하여야 한다.

⑵ 화물을 적하 또는 양하하는 경우 화물증기가 대기 중에 배출되어서는 아니 된다. 적하 중에 증기를 육상시설로 환류시키는 경우, 이들 화물의 적하설비에 접속되는 증기환류장치는 다른 적하설비로부터 독립되어야 한다.

⑶ 양하작업 중 화물탱크의 압력은 계기압력 0.007MPa이상으로 유지하여야 한다.

15.8.15	화물은 디프웰 펌프, 유압구동 잠수펌프 또는 불활성화법에 의한 치환만에 의하여 양하가 허용된다. 각 화물펌프는 펌프로부터의 양하관이 차단 또는 폐쇄된 경우에 이들 화물이 비정상적으로 발열하지 아니하도록 배치하여야 한다.

15.8.16	화물탱크는 다른 화물을 운송하는 탱크로부터 독립하여 통기되어야 하며, 탱크를 대기 중에서 개방하지 않고 화물의 시료를 채취할 수 있는 장치를 설비 하여야 한다.

15.8.17	화물호스에는 “산화알킬렌 이송전용”이라고 표시하여야 한다.

15.8.18	산화프로필렌을 운송하는 일체형 중력식 탱크에 인접하는 화물탱크, 공소 및 기타 폐위구역은 상호반응을 하지 않는 화물(15.8.2에 규정하는 화물은 상호반응을 하는 물질의 예이다)을 적하하든가 또한 적당한 불활성가스를 주입하여 불활성화하여야 한다. 독립형 화물탱크가 설치된 모든 화물창 구역은 불활성화하여야 하며, 불활성화된 구역 및 탱크에는 이들 화물 및 산소의 감시장치를 설치하여야 한다. 이동식 채취장치를 인정할 수 있으며 이들 구역의 산소농도는 2% 이하로 유지되도록 하여야 한다.

15.8.19	어떠한 경우에도 화물펌프 또는 화물관 장치에 이들 화물이 들어있는 동안에는 이 장치 내에 공기가 들어가지 않도록 하여야 한다.

15.8.20	육상 관장치를 떼어내기 전에 액체 및 증기관 내의 압력은 적하용 헤더에 부착된 적당한 밸브를 통하여 도출시켜야 하며, 이들 관내의 액체 및 증기를 대기 중에 배출하여서는 아니 된다.

15.8.21	산화프로필렌은 압력식탱크, 독립형탱크 또는 일체형 중력식탱크로 운송할 수 있으며 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물은 독립된 중력식 또는 압력식 탱크로 운송하여야 한다. 탱크는 적하, 운송 및 양하 중에 예상되는 최고압력에 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.

15.8.22	⑴ 설계증기압 0.06MPa 미만의 산화프로필렌 운송탱크 및 설계증기압 0.12MPa 미만의 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물 운송탱크는 화물을 기준온도 이하로 유지하기 위한 냉각장치를 설치하여야 한다.

⑵ 한정된 해역 내 또는 한정된 기간의 항해로 운송하는 선박에 대하여 해운관청은 설계압력 0.06MPa 미만의 화물탱크에 대한 냉각요건의 적용을 면제할 수 있으며, 화물탱크의 단열에 대하여도 고려할 수 있다. 이와 같은 운송이 인정된 해역 및 기간은 위험화학품의 산적운송을 위한 국제적합증서상의 운송조건란에 기재하여야 한다.

15.8.23	⑴ 모든 냉각장치는 탱크압력 하에서 액체온도가 비등점 이하가 되도록 유지시킬 수 있는 것이어야 한다. 탱크 내의 상태변화에 따라 자동적으로 조정되는 적어도 2조의 완전한 냉각장치를 설치하여야 한다. 각 냉각장치는 통상 조작시 필요한 보기를 각각 전용으로 비치하여야 한다. 제어장치는 수동으로도 조작될 수 있는 것이어야 한다. 온도제어 장치가 고장 날 경우 이를 알리는 경보장치를 설치하여야 한다. 각 냉각장치의 용량은 액체화물을 장치의 기준온도 이하로 유지하는데 충분한 것이어야 한다.

⑵ 대체설비로서 3조의 냉각장치를 설치할 수 있으며, 이 경우 이들 중 2조의 냉각장치에 의해서 액체화물을 기준온도 이하로 유지하는데 충분한 용량을 가진 것이어야 한다.

⑶ 한 겹의 벽만으로 이들 화물과 분리되어 있는 냉각매체는 이들 화물과 반응하지 않는 것이어야 한다.

⑷ 이들 화물의 압축을 필요로 하는 냉각장치를 사용하여서는 아니 된다.

15.8.24	압력도출밸브의 설정압력은 계기압력 0.02MPa 이상으로 하여야 하며, 압력식 탱크로서 산화프로필렌을 운송할 경우에는 계기압력 0.7MPa 이하, 산화프로필렌/산화에틸렌 혼합물을 운송할 경우는 계기압력 0.53MPa 이하로 하여야 한다.

15.8.25	⑴ 화물탱크의 관장치는 빈 탱크를 포함하여 다른 모든 탱크의 관장치와 분리되어야 한다. 탱크의 관장치가 독립되어 있지 않은 경우 요구되는 배관의 분리는 스풀피스, 밸브 또는 기타의 관을 제거하고 이 위치에 맹판을 부착하여야 한다. 이 분리요건은 모든 액체 및 증기배관, 액체 및 증기 통풍관 장치 및 공통의 불활성가스 공급관 장치와 같은 기타의 연결구에도 적용한다.

⑵ 이들 화물은 해양수산관청에 의하여 승인 받은 화물취급 도면에 따라서만 운송할 수 있다. 각 사용예정 적하설비는 별개의 화물취급 도면에 표시하여야 하며, 화물취급 도면에는 모든 화물관장치 및 상기의 배관 분리요건에 적합한 맹판의 부착장소를 표시하여야 한다. 승인된 각 화물취급 도면 사본을 선내에 보관하여야 하며, 위험화학품의 산적운송을 위한 국제적합증서상에 “승인된 화물취급 도면을 참조할 것”이라고 이서하여야 한다.

⑶ 화물을 최초로 적하하기 전과 이와 같은 용도로 쓰이게 될 때마다, 요구되는 배관의 분리가 되어있음을 증명하는 증서를 해양수산관청또는 해양수산관청이 지정하는 기관으로부터 발급받아 선내에 비치하여야 한다. 부주의로 맹판을 제거하지 않도록 맹판과 관장치의 플랜지 사이의 각 접속부에는 책임 있는 자에 의하여 와이어와 봉인이 부착되어야 한다.

15.8.26	⑴ 화물탱크에는 기준온도에서 탱크 총 용적의 98%를 넘어 적재하여서는 아니 된다.

⑵ 화물탱크에 적하하는 최대화물량(VL)은 다음 식에 따른다.

VL   =[eqn: 0.98 V {ρR } over {ρL }]

여기에서

V  =  탱크의 용량

ρR =  기준온도 하에서의 화물의 비중

ρL =  적하온도 및 압력 하에서의 화물의 비중

⑶ 각 화물에 적용되는 적하온도 및 최대기준온도에 대한 각 화물탱크의 최대적하 허용한도를 해양수산관청이 승인한 일람표에 표시하여야 하며, 선장은 그 일람표의 사본을 선내에 영구히 보관하여야 한다.

15.8.27	화물은 질소가스와 같은 적절한 보호패딩이 이루어진 조건하에서 운송되어야 한다. 자동 질소공급장치는 냉각장치의 작동 불량시 또는 통상상태에서 물질의 온도가 저하되는 경우 탱크압력이 0.007MPa 이하로 떨어지지 아니하도록 설치되어야 한다. 자동압력조절에 충분한 질소를 선상에 비치하여야 하며, 패딩에는 상업용 순수 질소(99.9% 용적)를 사용하여야 한다. 감압밸브를 통하여 화물탱크에 접속된 질소병장치는 자동질소보급장치로 본다.

15.8.28	화물탱크의 증기공간은 산소농도가 용적농도 2% 이하인 것을 확인하기 위하여 적하 전후에 시험을 하여야 한다.

15.8.29	물 분무장치는 적하매니폴드 및 탱크돔과 제품취급에 관련된 노출갑판상의 관장치 주위를 효과적으로 보호할 수 있는 충분한 용량이어야 한다. 관 및 노즐의 배치는 1분간 10ℓ/㎡의 비율로 균일하게 분포할 수 있어야한다. 물 분무장치는 당해장소 및 원격에서 수동조작 가능하고 또한 그 배치는 어떠한 누설화물도 씻어버릴 수 있는 것이어야 한다. 물 분무장치에 물을 공급하는 펌프의 원격시동장치 및 이 물 분무장치에 부착된 통상 폐쇄되어 있는 밸브의 원격조종장치는 그 화물구역의 외부의 적절한 위치로 거주구역에 인접하게 배치되어야 하며, 보호되는 구역의 화재발생시 즉시 접근하여 조작할 수 있어야 한다 추가로 대기온도상 가능한 경우 호스를 노즐에 연결하여 적하 및 양하 작업 중에 노즐에 있는 밸브의 개폐만으로 즉시 사용할 수 있도록 하여야 한다.

15.8.30	화물이송에 사용되는 호스의 연결부는 원격으로 조작되고 제어되는 차단밸브를 설치하여야 한다.

15.9	50% 이하의 염소산나트륨 용액

15.9.1	이 화물을 적하했던 탱크 및 관련장치는 물로 완전히 세정하거나 퍼징을 한 후 다른 화물의 적하에 사용될 수 있다.

15.9.2	이 화물이 누설된 경우에는 모든 누설된 액체를 즉시 세척하여야 하며, 화재의 위험성을 최소화하기 위하여 누설된 액체를 건조시켜서는 아니 된다.

15.10	용융유황

15.10.1	화물탱크의 통기장치는 용융유황 운송시에 화물탱크 내의 증기 부분에서의 유화수소 농도를 폭발하한치의 1/2 미만(용적비 1.85% 미만)으로 유지하는 것이어야 한다.

15.10.2	화물탱크 내의 가스농도를 낮게 유지하기 위하여 기계식 통기장치를 사용하는 경우에는 그 장치가 고장난 경우에 경보를 발하는 장치를 설치하여야 한다.

15.10.3	화물탱크의 통기장치는 장치 내에 유황이 부착하는 것을 방지할 수 있도록 설계하고 배치하여야 한다.

15.10.4	화물탱크에 인접하는 공소의 개구는 물, 유황 또는 화물증기의 침입을 방지할 수 있도록 설계 및 부착하여야 한다.

15.10.5	공소에는 증기를 채취하고 이를 분석할 수 있도록 연결구를 설치하여야 한다.

15.10.6	용융유황의 온도가 155℃를 넘지 않도록 유지할 수 있는 화물 온도제어 장치를 설치하여야 한다.

15.10.7	용융유황은 인화점이 60℃를 초과 한다; 그러나 전기설비는 발생되는 가스에 대하여 안전성이 증명된 것이어야 한다.

15.11	산

15.11.1	무기산을 적하하는 화물탱크는 선체외판을 구성하여서는 아니 된다.

15.11.2	해양수산관청이 지장이 없다고 인정한 경우에는 강재의 화물탱크 및 관련 관장치에 대하여 내식재에 의한 라이닝을 시공할 수 있다.  라이닝재의 탄성은 모재의 탄성보다 작아서는 아니 된다.

15.11.3	전체가 내식성 재료로 제작되어 있든가 또는 승인된 라이닝으로 시공되어 있는 경우를 제외하고 판재의 두께는 화물의 부식성을 고려하여 정하여야 한다.

15.11.4	적하 및 양하 매니폴드 연결부에는 화물의 분출위험을 방지하기 위하여 덮개(이동식도 가함)를 설치하여야 하며, 또한 갑판상으로 누설하는 것을 방지하기 위하여 누액받이를 설치하여야 한다.

15.11.5	이들 화물은 운송 중에 수소를 발생할 위험이 있으므로 전기설비는 10.2.3의 ⑴호 내지 ⑷호, ⑹호 및 ⑺호의 규정에 적합한 것이어야 하며, 승인된 안전형식의 설비는 수소와 공기의 혼합기체 중에서도 사용하기에 적합한 것이어야 한다. 기타의 발화원이 되는 장치를 이들 구역에서 사용하여서는 아니 된다.

15.11.6	15.11의 적용을 받는  제126조에 규정하는 격리에 관한 요건에 적합하여야 하며 연료유탱크와도 격리시켜야 한다.

15.11.7	인접한 구역으로 화물이 누설하는 것을 검지할 수 있는 적당한 장치를 설치하여야 한다.

15.11.8	화물펌프실의 빌지흡입 및 배출설비는 내식성 재료로 하여야 한다.

15.12	유독물질

15.12.1	탱크 통기장치의 배기구는 다음의 장소에 배치하여야 한다 :

⑴ 노출갑판(갑판탱크의 경우는 상설보도)상 B/3 또는 6m 중 큰 쪽의 높이;

⑵ 선루간 상설보도에서 수평방향으로 6m 이내에 설치하는 경우에는 선루간 상설보도상 6m 이상의 높이 ;

⑶ 거주구역 및 업무구역에 이르는 모든 개구 또는 공기흡입구로부터 15m 이상 떨어진 장소 ;

⑷ 증기와 공기의 혼합기체를 수직방향으로 매초 30m 이상의 속도로 되게할 수 있는 고속배기장치로서 해양수산관청이 적당하고 인정하는 것을 설치하는 경우에는 배기구의 높이를 갑판(갑판탱크의 경우는 상설보도)상 3m까지 감할 수 있다.

15.12.2	탱크 통기장치에는 육상시설로 가스를 환류시키는 관의 연결장치를 설치하여야 한다.

15.12.3	화물은 다음 요건에 따라야 하며 3.7.2의 규정을 참조하여야 한다 :

⑴ 연료탱크에 인접하여 적하하여서는 아니 된다 ;

⑵ 분리된 관장치를 가져야 한다 ;

⑶ 비독성 화물을 적하한 탱크로부터 분리된 탱크 통기장치를 설치하여야 한다.

15.12.4	화물탱크 압력도출밸브의 압력은 적어도 계기압력 0.02MPa로 설정하여야 한다.

15.13	자기반응이 억제된 화물

15.13.1	[별표 5]의 특별요건란에 15.13이 기재되어 있는 특정의 화물은 그 화학적 성질에 따라 어느 온도, 공기와의 접촉 또는 화학적 변화를 일으키기 쉬운 경향이 있으며, 이러한 경향을 완화하기 위하여 액체화물 중에 소량의 첨가제를 투입하든가 또는 화물탱크의 환경을 제어하여야 한다.

15.13.2	이들 화물을 운송하는 선박은 화물탱크 및 화물취급장치에 촉매로서 작용하든가 억제제의 효과를 감소시키는 구조재료 또는 오염물질이 없도록 설계되어야 한다.

15.13.3	항행 중에 화학적 변화를 방지하기 위하여 항상 이들의 화물이 충분히 보호되도록 주의하여야 하며, 이와 같은 화물을 운송하는 선박에는 화물에 첨가된 첨가제에 관하여 제조자로부터 다음의 사항이 기재된 증서를 발급받아 선내에 비치하여야 한다 :

⑴ 첨가제의 명칭 및 양 ;

⑵ 첨가제가 산소반응물질인가의 여부 ;

⑶ 화물에 첨가제를 투입한 날짜 및 유효기간 ;

⑷ 첨가제의 유효기간의 보증온도범위 ;

⑸ 첨가제의 유효기간을 초과하는 항해기간 중의 조치방법.

15.13.4	화물의 화학적 변화를 억제하는 방법으로 공기와의 차단을 채용하는 선박은 제161조의 규정에 적합하여야 한다.

15.13.5	산소반응물질 첨가제를 함유하는 화물은 3,000㎥ 이하의 탱크에 불활성화하지 않고 운송되어야 한다. 이러한 화물은 SOLAS 제Ⅱ-2장의 규정상 불활성화를 요구하는 탱크로 운송하여서는 아니 된다.

15.13.6	통기장치는 생성중합체에 의하여 막히는 일이 없도록 설계하여야 하며 정기적으로 작동상태의 적합여부를 점검할 수 있는 형식이어야 한다.

15.13.7	통상 용융상태에서 운송되는 화물의 결정화 또는 응고는 탱크 내의 화물이 있는 부분에서 억제제가 소모될 가능성이 있으며, 그 결과 계속해서 재 용융함으로 인하여 위험한 중합반응을 야기 시키는 억제되지 않은 액체부분이 생길 가능성이 있다. 이러한 사태를 방지하기 위해서는 탱크 내의 모든 부분에 대하여 이와 같은 화물이 전체적 또는 부분적으로 결정화 또는 응고되지 않도록 항상 충분한 주의를 하여야 한다. 가열장치가 필요한 경우 탱크 내의 모든 부분에 대하여 화물이 위험한 중합반응을 일으킬 가능성이 있는 범위까지 과열되지 않도록 하여야 하며, 수증기 코일(steam coil)로부터 과열이 될 가능성이 있는 경우에는 간접식 저온가열장치를 사용하여야 한다.

15.14	37.8℃에서 절대압이 0.1013MPa보다 높은 증기압을 가진 화물

15.14.1	[별표 5]의 특별요건란에 15.14가 기재된 화물에 대하여는 화물설비가 45℃에서 화물의 증기압에 견딜 수 있도록 설계된 경우를 제외하고 기계식냉각장치를 설치하여야 한다. 화물설비가 45℃에 있어서 화물의 증기압에 견딜 수 있도록 설계되어 있고 기계식냉각장치가 설치되어 있지 않은 경우에는 위험화학품의 산적운송을 위한 국제적합증서상의 운송조건란에 탱크에 대해 요구되는 도출밸브의 설정압력을 기재하여야 한다.

15.14.2	기계식냉각장치는 액체온도를 탱크의 설계압력에 대하여 비등점 이하를 유지하도록 하여야 한다.

15.14.3	선박이 한정된 해역에서 운항하거나 연간 한정된 회수 또는 기간으로 운항하는 경우 해운관청은 냉각장치의 요건을 면제할 수 있다. 지리적 해역의 제한 및 연간 항해회수 또는 항해기간의 한정에 관한 합의사항을 위험화학품의 산적운송을 위한 국제적합증서상의 운송조건란에 기재하여야 한다.

15.14.4	적하 중에 방출가스를 육상시설로 환류시킬 수 있는 연결장치를 설치하여야 한다.

15.14.5	각 탱크에는 화물상방의 증기공간의 압력을 표시하는 압력계를 설치하여야 한다.

15.14.6	화물을 냉각할 필요가 있는 경우에는 각 탱크의 최상부 및 최저부에 온도계를 설치하여야 한다.

15.14.7	⑴ 화물탱크에는 기준온도(R)에서 탱크총용적의 98%를 넘어서 적하하여서는 아니 된다.

⑵ 화물탱크에 적하하는 최대화물량(VL)은 다음 식에 따른다.

VL   =[eqn: 0.98 V {ρR } over {ρL }]

여기에서

V  =  탱크의 용량

ρR =  기준온도 하에서의 화물의 비중

ρL =  적하온도 하에서의 화물의 비중

R  : 압력도출밸브의 설정압력에서 화물증기압에 대응하는 기준온도.

⑶ 각 화물탱크의 최대허용적하 한도는 각 적하온도 및 최대기준온도에 대응하여 해양수산관청이 승인한 일람표에 표시되어야 하며, 선장은 그 일람표의 사본을 선내에 영구적으로 비치하여야 한다.

15.16	화물의 혼합

15.16.1	< 삭제 06. 9. 7 >

15.16.2	[별표 5]의 특별요건란에 15.16이 기재된 경우에는 당해 화물에 물이 혼입되는 것은 인정하지 않으며 다음의 규정에 만족하여야 한다.

⑴ 화물 탱크의 압력진공 도출밸브의 공기흡입구는 노출갑판상 적어도 2m의 높이에 설치하여야 한다.

⑵ [별표 5]에 의하여 요구되는 화물 온도제어장치의 열전달매체로서 물 또는 수증기를 사용하여서는 아니 된다.

⑶ 전용 밸러스트탱크 또는 물탱크가 비어있고 건조상태가 아닌 한 이들에 인접하는 화물탱크에 화물을 운송하여서는 아니 된다.

⑷ 화물은 밸러스트, 슬롭 또는 위험한 반응을 일으킬 우려가 있는 수분을 포함한 다른 화물을 적하한 슬롭탱크나 화물탱크에 인접하는 탱크에 운송하여서는 아니 된다. 이와 같은 탱크에 관련된 펌프, 관장치 및 통기관장치는 화물을 적하한 탱크에 관련된 유사한 장치로부터 분리하여야한다. 슬롭탱크로부터의 관장치 및 밸러스트관 장치는 터널 내에 포설하지 않는 한 화물을 적하한 탱크를 통하여서는 아니 된다.

15.17	강제통풍 요건

이 요건의 적용을 받는 특정화물에 대하여 제150조 제1항 제2호에 규정하는 통풍장치는 당해 구역의 총용적의 적어도 매시 45회의 환기능력을 가진 것이어야 한다. 통풍장치의 배기 덕트는 거주구역, 작업구역 또는 기타 유사한 구역의 개구 및 통풍장치의 흡입구로부터 적어도 10m 떨어져야 하며 탱크 갑판상 적어도 4m 위치에서 배기되어야 한다.

15.18	화물펌프실 특별요건

이 요건의 적용을 받는 특정화물에 대하여 화물펌프실을 갑판과 같은 높이로 하거나 화물펌프를 화물탱크 내에 설치하여야 한다. 노출갑판하에 화물펌프실을 설치할 경우에는 해양수산관청의 승인을 받아야 한다.

15.19	넘침제어

15.19.1	[별표 5]의 특별요건란에 15.19가 기재된 경우에 계측장치 요건에 추가하여 적용한다.

15.19.2	안전한 적하를 위한 필수적인 장치의 동력원이 고장난 경우에 관련 작동자에게 경보를 발하는 것이어야 한다.

15.19.3	안전한 적하를 위한 필수적인 장치가 고장난 경우에 적하작업이 즉시 중지될 수 있는 것이어야 한다.

15.19.4	액면경보장치는 적하 전에 시험을 할 수 있는 것이어야 한다.

15.19.5	15.19.6의 규정에서 요구하는 고액면 경보장치는 15.19.7의 규정에서 요구하는 넘침 제어장치 및 13.1의 규정에서 요구하는 장치와는 독립으로 설치하여야  한다.

15.19.6	화물탱크는 15.19.1 내지 15.19.5의 규정에 적합하여야 하며 화물탱크 내의 액면이 통상 만재상태에 달하는 경우에 지시하는 가시가청 고액면 경보장치를 부착하여야 한다.

15.19.7	탱크 넘침 제어장치는 다음의 규정에 적합한 것이어야  한다 :

⑴ 정상적인 적하 절차로서 통상의 만재상태를 넘는 액면에서 정지시킬 수 없는 경우에 작동할 것 ;

⑵ 선박의 조작자에게 가시가청의 탱크넘침 경보를 발할 것 ;

⑶ 육상 펌프 및 밸브, 또는 선박측 밸브를 순차적으로 차단하기 위한 합의된 신호를 발할 것. 펌프 및 밸브의 차단과 신호는 조작자의 작동에 의해서도 가능할 것. 선상에서 자동폐쇄 밸브를 사용할 때에는 해양수산관청의 승인을 받은 경우에 한하여 인정한다.

15.19.8	적하속도(LR)는 다음 값을 넘어서는 아니 된다.

[eqn: LR~ =~{3,600U OVER t}~~~~(㎥/h)]

여기에서

U = 신호를 발하는 액면에서의 얼리지 용적(㎥)

t = 신호가 발하여 탱크 내로 화물이 들어가는 것을 완전히 정지하기까지에 소요되는 시간(초). 이것은 신호에 대한 조작자의 반응시간, 펌프정지 및 밸브개폐에 소요되는 시간들을 합한 일련의 연속작동에 소요되는 합계시간이어야 한다.

한편 관장치의 설계압력도 고려하여야 한다.

15.20	질산염 알킬(C7-C9) 및 이성체

15.20.1	화물의 운송온도는 자기발연 분해반응을 방지하기 위하여 100℃ 미만의 온도로 유지하여야 한다.

15.20.2	화물은 다음의 경우 이외에는 선박의 갑판상에 영구히 고정된 독립형 압력용기에 운송하여서는 아니 된다 :

⑴ 탱크는 화염에 대하여 충분히 단열조치가 되어 있을 것 ;

⑵ 선박은 화물의 온도가 100℃ 미만을 유지하고, 650℃의 화염에도 탱크 내의 온도상승이 1.5℃/시간을 초과하지 않도록 탱크에 물 넘침 장치(water deluge system)를 설치할 것.

15.21	온도감지기

펌프의 고장으로 인한 이상 온도상승을 탐지하기 위하여 화물펌프에 온도감지기를 설치하여야 한다.

16	작업 규정

16.1	탱크당 최대 허용화물량

16.1.1	형식 1 선박에 운송하도록 요구되는 화물의 양은 탱크당 1,250㎥을 넘어서는 아니 된다.

16.1.2	형식 2 선박에 운송하도록 요구되는 화물의 양은 탱크당 3,000㎥을 넘어서는 아니 된다.

16.1.3	운송 중에 화물이 도달할 수 있는 최고온도를 고려하여 항해 중에 탱크가 충만하게 되는 것을 피하도록 적하하여야 한다.

16.2	화물에 관한 자료

16.2.1	이 기준의 적용을 받는 선박은 규칙사본 1부를 선내에 보관하여야 한다.

16.2.2	산적 운송하는 모든 화물은 선적서류에 정확한 화학명을 기재하여야 하며 이 화물명에 따라 [별표 5] 또는 MEPC.2/Circ.의 최신판에 등재 되거나 또는 잠정적으로 평가된 것이다. 화물이 혼합물인 경우에는 화물의 전체적인 위험성에 대하여 중대한 요인이 되는 위험한 요소에 대하여 분석을 하여야 하며, 가능한 한 완전한 분석을 하여야 한다. 이 분석은 해양수산관청이 인정하는 제조자 또는 제3자인 전문가에 의하여 증명된 것이어야 한다.

16.2.3	화물의 안전운송에 필요한 정보를 선내에 보관하여야 하며, 관계자 전원이 이를 이용할 수 있어야 한다. 이 정보에는 다음에 규정한 사항 및 선내의 접근하기 쉬운 장소에 보관되는 모든 화물에 관한 화물적부도(cargo stowage plan)를 포함하여야 한다.

⑴ 화물의 안전한 적하에 필요한 반응성을 포함한 물리적, 화학적 성질에 대한 충분한 설명 ;

⑵ 누설되거나 넘친 경우에 취할 조치사항 ;

⑶ 인체의 접촉사고에 대한 대책 ;

⑷ 소화방법 및 소화제 ;

⑸ 화물이송, 탱크세정, 가스제거 및 밸러스트 작업에 대한 작업순서 ;

⑹ 안정제 또는 억제제의 첨가가 요구되는 화물에 대하여, 이들의 규정에서 요구하는 증서가 없는 경우에는 당해 화물의 적하를 거부하여야 한다.

16.2.4	화물의 안전운송에 필요한 충분한 정보가 없는 우에는 당해 화물의 적하를 거부하여야 한다.

16.2.5	검지 불가능한 높은 독성증기를 발하는 화물은 화물 내에 검지할 수 있는 첨가물을 투입하지 않는 한 운송하여서는 아니 된다.

16.2.6	[별표 5]의 특별요건란에 16.2.6이 기재된 경우에는 20℃에서의 화물점도를 선적서류에 기재하고, 20℃에서 화물점도가 50mPa.s를 넘는 경우에는 화물의 점도가 50mPa.s가 되는 온도를 선적서류에 기재하여야 한다.

16.2.7	< 삭제 2006. 9. 13 >

16.2.8	< 삭제 2006. 9. 13 >

16.2.9	[별표 5]의 특별요건란에 16.2.9가 기재되어 있는 경우 화물의 융점을 선적서류에 기재하여야 한다.

16.3	선원의 훈련

16.3.1	모든 선원은 보호구의 사용법에 대하여 적당한 훈련을 받고 비상사태시 각 선원에 부여된 필요한 조치에 대한 기본적인 훈련을 받아야 한다.

16.3.2	화물작업에 종사하는 선원은 화물취급절차에 대하여 적당한 훈련을 받아야 한다.

16.3.3	선박직원은 누설, 유출, 화재에 대처할 수 있는 비상조치에 관한 훈련을 받아야 하며, 선박직원 중 충분한 인원이 운송화물에 대한 기본적인 구급조치에 대하여 교육 및 훈련을 받아야 한다.

16.4	화물탱크의 개폐 및 출입

16.4.1	인화성 또는 유독성 증기를 발하는 화물의 취급 및 운송 중, 그러한 화물의 양하 후의 밸러스트 작업시, 또는 적하 및 양하시에는 화물탱크의 덮개를 항상 폐쇄시켜야 한다. 화물탱크의 덮개, 얼리지 구멍, 투시창(sight glass) 및 탱크세정용 출입덮개는 필요한 경우 이외에는 개방하여서는 아니 된다.

16.4.2	다음 규정을 만족하지 않는 한 화물탱크 주위의 공소, 화물취급장소 또는 기타 폐위장소에 들어가서는 아니 된다 :

⑴ 당해 구역 내에 유독성 증기가 없고 산소가 부족하지 않을 것 ;

⑵ 호흡구 및 기타 필요한 보호구를 착용하고 모든 작업이 책임 있는 선박직원의 엄중한 감독 하에 있을 것.

16.4.3	인화성위험만 있는 장소에는 책임 있는 선박직원의 엄중한 감독하에 출입할 수 있다.

16.5	화물시료의 보관

16.5.1	화물시료는 화물구역 내의 지정된 장소에 보관하여야 한다. 다만, 해양수산관청이 인정하는 경우에는 다른 장소에 보관할 수 있다.

16.5.2	시료의 보관장소는 다음의 요건에 만족하여야 한다 :

⑴ 시료용기가 이동하는 것을 방지하기 위하여 구획이 분할되어 있을 것 ;

⑵ 보관하는 각종 예정 시료에 충분히 견디는 재료로 만든 것일 것 ;

⑶ 적당한 통풍장치가 설치되어 있을 것.

16.5.3	위험한 상호반응을 하는 시료끼리 상호 인접해서 보관하여서는 아니 된다.

16.5.4	시료를 필요 이상으로 장기간에 걸쳐 보관하여서는 아니 된다.

16.6	과도한 열에 노출시켜서는 아니 되는 화물

16.6.1	화물탱크 내 또는 관련 관장치내에서 화물이 국부과열에 의하여 생기는 중합, 분해, 열적 불안정 또는 가스방출과 같은 위험한 반응을 일으킬 가능성이 있는 경우에는 반응을 일으킬 수 있는 온도를 가진 다른 화물로부터 적절히 격리하여 적하 및 운송되어야 한다.

16.6.2	화물탱크 내의 가열코일은 맹판으로 차단하든가 또는 동등한 방법으로 보호하여야 한다.

16.6.3	열에 민감한 화물은 단열되지 않은 갑판탱크에 운송하여서는 아니 된다.

16.6.4	온도 상승을 피하기 위하여, 이 화물을 갑판 탱크로 운송하여서는 아니 된다.

16.8	< 삭제 2006. 9. 13 >