[별표 5] <개정 2010.6.30>
운행기록의 배열순서(제30조제2항 관련)
항 목				자릿수	표기방법		표기시기
운행기록장치 모델명				20	오른쪽으로 정렬하고 빈칸은 ‘#’으로 표기		최초 사용 시 등록
차대번호				17	영문(대문자)ㆍ아라비아숫자 전부 표기		"
자동차 유형				2	11: 시내버스 12: 농어촌버스 13: 마을버스 14: 시외버스 15: 고속버스 16: 전세버스 17: 특수여객자동차 21: 일반택시 22: 개인택시 31: 일반화물자동차 32: 개별화물자동차 41: 비사업용자동차		"
자동차 등록번호				12	자동차등록번호 전부 표기 (한글 하나에 두 자리 차지, 빈칸은 ‘#’으로 표기)		"
운송사업자 등록번호				10	사업자등록번호 전부 표기 (XXXYYZZZZZ)		"
운전자코드				18	운전자의 자격증번호로, 빈칸은 ‘#’으로 표기하고 중간자 ‘-’는 생략		자동차 운송사업자 설정
주행거리 (km)	일일주행거리			4	00시부터 24시까지 주행한 거리 (범위: 0000～9999)		실시간
	누적주행거리			7	최초등록일로부터 누적한 거리 (범위: 0000000～9999999)		"
정보발생 일시				14	YYMMDDhhmmssss (연/월/일/시/분/0.01초)		"
차량속도(km/h)				3	범위: 000～255		"
분당 엔진회전수(RPM)				4	범위: 0000～9999		"
브레이크 신호				1	범위: 0(off) 또는 1(on)		"
차량위치 (GPS X, Y 좌표)			X	9	10진수로 표기 (예: 127.123456*1000000⇒127123456)		"
			Y	9
위성항법 장치(GPS) 방위각				3	범위: 0～360 (0～360°에서 1°를 1로 표현)		"
가속도 (m/sec2)		∆Vx		6	범위: -100.0～+100.0		"
		∆Vy		6
기기 및 통신 상태 코드 (백업 수집 주기 내)				2	00: 운행기록장치 정상 11: 위치추적장치(GPS수신기) 이상 12: 속도센서 이상 13: RPM 센서 이상 14: 브레이크 신호감지 센서 이상 21: 센서 입력부 장치 이상 22: 센서 출력부 장치 이상 31: 데이터 출력부 장치 이상 32: 통신 장치 이상 41: 운행거리 산정 이상 99: 전원공급 이상		"
비고 1. 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제48조에 따른 택시운전자격증 또는 「화물자동차 운수사업법 시행규칙」 제18조의8에 따른 화물운송종사자격증이 없는 운전자의 경우에는 운전자코드란에 18자리 중 10자리는 ‘#’으로 표기한다. 이 경우 11자리는 1대의 자동차에 여러 운전자가 운전할 때의 순번이며, 12자리부터 18자리는 운전자의 사번 또는 주민등록번호 뒤 7자리로 표기한다. 2. 차량위치는 정보저장 단위시간별로 차량이 위치한 지점으로써 X좌표는 경도로, Y좌표는 위도로 표기한다. 3. 가속도 Gx는 자동차의 진행방향인 종방향으로 작용하는 가속도이고, 가속도 Gy는 자동차의 좌우측인 횡방향으로 작용하는 가속도를 말한다. 4. 연료소모량과 연비를 확인할 수 있는 장치를 장착한 경우에는 운행기록항목에 연료소모량과 연비를 확인할 수 있는 정보를 따로 추가할 수 있다. 이 경우 연료소모량과 연비에 대한 자릿수와 표기방법은 국토해양부장관이 따로 정한다.