[별표 5]

위해성평가를 위한 인체 노출계수(제7조제6항 관련)

항 목		구분	노출 계수	표준편차
체중(kg)		성인남자	70.6	0.1
		성인여자	57.8	0.1
		성인 전체 평균	64.2	0.1
평균수명(년)		남자	75.1
		여자	81.9
		전체 평균	78.6
인구유동성 (거주기간, 년)		평균	8.8
		95백분위수	25
접촉률	호흡량(m3/day)	성인남자	15.7	1.2
		성인여자	12.8	0.9
		성인 전체 평균	14.3
	물 섭취량(L/day)	순수 물	1.2
		음료	0.3
		전체	1.5
	토양 섭취량(mg/day)	어린이(7세 이하)	118
		성인	50

∘환경 중 농도로부터 인체노출량은 다음의 식에 의해 산정한다.

【산출식】

[eqn: pile{pile{일일평균#노출량}#(mg/kg/day)} `= {pile{오염물질농도#(mg/m ^{3} ,`mg/L)} TIMES pile{접촉률#(m ^{3} /day,`L/day)} TIMES pile{노출기간#(day)} TIMES 흡수율} over {pile{평균체중#(kg)} TIMES pile{평균기간#(day)}} `]

[eqn: pile{pile{평생일일#평균노출량}#(mg/kg/day)} `= {pile{오염물질농도#(mg/m ^{3} ,`mg/L)} TIMES pile{접촉률#(m ^{3} /day,`L/day)} TIMES pile{노출기간#(day)} TIMES 흡수율} over {pile{평균체중#(kg)} TIMES pile{평균수명#(day)}} `]

[eqn: pile{pile{연령`보정``#일일평균노출량}#(mg/kg/day)} `= {sum _{i} ^{N} 일일평균노출량 _{i}} over {sum _{i} ^{N} 평균기간 _{i}} `]

∘일일평균노출량 : 주어진 기간 동안의 노출량 추정치로 통상 25년 평균거주기간을 가정해서 성인을 대상으로 추정하거나, 연령군별로 계산

∘평생일일 평균노출량 : 통상 70년을 가정해서 성인 평균체중을 적용해서 평생 동안의 일일평균노출량 추정치로 발암위해도 평가에 활용

∘연령보정 일일평균노출량 : 연령군(i)별 일일평균노출량을 모든 연령군(N)으로 확대해서 구한 가중평균값으로 평균노출량 추정에 활용 가능

∘접촉률이란 흡입, 경구 또는 피부 접촉을 통하여 매체와 신체가 접하는 정도로서 일일 음용수 섭취량(L/day), 일일 호흡률(㎥/day) 등으로 가정한다.

∘노출기간이란 오염물질과의 접촉기간으로 일반적으로 환경기준 설정의 경우에는 70년으로 가정한다. 오염지역의 건강영향 예측의 경우에는 25년으로 가정하며, 노출기간을 알 때에는 그 기간(day)을 적용한다.

∘흡수율이란 사람과 접촉하여 체내로 들어가는 총 오염물질의 유효 비율로서 일반적으로 흡수율이 결정되지 않은 물질들은 인체에 노출된 양의 100%가 흡수된다고 가정한다.

∘환경 중 오염물질의 농도는 가능한 충분한 자료수로부터 평균의 신뢰구간 상한 값 또는 95 백분위수 값 등 보수적으로 산출하도록 한다.

∘ 평균기간 : 연령군별 기간