[별표 5]

위해성평가를 위한 인체 노출알고리즘

(제9조제5항 관련)

환경 중 농도로부터 인체노출량은 다음의 노출알고리즘에 따라 산정한다.

【산출식】

[eqn: pile{pile{일일평균#노출량}#(mg/kg/day)} `= {pile{오염물질농도#(mg/m ^{3} ,`mg/L)} TIMES pile{접촉률#(m ^{3} /day,`L/day)} TIMES pile{노출기간#(day)} TIMES 흡수율} over {pile{평균체중#(kg)} TIMES pile{평균기간#(day)}} `]

[eqn: pile{pile{평생일일#평균노출량}#(mg/kg/day)} `= {pile{오염물질농도#(mg/m ^{3} ,`mg/L)} TIMES pile{접촉률#(m ^{3} /day,`L/day)} TIMES pile{노출기간#(day)} TIMES 흡수율} over {pile{평균체중#(kg)} TIMES pile{평균수명#(day)}} `]

[eqn: pile{pile{연령`보정``#일일평균노출량}#(mg/kg/day)} `= {sum _{i} ^{N} 일일평생노출량 _{i}} over {sum _{i} ^{N} 평균기간 _{i}} `]

○ 일일평균노출량 : 주어진 기간 동안의 노출량 추정치로 통상 25년 평균거주기간을 가정해서 성인을 대상으로 추정하거나, 연령군별로 계산

○ 평균노출량 : 통상 70년을 가정해서 성인 평균체중을 적용해서 평생 동안의 일일평균노출량 추정치로 발암위해도 평가에 활용

○ 연령보정 일일평균노출량 : 연령군(i)별 일일평균노출량을 모든 연령군(N)으로 확대해서 구한 가중평균값으로 평균노출량 추정에 활용 가능

○ 오염물질농도 : 대기, 물, 토양, 먼지, 음식물 등 매체별 모니터링 및 모형예측결과를 활용

○ 접촉률 : 흡입, 소화 또는 피부 접촉을 통하여 매체와 신체가 접하는 비율, 일일 음용수 섭취량(L/day), 일일 호흡률(㎥/day) 등으로 가정

○ 노출기간 : 오염물질과의 접촉기간으로 일일평균노출량 추정 시 오염지역의 건강영향 예측의 경우 25년으로 가정, 연령군별 일일평균노출량 추정시 실 노출기간 적용, 평균노출량 추정 시 70년으로 가정

○ 흡수율 : 인체와 접촉하여 체내로 들어가는 총오염물질의 유효 비율. 일반적으로 흡수율이 결정되지 않은 물질들은 인체에 노출된 양의 100%가 흡수된다고 가정

○ 평균체중 : 일반 성인과 어린이 등 연령별 성별로 구분하여 적용

○ 평균기간 : 연령군별 기간