[별표 5]

전파형식별 공중선전력의 표시와 환산비

(제6조제3항 관련)

1. 전파형식별 공중선전력의 표시

구분	전파형식	전력의 표시
가.	A1A A1B A1D A2A A3C(전반송파를 단속하는 것에 한한다) A8W(전반송파를 단속하는 것에 한한다) A9W(전반송파를 단속하는 것에 한한다) B7W B8C B8E B9B B9W C3F(방송국 설비에 한한다) C9F J2A J2B J3C J3E J8E K1A K2A K3E L1D L2A L3E M2A M3D M3E M7E P0N Q0N R3C R3E R7B V3E	첨두포락선전력(PX)
나.	A3E(방송국 설비에 한한다)	반송파전력(PZ)
다.	가목 및 나목외의 전파형식	평균전력(PY)(미래창조과학부장관이 별도로 정하여 고시하는 경우에는 예외로 한다)

2. 전파형식별 공중선전력의 환산비

전 파 형 식	변 조 특 성	환 산 비			비 고
		반송파 전 력 (PZ)	평 균 전 력 (PY)	첨 두 전 력 (PX)
A1A A1B			0.5	1
A2A A2B	가. 변조용 가청주파수의 전건운용 나. 변조파의 전건운용	1 1	1.25 0.75	4 4
A3E		1	1	4
R3E			0.14	1	1)
B8E			0.075	1	2)
J3E			0.16	1	1)
A3C	가. 주반송파의 단속 나. 기타	1	0.5 1	1 4
R3C			0.14	1
J3C			0.16	1
C3F C9F			1	1.68	방송국에 한함 3)
C2W C7W			1	4	방송국에 한함
R7B			0.14	1
R7A			0.075	1
P0N			1	1/d	4)
K1A			0.5	1/d
K2A K2B	가. 변조용 가청주파수의 전건운용 나. 변조파의 전건운용		1.25 0.75	4/d 4/d
L2A L2B	가. 변조용 가청주파수의 전건운용 나. 변조파의 전건운용		1 0.5	1/da 1/da	4)
M2A M2B	가. 변조용 가청주파수의 전건운용 나. 변조파의 전건운용		1 0.6	1/da 1/da
K3E			1	4/da
L3E			1	1/da
M3E			1	1/da

(주)

1) 저감반송파 또는 억압반송파를 이용하는 단일통신로 송신장치의 첨두포락선전력은 한 변조주파수에 따라 송신전력의 포화레벨로 변조한 경우의 평균전력으로 한다.

2) 저감반송파를 이용하는 송신장치 또는 다중 통신로 송신장치의 첨두포락선전력은 임의의 변조주파수에 따라 변조한 평균전력의 4배로 한다. 이 경우 동일 통신로에 위의 변조주파수와 같은 강도로서 주파수가 다른 임의의 변조주파수를 가한 때에는 송신장치의 고조파 출력에서 제3차 혼변조 신호가 단일변조만을 가한 때보다 25㏈ 내려간 것으로 한다.

3) 방송용 송신장치에서 페데스탈(시험용 영상신호)에 상당하는 영상을 보낸 때의 평균전력을 1로 한다.

4) 표중 d는 충격계수(펄스폭과 펄스주기와 비를 말한다)를, da는 평균 충격계수를 표시한다.