【별표 5】절연용 방호구 및 활선작업용 기구의 종류·분류 등(제11조 관련)

번호

구분

내용

1

종류

및

분류

가. 절연용 방호구 및 활선작업용기구(이하 “절연봉”이라 한다)의 종류는 다음과 같이 한다.

1) 절연덮개

2) 선로호스 등

3) 절연매트

4) 절연담요

5) 절연봉 등

나. 절연용 방호구의 등급은 표 1과 같이 한다.

<표 1> 절연용 방호구의 사용전압별 등급분류

등급	0	1	2	3	4	5주)
사용전압 (kV)	1.0	7.5	17.0	26.5	36.0	46.0

주) 5등급은 절연덮개에만 해당

다. 절연용 방호구의 부가(특수)성능별 분류는 성분 및 특성에 따라 표 2와 같이 한다.

<표 2> 부가성능별 분류

분류	내 성	비고
A	산	공통
H	기름	공통
C	저온 사용범위: -40 ～ +55℃	공통
W	고온 사용범위: -10 ～ +70℃	절연담요 비적용
Z	오존	절연덮개 비적용
P	습기	절연담요 비적용
M	기계적 펑크(고강도)	절연담요 적용
S	기름 및 오존	절연담요 적용

2

적용

범위 등

절연용 방호구 및 활선작업용기구의 적용범위 및 용어의 정의는

KS C IEC 61229, KS C IEC 61479, KS C IEC 61111,  KS C

IEC 61112, KS C IEC 60855에 따른다.

3

추가

표시

절연용 방호구 및 활선작업용기구에는 규칙 제58의8(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각목의 내용을 추가로 표시해야 한다.

가. 사용전압등급(절연봉은 제외)

나. 등급별 색상

다. 보호성능 표시(이중삼각형)

라. 부가성능 분류기호

마. 별표5의2 제1호<표1> 주2)에 따라 “충전부와 직접 접촉되지 않는 덮개 전용”의 문구