[별표5]

제원통보 및 제원표 작성방법(제6조 관련)

1. 제원통보서, 제원표, 외관도의 공통기준

가. 기입 항목란의 크기는 순서 및 배열이 변하지 않는 범위 내에서 조정하여 기입할 수 있다.

나. 기입항목에 해당하는 것이 없는 경우에는「/」 또는 「-」로 표기한다.

다. 기입항목의 기재단위는 「자동차안전기준에 관한 규칙」에 표시된 단위 사용을 원칙으로 한다.

예) 중량은 ㎏, 길이⋅너비⋅높이 등의 치수는 ㎜, 면적은 ㎠, 체적량은  cc 또는 ㎥, 용적량은 ℓ등으로 표기할 수 있다.

라. 소수점 이하는 버림을 원칙으로 한다.

마. 선택사양으로 적용하여 표기할 수 없는 항목은 다음과 같다.

(1) 차명, 형식, 차대ㆍ차체형상 및 승차정원

(2) 종별, 유형 및 구분

(3) 최대적재량

(4) 원동기형식, 최고출력, 기통수 및 배기량

(5) 연료의 종류 및 연료소비율

(6) 축간거리, 윤간거리 및 하대옵세트(단, 안전기준 별표33의 제원의 허용차 내의변경은 제외)

(7) 변속기 종류 및 단수

(8) 축별설계허용하중

(9) 차대번호

(10) 모델연도기호

바. 차량중량, 차량총중량 및 하중분포에 관련된 중량관련 항목은 다음 각 호의  규모별 중량범위내에서 선택사양을 (  )로 병기한다. 다만, 승합자동차의 특수형∙화물자동차의 덤프형 및 특수용도형∙특수자동차의 구난형 및 특수작업형은 안전기준 별표33 제원의 허용오차 범위내의 모든 선택사양이 고려된 중량을 (  )로 병기한다.

ㄱ. 승용자동차, 경형 및 소형자동차 : ±120kg

ㄴ. 중형자동차 : ±200kg

ㄷ. 대형자동차 : ±600kg

2. 제출서류별 기재방법

가. 제원통보서 기재방법

(1) 기입 항목란의 내용이 제원표와 동일한 경우에는 제원표 기재방법을 따른다.

(2) 변경전 차종 제원관리번호 : 당해자동차의 기본차종 제원관리번호를 기재하여야 한다.

(3) 최초자동차제작자 : 당해자동차의 차대 및 차체를 제작⋅조립하여 완성자  동차를 제작하는 제작자

(4) 차대번호군(1～8째 자리) : 자동차 차대번호등의 운영에 관한 규정 [별표1] 또는 [별표2]의 규정에서 정한 방법에 따른다.

(5) 자동차의 개략적인 설명 : 신청자동차의 특기사항이 있는 경우에 그  내용을 기입한다.

예) (가) 크레인차의 크레인능력

(나) 견인자동차의 견인능력

(다) 피견인자동차의 경우 견인자동차형식(연결시 총중량, 총길이등)

(라) 선택 적용되는 항목

(마) 기타 당해 차량의 가장장치 등의 특성을 표기한다.

(6) 구비서류 : 차대번호 및 원동기형식 표기시행통보서는 일괄 제출 가능

나. 자동차 제원표 기재방법

(1) 제작자명(최초제작자명) : 제작자등의 명칭을 기재하고 최초제작자가 아닌 경우 최초제작자명(조립자가 있는 경우 조립자명 포함)을 (    ) 안에 기재한다.

예) 제작자명( 00제작자, 00조립자)

(2) 차 명 : 제작자가 부르는 차명을 기입하되, 40바이트 이내로 한다.

(3) 형 식 : 제작자가 부르는 형식을 기재한다.(알파벳, 아라비아 숫자 및 연결기호 "-"의 조합)

(4) 차대․차체형상 : 차대 및 차체의 형상을 다음과 같이 기재한다.

예) 승용차의 경우 : 4도어세단, 리무진, 쿠페, 컨버터블, 웨곤          승합차의  경우  :  본넷트형, 세미본넷형, 리어엔진, BOX형

(5) 승차정원 : 자동차안전기준시행세칙(이하”시행세칙”이라 한다) 별표2의14에 규정된 기준에 의한 정원을 기입한다.

예) 좌석정원 + 입석정원 = 승차정원

(6) 종 별 : 규칙 별표1에 규정된 자동차의 종별을 기입한다.

예) 승용, 승합, 화물, 특수

(7) 유 형 : 규칙 별표1에 규정된 자동차의 유형을 기입한다.

예) 화물자동차의 경우 : 일반형, 덤프형, 밴형, 특수용도형

(8) 구 분 : 규칙 별표1에 규정된 자동차의 구분을 기입한다

예) 경형, 소형, 중형, 대형

(9) 용 도 : 자동차의 주 사용 목적을 기입한다.

예) 비사업용, 시내일반, 일반화물 수송용, 이동통신중계용, (대여)사업용 등

(10) 차량중량 : 안전기준 제2조에 정의된 공차상태의 중량은 정수까지로 기재하고 끝자리는 0 또는 5 로 끝맺음 한다.

예) 1950 (2010)

(11) 최대적재량 : 시행세칙 별표2의15에 규정된 기준에 의한 적재량을  다음과 같은 방법으로 기입한다.

(가) 일반형 및 덤프형의 경우 : 경형은 50㎏, 소형 및 중형은 100㎏, 대형자동차의 경우는 500㎏ 단위로 기입한다.

(나) 특수 용도형의 경우 : 소형자동차는 50㎏ 단위로 기입하고 중, 대형자동차의 경우는 100㎏ 단위로 기입한다.

(다) 용적 × 비중에 의한 경우 : 위험물 운송탱크에 한하여 5～10 % 공간율을 적용한다.

(라) 용적이 있는 경우는 용적을 ( )에 부기한다

(12) 차량총중량 : 시행세칙 별표2의25에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 정수까지 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(13) 길 이 : 시행세칙 별표2의25에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 기재하며 모든 선택사양이 고려된 길이를 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(14) 너 비 : 시행세칙 별표2의25에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 기재하며 모든 선택사양이 고려된 너비를 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(15) 높 이 : 시행세칙 별표2의25에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 기재하며 모든 선택사양이 고려된 높이를(  )로 병기한다. 기재수치는 정수까지 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(16) 하대내측치수 : 물품적재장치의 내측치수를 기재하며, 시행세칙 별표2의25에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 기재한다.

(17) 공차시 하중분포 : 시행세칙 별표2의25에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 기재하며 모든 선택사양이 고려된 중량을 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(18) 적재시 하중분포 : 시행세칙 별표2의25에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 기재하며 모든 선택사양이 고려된 길이를 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(19) 원동기 형식 : 제작자 등이 통보한 형식을 기입하며 기입내용은 원동기형식의 타각형식과 동일하게 한다. 다만, 전기자동차의 경우 전동기형식을 기입한다.

(20) 최고출력 : 시행세칙 별표1의23에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 기입한다. (단, 전동기의 경우에는 최고출력(kW)/최고출력회전수을 표기한다)

(21) 기통수 및 총배기량 : 실린더 수 및 설계상 실린더 총행정체적(cc)를 기입한다. 다만, 전기자동차의 경우 구동축전지의 정격전압 및 정격용량을 기입한다.

(22) 연료의 종류 : 원동기에 사용되는 연료로서 휘발유, 경유, LPG, CNG, 전기 등으로 구분하여 기입한다.

(23) 연료소비율 : 시행세칙 별표1의27에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 소수 제1자리까지로 기입한다.

(24) 축간거리 : 시행세칙 별표2의25에 규정된 기준에  의해 측정된 수치를 기재하며 3축 이상의 차축을 가진 자동차에 있어서는 제1축거와 제2축거 등을 합하여 기재한다. 다만, 가변축일 경우는 축간거리에 포함하지 않는다.

예) 제1축간거리 + 제2축간거리 + … = 축간거리

(25) 윤간거리 : 시행세칙 별표2의25에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 기입한다.

(26) 하대옵셋트 : 물품적재장치를 갖춘 경우 시행세칙 별표 2의25에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 기재하며 하대중심이 후축중심에서 후방에 있는 경우는 수치앞에 “－” 기호를 기재한다. 다만, 특수자동차 견인형 및 구난형 등 권상하중을 갖는 경우에는 후축중심에서 권상하중 작용점까지의 거리를 기재하며 후축중심에서 후방에 있는 경우는 수치앞에 “-” 기호를 기재한다.

(27) 변속기 종류 : 변속기의 종류 기입한다.

예) 자동, 수동, 무단변속기(전기포함)

(28) 변속기 단수 : 변속기의 단수를 기입한다.

예) 전진5단/후진1단, 전진16단/후진2단(Hi-Lo)

(29) 타이어 형식 및 허용하중 의 표기 : 당해 타이어 제작국가의 공업규격(KS, JIS 등)에서 정한 형식(공업규격에서 정하지 아니한 경우 당해 타이어 제작자가 제시한 형식)을 기재하며, 허용하중은 당해 타이어제작자가 표시한 값을 기재하되 제작자 표시가 없는 경우 당해 타이어 제작국가의 공업규격(2가지 이상일 경우 수치가 높은 것)에서 정한 값을 기재한다.

예) 12R22.5-16PR(S) 800㎏

(30) <삭제>

(31) 림형식 : 당해 타이어제작 국가의 공업규격에서 정한 림의 형식을 기입한다. 다만 공업규격에 규정되지 아니한 림의 경우 당해 림 제작회사가 표시하는 형식 또는 실제 림에 표시된 형식을 기입한다.

예) 10 × 3.00 D DT, 13 × 5 1/2 JJ

(32) 차대번호(1～8자리) : 「자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정」의 [별표1] 또는 [별표2]의 규정에서 정한 방법에 따라 기재한다. 다만, 수입자동차가 국제표준화기구(ISO)에서 정한 표기방식에 적합한 경우에는 해당 차대번호의 1～8자리를 기재한다.

(33) 모델연도 기호 : 「자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정」의 [별표1] 또는 [별표2]의 규정에서 정한 방법에 따라 기재한다.

(34) 선택사양 : 선택사양이 있는 경우 개별 선택사양별 중량을 병기하여 기재한다.

다. 자동차 외관도 작성방법

(1) <삭제>

(2) <삭제>

(1) 자동차의 외관도는 당해 자동차의 평면, 측면, 정면, 후면을 1매에 표시한 4면도로 한다. 다만, 특수장치를 설치한 자동차의 경우에는 그 장치의 위치를 표시하고 특수장치의 구성도를 별지에 표시하여 별도로 첨부한다.

(2) 자동차의 외관도는 외관형상 및 수치를 명확하게 기재하여야 한다.

(3) 등화장치에 대하여는 명칭, 형상 및 설치위치를 명확하게 보이도록 작성한다.

(4) 자동차 외관에 선택사양을 적용하는 경우에는 선택사양 명칭에 "(선택)"으로 기재하거나 또는 기본장치의 명칭에 선택사양 명칭을 병기하며, 선택사양에 의해 치수가 변경되는 경우에도 ( )로 병기한다.

(5) 수치는 ㎜ 단위로 기입한다.

(6) 외관도에는 <별첨1> 자동차 외관도 작성기준의 항목에 대한 치수를 기입한다.

(7) 외관도의 전산파일 용량은 1메가바이트를 초과 할 수 없고 자동차의 외관 및 수치가 명확하게 나타나도록 기재되어야 하며, 외관 중 일부분을 자세히 나타낼 필요가 있을 경우에는 여백부분에 그 부분을 확대하여 나타낼 수 있다.

라. 이륜자동차 제원표 기재방법

(1) 제작자명(최초제작자명) : 제작자의 명칭과 최초제작자의 명칭을 기재한다.

(2) 제작자등록번호 : 국토해양부에 등록된 제작자등록번호를 기입한다.

(3) 차명 : 제작자 등이 부르는 차명을 기입한다.

(4) 형식 : 제작자 등이 부르는 형식(영문과 숫자의 조합)을 기입한다.

(5) 차체의 형상 : 차체의 형상을 기입한다.

예 : 스쿠우터, CUB형, ON-ROAD형, OFF-ROAD형, 경주형 등

(6) 승차정원 : 이륜자동차의 승차정원을 운전자와 구분하여 기입한다.

예 : 운전자 1인, 기타 1인의 경우 : 1+1=2

(7) 종별 : 규칙 별표1에 규정된 이륜자동차의 종별을 기입한다.

예 : 이륜자동차

(8) 유형 : 규칙 별표1에 의한 유형을 기입한다.

예 : 일반형, 특수형, 기타형

(9) 구분 : 규칙 별표1에 규정된 이륜자동차의 구분을 기입한다.

예: 경형, 소형, 중형, 대형

(10) 용도 : 이륜자동차의 주 사용목적을 기입한다.

예 : 승용, 경주용, 경찰용, 장애자용, 화물운반용 등

(11) 차량중량 : 시행세칙 별표3의 기준에 의한 중량을 기입하며 안전기준 별표33의 제원의 허용차 범위내의 모든 선택사양이 고려된 중량을 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지로 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(12) 최대적재량 : 물품적재장치에 적재 가능한 최대적재량을 기입한다.

(13) 차량총중량 : 안전기준 제60조의 기준에 의한 수치를 기입하며 안전기준 별표33의 제원의 허용차 범위내의 모든 선택사양이 고려된 중량을 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지로 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(14) 차체제원

(가) 길이 : 시행세칙 별표3의 기준에 의해 측정된 수치를 기입하며, 안전기준 별표33의 제원의 허용차 범위내의 모든 선택사양이 고려된 길이를 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지로 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(나) 너비 : 시행세칙 별표3의 기준에 의해 측정된 수치를 기입하며, 안전기준 별표33의 제원의 허용차 범위내의 모든 선택사양이 고려된 길이를 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지로 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(다) 높이 : 시행세칙 별표3의 기준에 의해 측정된 수치를 기입하며, 안전기준 별표33의 제원의 허용차 범위내의 모든 선택사양이 고려된 길이를 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지로 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(14-1) 하대내측치수

(가) 길이 : 차량중심선에 평행한 적재함 내부의 앞․뒤 끝면 사이의 최단거리를 측정한다.

(나) 너비 : 차량중심선에 직각인 좌․우 내측측벽사이의 최단거리를 측정한다.

(다) 높이 : 적재함 바닥면으로부터 측벽상단까지의 최대 수직거리를 측정한다.

(15) 공차시 하중분포 : 공차상태에서 전후륜에 각각 분포되어 작용되는 하중을 기입하며, 안전기준 별표33의 제원의 허용차 범위내의 모든 선택사양이 고려된 중량을 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지로 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(16) 적재시의 하중분포 : 적재상태에서 차축 각각에 분포되어 작용되는 하중을 기입하며, 안전기준 별표33의 제원의 허용차 범위내의 모든 선택사양이 고려된 중량을 ( )로 병기한다. 기재수치는 정수까지로 기재하고 끝자리는 0 또는 5로 끝맺음 한다.

(17) 원동기

(가) 형식 : 제작자등이 부르는 형식을 기입한다. 기입된 내용은 원동기형식의 타각내용과 동일하여야 한다.

(나) 최고출력(PS/RPM) : 전부하 운전에서 최고출력을 소수 제1자리까지 기입한다.

예 : 8.5PS/8,500RPM, 12PS/10,000RPM

(전동기의 경우에는 출력(kW/h)을 부기한다.)

(다) 기통수 및 총배기량 : 실린더 수 및 설계상에 있어서 실린더 총행정체적(cc)을 기입한다. 다만 전기 이륜자동차의 경우 정격전압(축전지용량)을 기입한다.

(라) 사용연료 : 원동기에 사용되는 연료를 구분 기입한다.

(18) 연료소비율(60㎞/정속) : 60㎞/h 정속 주행시험에 있어서의 연료소비율(전기 자동차의 경우 일충전 정속(60㎞/h) 주행거리)을 소수 제1자리까지 기재한다. 다만, 최고속도 60㎞/h 이하의 이륜자동차는 그 최고속도에서의 연료소비율을 기재한다.

(19) 축간거리 : 공차상태에서 전․후차축의 중심에서 자동차 중심선에 평행한 수평거리를 기입한다.

(19-1) 윤간거리 : 좌․우의 바퀴가 접하는 수평면에서 바퀴의 중심선과 직각인 바퀴중심간의 거리를 측정하며, 복륜의 경우 복륜 중심간의 거리를 측정한다.

(20) 하대옵셋트 : 공차시 적재함 상면중심에서 후차축 중심까지의 수평거리를 시행세칙 별표3에 규정된 기준에 의해 측정된 수치를 기입하며 하대 중심이 후축 중심에서 후방에 있는 경우는 수치앞에 “ － ” 기호를 기입한다.

(20-1) 변속기 : 변속기의 종류와 단수를 기입한다.

예) 자동, 수동, 무단변속기, 전진5단/후진1단, 전진6단/후진-단

(21) 타이어형식 : 당해 타이어제작 국가의 공업규격에서 정한 타이어 규격 및 타이어 최대허용하중(㎏ 또는 lbs)을 기입한다. 다만 공업규격에 규정되지 아니한 타이어의 경우 당해 타이어 제작회사가 표시하는 규격 및 최대 허용하중을 기입한다. (공업규격에서 정한 값과 타이어에 표시된 값이 다른 경우 타이어 표시값을 우선으로 한다)

예) 170/70 ZR17(365kg, 2.88㎏/㎠)

(22) 림 형식 : 당해 타이어제작 국가의 공업규격에서 정한 림의 형식을 기입한다. 다만 공업규격에 규정되지 아니한 림의 경우 당해 림 제작회사가 표시하는 형식 또는 실제 림에 표시된 형식을 기입한다.

예) J17×MT5.50

(23) 차대번호 : 「자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정」의 [별표1] 또는 [별표2]의 규정에서 정한 방법에 따른다. 다만, 수입자동차가 국제표준화기구(ISO)에서 정한 표기방식에 적합한 경우에는 해당 차대번호의 1～8자리를 기재한다.

(24) 모델연도 기호 : 「자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정」의 [별표1] 또는 [별표2]의 규정에서 정한 방법에 따른다.

(25) 선택사양 : 선택사양이 있는 경우 개별 선택사양별 중량을 기재하여 기입한다.

마. 이륜자동차 외관도 작성방법

(1) 이륜자동차의 외관도는 해당 이륜자동차의 평면, 측면, 정면, 후면을 1매에 표시한 4면도로 하고, 머플러의 형상 등을 병기한다.

(2) 자동차의 그림은 외관이 명확하게 나타나고 수치가 명확하게 표시하여야 한다.

(3) 등화장치에 대하여는 그 명칭 및 설치위치를 기입한다.

(4) 동일한 형식에 있어 외관상 일부가 다른 경우에는 해당부분의 치수를  (  )로 병기한다.

(5) 수치는 ㎜ 단위로 기입한다.

(6) 외관도에는 다음표에서 예시하는 항목의 치수를 포함하여야 한다. 다만, 안전기준에 관련이 없는 항목의 경우에는 표시하지 않을 수 있다.

(7) 외관도의 전산파일 용량은 1메가바이트를 초과 할 수 없다.

표 기 구 분		안 전 기 준	비 고
치수	․길이․너비․높이 ․축간 거리, 윤간거리 ․최저지상고	․제59조의 기준에 적합할 것	․안전기준 제115조 관련 (제원의 허용차) ․시행세칙 별표3 관련
하대 및 좌석	․하대내측의 치수 (길이․너비․높이) ․좌석배치도 ․하대 옵셋트	․제71조의 기준에 적합할 것	․안전기준 제115조 관련 (제원의 허용차) ․시행세칙 별표3 관련
기타	․등화장치의 설치위치 ․번호표의 부착위치 ․특수구조의 경우 설치내용 ․머플러 형상	․제75조 내지 제82조의 기준에 적합할 것	․안전기준 제115조 관련 (제원의 허용차) ․시행세칙 별표3 관련

<별첨1>

자동차 외관도 작성기준(별표5제2호다목 관련)

표 기 구 분		대 상 차 종				안 전 기 준	비 고
		승 용	승 합	화 물	특 수
치수	․길이․너비․높이 ․축간 거리 ․윤간 거리 ․차체 및 차대의 오버항	o o o o	o o o o	o o o o	o o o o	․제4조의 기준에 적합할 것 ․제19조의 기준에 적합할 것	․안전기준 제115조 관련 (제원의 허용차) ․시행세칙 별표2 관련
하대 및 객실	․하대내측의 치수 (길이․너비․높이) ․하대 옵셋트 ․좌석배치도 ․좌석규격(가로x세로)	- o* o o	- o o o	o o o o	- o o -	․제4조의 기준에 적합할 것 ․제24조 및 제25조의 기준에 적합할 것	․안전기준 제115조 관련 (제원의 허용차) ․시행세칙 별표2 관련
기타	․등화장치의 설치위치 ․후부안전판의 설치위치 및 규격 ․번호표의 부착위치 ․특수구조의 경우 설치내용	o - o o	o - o o	o o o o	o o o o	․제38조 내지 제49조의 기준 에 적합할 것 ․제19조의 기준에 적합할 것	․안전기준 제115조 관련 (제원의 허용차) ․시행세칙 별표2 관련
승합	․승강구 너비, 높이 ․승강구 답단 높이 ․비상구의 크기(너비x높이)	- - -	o o o	- - -	- - -	․제29조의 기준에 적합할 것 ․제30조의 기준에 적합할 것	․안전기준 제115조 관련 (제원의 허용차) ․시행세칙 별표2 관련 ․여객운송사업자 준수사항 포함

✳: 승용겸 화물만 적용