【별표 5】

탄약 상태 기호

CC-A : 제한 없이 즉시 사용 및 불출이 가능한 탄약

CC-B : 불출 또는 사용에 어떠한 제한이 가해져 있으나 사용이 가능한 탄약

CC-C : 변질 징후는 있으나 교육용으로 우선 사용이 가능한 탄약 또는 소로트 탄약

CC-D : 상태분류를 위하여 종합적인 검사, 시험 또는 기술적인 분석이 필요한 탄약

CC-E : 사용 또는 불출을 위하여 정상정비(제청, 재도색, 재표기 등) 가 요구되는 탄약

CC-F : 사용 또는 불출을 위하여 구성부품의 개수정비(부품 또는 조성품 교환)가 요구되는 탄약

CC-G : 구성부품 또는 조성품이 누락된 탄약

CC-H : 성능 및 안전도가 떨어져서 더 이상 사용이 불가능한 탄약 또는 비군사화로 처리 대기 중인 탄약

CC-J : 악작용이 발생되어 사용 및 불출이 중지된 탄약으로 조치 지시가 없으면 긴급 전투 시에도 사용할 수 없는 탄약

CC-K : 업체에서 최초 납품되는 탄약 또는 사용부대에서 반납된 탄약으로 상태 재분류 검사가 요구되는 탄약

CC-L : 국외에서 도입된 탄약 중 사용불가 상태 또는 파손된 상태로 사용불가 보고가 요구되는 탄약

CC-M : 탄약 정비작업이 인가된 탄약 또는 정비공장에서 정비 중인 탄약

CC-N : 사용 및 불출이 중지된 탄약으로 긴급 전투 시 에는 사용할 수 있는 탄약

CC-P : 검사결과 설계상의 결함 또는 마모로 인하여 경제적 수리가 불가능한 것으로 판정된 탄약

CC-Q : 사용 및 불출이 중지된 탄약 중 조치 지시된 탄약으로 긴급 전투 시 에는 사용할 수 있는 탄약