[별표 5]

항로표지에 사용하는 등질의 분류

분 류	약 기 호	일 반 해 설	IALA 규격	IALA 해상부표식 에서의 특별사용
1.부동광	F	지속적으로 일정하게 비치는 등광	○ 단일의 부동광은 사용하는데 주의를 하여야 한다. 잘못하면 항로표지 등광이 아닌 것으로 오인되기 쉽기 때문이다.	단일부동광을 사용하여서는 아니된다.
2.명암광		일주기에 있어서 명간의 합계가 암간의 합계보다 길고 암간이 모두 통상 등간격인 등광	○ 일주기에 있어서 명간의 합계가 암간의 합계보다 분명히 길고 암간이 모두 등간격인 등광
2.1. 단명암광	O	하나의 명간이 규칙적으로 반복되는 명암광	○ 명간은 암간의 3배 이상이어야 한다. 주기는 2초 이상이어야 한다.	단명암백광은 안전수역표지를 표시한다.
2.2. 군명암광	예:Oc(2)	표시된 수의 암의 일군이 규칙적으로 반복되는 명암광	○ 1군에 있어서 암간사이의 명간은 등간격이며 이 간격은 다음에 이어지는 군간의 명간보다 분명히 짧다. ○ 1군에 있어서 암의 수는 일반적으로 4회 이하이어야 한다. 다만 예외적으로 5회이어야 한다. ○ 1군내에서 명간의 시간은 암간의 시간보다 짧아서는 아니된다. 군과 군간의 명간은 군내의 명간의 3배 이상이어야 한다. ○ 1군내에 2암간이 있을 경우 그 군내의 하나의 명암간과 하나의 암시간과를 합한 암간은 1초 이상이어야 한다. ○ 1군내에 3회 또는 그 이상의 암을 갖는 경우 그 군내의 하나의 명시간과 하나의 암시간과를 합한 시간은 2초 이상이어야 한다.	군명암황광은 특수표지를 표시한다.
2.3 복합군명암광	예: Oc(2+1)	1주기내의 연속된 군이 다른수의 암간을 갖고 있다는 것 이외는 군명암광과 유사한 등광	○ 이 분류의 등질은 식별이 곤란하기 때문에 권고되지 않음
3. 등명암광	Iso	모든 명간과 암간의 시간이 정확히 같은 등광	○ 주기는 2초 이상이어야 한다. 그러나 되도록 비슷한 주기의 섬광이나 명암광과의 혼란을 줄이기 위하여 4초 이상이어야 한다.	등명암 백광은 안전수역표지를 표지한다.
4. 섬광		1주기내의 광의 합계시간이 암의 합계시간보다 짧으며 통상 섬광의 출현이 등간격인 등광	○ 1주기내의 광의 합계시간이 암의 합계시간보다 명확히 짧으며 모든 섬광시간이 같은 등광.
4.1 단섬광	F1	섬광이 원칙적으로 반복(1분간에 50섬광 미만 비율로)되는 섬광등광	○ 2개의 연속되는 섬광간의 암시간은 하나의 섬광 시간의 3배 이상이어야 한다. 주기는 2초(또는 1초간에 50섬광의 급섬광이 사용되는 나라에 있어서는 2.5초) 이상이어야 한다.	단섬황광은 특수표지를 표시한다.
4.2 장섬광	LF1	2초 이상의 명간(장섬광)이 규칙적으로 반복되는 단섬광		주기가 10초인 장섬광은 안전수역표지를 표시한다.

분 류	약 기 호	일 반 해 설	IALA 규격	IALA 해상부표식 에서의 특별사용
4.3 군섬광	예:F1(3)	숫자로 표시된 섬광군이 규칙적으로 반복되는 섬광등광	○ 하나의 군내의 섬광간의 암간은 등간격이며 연속되는 군간의 암간보다 명확히 짧다. ○ 하나의 군내의 섬광수는 일반적으로 5섬 이하이어야 하며 예외적으로만 6섬이어야 한다. ○ 1군내의 암간은 섬광시간보다 짧게 하여서는 아니된다. ○ 군과 군간의 암시간은 군내의 하나의 암시간의 3배 이상이어야 한다. ○ 1군이 2섬광인 경우는 군내의 암시간과 1섬광을 합한 시간은 1초 이상이어야 한다. ○ 1군이 3섬 또는 그 이상인 경우는 그 군내의 암시간과 1섬광 시간을 합한 시간은 2초 이상(또는 비율이 1분간에 50섬광의 급섬광을 사용하는 나라에 있어서는 2.5초 이상이어야 한다.)	○주기가 5초 또는 10초로서 1군이 2섬광의 군섬백광은 고립장해표지를 표시한다. ○1군이 4섬광, 5섬광 또는(예외적) 6섬광의 군섬황광은 특수표식을 표시한다.
4.4 복합군섬광	예: F1 (2+1)	1주기내의 연속되는 군이 다른 수의 섬광이 있다는 것 이외는 군섬광과 같은 등광	등질은 일반적으로(2+1) 섬광으로 한정되어야 하며 예외적으로만 (3+1) 섬광이어야 한다.	○1군이(2+1) 섬광의 복합군섬홍광 또는 녹광은 측방표지 우선수로를 표시한다. ○복합군섬황광은 특수표지를 표시한다.
5. 급섬광		1분간에 50섬광이상 80섬광 미만의 비율로 반복하여 섬광하는 등광	매분당 60회(또는 50회)의 비율로 명확하게 반복하여 섬광하는 등광 더 빠른 비율의 섬광이 바람직함
5.1 연속급섬광	Q	지정된 섬광군이 규칙적으로 반복되는 급섬광		연속급섬백광은 북방위표지를 표시한다.
5.2군급섬광	예: Q(3)	지정된 섬광군이 규칙적으로 반복되는 급섬광	1군내의 섬광수는 3회 또는 9회이어야 한다. 예외적인 등질은 IALA해상 부표식에 남방위표시로 사용된다	○주기가 10초로서 1군이 3섬광하는 군급섬백광은 동방위표지를 표시한다.
	Q(9)			○주기가 15초로서 1군이 9섬광하는 군급섬백광은 서방위표지를 표시한다.
	Q(6)+LF1			○주기가 15초로서 2초 이상의 장섬광이 뒤에 따르고 1군이 6섬광의 군급섬백광은 남방위표지를 표시한다.
5.3 단속급섬광	IQ	연속되는 섬광이 규칙적으로 반복되며 일정한 긴 암간에 의하여 차광되는 급섬광	1주기내의 섬광수는 최소한 8섬광이어야 한다. 긴 암간의 시간은 3초 이하이어야 한다.	단속급섬광은 사용하지 말아야 한다.

분 류	약 기 호	일 반 해 설	IALA 규격	IALA해상부표식 에서의 특별사용
6. 초급섬광		섬광이 1분간에 80이상 160미만의 비율로 반복되는 초급섬광	동일한 섬광이 1분간에 120(또는 100) 섬광의 비율로 반복되는 등광 더 빠른 비율의 섬광이 바람직하다.
6.1연속초급섬광	VQ	섬광이 규칙적으로 반복되는 초급섬광		연속초급섬광백광은 북방위표지를 표시한다.
6.2 군초급섬광	예: VQ(3)	지정된 섬광군이 규칙적으로 반복되는 초급섬광	1군의 섬광수는 3회 또는 9회(초급성광) 이어야한다. 예외적인 등질은 IALA해상부표식에 남방위표지로 사용된다.	주기가 10초로서 1군이 3섬광의 군초급섬백광은 동방위표지를 표시한다.
	VQ(9)			주기가 15초로서 1군이 9섬광의 군초급섬광은 서방위표지를 표시한다.
	VQ(6)+LF1			주기15초로서 2초 이상의 장섬광이 뒤로 따르고 1군이 6섬광의 군초급섬광은 남방위표지를 표시한다.
6.3단속초급섬광	IVQ	연속되는 섬광이 규칙적으로 반복되며 일정한 긴 암간에 의하여 차광되어지는 초급섬광	1주기내의 섬광수는 적어도 8회이어야 한다. 긴 암간의 시간은 3초 이상이어야 한다.	단속 초급섬광은사용하지 말아야 한다.
7. 극초급섬광		섬광이 1분간에 160회 이상의 비율로 반복되는 등광	섬광이 1분간에 240이상 300회 이하의 비율로 반복되는 등광
7.1연속극초급섬광	UQ	섬광이 규칙적으로 반복되는 극초급섬광
7.2단속극초급섬광	IUQ	연속되는 섬광이 긴 암간에 의하여 차광되는 극초급섬광	○ 연속되는 섬광이 규칙적으로 반복되는 일정한 긴 암간에 의하여 차광되는 극초급섬광 ○ 연속되는 섬광시간을 특별히 정할 수 있다. ○ 1주기내의 섬광수는 적어도 25회이어야 한다. ○ 긴 암간은 3초 이상이어야 한다.
8.모르스부호광	예: MO(L)	두 개의 분명히 다른 간격의 빛이 모르스부호 하나 또는 몇 개의 기호를 나타나도록 형성된 등광	등질은 일반적으로 모르스 부호의 단일문자로 제한되어야 하며, 예외적으로만 두 문자로 제한하여야 한다. □단부호□의 간격은 약 0.5초이어야 하며, □장부호□의 간격은 단부호 지속시간의 3배 이상이어야 한다.	○ 모르스 부호 A의 백광은 안전수역표지를 표시한다. ○ 모르스 부호 황광은 특수표지를 표시한다. 단, A나 U자는 제외한다.
9.연성부동섬광	예: FFI	부동광이 보다 높은 광도의 섬광과 결합되어지는 등광	이 종류의 등질은 등광의 부동성분이 섬광성분과 같은 거리에서 항상 시인되지 않을지도 모르므로 주의하여 사용되어야 한다.
10. 호광	예: AIㆍWR	교호로 다른 색을 나타내는 등광	이 종류의 등질은 주의하여 사용되어야 하며 다른 색이 관측자에게 동등한 광도로 보이게 노력을 기울여야 한다.