[별표 5의5] <개정 2010.11.10>

자동차의 등화별 전구형식 및 전력기준(제48조제3항 관련)

1. 자동차의 전조등용 전구형식 및 전력

순번

종류

형식

전력(와트)

순번

종류

형식

전력(와트)

12볼트계

24볼트계

12볼트계

24볼트계

1

필라멘트 전구

R2

45/40

55/50

27

필라멘트 전구

2A1

65/43

×

2

H1

55

70

28

2B1

70/60

×

3

H3

55

70

29

1C1

55

×

4

H4

35/35 또는 60/55

75/70

30

2C1

65/43

×

5

H7

55

70

31

2D1

65/55

×

6

H8

35

×

32

2E1

70/60

×

7

H8B

35

×

33

UF

70

×

8

H9

65

×

34

LF

60

×

9

H9B

65

×

35

1G1

55

×

10

H10

45

×

36

2G1

43 또는 65

×

11

H11

55

70

37

2H1

70/60

×

12

H11B

55

70

38

HB1

70/50

×

13

H12

53

×

39

HB2

72/65

×

14

H13

60/55

×

40

HB3

70

×

15

H14

60/55

×

41

HB4

60

×

16

H15

55

×

42

HB5

70/60

×

17

HB2

72/65

×

43

가스방전식 전구

D1S

35

35

18

HB3

60

×

44

D2S

35

35

19

HB3A

60

×

45

D1R

35

35

20

HB4

51

×

46

D2R

35

35

21

HB4A

51

×

47

D3S

35

×

22

HIR1

65

×

48

D3R

35

×

23

HIR2

55

×

49

D4S

35

×

24

H27W/1

27

×

50

D4R

35

×

25

H27W/2

27

×

51

LED

-

-

-

26

1A1

55

×

주) 1. 1A1부터 HB5까지 형식의 광원은 별표 19의3부터 별표 19의6까지의 광도기준을 적용하는 전조등을 말한다.

2. 전력란의 “00/00”은 이중필라멘트 구조로 “주행빔/변환빔” 전력기준을 구분하여 적용하며, “00”는 주행빔 및 변환빔의 구분 없이 적용하는 것을 의미한다. 이하 표에서 같다.

3. 전력란의 “×”는 사용불가를 의미하며, “-”는 전력제한기준의 적용 예외를 의미한다. 이하 표에서 같다.

4. 위 표 광원의 색상은 해당 등화장치에 적합한 색상을 사용하여야 한다. 이하 표에서 같다.

2. 자동차의 앞면안개등용 전구형식 및 전력
순번	종류	형식	전력(와트)
			12볼트계	24볼트계
1	필라멘트 전구	H1	55	70
2		H2	55	70
3		H3	55	70
4		H7	55	70
5		H8	35	×
6		H10	45	×
7		H11	55	70
8		H11B	55	70
9		H12	53	×
10		H27W/1	27	×
11		H27W/2	27	×
12		HB4	51	×
13		HB4A	51	×
14		PSX24W	24	×
15	가스방전식 전구	D1S	35	35
16		D2S	35	35
17		D1R	35	35
18		D2R	35	35
19		D3S	35	×
20		D3R	35	×
21		D4S	35	×
22		D4R	35	×
23	LED	-	-	-

3. 자동차의 후퇴등용 전구형식 및 전력
순번	종류	형식	전력(와트)
			12볼트계	24볼트계
1	필라멘트 전구	P21W	21, 27 또는 28	21, 27 또는 28
2		PY21W	21	21
3		W16W	16	16
4		W21W	21	21
5	LED	-	-	-

4. 자동차의 주간주행등용 전구형식 및 전력
순번	종류	형식	전력(와트)
			12볼트계	24볼트계
1	필라멘트 전구	P13W	13	×
2		PSX26W	24	24
3		H15	15	×
4		P19W	19	×
5		PS19W	19	×
6		P21W	21	21
7		P21/5W	21/4	21/4
8	LED	-	-	-