[별표 6]

감항영향성 판단절차 및 기준 예시도

1. 군용항공기 개조사업 감항영향성 평가 기본 흐름도

감항영향성 및

영향정도

방위사업청

(인증기획과)

업무지원요청

운영항공기

감항인증

소요발생

각군

감항인증

담당부서

개조수행

주관/전문기관

없거나

미미함

‧ 감항 담당부서 주관

※기술실무부서 또는

관련업체 지원

‧ 각군 기술실무부서

(창, 운영사령부 등)

※ 개조/개량/국산품 대체 등

있으며

중대함

감항인증지시

(각군 참모총장)

각군 참모총장 주관 군용항공기 개조사업 감항인증 업무 기본 흐름도

2. 감항영향성 및 영향정도 판단기준 : 상기 기본흐름도의 감항인증 업무 수행 시 감항성 상세 분석을 요하는 감항 영향성 판단기준은 아래와 같으며 각 군 담당부서는 해당 개조/개량/국산화 대체 개조에 대한 감항 영향성 판단 근거를 문서화하여 후속 업무에 활용토록 하여야 한다. 각 군은 본 감항성 판단기준을 기 운영 중인 형상통제절차에 반영하여 보강 운영하여야 한다.

가. 구조 건전성, 추진/구동 계통 작동(소프트웨어 포함), 항공기 성능, 항공 역학적 특성(항력, 조종응답 및 안정성), 전자기 특성, 항법시스템 효과도, 비행제어 계통 입출력 요구도, 중량 및 평형, 생명지원 시스템, 조종석 소음수준에 중대한 영향을 주는 개조 또는 중요 소프트웨어의 갱신

나. 승무원 시계 또는 임무수행 능력에 제한을 초래하거나 사고 또는 비상탈출 시 승무원 또는 승객에게 위험을 증가시키는 결과를 가져오는 개조

다. 항공기의 외형 선(안테나, 날개 펜스, 배지느러미 핀, 와류 발생기, 공기 흡입 계통, 보조 공기 흡입구 등)의 개조.

라. 상황 인식, 항공기 조종, 무장 발사 등에 영향을 줄 수 있는 승무원에게 시현되는 시현기, 경고계통 또는 중대 정보 제공기능의 개조

마. 폭발성 무장, 폭발성 또는 발화성 액체, 레이저 에너지 등과 같은 에너지원을 장착하거나 모든 형태의 해로운 방사를 할 수 있도록 항공기 개조

바. 운영 비행교범의 운영 제한치나 비상절차에 영향을 미치는 개조

사. 장착물 관리계통 및 이에 수반되는 무장 계통 소프트웨어를 포함한 무장 투하/발사 계통에 대한 개조

아. 항공기 시스템, 장착된 세부계통 또는 연동장비에 아래와 같은 영향을 주는 비행임무 운영에 필요한 장비의 개조 및 장착

1) 항공기, 세부계통 또는 연동장비의 조작, 지시계 또는 시현기에 영향을 미치거나 항법 시스템에 영향을 미칠 수 있는 전자기 에너지 방출

2) 승무원의 임무수행 능력을 방해하거나 감소시킬 수 있는 빛 또는 소음 에너지 방출

3) 이륙 및 착륙단계 동안 사고 시 조종사, 승무원 또는 승객에게 위험을 방지하기 위한 고정기능

4) 표준의 항공기 시스템, 세부계통 또는 구성품 기능을 대체

5) 비상 탈출능력을 감소시킬 수 있는 승무원 공간에 불명확하거나 잠재적인 상해 위험 부과

자. 비개발품목(NDI) 또는 상용완성품(COTS)을 포함한 장비의 장착이 승인된 형상에 영향을 미치는 개조

차. 기타 유지감항인증을 위한 사전 설정된 제한치들에 영향을 주는 개조. 여기에는 현행 기술교범에 승인되어 있지 않은 하드웨어의 추가, 삭제, 재질 교체 또는 재형상 및 소프트웨어 갱신이 포함됨

3. 감항영향성 평가 : 해당 시스템 개발 또는 세부계통 개조 관리부서는 다음의 내용을 포함한 계획 수립 및 평가결과 작성

1) 사업 범위 및 평가 주요일정 : 사업 일정을 위주로 상세 평가일정 수립

2) 감항영향성 분석방법 : 아래에 나열된 업무 중 해당 사업에 적용할 업무를 식별하여 간략하게 기술. 분석 방법은 정량적, 정성적, 귀납적, 또는 연역적이어야 하며 반드시 분석 목적과 일관된 결과를 생성해야 함

- 예비위해성목록작성

- 예비위해성분석

- 시스템요구도 위해성분석

- 세부계통위해성분석

- 시스템위해성분석

- 운영지원위해성분석

- 건강위해성분석

- 기능적위해성분석(소프트웨어포함)

- 복합시스템(System-of-system) 위해성분석

- 환경위해성분석

3) 평가 방법 : 수행된 위해성 분석 결과 및 설계에 의해 위해성을 제거할 수 없는 경우 이에 수반되는 위험도를 평가하기 위한 방법 기술. 가능한 한 MIL-STD-882 에서 적용하고 있는 아래의 평가방법 적용

- 시스템 및 세부계통 심각도 및 발생확률 평가

- 시스템 위험도에 대한 소프트웨어 기여도 평가

나. 해당 분석업무 수행 및 결과 문서화 : 해당 분석업무 결과물을 종합

다. 감항 영향성 판단 보고서 작성

4. 참고문서 : 감항 영향성 및 영향 정도 판단 절차는 미 국방부 시스템 안전 표준절차서인 MIL-STD-882의 절차를 활용한다. 본 절차는 해당 시스템 개발 또는 세부계통 개조를(이하 ‘사업’이라 함) 수행할 군 실무 담당자 또는 개조를 제안한 업체 실무자가(이하, ‘실무자’라 함) 주관하여 수행한다.