[별표 6] 급탕부하 절감량 평가표(제14조 관련)

구분	절약 항목	태양열 집열판 면적[㎡]								비고
		급탕부하 절감량[MJ]
		레벨 0	입력	레벨 1	입력	레벨 2	입력	레벨 3	입력
급탕	태양열	0		0.3		1		3		세대평균 집열판면적 [㎡/세대]
		0		500		1,670		5,010		MJ
	지열	0		0.1		0.3		0.5		지열시스템 세대당 평균 전력부하 [kW/세대]
		0		3,754		5,546		6,000		MJ

주1) 집열판 면적에 따른 급탕부하 절감량은 [별표 3]의 난방부하율 계산방법과 동일하게 선형방정식을 이용하여 계산한다.

주2) 지열시스템 용량에 따른 급탕부하 절감량은 각 레벨사이를 [별표 3]의 난방부하율 계산방법과 동일하게 선형방정식을 이용하여 계산한다.