[별표 6]

선박안전법 제29조제2항 및 어선법 제5조에 따라 선박에 갖추어야 하는 무선설비와 사용주파수(제8조제2항 관련)

무 선 설 비	사용주파수	비 고
⑴ 초단파대 무선전화	156.3 MHz, 156.65 MHz, 156.8 MHz	일반 무선통신도 송신 및 수신할 수 있어야 한다.
⑵ 중단파대 무선전화	2182 kHz	일반 무선통신도 송신 및 수신할 수 있어야 한다.
⑶ 중단파대 및 단파대 무선전화	2182 kHz, 4125 kHz, 6215 kHz, 8291 kHz, 12290 kHz, 16420 kHz	일반 무선통신도 송신 및 수신할 수 있어야 한다.
⑷ 초단파대 디지털선택호출장치(VHF/DSC)	156.525 MHz
⑸ 중단파대 및 단파대디지털선택호출장치 (MF․HF/DSC)	2187.5 kHz, 4207.5 kHz, 8312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz
⑹ 네비텍스 수신기	518 kHz
⑺ 위성 비상위치지시용무선표지설비(EPIRB)	406 MHz～406.1 MHz 또는 1530 MHz～1545 MHz, 1626.5 MHz～1646.5 MHz
⑻ 레이다트랜스폰더	9200 MHz～9500 MHz
⑼ 양방향 초단파대무선전화장치	156.800 MHz