[별표 6]

선박평형수처리설비의 환경시험 기준(제6조제1항제2호 관련)

1. 일반사항

선박평형수처리설비는 다음 각호의 시험 완료 후 만족스럽게 작동되는 것이어야 하며, 선박평형수처리설비의 구성품 중 환경시험 대상품은 해양수산부장관(대행하는 경우에는 적합성시험을 수행하는 형식승인시험기관의 장을 말한다)이 선정하는 바에 따른다.

2. 진동시험

가. 다음의 변동주파수 및 진폭 대역에 걸쳐서 공진주파수 탐색이 수행되어야 하고, 이 탐색은 공진주파수가 될 수 있을 정도의 충분히 낮은 비율에서 3개의 직각평면에서 수행할 것

1) 진동진폭 1mm에서는 2～13.3Hz

2) 가속진폭 0.7g에서는 13.2～80Hz

나. 장치는 가목에 따른 평면에서 주요 공진주파수로 2시간 동안 진동되도록 할 것

다. 공진주파수가 없는 경우에는 장치는 가속진폭 0.7g에서 30Hz로 각 평면에서 2시간 동안 진동되도록 할 것

라. 나목 및 다목에 따른 시험을 완료한 후에 공진 확인을 위해 탐색이 다시 수행되어야 하고 진동 유형에 큰 변화가 있지 않도록 할 것

3. 온도시험

가. 개방갑판 또는 환경적으로 제어되지 않는 폐쇄구역내의 노출 부위에 설치된 장치는 2시간 이상 다음의 시험을 수행하도록 할 것

1) -25℃에서의 저온시험

2) 55℃에서의 고온시험

나. 기관실을 포함하여 환경적으로 제어되는 폐쇄된 공간에 설치된 장치는 2시간 이상 다음의 시험을 수행하도록 할 것

1) 0℃에서의 저온시험

2) 55℃에서의 고온시험

다. 가목 및 나목에 따른 시험 끝에 장치를 시동한 상태에서 시험 조건하에서 정상적으로 작동되는 것일 것

4. 습도시험

가. 장치는 상대습도 90%의 대기상태에서 55℃ 온도로 2시간 동안 전원을 끈 상태로 방치할 것

나. 가목에 따른 시험 기간의 끝에 장치를 작동한 상태에서 시험 조건하에서 1시간 동안 정상적으로 작동되는 것일 것

5. 황천에 대비한 시험

개방갑판의 노출 부위에 설치될 수도 있는 장치는 IEC 60529의 IP56 또는 동등조건에 따라 황천에 대비한 시험을 수행할 것

6. 전원 변동률 시험

장치는 다음의 상태에서 만족스럽게 운전되는 것일 것

가. AC를 입력전원으로 사용하는 장비

1). 주파수 변동 ±5%와 동시에 전압변동 ±10%

2) 순간주파수 변동 ±10%와 동시에 순간전압변동 ±20%(순간회복시간은 3초일 것)

나. DC를 입력전원으로 사용하는 장비

1) 축전지에 의해 전원을 공급받는 경우

가) 충전하는 동안 축전지와 연결되어 있는 경우는 -25%∼30%

나) 충전하는 동안 축전지와 연결되어 있지 않은 경우 -25%∼20%

2) 축전지 이외의 방법으로 전원을 공급받는 경우 아래의 조건을 동시에 적용할 것

가) 연속전압변동 ±10%, 전압주기변동 5% 및 전압 리플(ripple) 5%

7. 경사시험

가. 선박평형수처리설비는 다음과 같이 기울어질 때도 운전이 되도록 설계되어진 것일 것

1) 선박이 선 상태(upright) 및 정수 상태에서 어느 방향으로든 경사각도 15도

2) 동적인 상태에서 선미 또는 선수방향으로 7.5도 경사(pitching) 및 어느 방향으로 22.5도 경사(rolling)

나. 선박의 형태․크기, 서비스조건 및 장치의 운전성능 등에 의해 가목을 수행할 수 없을 경우 또는 가목의 각도 외에 해양수산부장관이 인정하는 각도에서 시험을 행한 때에는 형식승인증서에 해당 각도차이를 기재할 것

8. 전기․전자장치의 신뢰성

장치의 전기 및 전자 구성품은 제조자에 의해서 품질이 보증되고 사용 목적에 적합한 것일 것