[별표6]

성능시험시설 세부기준(제10조 관련)

1. 충돌시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
1.충돌시 승객보호 1.1승객보호시험 1)정면충돌 2)측면충돌 3)동적전복 1.2차체구조시험 1)정면충돌 2)후면추돌 2.충돌시 조향핸들후방이동 3.충돌시 연료누출방지 1)정면충돌 2)후면추돌 4.충돌시 앞면유리고정성 5.충돌시 앞면유리침입성	①～⑨ ①～⑧,⑩ ①～⑤,⑦,⑧,⑫ ①,③,④,⑦～⑨,⑮, ①,③,④,⑦,⑧,⑭～ ①～④,⑦～⑨,⑬ ①,③～⑤,⑦～⑨,⑪ ①,③～⑤,⑦,⑧,⑩,⑪ ①,③,④,⑦～⑨ ①,③,④,⑦～⑨	①충돌구동장비 ②데이터 계측장비 ③고속촬영기 ④영사기 ⑤인체모형 및 관련 센서 ⑥인체모형 교정장비 ⑦시험속도 측정장비 ⑧무게 측정장비 ⑨고정벽 ⑩이동벽Ⅰ ⑪정적전복 시험장치 ⑫동적전복 시험장치 ⑬조향핸들 후방 변위계 ⑭이동벽Ⅱ ⑮3차원 마네킨 Layout Machine

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
①충돌구동장비 ②데이터계측장비 ③고속촬영기 ④영사기 ⑤인체모형 및 관련센서	ㅇ용량 ㅇ시험자동차가 고정벽 전면 으로부터 풀림 거리 ㅇ계측 채널수 ㅇ채널 주파수 등급 ㅇ디지털 데이터 처리 - 견본 추출율 - 해상도 ㅇ기타 ㅇ수량 ㅇ촬영 속도 ㅇ인체모형 - 형 식 - 수 량 ㅇ센서(상해치 측정시해당) - 가속도계 수량 - 흉부 변위계 (인체모형 Ⅲ만 해당) 。수 량 。용 량 - 대퇴부 하중계 。수 량 。용 량 ㅇ기타	․4.5톤 자동차가 48.3km/h이상 의 속도를 얻을 수 있을 것 ․600mm미만 ․18 채널 이상 ․1,000 Hz ․8,000Hz 이상 ․10 Bit 이상 ․시행세칙 별표1의 '[별첨4] 계측기기의 특성‘을 따를 것 ․8대 이상 ․초당 500장 이상 ․고속 촬영한 것을 볼 수 있을 것 ․인체모형Ⅱ 또는 인체모형Ⅲ50% 성인 남자 ․2대 이상 ․12개 이상 ․2개 이상 ․77mm 이상 ․4개 이상 ․1,020kg 이상 ․시행세칙 별표1의 '[별첨2]인체모형의 특성'을 따를 것

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑥인체모형 교정장비 ⑦시험속도 측정 장치 ⑧무게 측정장치 ⑨고정벽 ⑩이동벽Ⅰ ⑪정적 전복 시험 장치	ㅇ인체모형Ⅱ 성인남자용 교정장비 ㅇ인체모형Ⅲ 성인남자용 교정장비 ㅇ기타 ㅇ설치위치 ㅇ수 량 ㅇ정 도 ㅇ총용량 ㅇ정 도 ㅇ크기 및 무게 ㅇ고정벽 전면 부착 합판두께 ㅇ무 게 ㅇ충돌 접촉면 크기 - 폭 - 높이 ㅇ충돌 접촉면 하단과 지면과의 거리 ㅇ90°회전 시간 ㅇ회전 각도	․두부 낙하 시험장치 ․목굽힘 시험장치 ․가슴 충격 시험장치 ․무릎 충격 시험장치 ․허리 굽힘 시험장치 ․복부 압축 시험장치 ․두부 낙하 시험장치 ․목굽힘/늘어남 시험장치 ․가슴충격 시험장치 ․무릎 충격 시험장치 ․시행세칙 별표1의 '[별첨2] 인체모형의 특성'을 따를 것 ․충돌면 또는 충격흡수 장치 전면으로부터 1.5m 이내 ․2대 ․48.3km/h 속도에서 0.08km/h 이내 ․4.5톤 이상 ․±0.5% 이내 ․시험자동차의 충돌면 보다 커야 하며 충돌 에너지를 흡수하지 않을 것 ․19±1mm ․1,805±10kg ․1,981±5mm ․1,524±5mm ․127±5mm ․1～3분 ․0～360

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑫동적 전복 시험 장치 ⑬조향핸들 후방변위계 ⑭이동벽Ⅱ ⑮3차원 마네킨 Layout Machine	ㅇ평판의 수평면과의 각도 ㅇ평판 아랫쪽 끝의 타이어지지면 높이 ㅇ평판 아랫쪽 끝과 지면과의 높이 ㅇ측정 범위 ㅇ정 도 ㅇ무게 ㅇ충돌접촉면 크기 - 폭 - 높이 - 모서리 반경 ㅇ충돌접촉면 하단과 지면과의 거리 ㅇ규격 ㅇ규격 ㅇ정도	․23 ․102±5MM ․228±5mm ․127mm 이상 ․±1% 이내 ․1100±20kg ․2,500mm ․800mm ․40～50mm ․175±25mm ․KS R1084에 명시된 형상,치수, 질량등을 갖을 것 ․3차원 좌표로 “H"점의 측정이 가능할 것 ․±0.5mm이내

2. 충격시험 및 충돌모의 시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
6.좌석 및 그 잠금장치시험 7.머리지지대 강도시험 8.문열림방지장치강도시험 9.계기판넬 충격흡수시험 10.좌석등받이 충격흡수시험 11.팔걸이 충격흡수시험 12.햇빛가리개 충격 흡수시험 13.범퍼충격흡수시험 14.실내후사경 충격흡수시험 15.조향장치 충격흡수시험 16.옆문강도시험 17.천정강도시험 18.좌석 안전띠 부착 장치 강도시험 19.연걸장치 강도시험 20.후부안전판 강도시험 39.내부격실문열림방지시험 40.어린이보호용좌석 부착장치시험	①～⑥ (또는～,) ①, ②, ④～⑨ (또는 ～) ①,②,⑤,⑥,～, ①,②,④,⑤,⑧,⑩～⑬ ①,②,④,⑤,⑧,⑩～⑬ ①,②,④,⑤,, ⑫, ③,⑤,⑥,～ ①,②,⑤,⑥,⑧ ①,②,⑤,⑥,⑩,⑪,⑬, ①～③,⑤,⑥,⑭, ①～③,⑥,, ①,②,⑤,⑥, ①～③,⑤,⑥ ①～③,⑤,⑥,⑭, ～, ～)	①시험품 고정장치 ②하중부하장치 ③하중측정장비 ④착석기준점 측정장비 ⑤시험데이타 출력장비 ⑥충격하중측정장비 ⑦등판 ⑧머리모형 ⑨보정몸통 기준선 위치확인장비 ⑩충격감속도 측정장비 ⑪충격속도 측정장비 ⑫머리충격부위 측정장비 ⑬실내충격흡수 시험실 ⑭램 ⑮골반충격부위 측정장비 모서리반경 측정장비 진자시험장비 속도 측정장비 진자 관성하중 측정장비 견인장치 고정벽 등화장치측정장비 몸체모형 변위량 측정장비 플레이트 몸통시험장비 관성하중 부하장비 데이타 계측장비 고속촬영기 영사기 필름분석장비 2차원 마네킨 인체모형 가속도계

나. 시험시설의 세부기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
①시험품 고정장치 ②하중 부하장치	ㅇ좌석 및 그 잠금장치 시험 - 하중 - 모멘트 ㅇ머리지지대 강도시험 - 하중 - 모멘트 - 변위량 ㅇ문열림방지장치 -하중(여닫이식 승강구) -하중(미닫이식 승강구) ㅇ계기판넬,좌석등받이,조향장치 충격흡수 시험 - 충돌속도 ㅇ팔걸이 충격흡수시험 - 변위량 ㅇ실내후사경 - 하중 - 속도 ㅇ옆문강도 - 하중 - 변위 - 속도 ㅇ천정강도 - 하중 - 변위 - 속도 ㅇ좌석안전띠 부착장치 강도시험 - 하중 ㅇ연결장치 강도시험 - 하중 ㅇ후부안전판 - 하중 - 변위	․해당시험품을 고정할 수 있을것 ․좌석무게의 20배의 힘 ․38kg.m 이상 ․90kgf 이상 ․38kg.m 이상 ․102mm 이상 ․1,130kgf 이상 ․동시에 직각 방향 90kgf 이상 ․전후 각각 905kgf ․24.2km/h 이상 ․50mm이상 ․40kgf 이상 ․50mm/min 이하 ․5,645kgf 이상 ․460mm 이상 ․12.7mm/sec 이하 ․2,270kgf 이상 ․127mm 이상 ․1.058～12.7mm/sec ․2,270kgf ․차량중량의 1/2의 힘 ․10,200kgf 이상 ․600mm 이상

장 비 명	세 부 사 항	기 준
③하중측정장비 ④착석기준점 측정장비 ⑤데이타 출력장비 ⑥충격하중 측정장비	ㅇ측정범위 ㅇ정도 ㅇ3차원 manikin ㅇ3차원 측정기 - 측정범위 - 최소눈금 - 정도 ㅇ머리지지대 강도시험 ㅇ문열림 방지장치 ㅇ계기판넬, 좌석등받이 충격흡수시험 ㅇ팔걸이 충격흡수시험 ㅇ범퍼 충격흡수시험 ㅇ조향장치 충격흡수시험 ㅇ옆문강도 ㅇ후부안전판 ㅇ좌석 및 그 잠금장치시험 ㅇ실내후사경 ㅇ좌석안전띠 부착장치강도 ㅇ연결장치 ㅇ천정강도 ㅇ좌석 및 그 잠금장치시험 - 측정범위 ㅇ머리지지대 강도시험 - 측정범위 ㅇ문열림 방지장치 강도시험 - 측정범위 ㅇ범퍼충격흡수시험 - 측정범위	․40톤 이상 ․±0.5% ․KSR 1084를 만족할 것 ․6×2.5×2(m) 이상 ․0.05mm ․±1% ․변위량, 하중, 주변위량, 속도 ․하중, 속도, ․시간, 속도, 가속도 ․3sec이상 연속적 80g 이하 ․하중, 변위 ․충격부위이외의 최대하중 출력 ․3msec이상 연속적 1130kgf이하 ․하중, 속도, 시간, 가속도 ․변위량, 초기 충돌저항, 중간 충돌저항 ․최대 충돌 저항 ․시간 ․변위, 하중 ․시간, 하중 ․하중, 속도 ․시간, 하중 ․하중 ․하중, 변위량, 속도, 충돌저항 ․좌석무게의 20배의 힘 ․90kgf 이상 ․1130kgf 이상 ․905kgf 이상

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑦등판 ⑧머리모형 ⑨보정 몸통 기준선 위치확인 장비 ⑩충격 감속도 측정장비 ⑪충격속도측정 장비	ㅇ실내후사경 충격흡수시험 - 측정범위 ㅇ조향장치 충격흡수시험 - 측정범위 - 측정방향 ㅇ옆문강도시험 - 측정범위 ㅇ천정강도시험 - 측정범위 ㅇ좌석안전띠 부착장치 강도시험 - 측정범위 ㅇ연결장치강도시험 - 측정범위 ㅇ후부안전판강도시험 - 측정범위 ㅇ머리지지대 - 직경 - 높이 ㅇ실내후사경 - 직경 - 외피 ㅇ기타 - 직경 - 무게 ㅇ조향장치의 충격흡수시험 ㅇ하중 ㅇ기타 - 측정범위 - 수량 ㅇ속도	․40kgf 이상 ․1130kgf 이상 ․X,Y,Z 3축 ․5645kgf 이상 ․2270lgf 이상 ․2270kgf 이상 ․차량중량의 ½ 이상 ․10,200kgf 이상 ․KSR 1084 제원 만족 ․165mm ․152.4mm ․165mm ․부드러운 가죽 ․165mm ․6.8kg ․보정 몸통기준선의 위치를 확인할 수 있을 것 ․X,Y,Z 3방향 ․1130kgf 이상 ․80g 이상 ․2개 이상 ․24.2km/h 이상

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑫머리충격부위측정장비 ⑬실내충격흡수시험실 ⑭램 ⑮골반충격부위측정장비 모서리 반경측정장비 진자시험장비 속도측정장비 진자 관성하중측정장비	- 머리모형 지름 - 측정범위 ㅇ온도조절범위 ㅇ팔걸이 충격흡수 시험 - 폭 - 높이 ㅇ옆문강도 - 모서리 반경 - 지름 - 재질 - 모양 ㅇ후부안전판 - 너비 - 높이 - 곡률반경 ㅇ측정범위 - 길이 - 너비 ㅇ측정범위 ㅇ제원 - 길이 - 높이 조정 범위 - 진자 A,B면 형상 ㅇ측정범위 ㅇ측정범위	․165mm ․600～838mm ․22±3℃ ․25.4×25.4mm ․접촉면적보다 클 것 ․12.7mm ․305mm ․강철 ․원주 또는 반원주 ․200mm ․250mm ․5±1mm ․50mm 이상 ․50mm 이상 ․3.2mm 이상 ․3.35m 이상 ․407～508mm ․시행세칙 별표1의 18의 그림 1,2 참고 ․4.1km/h 이상 ․905kgf 이상

장 비 명	세 부 사 항	기 준
견인장치 고정벽 등화장치 측정장비 몸체모형 변위량측정장비 플레이트 몸통 시험장비	ㅇ능력 - 견인속도 - 견인하중 ㅇ크기 ㅇ전조등 주행빔 진폭 측정장비 ㅇ투영면적 측정장비 ㅇ관측각 측정장비 ㅇ중량 ㅇ스프링상수 ㅇ무게중심 ㅇ관성모멘트 ㅇ제원 ㅇ측정범위 - 옆문 - 천정 - 후부안전판 - 팔걸이 ㅇ크기 ㅇ각도조절범위 - 좌,우 방향 - 전,후 방향 ㅇ어깨 몸통 제원 ㅇ골반 몸통 제원	․4.1km/h 이상 ․20톤 이상 ․충돌부위가 벗어나지 않을것 ․안전기준에서 정한 전조등의 주행빔 진폭을 측정할 수 있을 것 ․안전기준에서 정한 등화장치의 투영면적을 측정할 수 있을 것 ․안전기준에서 정한 후퇴등의 관측각을 측정할 수 있을것 ․31.71～36.23kg ․107～143kg/m ․머리상단에서 551±6mm ․23.0±2.3kg.cm.sec² ․시행세칙 별표1의 18의 그림1-4 참조 ․460mm 이상 ․127mm 이상 ․600mm 이상 ․50mm 이상 ․750mm(B)×1830mm(L) ․25도 이상 ․5도 이상 ․시행세칙 별표1의 18의 그림참조 ․시행세칙 별표1의 18의 그림4 참조

장 비 명	세 부 사 항	기 준
관성하중 부하장비 데이타계측장비 고속촬영기 영사기 필름분석장비 2차원 마네킨 인체모형 가속도계	ㅇ용량 ㅇ대차 크기 ㅇ계측채널수 ㅇ채널주파수 등급 ㅇ디지탈 데이타 처리 - 견본추출율 - 해상도 ㅇ출력장치 ㅇ기타 ㅇ수량 ㅇ촬영속도 ㅇ형식 ㅇ수량	․시험차를 장착한 상태에서 30g이상의 관성하중을 가할 수 있을 것 ․승용 및 승합자동차의 완성차또는 그 일부분을 고정할 수있을 것 ․4채널 이상 ․1,000Hz ․8,000Hz 이상 ․1,084 이상 ․프린트, 또는 플롯트 기능 ․시행세칙 별표1의 '[별첨4] 계측기기의 특성'을 따를 것 ․3대 이상 ․초당 500장 이상 ․고속촬영한 필름을 볼수있을것 ․고속촬영한 필름의 피사체의 위치 또는 변위를 측정할 수 있을것 ․시행세칙 별표1의 '[별첨 3]2차원 마네킨의 위치'의 특성을 따를 것 ․인체모형 Ⅱ 또는 인체모형Ⅲ 95% 성인 남자 및 6세어린이 ․4개 이상

3. 등화장치시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
21.등화장치 광도 시험	① ～ ⑨, ⑩(자동식인 경우에 한함)	①회전가대 ②조도계 ③반사성능 시험기 ④휘도계 ⑤색도계 ⑥표준전구 ⑦장착상태 측정기 ⑧스크린 ⑨암실 ⑩program

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
①회전가대 ②조도계 ③반사성능시험기 ④휘도계 ⑤색도계 ⑥각종 시험용 표준전구(소모품) ⑦장착상태측정기 ⑧빔 패턴용 스크린 ⑨암실 ⑩프로그램	ㅇ작동범위 ㅇKS C 1601(조도계) ㅇ정도 ㅇ작동범위 ㅇ측정범위 ㅇProjector 조사 조도 ㅇKS C 7613(휘도 측정방법)에 규정된 휘도계를 만족할 것 ㅇ번호판 조도측정용 반사지 - 반사율 ㅇ정도 ㅇ측정방법 ㅇ전조등, 보조전조등(안개등), 후퇴등용 ㅇ크기 - 길이 - 너비 - 기타	․연직면±30°이상 ․수평면±90°이상 ․일반형 A급과 동등하거나 그 이상일 것 ․±5% 이내 ․Observation angle:0.2～1.5° ․0～420mcd/Lux 이상 ․조사세기가 일정할 것 ․0.7 이상 ․±5% 이내 ․분광측색방법 또는 자극치 직독방법 ․성적서 상태유지 할 것 ․등화장치의 설치높이, 관측각,투영면적을 측정할 수 있을 것 ․cut-off line을 확인할 수있을 것 ․31m 이상 ․4m 이상 ․난반사를 차단할 수 있을것 ․안전기준 시행세칙에 따라 시험할 수 있을 것

4. 운전자 시계범위시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
22.운전자 시계범위 시험	①～⑦	①3차원 마네킨 ②점광원 ③3차원 측정기 ④정반 ⑤스크린 ⑥구면계 ⑦가시광선 투과율 측정기

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
①3차원 마네킨 ②점광원 ③3차원 측정기 ④정반 ⑥구면계 ⑦가시광선투과율측정기	ㅇ작동범위 - 수평 - 수직 ㅇ최소 지시값 ㅇ측정범위 ㅇ최소 지시값 ㅇ정도 ㅇ측정범위 ㅇ정도 ㅇ측정범위(곡률반경) ㅇ최소지시 ㅇ정도 ㅇ측정범위 ㅇ최소지시	․KS R 1084를 만족할 것 ․좌.우 각 90°이상 ․상.하 각5° 이상 ․±0.1° ․6(X)×2.5(Y)×2(Z)m 이상 ․1mm ․±1% 이내 ․6×3m 이상 ․0.05mm(편평도) ․89cm 이내 ․0.01mm ․±0.05% ․0~100% ․0.1%

5. 기타 동력 및 제동관련 시험 등

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
26.최소회전반경시험 27.연료소비율시험 - 정 속 - 시가지 28.급제동시험 29.주제동능력시험 30.주차제동능력 시험 31.제동액누설경고장치 시험 32.제동공기용량 시험 33.경고시 제동능력 시험 34.제동작동 지연시험 35.제원측정 36.최대안전 경사각도 시험 37.속도계 시험 38.차실내장재 연소성 시험	②,④,⑤ ①,②,⑥ ,, ①,②,⑦ ⑦,⑧ ⑧(또는③), ⑨(또는⑦) ⑦,⑩,⑫ ⑦,⑧,⑪,⑫, ⑦,⑧,⑪,⑫ ⑪,⑬,⑭ ④,⑮ (또는 ①,②) ,,	①속도．거리 측정장비 ②시험로 ③경사로 ④줄자 ⑤조향각 측정기 ⑥연료 유량계 ⑦답력계(발조작식용) ⑧제동력 측정기 ⑨조작력계(손조작식용) ⑩소음계 ⑪공기압력계 ⑫power supply ⑬견인자동차 단독시험용 모의회로 ⑭피견인 자동차 단독시험용의 회로 ⑮차량중량계 안전 경사각도 시험기 속도계 시험기 연소성 시험기 항온, 항습실(또는 항온, 항습조) 초시계 배기가스 분석기 시료채집 장치 차대 동력계

나. 시험시설의 세부기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
①속도거리 측정장비 ②시험로 ③경사로 ④줄자 ⑤조향각측정기 ⑥연료유량계	ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 - 거리 - 시간 - 속도 ㅇ정도 ㅇ시간측정 - 거리 - 속도 ㅇ길이 ㅇ기타 ㅇ구배 ㅇ길이 ㅇ상태 ㅇ길이 ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 ㅇ정도 ㅇ성능 ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 ㅇ정도 ㅇ성능	․0 ~ 100km/h 이상 ․1/10m 이내 ․1/100초 이내 ․1/10km/h 이내 ․±0.2% 이내 ․10m, 100m 단위 ․10km/h 단위 ․2km 이상(시험로 중 직선로 구간이 최소 0.5km이상일 것) ․수평, 평탄하고 건조한 포장로 ․일정한 구배를 갖출것 ․20m 이상 ․직선, 포장로일것 ․24m 이상 ․0 ~ ±40°이상 ․1°이상 ․±0.2° ․좌우로 심한 유동이 없을 것 ․표시부 수치를 정확히 확인 할 수 있을 것 ․0 ~ 50ℓ/h 이상 ․0.1cc 이상 ․±1% 이내 ․유량표시가 가능할 것 ․표시부의 지시가 명확할 것

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑦답력계 ⑧제동력측정기 ⑨조작력계(손조작 식용) ⑩소음계 ⑪공기압력계	ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 ㅇ정도 ㅇ성능 ㅇ측정범위 -허용하중 -제동력 ㅇ수동부 마찰계수 ㅇ최소지시값 ㅇ정도 -각 바퀴 제동력 -합계지시 -차이지시 -중량설정 ㅇ성능 ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 ㅇ성능 ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 ㅇ정도 ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 ㅇ정도	․0~90kgf 이상 ․1kgf 이내 ․±1% 이내 ․저항변동에 따른 지시값이 일정할 것 ․Mode 선택이 확실할 것 ․10,000kgf 이상 ․6,000kgf 이상 ․0.6 ․1kg 이내 ․±5% ․±5% ․±25% ․±5% ․시험기준 및 방법에서 정한 조건을 수행할 수 있을 것 ․0 ~ 50kgf 이상 ․1kgf 이내 ․저항변동에 따른 지시값이 일정할 것 ․Mode 선택이 확실할 것 ․24 ~ 120dB "A특성" ․0.1dB 이내 ․0.3% ․0 ~ 10kg/㎠ ․0.1kg/㎠ ․0.3%

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑫전원공급장치 (Power Supply) ⑬견인자동차 단독시험용 모의회로 ⑭피견인자동차단독시험용 모의회로 ⑮ 차량 중량계 안전경사각도시험기 속도계 시험기	ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 ㅇ성능 ㅇ압력측정 최소시간 ㅇ측정시간 ㅇ제원 ㅇ압력측정 최소시간 ㅇ측정시간 ㅇ제원 ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 ㅇ성능 ㅇ측정범위 - 허용하중 - 각도 ㅇ최소지시값 ㅇ성능 ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 ㅇ정도	․0~24V ․1mV 이내 ․전압전류의 미세조정 범위등이일정할 것 ․0.01초 ․1초 이상 ․시행세칙 별표1의 34의 그림1 참고 ․0.01초 ․1초 이상 ․시행세칙 별표1의 34의 그림2 참고 ․0 ~ 10톤 이상 ․1kg 이상 ․표시부의 지시가 명확할 것 ․답판이 수평상태를 유지할 것 ․20Ton 이상 ․0°～ 35°이상 ․1°이상 ․상승시 심한 진동이 없을 것 ․미끄럼 방지대가 규격에 적합 할 것 ․전복방지 시설이 있을 것 ․수평을 유지할 것 ․0 ~ 100km/h ․0.1km/h ․±1% 이내

장 비 명	세 부 사 항	기 준
연소성시험기 항온항습실(또는 항온항습조) 초시계 배기가스 분석기 시료채집 장치	ㅇ구조 및 제원 ㅇ조정범위 - 온도 - 습도 ㅇ최소지시값 - 온도 - 습도 ㅇ성능 ㅇ측정범위 ㅇ최소지시값 ㅇ연료소비율 측정단위 ㅇ측정원리 - 탄화수소 분석기 - 질소산화물 분석기 - 일산화탄소 및 이산화 탄소 분석기 ㅇ성능 - Span가스 응답속도 - 분석기 교정(lin Test) - 질소산화물 분석기 - 일산화탄소 분석기 ㅇ구성 ㅇ정도 - 온도측정장치 - 압력측정장치 ㅇ성능 - 비연결시 배기관 정압 변화량 - 프로판 주입 누설량	․시행세칙 별표1의 38의 기준에 적합 할 것 ․15~21°이상 ․50~60% 이상 ․1°이상 ․1% ․시험온도의 Setting Point가 유지될 것 ․표시부의 지시가 정확 할 것 ․0 ~ 300초 이상 ․0.1초 이내 ․소수 둘째자리 이상 ․수소염(경유인 경우는 가열식 수소염)이온화 분석법 사용 ․화학발광 분석법 사용 ․비분산 적외선법 사용 ․90%까지 5초이내 지시 ․각 측정점에서 2%이내 ․NO2에서 NO전환율 : 90%이상 ․수소 및 이산화탄소의 간접영향 - 300ppm 이상 : 1%이내 - 300ppm 미만 : 3ppm이내 ․임계유량 벤츄리 정용적 장치일 것 ․±1.1℃이내 ․±40㎜H2O 이내 ․±127㎜H2O/동력계 1주행주기 ․2%이내

장 비 명	세 부 사 항	기 준
차대 동력계	ㅇ구성 - 동력흡수 장치 - 관성중량 부여장치 - 롤러 - 송풍장치 ㅇ성능 - coast down test 허용 오차	․물 또는 전기로 제어 가능할 것 ․부하 설정이 가능할 것 ․흡수동력상태 기록 가능할 것 ․fly wheel등 기타방법 사용 ․최소변형단계 : 최대 56.7 이하 ․single type : 48 inch ․twin type : 8.65 inch ․차속 비례형 또는 일정속도형 ․용량 : 2.5㎥/sec 이내 ․최근 결과와 비교 : 1초 이내

6. 원동기출력 시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
23. 원동기출력시험	① ～ ⑩	① 엔진동력계 ② 연료소비량계 ③ 온도계(대기, 흡기) ④ 온도계(연료,냉각수,윤활유) ⑤ 대기 압력계 ⑥ 배기 압력계 ⑦ 흡기 압력계 ⑧ 습도계 ⑨ 매연 측정기(압축착화원동 기 시험시만 해당) ⑩ 시험실 설비(공조,열교환기)

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
① 엔진동력계 ② 연료소비량계 ③온도계(대기,흡기) ④ 온도계(연료, 냉각수,윤활유) ⑤ 대기 압력계 ⑥ 배기 압력계 ⑦ 흡기 압력계 ⑧ 습도계 ⑨ 매연측정기 ⑩ 엔진시험실 조건	ㅇ측정범위 ㅇ정도 - 축토오크측정기 - 원동기회전속도측정기 ㅇ정도 ㅇ정도 ㅇ정도 ㅇ정도 ㅇ정도 ㅇ정도 ㅇ정도 ㅇ공조설비 ㅇ열교환기(냉각수,연료,윤 활유)	․시험대상 원동기의 최대 토오 크, 회전속도 및 출력을 측정 할 수 있어야함 ․±1% ․±0.5% ․±1% ․±1% ․±2% ․±100Pa ․±200Pa ․±50Pa ․±2% ․정도검사를 득한 장비 ․시험중 실내온도는 15℃에서 35℃이내로 제어할수 있어야함 ․엔진 냉각수, 윤활유, 연료의 온도는 제작사 제시치의 ±5℃이내를 유지할수 있어야함

7. 시계확보장치시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
24-1. 창닦이기시험 24-2. 세정액분사장치시험 24-3. 서리제거장치시험 24-4. 안개제거장치시험	① ～ ⑮ ① ～ ⑤, ⑧, ⑩, ⑪, ⑬～ ⑮, ② ～ ④, ⑦, ⑨ ～ ⑪, ⑭ ～ ② ～ ④, ⑦, ⑨ ～ ⑪, ⑭, ⑮,	① 항온실 ② 운전자시계범위 시험시설 ③ 연속기록계 ④ 온도센서 ⑤ 시험용 먼지 ⑥ 유량계(물) ⑦ 경도측정기(물) ⑧ 창닦이기용 계수기 ⑨ 엔진회전속도 측정기 ⑩ 면적계 ⑪ 풍속계 ⑫ 물분무장치 ⑬ 시험용액 분무장치 ⑭ 초시계 ⑮ 저온실 물 분무기 메스 실린더 공기압력계 안개발생기 고온실

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
① 항온실 ② 운전자 시계 범위 시험시설 ③ 연속기록계 ④ 온도센서 ⑤ 시험용 먼지	ㅇ조정범위 ㅇ크기 ㅇⅣ의운전자 시계범위시험 기준을 만족시켜야 함 ㅇ채널수 ㅇ정도 ㅇ온도, 전압, 전류 계측이 가능한 동등한 장비 ㅇ사용범위 ㅇ정도 ㅇ구성성분 ㅇ구성 입자분표	․25℃ ± 2℃ ․실차상태 시험이 가능해야 함 ․8 채널 이상 ․± 0.5% F.S ․ -50℃ ～ 200℃ ․± 0.5℃
		화학성분	무게백분율
		SiO2	65～75
		Al2O3	11～17
		Fe2O3	2.5～5.0
		Na2O	2～4
		CaO	2～5
		MgO	1～2
		TiO	0.5～1.0
		입자크기	무게백분율
		0～5	38.3
		5～10	17.1
		10～20	17.6
		20～40	17.9
		40～80	8.9
		80이상	0.1
		․KS A 0090의 7종 또는 8종 먼지

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑥ 유량계(물) ⑦ 경도측정기(물) ⑧ 창닦이기용 계수기 ⑨ 엔진회전속도 측정기 ⑩ 면적계 ⑪ 풍속계 ⑫ 물분무장치 ⑬ 시험용액 분무장치 ⑭ 초시계 ⑮ 저온실 물 분무기 매스 실린더 공기압력계 안개발생기 고온실	ㅇ측정범위 ㅇ측정범위 ㅇ측정범위 ㅇ정도 ㅇ측정범위 ㅇ정도 ㅇ측정범위 ㅇ정도 ㅇ측정범위 ㅇ공급범위 ㅇ온도 ㅇ용량 ㅇ측정범위 ㅇ조정범위 ㅇ정도 ㅇ크기 ㅇ분무기형식 ㅇ노즐형식 ㅇ측정범위 ㅇ측정범위 ㅇ단열된 용기 ㅇ풍량 ㅇ발생량 ㅇ조정범위 ㅇ정도 ㅇ크기	․0 ～ 2,000 ㎤/분 ․0 ～ 500 ㎎/ℓ ․0 ～ 100 회/분 ․± 1% F.S ․0 ～ 10,000 rpm ․± 0.5% F.S ․0 ～ 10,000 ㎠ ․± 0.15% F.S ․0 ～ 100 ㎞/h ․0 ～ 2,000 ㎤/분 ․38℃ 이하 ․0 ～ 2.0ℓ ․0 ～ 60분 ․-20℃ ～ 0℃ ․± 2℃ ․실차상태 시험이 가능해야 함 ․BINKS 62 ․66, 66S, 66SF ․0 ～ 500 ㎖ ․0 ～ 5 kg/㎠ ․0.05 ～ 0.10 ㎥/min ․1인당 70 g/h ± 5 g/h ․ 20℃ ～ 60℃ ․± 2℃ ․실차상태 시험이 가능해야 함

8. 가속제어장치 복귀능력시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
25. 가속제어장치 복귀능력 시험	① ～ ⑧	① 고·저온실 ② 연속기록계 ③ 온도센서 ④ 엔진회전속도 측정기 ⑤ 차대동력계 ⑥ 회전 전위차계 ⑦ 리미트 스위치 ⑧ 오실로스코프 또는 동등 한 계측장비

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
① 고·저온실 ② 연속기록계 ③ 온도센서 ④ 엔진회전속도 측정기 ⑤ 차대동력계 ⑥ 회전 전위차계 ⑦ 리미트 스위치 ⑧ 오실로스코프 또는 동등한 계측장비	ㅇ조정전범위 ㅇ정도 ㅇ크기 ㅇ채널수 ㅇ정도 ㅇ 온도, 전압, 전류 계측이 가능한 동등한 장비 ㅇ사용범위 ㅇ정도 ㅇ측정범위 ㅇ정도 ㅇ5의 기타 동력 및 제동관련 시험등의 장비명 차대 동 력계 기준을 만족시켜야 함 ㅇ스로틀 축의 회전 변위량 을 감지할 수 있을 것 ㅇ가속페달의 변위량을 감지 할 수 있을 것 ㅇ 측정범위 ㅇ 정도 ㅇ 분해능	․ -18℃ ～ 52℃ ․ ± 2℃ ․실차상태 시험이 가능해야 함 ․ 8 채널 이상 ․ ± 0.5% F.S ․-50℃ ～ 200℃ ․± 0.5℃ ․0 ～ 10,000 rpm ․± 0.5% F.S ․0 ～ 6초 ․± 1% F.S ․0.2초

주) 1. 시설기준에 미달한 경우에도 당해시설의 용량등의 한계내에서 시험이 가능한 항목이 있는 경우에는 당해항목에 한하여 시험을 할 수 있슴

2. 1내지 8에서 정한 시험시설외의 시설로 이 고시에서 정한 기준과 동등 이상의 시험 결과를 얻을 수 있는 시험시설에 대하여는 이 고시에서 정한 시험 시설외의 시설을 이용하여 시험을 할 수 있슴