[별표 6] 조명기기류의 전자파적합성 기준 (제9조 관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. 형광등의 삽입손실

주파수 범위 (kHz)	최소 삽입 손실 (dB)
150 ～ 160	28
160 ～ 1 400	28 ～ 20 (주1)
1 400 ～ 1 605	20
(주1) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (비 고) 1. 적용대상 : 250 Ｖ이하의 주거용 전원에 연결되는 다음의 조명등 가. 직경15 ㎜, 25 ㎜, 38 ㎜의 직선형 형광등 나. 직경 28 ㎜, 32 ㎜의 원형 형광등 다. 직경 15 ㎜, 25 ㎜, 38 ㎜의 U형 형광등 라. 일체형 점등관이 없는 지경 15 ㎜의 단일 마개 형광등 마. 일체형 점등관이 있는 직경 12 ㎜의 직선형의 2겹 또는 4겹의 단일 마개 형광등 2. 적용 예외 : 100 ㎐를 초과하는 전원에 사용하는 조명기기

나. 조명기기의 전원포트 방해전압 기준

주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV))
	준첨두값	평균값 (주1)
0.009 ～ 0.05	110	-
0.05 ～ 0.15	90 ～ 80 (주2)	-
0.15 ～ 0.5	66 ～ 56 (주2)	56 ～ 46 (주2)
0.5 ～ 5	56	46
2.51 ～ 3.0(주3)	73	63
5 ～ 30	60	50
(주1) 준첨두값으로 측정한 값이 평균값의 허용기준 이내이면 허용기준에 만족하는 것으로 본다. (주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 직선적으로 감소한다. (주3) 무전극 램프 조명기기에 적용한다. (비고) 1. 적용대상 : 삽입 손실 기준의 적용을 받지 아니하는 조명기기 및 자체 안정기를 가지는 형광등 2. 광대역 방해원만 나타날 것이 확실하다면 평균값 측정은 불필요 하다.

다. 부하 포트의 방해전압 기준

주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV)) (주1)
	준첨두값	평균값
0.15 ～ 0.50	80	70
0.50 ～ 30	74	64
(주1) 경계 주파수에서 더 낮은 허용기준을 적용한다.

라. 제어포트의 방해전압 기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV)) (주2)
	준첨두값	평균값
0.15 ～ 0.50 0.5 ～ 30	84 ～ 74 (주1) 74	74 ～ 64 (주1) 64
(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 직선적으로 감소한다. (주2) 방해 전압 허용기준은 제어포트의 공통임피던스가 150 Ω일 때 구해진다.

마. 자기장 유도전류의 기준

주파수 범위 (MHz)	루프 공중선 직경에 따른 준첨두값 허용기준 (dB(μA))
	2 ｍ	3 ｍ	4 ｍ
0.009 ～ 0.07	88	81	75
0.07 ～ 0.15	88 ～ 58 (주1)	81 ～ 51 (주1)	75 ～ 45 (주1)
0.15 ～ 3.0	58 ～ 22 (주1)	51 ～ 15 (주1)	45 ～ 9 (주1)
2.2 ～ 3.0(주3)	58	51	45
3.0 ～ 30	22	15 ～ 16 (주2)	9 ～ 12 (주2)
(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 직선적으로 감소한다. (주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 직선적으로 증가한다. (주3) 무전극 램프 조명기기에 적용한다. (비고) 1. 적용대상 : 조명기기 가. 크기가 1.6 ｍ 미만인 조명등은 2 ｍ 루프 공중선의 허용기준 적용 나. 크기가 1.6 ｍ 이상 2.6 ｍ미만인 조명등은 3 ｍ 루프 공중선의 허용기준 적용 다. 크기가 2.6 ｍ 이상 3.6 ｍ 미만인 조명 등은 4 ｍ 루프 공중선의 허용기준 적용 2. 적용예외 : 100 ㎐이하의 주파수에서 동작하는 조명 기기에 대하여는 시험을 하지 아니한다.

바. 방사성 방해 허용기준

(1) 야외시험장 및 대용시험장에서 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m)) (주1)	측정거리 (m)
30 ～ 230 230 ～ 300	30 (준첨두값) 37 (준첨두값)	10

2. 전자파 내성기준

가. 조명기기 성능평가 기준

(1) 성능평가 기준 A : 시험하는 동안에 광도가 변하지 않아야 하고, 제어장치는 시험 중에 의도된 대로 동작해야 한다.

(2) 성능평가 기준 B : 시험하는 동안에 광도가 다른 값으로 변할 수도 있다. 그러나 시험 후에는 광도가 1분 내에 초기값으로 회복되어야 한다.

(3) 성능평가 기준 C : 시험 중과 시험 후에 어느 정도의 광도변화는 허락되고, 램프가 꺼질 수도 있다. 시험 후 30분 이내에 모든 기능이 정상적으로 돌아와야 하며 만일 필요하다면 시험품을 재동작 시키거나 제어장치를 재동작 시킬 수 있다. 시동장치를 부착한 조명기기의 경우 시험 후에 조명기기의 스위치를 끄고 30분 후에 다시 스위치를 켰을 때 조명기기가 의도한 대로 동작되어야 한다.

나. 전자파 내성 시험조건

(1) 함체포트의 전자파 내성 시험조건

내성 시험명	시험조건	단위	시험 기준	비고
전원 주파수 자기장	60 3	Hz A/m	KN 61000-4-8	(주1)
방사성 RF 전자기장	80 ～ 1 000 3 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KN 61000-4-3
정전기 방전	±8 (기중방전) ±4 (접촉 방전)	kV kV	KN 61000-4-2
(주1) 홀 개체나 자기장 센서와 같은 자기장에 민감한 소자를 포함하고 있는 장비에 대하여만 적용한다.

(2) 신호선 및 통신 포트의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 3 80 150	MHz V % AM(1 kHz) Ω(소스 임피던스)	KN 61000-4-6	(주1)
전기적 빠른 과도현상/ 버스트	±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KN 61000-4-4	(주1) (주2)
주1) 제조자 사양서에 따라 케이블 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 가지고 접속하는 포트에만 적용한다. 주2) 시험 중 제어장치 명령어의 변화는 적용하지 않는다.

(3) 입·출력 직류 전원포트에서의 시험레벨포트의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 3 80 150	MHz V % AM(1 kHz) Ω(소스 임피던스)	KN 61000-4-6	(주1)
전기적 빠른 과도현상/ 버스트	±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KN 61000-4-4	(주1)
(주1) 사용하는 동안 전원에 연결되지 않는 기기에 대해서는 적용하지 않는다.

(4) 입·출력 교류 전원포트에서의 시험레벨 포트의 전자파 내성

내성 시험명	시험조건	단위	시험 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ～ 80 3 80 150	MHz V % AM(1 kHz) Ω(소스 임피던스)	KN 61000-4-6	(주1)
전기적 빠른 과도현상/ 버스트	±1 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KN 61000-4-4
서지 (안정기 내장형 램프와 반-조명기기, 입력전력 25W이하인 조명기기와 독립적인 보조기기)	1.2/50 ±1(선-접지간) ±0.5(선-선간)	Tr/Th [eqn: mu]s kV kV	KN 61000-4-5	(주2)
서지 (입력전력 25W를 초과하는 조명기기와 독립적인 보조기기)	1.2/50 ±2(선-접지간) ±1(선-선간)	Tr/Th [eqn: mu]s kV kV	KN 61000-4-5	(주2)
전압 강하	정격전압의 70 12	% 유지 주기	KN 61000-4-11	(주2)
순간 정전	정격전압의 0 0.5	% 유지 주기	KN 61000-4-11	(주2)
(주1) 제조자 사양서에 따라 케이블 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 가지고 접속하는 포트에만 적용한다. (주2) 입력교류 전원포트에만 적용한다.

다. 전자파 내성 성능 기준

(1) 안정기 내장형 램프에 대한 성능 기준

내성 시험명	정전기 방전	방사성 RF 전자기장	전원주파수 자기장	전기적 빠른 과도현상	전도성 RF 전자기장	서지	전압강하	순시정전
성능평가 기준	B	A	A	B	A	C	C	B

(2) 개별 부속품에 대한 시험 적용

내성 시험명	정전기 방전	방사성 RF 전자기장	전원주파수 자기장	전기적 빠른 과도현상	전도성 RF 전자기장	서지	전압강하	순시정전
성능평가 기준	B	A	A	B	A	C	C	B (주1)
(주1) 램프의 물리적인 특성으로 1 분 내에 재 점등이 불가능한 안정기의 경우 성능평가 기준 C를 적용한다.

(3) 조명기기에 대한 시험 적용

내성 시험명	정전기 방전	방사성 RF 전자기장	전원주파수 자기장	전기적 빠른 과도현상	전도성 RF 전자기장	서지	전압강하	순시정전
능동소자 포함 조명기기	B	A	A	B	A	C	C	B (주1)
비상등용 조명기기 (주3)	B (주1)	A	A	B (주2)	A	B (주2)	C (주4)	B (주4)
(주1) 램프의 물리적인 특성으로 1 분 내에 재점등이 불가능한 안정기의 경우 성능평가 기준 C를 적용한다. (주2) 위험성이 높은 곳에서 사용되도록 설계된 비상등용 조명기기는 시험후 0.5 초 이내에 최초 값으로 복귀하여야 한다. (주3) 비상등용 조명기기는 정상동작과 비상상태에서도 시험되어져야 한다. (주4) 램프의 물리적인 특성으로 1 분 내에 재 점등이 불가능한 안정기의 경우 성능기준 C를 적용한다.