[별표 6]

종합유선방송 구내전송 선로설비의 질적수준(제30조 관련)

측 정 항 목		기 준 값
주파수범위		54 ～ 864㎒
출력레벨 (75Ω 연결 시)	아날로그채널	65 ~ 85㏈㎶
	디지털채널(VSB)	45 ~ 75㏈㎶
	QPSK	45 ～ 75㏈㎶
	64QAM	45 ～ 75㏈㎶
	256QAM	48 ～ 75㏈㎶
채널 간 영상반송파의 레벨 차	인접사용 채널 간	5㏈이내
영상반송파대 잡음 비(C/N비)	아날로그채널	40㏈이상
	디지털채널(VSB)	22㏈이상
	QPSK	20㏈이상
	64QAM	27㏈이상
	256QAM	33㏈이상

비고 : 기준 값은 댁내 직렬단자에서의 질적수준