[별표 6]

콕피트를 설치할 수 있는 모터보트의 요건(제13조제3항 관련)

선미부에 콕피트(Cockpit)를 설치할 수 있는 연해구역을 항해구역으로 하는 모터보트의 요건은 다음에 따른다. 다만, 한정연해선은 제외한다.

1. 만재상태에서 기구의 길이의 중앙에 있어서의 건현이 다음 식의 어느 하나에 적합한 것일 것

F ＞0.3B

F ＞0.1L

F는 만재상태에 있어서의 기구의 길이의 중앙에 있어서의 건현(m), 이 경우 측정이 곤란한 경우에는 다음 식으로 계산할 수가 있다.

f0는 경하상태에 있어서의 기구의 길이의 중앙에 있어서의 건현(m)

N은 승선정원

M은 화물의 질량(Kg)

2. 콕피트로 들어온 물이 기구내로 침입하지 않도록 풍우밀구조의 바닥 및 격벽이 설치되어 있을 것

3. 콕피트로 들어온 물을 유효하게 배수할 수 있도록 조치해 놓을 것

4. 콕피트 바닥에 플러시해치(코밍이 없는 평평한 해치를 말한다) 등 비수밀 개구를 설치할 경우에는 그 바로 밑의 구획에 유효한 동력 빌지 펌프의 흡입구를 설치할 것

5. 콕피트에서 기구내로 통하는 출입구에는 풍우밀로 폐쇄할 수 있는 폐쇄장치를 설치할 것. 다만, 기구내로 통하는 출입구의 주위(후부는 제외 할 수 있다)가 폐위되어 있고 그 길이가 다음 식으로 계산되는 것보다 클 때는 그러하지 아니하다(그림 1 참조).

그림 1

6. 콕피트의 전단은 선수단에서 L의 35%의 개소보다 후방에 위치할 것(그림2 참조)

그림 2