[별표 6]

통신・항해 장비점검 방법

구 분		점검사항	비고
통신시설물 점검		1. 통신시설물의 위험개소 확인점검 2. 각종 철탑의 노후부식이나 지선장력 및 안전상태 점검 3. 피뢰침, 항공등의 작동상태 4. 각종 안테나 및 급전선의 안전상태 5. 건축물 및 철탑 낙뢰보호용 피뢰침 및 접지상태
통신장비 점검 (공통사항)	전원시설	1. 충전기점검 ㈎ 충전기 입력전압은 정상인가? ㈏ 충전기 출력전압은 정상인가? 2. 축전지 점검 ㈎ 충전전압은 정상인가? ㈏ 전해액의 비중은 정상인가? ㈐ 극판의 구부러짐은 없는가? ㈑ 터미널 단자의 부식은 없으며 접촉상태는 양호한가? ㈒ 충, 방전 상태는 정상인가? ㈓ 관리소홀로 방치되어 있지는 아니한가? 3. 전원선 점검 ㈎ 전원선의 피복은 벗겨진 곳은 없는가? ㈏ 정격 규격품을 사용하고 있는가? ㈐ 전원선 연결 콘넥터 또는 플러그는 양호한가? ㈑ 합선의 위험은 없는가?
	기기 및 안테나 시설	1. 통신장비시설 장소 주위에 누수, 누습의 우려는 없는가? 2. 각종 안테나의 고정상태(부착상태)는 양호한가? 3. 급전선의 절연상태는 양호한가? 4. 급전선의 단선 위험은 없는가? 5. 급전선의 연결 콘넥터는 부식되지 않았는가?
	장비 작동상태 점검	1. 송신부 ㈎ 송신출력은 정상인가? ㈏ 송신주파수 편차는 없는가? ㈐ 마이크 및 마이크 케이블은 양호한가? ㈑ 각종 휴즈는 정격치를 사용하고 있는가? 2. 수신부 ㈎ 수신감도 및 명료도는 양호한가? ㈏ 스켈치 회로는 정상작동 하는가? ㈐ 스피커 상태는 양호한가? ㈑ 수신주파수 편차는 없는가?
통신장비 점검 (공통사항)	전자장비 점검	1. 레이다 ⑴ 함정 발전기 전압은 변동 없는가? ⑵ STBY시 각부 공급전압은 정격치 인가? ⑶ TX-ON시 고전압은 정격치 인가? ⑷ 지시부, 전원부의 각 동작 전압은 정격치 인가? ⑸ 지시부 브라운관의 고압 캡 단자 누습상태는 없는가? ⑹ 지시부의 각종 스위치는 양호한가? ⑺ 안테나 모타 오일은 정량이며 누유현상은 없는가? ⑻ 도파관의 연결부분 및 로타리 조인트에 누수, 누유 현상은 없는가? ⑼ 안테나 회전시 소음은 없는가? ⑽ 레이다는 작동 수칙에 의한 작동을 하고 있는가? (함/육전 교대시 전원 OFF등) ⑾ 레이다 각부의 공기 순환용 필터는 깨끗한가?
		2. VMS, AIS, GPS PLOTTER ⑴ 각 단말기는 정상 작동되고 있는가? ⑵ 위치 신호의 오차는 없는가? ⑶ 안테나 및 케이블 콘넥터 등은 양호한가? ⑷ 표시기 상태는 양호한가? 3. INMARSAT ⑴ 장비작동 상태는 양호한가? ⑵ 안테나 돔 내부에 습기는 없는가? ⑶ 안테나 돔 내부에 통풍구는 설치되어 있는가? 4. 기상 수신기 ⑴ 기상수신 상태는 양호한가? ⑵ 기상수신기 바늘 상태는 양호한가? ⑶ 내, 외부 청결상태는 양호한가? 5. 전자해도시스템 ⑴ 각 시스템과 연동은 잘 되고 있는가? ⑵ 항로설정 및 항해감시 경보기능은 정상 작동되고 있는가? 6. 위성장비시스템 ⑴ TDMA 시스템은 정상 작동되고 있는가? ⑵ 위성안테나 작동상태는 정상인가? ⑶ 비콘수신기 조립체의 LED(액정) 및 수신레벨 상태는 정상인가? ⑷ 영상전화 및 영상감시단말의 작동상태는 정상인가? ⑸ ENG 영상 카메라 작동 상태는 정상인가?