[별표 6]

훈증시설의 확인방법

1. 확인절차

가. 훈증시설로 확인을 받고자 하는 자는 훈증시설확인신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 제출토록 한다.

(1) 훈증시설 구조명세서(별지 제20호 서식)

(2) 훈증시설 평면도(학교, 주택, 병원 등 인근지역과의 거리 표시)

(3) 훈증시설 입면도

(3) 훈증시설 배치도

* 평면도 및 입면도는 1/1000축적도 이상이어야 한다.

나. 검역본부 지역본부장 또는 사무소장은 “가”항의 훈증시설 확인신청이 있을 때는 식물검역관으로 하여금 서류확인과 현장확인을 구분 실시토록 한다.

2. 확인방법

가. 서류확인

(1) 훈증시설 확인 신청에 필요한 구비서류가 첨부되어 있는지 유무와 신청서 상의 게재내용 적합여부 확인

(2) 훈증시설 구조명세서에 표시된 시설이 [별표 5]"훈증시설기준"(이하 “시설기준”이라 한다)에 적합한지 여부 확인

(3) 검역본부 지역본부장 또는 사무소장은 상기 제1호 및 제2호의 서류 확인결과 기준에 적합한 때는 훈증시설 현장 확인 실시기간을 정하여 신청자에게 통지하여야 한다.

(4) 서류 확인결과 당해 훈증시설이 확인기준에 적합하지 않다고 인정 될 때에는 현장 검사를 실시하지 아니한다.

나. 현장확인

(1) 환경조사

(가) 당해 훈증시설과 학교, 병원, 민가등과의 거리가 15m이상 떨어져 있는지 여부 조사

(나) 가스 배출시 인축에 유해 발생 우려가 없는지 여부 조사

(다) 수입식물을 훈증시설 입고시 해충 비산우려가 있는지 여부 조사(부두와의 거리, 운송방법, 콘베어벨트 피복여부 등)

(2) 구조확인

(가) 형태별 내용적 : 구조물이 시멘트인가, 철강판재인가 또는 기타 재료인가를 조사하고 훈증시설 각각의 내용적(창고는 넓이)을 확인한다.

(나) 지붕 또는 천정 : 지붕 또는 천정이 시멘트인가, 철강판재인가 또는 기타 재료인가를 확인하고 그 두께를 확인한다.

(다) 외벽과 차단벽(벽체) : 외벽과 차단벽이 시멘트인가, 또는 철강판재인가 또는 기타 재료인가를 확인하고 두께를 확인한다.

(라) 접합부위 : 지붕, 천정, 벽체 등 구조물의 밀폐여부를 확인한다.

① 구조물이 철강판재의 경우는 면의 접합부위가 용접된 것인지 충진재로 채워진 것인지를 확인

② 구조물이 시멘트재인 경우 접합부위가 밀착되었는지 균열이 없는지를 확인

(마) 바닥 : 바닥이 콘크리트인가, 철강판인가 또는 기타 재제로 깔려 있는 지를 확인하고 그 두께를 확인한다.

(바) 문 : 문의 시건장치 유무, 문의 종류, 밀폐방법(창고) 및 그 수를 확인한다.

(사) 소독중 출입제한장치 : 소독실시중이나 개방시 위험지역 출입제한을 위한 시설이나 표시판이 비치되었는지 등 조사. 단, 상기 구조확인은 현장확인을 생략하고 설계서나 구조명세서상의 기재내용 확인으로 갈음할 수 있다.

(3) 설비확인

(가) 송풍기(교반장치)

① 송풍기의 형식과 제원을 조사한다.

② 송풍기의 능력조사는 풍력(㎥/min), 정압(mm aq), 온도(℃), 회전수(rpm)를 조사한다.

③ 전동기는 전압(V), 출력(kw), 전류(A), 회전수(rpm)를 조사한다.

④ 기타 송풍기 성능 확인에 필요한 사항 조사

(나) 가온 팽창조(가온조 및 기화조)

① 가온조의 형식, 가온조 내부관의 굵기나 길이, 온수조의 내용적(㎥), 물의 양(ℓ), 열원, 자동온도조절기 부착 및 가온 소요기간 등을 조사한다.

② 팽창조는 용기의 직경(mm), 단면적(㎡) 및 내용적(㎥)을 조사한다.

③ 컨테이너 시설의 경우 소독 시 방제업자의 장비가 활용될 수 있는 때에는 갖추지 아니할 수 있다.

(다) 집진창치(다스트 싸이크론) : 집진장치의 형식, 집진관의 직경과 길이, 출입배관의 규격등을 조사한다.

(라) 가스교반용 배관 : 가스교반을 위한 각 배관의 규격, 설치방법 등을 조사한다.

(마) 밸브 : 밸브의 형식, 성능, 형식별 수량을 조사한다.

(바) 약제 투약장치 : 시설의 종류, 투약방법, 투약 가능약제의 종류, 투약장치, 개소수, 자동 제어장치 유무등을 조사한다.

(사) 가스농도측정시설 : 배관(호수의 직경, 설치방법, 측정방법 등을 조사한다.

(아) 분출구 : 가스분출구의 모형, 직경, 개소수, 누수방지를 위한 시설 등을 조사한다.

(자) 사이로 상부의 형태 : 사이로 상부에 설치된 곡물 반입구의 직경, 맨홀의 직경등을 조사한다.

(차) 사이로 하부의 형태 : 사이로 하부에 설치된 곡물 반출구의 직경, “홉파”부에 설치된 맨홀의 직경, 공시충 투입구 형태, 송풍실과 사이로 하부의 차단벽을 조사한다.

(카) 기타 소독에 필요한 시설을 조사한다.  단, 상기 설비조사는 현장조사를 생략하고 기계 제작시의 제원이나 구조명세상의 기재된 내용 조사로도 갈음 할 수 있다.

(4) 가스보유력 확인

(가) 당해 훈증시설 내에 가스농도 측정호수 3점(상․중․하)을 수직으로 배치한다. (가스농도 측정호스(배관)가 부착된 훈증시설은 별도설치 생략)

(나) 당해 훈증시설을 완전 밀폐시키고 내용적 1㎥당 메칠브로마이드(CH3Br) 10g을 사용하고 공훈증을 실시하고 48시간 경과후 상․중․하의 가스농도를 측정하여 그 평균치가 지정기준에 적합한지를 확인한다.

(다) 가스보유력 확인은 각각의 훈증시설별로 실시함을 원칙으로 하나 구조, 건축시기 및 건축자가 동일한 훈증시설이 여러 개 있을 경우는 각각의 훈증시설에 대하여 가스보유력이 동일하다고 인정되면 그 일부의 훈증시설에 대한 확인 결과로 갈음 할 수 있다.

(라) 가스보유력 산정방법

① 농도산정 = 평균치 농도(㎎/ℓ)×1.1(보정계수)

			보정후의 가스농도(㎎/ℓ)
	② 가스보유력(%)
			총사용 약량(g)							×100
			훈증시설 내용적(㎥)+작동가스배관 내용적(㎥)

	(마) 훈증시설 급별 가스보유력 기준
	급 별	사 이 로	창 고
	1 급 2 급 3 급	70% 이상 55% " 40% "	50% 이상 40% " 30% "

(5) 기밀도 확인

(가) 훈증시설의 경우는 다음 기밀도 확인으로 상기(4)의 가스보유력 확인을 갈음할 수 있다

① 사이로

공사이로에 송풍기를 기동시켜 압력기 500mmAq가 될 때 송풍을 정지시키고 송풍정지 20분후의 압력기가 200mmAq 이상일 때는 사이로 1급에 해당된다고 본다

② 창고

공창고에 송풍기를 가동시켜 압력기 50mmAq가 될 때 송풍을 정지시키고 송풍정지 5분후의 압력기가 5mmAq 이상일 때는 창고 1급에 해당된다고 본다

③ 컨테이너

다음 방법으로 산출한 1시간 당의 공기누설수량이 10㎥ 이하일 것.

㉮ 공기보충법

컨테이너 내부의 압력을 가압하여 25mmAq를 유지하는데 필요한 보충공기량을 유량계로 공기량을 산출한다

㉯ 변법공기보충법

컨테이너 내부압력을 가압하여 25mmAq로 유지하는데 필요한 공기를 공기탱크에서 불어 넣어 일정시간후 탱크내부 압력을 측정하여 다음 식으로 공기의 누설량을 산출한다.

Q = [eqn: {3.6V(P1-P2) } over {t }]

Q  : 공기의 누설량(㎥/h)

V  : 공기탱크의 내용적(㎥)

P1 : 측정개시때의 탱크내부압력(kg/㎠)

P2 : 측정종료때의 탱크 내부압력(kg/㎠)

t   : 시간(초)

㉰ 압력강하법

컨테이너 내부의 압력을 가압하여 30mmAq에서 20mmAq까지 내려가는데 필요한 시간을 측정하여 다음식에 따라 공기누설량을 산출한다.

Q = [eqn: {3.6V } over {t }]

Q  : 공기의 누설량(㎥/h)

V  : 공기탱크의 내용적(㎥)

t   : 컨테이너 내부의 압력이 30mmAq에서 20mmAq까지 내려가는데 필요한 시간(초)

(나) 기밀도 확인은 각각의 훈증시설별로 실시함을 원칙으로 하나, 구조, 건축시기, 교반시설의 규격 및 건축자가 동일한 훈증시설이 여러개 있을 경우는 각각의 훈증시설에 대하여 교반장치 성능이 동일하다고 인정되면 그 일부의 훈증시설에 대한 확인결과로 갈음할 수 있다.

(6) 교반(순환)장치 확인

(가) 가스농도 측정장치 설치

① 사이로의 경우는 공시 곡물 반입 전에 가스농도 측정관 4개를 사이로 내부 곡층의 상․중․하와 곡층 상부 공간에 수직으로 배치할 수 있도록 로프에 결속시키고, 각 측정관 하단은 가스가 통할 수 있는 철사망으로 막은 다음 사이로 상부로 부터 아래로 로프를 떨어뜨려 로프하단과 상단을 각각 고정한다.(가스농도 측정관이 부착된 사이로는 별도 설치 생략)

② 창고의 경우는 공시식물 반입 후 상부 공간에 수직으로 상․중․하 3점의 가스농도 측정관을 설치한다. (가스농도 측정관이 부착된 창고는 별도 설치 생략)

(나) 투약 및 교반(순환)장치 가동

① 공시식물을 적당량 입고시킨 후 훈증시설 내용적에 대한 종류별 기준약량을 산정 투약한다.

② 약제 투약 시 메칠브로마이드는 완전 기화시킨 후 투약하며, 교반장치는 약제를 투약하면서 계속 가동시킨다.

(다) 가스균일화 측정

① 가스농도측정은 투약 완료 후 10분 간격으로 측정하며, 각 측정점(공간, 곡층 상․중․하)의 가스가 균일화된 시점에서 교반장치를 정지한다.

② 가스균일화 여부의 판정기준은 투약완료 시점에서 가스균일화(각 측정점의 평균치의 ±10% 이내)까지의 소요시간이 2시간 이내여야 한다.  단, 교반장치를 필요로 하지 않는 약제를 사용하는 훈증시설은 교반장치 심사를 생략하거나 사용약제의 특성에 맞는 가스균일화 확인결과로 갈음 할 수 있다.

(라) 교반장치 확인은 각각의 훈증시설별로 실시함을 원칙으로 하나, 구조, 건축시기, 교반시설의 규격 및 건축자가 동일한 훈증시설이 여러개 있을 경우는 각각의 훈증시설에 대하여 교반장치 성능이 동일하다고 인정되면 그 일부의 훈증시설에 대한 확인결과로 갈음할 수 있다.

(7) 소독효과 확인

(가) 가스보유력 확인 및 교반장치 확인후 소독효과 확인을 필요로 할 경우는 훈증시설 내에 공시충을 투입하여 사용약제별 처리시간 경과후 공시충 사멸여부를 조사한다.

① 공시충 투입은 공시식물 반입전에 공시충을 관에 넣어 로프에 결속시켜 훈증시설 내의 상․중․하 각 지점에 배치한다.

(사이로의 경우는 홉파부에도 추가 투입)

② 약제투약량은 훈증시설 내용적에 대한 기준약량을 산정하여 투약한다.

③ 투약방법은 사용약제의 특성에 따라 공시식물 입고중 또는 입고후에 투약한다.

④ 투약후의 조치 및 농도측정은 일반 소독처리에 준한다.

⑤ 소독처리후 공시충의 완전사멸 여부를 조사 기록한다.

3. 현장확인시 유의사항

가. 현장 확인을 실시할 때는 당해 훈증시설 설계자(건축자, 시공자등 당해 시설을 잘 아는 자), 훈증시설자 등을 입회시켜 확인에 필요한 사항을 조사 확인한다.

나. 현장 확인 중에는 위해발생의 우려가 있으므로 각종 장비를 사전 점검하고 안전수칙을 준수하여야 한다.

다. 상기 확인항목은 훈증시설(사이로, 창고, 부선, 컨테이너) 기준의 확인내용을 종합한 것이므로 당해 훈증시설 확인에 필요한 항목만 확인한다.