【별표 7】

군수품 품명, 모델번호 및 탄약식별부호 부여 절차 (제29조2 관련)

1. 목      적

군수품 형상식별의 수단과 식별을 용이하게 하기 위하여 모델번호 및 탄약식별부호

부여 절차를 제공하는데 있다.

2. 적용범위

군수품의 품명/모델번호/군급분류 및 탄약식별부호업무에 적용한다.

3. 모델번호 부여 군수품의 범위

군수품으로 개발 또는 모방생산(국산화 포함)되는 장비/부품으로서 전차, 항공기,

소총 등 동일한 기본명칭을 갖는 군수품에 여러 형식(Type)이 있을 경우 이를 식별하고,

각 군수품별로 개조와 변경 사항을 식별할 수 있도록 부여하는 번호를 말한다.

사례 1) 'INC 66706 : 항공기,전투용' 품명을 사용 시 수많은 전투기 중 어떤 전투기를

지칭하는지 구분 할 때 'F-15K'라는 모델부호를 사용하면 F-15의

한국수출용 모델을 의미.

사례 2) 'INC 03998 : 자동차,세단형' 품명을 사용 시 어느 승용차를 말하는지 모호하므로

'SM-520'이라는 모델명을 사용하면 특정회사에서 만든 특정 배기량의

승용차임이 식별 가능.

4. 모델번호 부여 방법

가. 해외 도입 품목

제조국이 부여한 모델번호를 그대로 사용하되 별도의 지침/규정 등이 있는 경우 이를

적용한다.

나. 민수, 군수 공용품목

시제모델번호 부여 없이 제조회사의 모델번호를 그대로 사용한다.

다. 외제 모방품

모방품은 원생산국의 모델번호 앞에 국산개발부호 'K'자를 붙인다.

사례) KM60, KM16, KAN/VRC-12, KAN/PRC-77 등

라. 국내 개발품목

(1) 전자 장비

[부록 1] 전자장비 모델번호 부여절차를 적용한다.

(2) 항공기

(가) 공군 무기체계 명칭 제․개정 절차를 적용하여 제정하고 그 결과를 방위사업청

계획지원부로 통보하여 모델번호를 통합 관리한다.

(나) 육‧해군 항공기의 경우 IPT(또는 사업주관기관)에서 공군 무기체계(항공기)

명칭 제․개정 절차를 준용하여 모델번호 부여(안)을 방위사업청 계획지원부로

제출하여 계획지원부에서 모델번호를 부여·관리한다.

(3) 함정

해군 함정분류 및 명칭 규정을 적용하여 제정하고 그 결과를 방위사업청 계획지원부로

통보하여 모델번호를 통합 관리한다.

(4) 육군 무기체계

(가) 육군 주요 무기체계의 경우 'K'+'일련번호'로 모델번호를 부여하고 있는 경우

연속성을 고려하여 'K계열'의 모델번호를 지정한다.

(나) 모델번호의 중복 사용에 따른 식별기능 강화를 위하여 보급․정비 업무에는 재고

번호를 함께 사용하고, 기타 보급․정비와 관계없이 해당 군수품을 표현하는 경우에는

' 모델번호 +기본명 '으로 표기한다.

사례) K2는 소총, 방독면, 전차 등에 부여된 모델번호임. 이를 식별하기 위해선

K2 소총, K2 방독면, K2 전차 등으로 표기하여야 함.

(다) 기타 무기․비무기체계 및 장비 등은 군수품 모델번호 부여절차(본 절차)를 적용한다.

(5) 탄약류

(가) 모델 번호군 숫자할당표

구분	고유 번호	세부분류	번호군	비고
30밀리 이하	1	15밀리까지	K100-K149
		16밀리 이상~30밀리까지	K150-K199
31밀리 이상 120밀리까지	2	31밀리 이상~75밀리까지	K200-K239
		76밀리 이상~100밀리까지	K240-K269
		101밀리 이상~120밀리까지	K270-K299
121밀리 이상	3	121밀리 이상~155밀리까지	K300-K369	추진장약 포함
		156밀리 이상	K370-K399
지뢰,유탄 및 폭파기재	4	유 탄	K400-K439	신관 및 기폭장치 포함
		지 뢰	K440-K469
		폭파기재	K470-K499
신관	5	PD	K500-K539
		BD(PIBD)	K540-K559
		TIME	K560-K579
		VT	K580-K599
뇌관 및 기타	6	뇌관	K600-K639
		기폭통	K640-K669
		추진화약(점화약 포함)	K670-K699
수중무기	7	-	K700-K799
투하탄	8	-	K800-K899	신관포함
신호재 (군용)	9	발사형	K900-K949
		정지형	K950-K999

(나) 각 구경 및 탄종에 사용되는 뇌관, 기폭관, 추진화약 ( 121밀리 이상 제외) 등, 탄도

또는 기능에 직접 영향을 미치는 부품은 개발순위에 따라 고유번호 "6"의 해당

번호군의 일련번호를 부여한다.

(다) 기타 부품 중 위 (나)항에 해당되지 않는 아래 부품의 유형별로  K1부터 일련번호를

부여한다.

(라) 성분에 따른 추진제 및 고성능 폭약 등은 각각 K1 또는 개발부서의 약자 및

일련번호를 부여한다.

(마) 각종 신관에 사용되는 기폭관, 뇌관, 지연관(Delay), 연결화약(Relay), 전폭관 등은

유형별로 K1부터 부여한다.

(바) 고유번호 "3"의 분리장진식 탄용 추진장약의 모델번호는 해당 고유번호의 번호군을

부여한다.

(사) 고유번호 "4", "8", "9"에 해당하는 품목 중 신관, 기폭장치 및 날개결합체 등

(단순부품 제외)은 해당 번호군의 부호를 부여한다.

(아) 유도미사일‧로켓‧인공위성 등의 무기체계는 소요군의 별도 지침이 있는 경우

이를 적용하여 모델번호를 제정하고  그 결과를 방위사업청 계획지원부로 통보

하여 모델번호를 통합 관리한다.

(6) 기타 품목

품목의 특성, 개발순서, 연도 등을 고려 관련군 의견을 수렴하여 영문약자와

아라비아숫자로 가능한 간략히 식별될 수 있도록 부여한다.

마. 착오 및 중복부여 모델번호 관리

본 규정 개정 전 착오 및 중복 부여 품목에 대해서는 다음과 같이 관리한다.

(1) 착오 적용된 기부여 품명/모델번호 존재 시 사용군에서 사용에 따른 문제 발생 시

재부여(수정) 요청하고, 사용/식별에 문제가 없는 경우 장비 도태 시까지 계속

사용한다.

(2) 기타 다수 군(육‧해, 육‧공,해‧공, 육‧해‧공) 공통 사용장비의 착오부여 및 군간 이견

발생 시 군수조달 실무위원회(표준화)에 상정하여 의결 처리한다.

(3) 중복부여 모델번호 존재 시에는 반드시 '모델번호+기본명'으로 표기하여 혼란을

방지한다.

사례) K2 전차, K2 방독면, K2 소총

바. 품목개량에 의한 모델번호의 수정

상위 규정 또는 지침에서 정한 개량품목의 경우 개량순서에 따라 모델번호 말미에

영문자(A:성능개량, B:재질개량, C:형태개량)+숫자(개량차수)를 붙인다. 단, 원생산국

개량부호와 국산화 개량부호가 중복될 경우 연구개발 주관기관 및 소요군과 협의하여

개량부호를 개량 순서를 따르지 않고 별도의 개량부호(A,B,C 이외의 영문자)로 부여한다.

사례)  KM16A1

M16       : 도입 소총의 모델번호

KM16     : 도입 소총의 국산화 모델번호

M16A1    : M16을 원생산국에서 개량했을 경우 모델번호

M16A2     : M16A1을 원생산국에서 개량했을 경우 모델번호

KM16A1    : 국산화 소총을 1차 개량했을 경우

KM16A2    : 국산화 소총을 2차 개량했을 경우

KM16A2-V  : M16A2를 국산화 했을 경우 협의하여 말미에 'V' 부여

사. 부호의 사용

(1) 부호 '-'의 사용은 전자장비의 경우 일련번호 앞에 추가한다.

(2) 기타 장비는 생략함을 원칙으로 한다.

(3) 다만, 필요 시 부호 '-'를 추가하되 별도의 모델번호로 관리한다.

사례) KM16A2-V, KM16A2V의 경우 별도 모델로 관리한다.

5. 모델번호 부여 절차

가. 적용범위의 기관은 각각 소관 개발품 (국과연 주관 개발은 국과연, 업체주관 및 업체투자연구

개발의 경우 이를 관장하는 기관)의 개발시험평가 착수 전에 군급분류번호(FSC), 품명

및 시제모델번호(안)을 [부록 3] 양식에 따라 작성하여 방위사업청 계획지원부(군수

정보관리팀)로 부여 의뢰한다.

나. 방위사업청 계획지원부는 부여의뢰 된 내용을 기초로 FSC, 품명 및 시제모델번호를

부여하고 요청기관으로 이를 통보한다.

다. 시제모델번호가 부여되면 이후 작성되는 문서에는 지정된 품명과 시제모델번호를 적용

하고 표준품목 지정 시점을 기준으로 시제모델번호에서 시제부호 'X'는 생략하고

모델번호로 사용한다.

라. 해당기관은 개발품(국산화 포함)에 대해 부여받은 FSC, 품명, 모델번호를 적용하여

규격서(안)을 작성하여 방위사업청 계획지원부에 규격심의 건의한다.

마. 국방규격제정 완료 후 국방규격번호와 모델번호를 목록화 요청서 참조란에 기입하여

재고번호를 부여 요청한다.

6. 품명부여 / 군급분류

가. 품명의 표기

(1) 품명의 표기는 역명법 사용을 원칙으로 한다.

※ 역명법 : 품명에 의한 유사품목의 식별을 용이하게 하고, 각종 문서상에 품목의

기본개념을 우선적으로 표기할 수 있도록 기본명을 앞에 표기하고,

콤마(,)뒤에 수식어로 표기한다.

(2) 호칭상 현저히 차이가 나는 일부품명은 한국 실정에 맞도록 의역(소요군 의견을 반영)

하여 지정품명 표준화를 통해 사용한다.

사례) PEPPER,RED,GROUND(고추,적색,갈은형 → 고추가루)

(3) 품명의 구성

품명의 구성은 기본명,1차 수식어,2차수식어(부가명)으로 구성되며 각각은 다음과 같다.

(가) 기본명 : 명사 또는 명사구를 사용한다.

(나) 수식어 : 품목의 형상, 구조, 형태, 기능, 사용목적 및 적용장비를 나타내기 위해

사용되는 명사 또는 형용사를 사용한다.

(다) 부가명 : 품목의 용이한 식별을 위하여 치수, 모델번호, 별칭, 통상명칭 등을

괄호로 묶어서 표기하고 한글품명에만 사용한다.

사례1) 타이어,공기압식,차량용(11.00-20)

↓        ↓        ↓         ↓

기본명  1차수식어 2차수식어    부가명

사례2) 전차,전투용,무한궤도식(K2, 또는 흑표)

나. 용어 선택 기준

(1) 기본명

(가) 어떤 품목의 기본 개념을 가장 명확하게 전달하는 명사나 명사구를 사용한다.

사례) 가구(FURNITURE)(X) → 의자(CHAIR)(O)

(나) 동일한 의미를 갖는 명사가 둘 이상일 경우 기술/상용분야에서 보편적으로 통용

되는 명사를 사용한다.

(다) 외래어가 관용화 된 경우 외래어 표기법에 따라 사용한다.

사례) DISKET → 디스켓, CABLE → 케이블

(라) 특수/기술용어는 정부 또는 해당 공인협회 등에서 승인한 용어를 사용한다.

(마) 약어, 심볼, 기호는 사용을 금지한다.

사례) 티브이(X) → 텔레비젼(0)

(바) 특정업체의 상표명, 저작권명은 사용을 금지한다.

사례) 크리넥스 → 화장지, 스카치테이프 →접착테이프

(2) 수식어

(가) 의약품, 화학, 특별한 경우를 제외하고는 2개 이내의 수식어로 제한한다.

(나) 품목의 형상, 구조, 형태 및 기능을 표시하는 수식어는 그 품목의 사용목적

이나 사용처를 표시하는 수식어에 우선하여 채택한다.

(다) 재질(재료)명은 수식어로 사용을 금지한다.

사례) 튜브, 황동제 (X) - 튜브, 금속제 (O)

(3) 부가명

(가) 특정업체의 상표명, 저작권명은 사용을 금지한다.

(나) 별칭 또는 통상명칭 등을 사용 시 사용군에서 일반적으로 통용되며 국어

표기법 등에 반하지 않아야 한다.

사례1) 타이어,공기압식,차량용(11.00-20)

↓      ↓       ↓       ↓

기본명  1차수식어  2차수식어  부가명

사례2) 전차,전투용,무한궤도식(K2, 또는 흑표)

※ 주의 : 여기서 '차기전차'와 같이 차기의 다음 모델이 개발될 경우 의미가

변하는 추상적이거나 한시적으로 사용되는 용어는 사용 할 수 없음.

7. 탄약식별부호 부여 방법

가. 탄약류에 대해서는 규격제정 심의 이전에 탄약식별부호를 부여받아야 한다.

나. 각 군·기관에서 탄약품목에 대한 목록화 요청 시 탄약식별부호 부여요청서(부록4 서식)를 방위사업청(계획지원부)에 제출한다.

다. 탄약식별부호 ( DODIC) 부여 절차

(1) 규격제정 심의요청 전에 탄약식별부호 부여 요청서 양식 (부록4 서식)에 따라    계획지원부 (군수정보관리팀 ) 로 부여 요청

(2) 목록화 요청

규격제정 심의가 완료된 후 계획지원부(군수정보관리팀)에 목록화를 요청한다.

(3) 자료 보완 및 목록화

계획지원부장은 탄약식별부호 부여요청서, 목록화요청서 및 관련 자료를 접수․검토하여 보완이 필요할 경우에는 해당기관에 보완을 요청할 수 있으며, 보완요청을 받은 기관은 해당자료를 보완하여 제출하여야 한다.  요청서를 접수한 계획지원부장은 자료가 적정한 경우 탄약식별부호 부여 및 목록화하고 결과를 요청기관에 통보한다.

라. 탄약식별부호 ( DODIC ) 부여 세부절차

(1) 미국 탄약

(가) 탄약식별부호집 ( H3 ) 에서 기부여된 탄약식별부호를 사용한다.

(나) 재고번호는 미국 재고번호를 부여한다.

(2) 모방탄약

(가) 탄약식별부호집 ( H3 ) 에서 기부여된 탄약식별부호 맨앞에 “K"를 붙여서 부여

한다.

(나) 재고번호는 미국 재고번호를 사용한다.

(3) 개량탄약

(가) 탄약식별부호집 ( H3 ) 에서 기부여된 탄약식별부호 맨앞에 “K"를 붙여서 사용     한다.

(나) 재고번호는 한국 재고번호를 부여한다.

(4) 개발생산 탄약

(가) 미국탄약과 유사한 탄약식별부호가 있을 경우  사용화기, 성능, 용도 등을 고려하여 기부여된 탄약식별부호에 “K"자를 첨가하여 사용한다.

(나) 미국탄약과 유사한 탄약식별부호가 없을 경우 ‘<부록5>. 탄약식별부호 할당표’에           따라 개발순서대로 유사한 탄종의 탄약제원을 포함하여 탄약식별부호의 맨앞에           “K"자를 첨가하여 사용한다.

마. 임시 탄약식별부호 ( DODIC) 부여

임시 탄약식별부호를 부여하는 탄약에는 임시재고번호를 부여한다.

(1) 수입 탄약

(가) 탄약식별부호가 있는 경우 : 기부여된 탄약식별부호 사용

(나) 탄약식별부호가 없는 경우 : 임시 탄약식별부호 부여

1) 탄약식별부호집(H3)에 미국탄약과 유사한 탄약식별부호가  있는 경우 사용화기, 성능, 용도 등을 고려하여 DODIC를 적용한다.

2) 탄약식별부호집(H3)에 미국탄약과 유사한 탄약식별부호가 없을 경우 ‘ <부록5 > 탄종별 탄약식별부호 할당표’에 따라 부여하고 탄약식별부호 앞에 영문 알파벳 "Z"를  첨가한다.

3) 러시아 탄약은 ‘ <부록5 > 탄종별 탄약식별부호( DODIC )할당표 ’에 따라 부여            하고 탄약식별부호 앞에 영문 알파벳 "UR"를 첨가한다.

(2) 모방 탄약

탄약식별부호가 없는 경우 탄약식별부호의 맨 앞에는 “K"자를 추가하여 사용한다.

부록 1. 전자장비 모델번호 부여절차.

2. 전자장비 고유개발품목 모델번호 부여방법.

3. 품명부여/군급분류 및 시제모델번호 부여 요청서 작성방법

4. 탄약식별부호(DODIC) 부여 요청서

5. 탄종별 탄약식별부호 ( DODIC) 할당표

[부록 1]

전자장비 모델번호 부여 절차

1. 목     적

군 통신, 전자장비 및 물자에 대한 분류지침을 제공하고, 식별을 용이하게 하기 위하여

모델번호 제정 기준을 제공한다.

2. 방     침

가. 통신, 전자 품목은 미 국방성의 부여지침에 준한 방법으로 모델번호를 부여한다.

나. 모델번호 부여는 자주성이 표현되어야 하며 외제장비와 구별할 수 있도록 한다.

다. 형태별, 기능별, 용도별로 분류되고 식별이 가능하도록 한다.

3. 시제모델번호 부여 방법

가. 국외도입 품목은 제조국이 부여한 모델번호를 그대로 사용한다.

나. 민․군공용 품목은 제조회사의 모델번호를 그대로 사용한다.

다. 국내 개발품목

(1) 외제 모방품(완전모방 또는 일부 모방)은 원형의 모델번호 앞에 'K'자를 추가하여

식별한다. 단, 모방품목 중 원래 품목과 부품 호환성이 과반수 미만일 경우에는

고유 개발품에 대한 모델번호를 부여한다.

사례) KAN/VRC-12, KAN/PRC-77

(2) 고유 개발품목은 모방 개발품과 구별되도록 'K'자를 모델번호 맨 뒤에 첨가하며,

셋트장비, 단독장비 및 구성품에 따라 부여 한다.(표 1, 2, 3참조)

[표 1] 장비표시문자

[표1-1] 세트장비 장비설치형태 표시문자

설치 형태문자	한 글		영 문
A		유인항공기탑재		Piloted aircraft
		․ 기구(Balloon)
		․ 낙하산(Parachute)
B		수중이동, 잠수함		Underwater Mobile,submarine
C		암호		Cryptographic
D		무인운반		Pilotless Carrier
		․ 무인항공기(Drones)
		․ 로켓 및 유도미사일에 설치된 장비
F		지상고정		Fixed Ground
G		지상일반 둘 또는 그 이상 상이한 형태로 지상에 설치 운용할 수 있는 장비에 사용		General Ground use
K		수륙양용		Amphibious
M		지상이동 ․ 장비수용 및 수송해야할 단독기능 차량에 설치된 장비 ․ 차량 및 쉘타는 부분품이 됨		Ground(Mobile)
P		휴대 ․ 사람에 의해서 장비를 휴대하는 동안 운용할 수 있는 장비		Portable
S		수상 함정 및 부표에 설치된 장비에 사용		Water
T		지상, 수송 ․ 지역 이동용으로 사용되는 장비에 사용 ․ 설치형태표시문자 M,V,P,G 및 U로 사용할 수 없는 경우에 사용이 장비는 수송 중 운용은 불가		Transportable(ground)
U		일반, 지, 해, 공 공통사용		General Utility
V		지상, 차량탑재 통신목적 차량에 설치된 장비에 사용되며 이 장비는 운반 중에도 운용할 수 있어야 한다.		Vehicular(ground)
W		수상 및 수중겸용		Water Surface and Underwater combined
Z		유인 및 무인 비행체 겸용 항공기, 로켓, 유도미사일 및 무인비행기와 같은 비행체에 결합 운용되도록 설계된 장비		Piloted-Pilotless airborne vehicle combined

[표1-2] 세트장비 장비형태 표시문자

설치 형태문자	한 글		영 문
A		비가시광선, 열복사		Invisible Light, Heat Radiation
C		반송		Carrier-Electronic
D		방사능		Radioactivity
G		전신 또는 전신타자		Telegraph or Teletype
I		인터폰 및 확성기		Interphone and Public Address
J		전기기계		Electro mechanical
K		원격측정		Telemetering
L		방해		Countermeasures
M		기상		Meteorological
N		음향		Sound in Air
P		레이더 관련장비 ․ 레이더장비 ․ 레이더장비의 기능을 가진 항로 표시 ․ 전자확인 및 식별체계 ․ 펄스형 항법장비		Radar
Q		쏘나		Sonar and Underwater Sound
R		무선		Radio
T		유선전화		Telephone(wire)
W		무장		Armament(peculiar to armament not otherwise covered)
X		전송사진 또는 텔레비전		Facsimile or Television
Y		자료처리		Data Processing or computer Communications

[표 1-3] 세트장비 장비사용목적 표시문자

문자	한 글	영 문
B	폭격	Bombing
C	통신(수신 및 송신)	Communication(receiving & transmitting)
D	방향탐지	Direction finder, reconnaissance &/ or surveillance
E	사출 또는 살포	Ejection &/or release
G	화력통제	Fire control, or searchlight directing
H	기록 및 재생(기상도 및 음향)	Recording &/ or reproducing (Graphic meteorological and sound)
K	계산	Computing
M	정비 및 시험(공구 포함)	Maintenance &/or test assemblies (including tools)
N	항법보조(고도계, 비콘, 콤파스, 레이더진입관제시설, 심도, 음파, 근접 및 상륙포함)	Navigational aids(including altimeters, beacons, compasses, rapcon, depth, sounding, approach and landing)
Q	특수 또는 복합목적	Special, or combination of
R	수신, 능동 탐지	Receiving, passive detecting
S	검출 및 거리, 방향탐색	Detecting and/ or range and bearing search
T	송신	Transmitting
W	자동비행 또는 원격 조정	Automatic flight or remote-control
X	식별 및 확인	Identification and recognition

[표 2] 단독장비 및 낱개 구성품의 표시문자

표시문자		한 글		영 문
AB			안테나 지지		Supports for antennas
AM			증폭기		Amplifiers
AS			단일 및 복합안테나		Antenna, simple and complex
BA			1차 전지		Battery, primary type
BB			2차 전지		Battery, secondary type
BZ			경보기		Alarm units
C			조정기		Controls
CG			무선주파 케이블 조립체		Computers auxiliary units Cable assemblies, RF
CM			비교기		Comparator
CN			보상기		Compensators
CP			전산기		Computers
CU			결합기		Couplers
CV			변환기		Converters(electronic)
CW			레이돔		Radomes
CX			비무선주파 케이블조립체		Cable assemblies, non RF
CY			케이스 및 캐비넷		Cases and cabinets
D			살포기		Dispensers
DA			모의부하		Load, dummy
DT			검출기		Detecting heads
F			여과기		Filter Units
FR			주파수 측정장치		Frequency measuring device
G			발전기		Generators, power
H			송수화기		Head, hand, and chest sets
HD			냉난방장치		Environmental apparatus
ID			비음극선관 표시기		Indicator units, noncathode-ray tube
IM			명암측정기		Intensity measuring devices
IP			음극선관 표시기		Indicator units, cathode-ray tube
U			연결장치		Interface units
KY			전건		Keying devices
LS			확성기		Loudspeakers
M			마이크로폰		Microphones
MD			변조기, 복조기, 변별기		Modulators, de-modulators, discriminators
ME			계기		Meters
MK			기타키트		Miscellaneous kits
ML			기상장치		Meteorological devices
MT			장착대		Multipurpose
MX			기타		Mountings
MU			기억장치		Memory units

표시문자		한 글		영 문
O			발진기		Oscillators
OS			오실로스코우프		Oceanographic devices
PL			플러그-인 유니트		Plug-in units
PP			전원공급장치		Power Supplies
PT			지도 및 전시판		Mapping and plotting units
PU			전력장치		Power equipment
R			수신기		Receivers
RD			녹음재생기		Recorder-reproducers
RE			계전기 조립체		Relay assembly units
RL			감재		Reeling machines
RO			녹음기		Recorders
RP			재생기		Reproducers
RR			반사기		Reflectors
RT			송수신기		Receiver and transmitter
S			쉘터		Shelter
SA			교환장치		Switching units
SB			교환기		Switchboard
SG			신호 발생기		Generator, signal
SM			모의기		Simulators
SN			동기장치		Synchronizers
SW			광학장치		Optical Units
T			송신기		Transmitters
TA			전화기		Telephone apparatus
TB			예인물체		Towed Body
TD			시간장치		Timing devices
TF			변압기		Transformers
TE			위치지시장치		Positioning devices
TH			전신장비		Telegraph apparatus
TN			동조기		Tuning units
TR			트랜스듀스		Transducers
TS			시험기		Test units
TT			전신타자 및 전송사진기		Teletypewriter and facsimile apparatus
TW			테이프		Tape units
V			차량		Vehicles
ZM			임피던스 측정장치		Impedance measuring devices

[표 3] 집단 구성품 표시문자

표시문자		한 글		영 문
OA			잡낭		Miscellaneous Groups
OB			다중장치 및 보합다중장치		Multiplexer and/or de-multiplexer groups
OD			표시기		Indicator Groups
OE			안테나		Antenna groups
OF			아답타		Adapter groups
OG			증폭기		Amplifier groups
OH			모의기		Simulator groups
OJ			콘솔		Consoles and console groups
OK			조종기		Control groups
OL			자료분석 및 자료체계		Data analysis and data processing groups
OM			변조 및 복조기		Modulator and/or de-modulator groups
ON			내부연결기		Interconnection groups
OP			전원공급기		Power Supply groups
OQ			시험기셑		Test Set groups
OR			수신기		Receiver groups
OT			송신기		Transmitter groups
OU			변환기		Converter groups
OW			단말기		Terminal groups
OX			질문응답기		Coder,decoder,interrogator, transponder groups
OY			레이더셑		Radar Set groups
0Z			라디오셑		Radio Set groups

[부록 2]

전자장비 고유개발품목 모델번호 부여방법

1. 세트장비 모델번호 : 셋트장비에 대한 모델번호는 "3개문자 - 개발번호"로 표시한다.

사례)		V		R		C		-	8 1		K
		설치 형태		장비 형태		사용 목적			개발 번호		국산장비 표시문자
		장비표시문자 (표 1 참조)

※ "AN/"을 생략함으로써 한국 고유개발을 표시할 수 있으며 모델번호 구성에 있어

독자성을 나타낸다.

2. 단독장비 및 낱개 구성품의 모델번호 : "1~2개 문자 - 개발번호"로 표시한다.

사례)		T A				-	2 3		K
		단독장비(또는 낱개구성품) 표시문자(표 2 참조)					개발 번호		국산장비 표시문자

※ 모방개발과 고유개발 구분은 아래와 같이 구분하여 식별가능하다.

o 모방개발 : KTA-23

o 고유개발 : TA-23K

3. 집단 구성품의 모델번호 : "2개 문자 - 개발번호"로 표시한다.

사례) OA - 482 K

↓     ↓  ↳ 번호국산장비

집단구성품  표시문자(표 3 참조)개발

4. 장비내 플러그삽입식(Plug-in)품목의 모델번호 : 개발번호 뒤에 "(P)" 삽입한다.

사례)  무선수신기  R-442(P)K

5. 세트장비 중 구성품 가변장비의 형식번호 : 개발번호 뒤에 가변번호 (V)1, (V)2, ... 등을

부여하여 표시하거나 새로운 모델번호로 부여 가능하다.

사례)  무전기 세트  KAN/GRC-103(V)1

6. 개조장비의 모델번호 : 호환성 여부에 따라 구분한다.

- 호환성이 없는 개조장비 : 새로운 모델번호를 부여한다.

- 호환성이 있는 개조장비 : 모델번호 다음에 개조문자A1,A2,A3...., B1,B2,B3...를

부여한다.

사례) KAN/GRC-103A1 : KAN/GRC-103을 호환성 유지하며 개조한 장비의

↳개조문자 표기

- 장비개조 문자 중 I, O, K는 제외(숫자 및 국산장비 표시와 혼동 가능성 배제)

- 전원 개조문자 : X

- 위상 개조문자 : Y

- 주파수 개조문자 : Z

사례) FGC-25XK

↳ 전원개조문자

7. 훈련용 장비 : 훈련 목적을 위하여 설계한 장비는 개발번호 대신 "T"자를 부여하며,

필요시 일련번호를 부여한다.

사례) ARC-T2K

↳ 훈련용 표시문자

8. 시험 및 정비용 장비 : 세트장비 구성과 사용목적에 따라 구분한다.

- 여러가지로 구성된 시험장비 : 세트장비의 모델번호를  부여하며,

- 기본장비와 같이 사용되는 시험장비 : 정비 및 시험목적문자 "M"을 사용한다.

사례) URM-20K

↳ 정비 및 시험목적문자

9. 보안 모듈 추가에 따른 모델번호 : 새로운 모델번호로 부여하며, 개발번호 뒤에

보안부호 S1, S2등을 부여하여 표시한다.

사례)  무전기 세트  KAN/GRL-103S1

10. 개발번호 뒤에 /U, /GR, /GRC, /TCC 등은 사용하지 않는다.

[부록 3]

품명부여/군급분류 및 시제모델번호 부여 요청서 작성방법

1. 시제 모델번호 ( 안 )

순위	군급번호①	품 명(INC) ②		시제모델번호(안) ⑥	비고⑦
		한 글	영 문
1	5820	INC : 19533 ③		XPRC-96K	육군
		무전기 세트 ④ ( 부가명 )	RADIO SET ⑤

※ 작성 지침

① 번란 : 모방품의 경우 원 군급번호를, 개발품의 경우 군급분류집 ( KH2 ) 참조                 군급번호를 표기한다.

② 번란 : ③ ④ ⑤ 참조

③ 번란 : 지정품명집(KH6) 또는 방위사업청 홈페이지, 표준정보관리체계를 활용

하여 5자리 숫자의 INC를 표기하며, 지정품명이 없을 경우 '77777'로

표기 한다.

* 목록화의 기본취지를 고려 시 지정품명을 사용해야하며 없을 시 유사한

지정품명 사용 원칙.

④ 번란 : INC가 있는 경우 해당 한글명을 표기(임의 변경 불가)하며, 표현이 부족시

부가명을 사용하여 요청 및 부여할 수 있다.

③번란이 '77777'로 비지정품명을 사용한 경우 ‘국방목록 업무가이드북                (2014. 1월 발간) 제 6장 2절 품명 및 시제모텔번호’를 참조하여하고, 지정               품명일 경우 필요 시 부가명을 (   )안에 표기한다.

⑤ 번란 : INC가 있는 경우 해당 영문명을 표기(임의 변경 불가)하며, 부가명은                  NATO회원 및 목록후원국 간 표준화된 품명이므로 사용 불가하다.

⑥ 번란 : 모델번호 앞에 'X'자 추가하고 모델번호 부여방법에 따라 부여한 시제모델

번호(안)을 표기한다.

⑦ 번란 : 수요군(육군, 해군, 공군 등) 혹은 기타 참고자료를 표기한다.

2. 시제 모델번호 ( 안 ) 설명

기 호	설 명	비 고
XPRC	X : 시제 표시문자 P : Portable, R:Radio, C:Communications	개발업체 : LG정밀
96K	개발번호와 국산장비 표시

※ 작성 지침

시제 모델번호 부여 방법은 부록2를 참조하여 구성한다.

이때, 셋트장비, 단독장비 및 구성품부호( 표1, 2, 3참조)에  명시되지 않은 부호는

사용을 제한한다.

3. 유사 장비 및 모델번호

구 분	모델번호	모델번호 설명	용도 및 운용개념
유사 모델

※ 작성 지침

이전에 개발된 장비와 유사성과 일관성이 중요하므로 항렬을 고려한 모델번호

부여. 식별된 유사모델번호 자료 추가

4. 기 타

개발경위, 형상자료, 도면 ( 개발품의 경우 반드시 포함 ), 기타 장비설명 등 품명

부여에 필요한 참고자료를 첨부한다.

[부록 4]

탄약식별부호(DODIC) 부여 요청서

제출자(군/기관):	부서명:	담당자: 인 전 화 :	제출일자:
작성자(업체):	대표자 성명: 인	담당자: 인 전 화 :	작성일자:

구 분		내 용	비 고
품 명		․ 한글/영문 명칭 기재
개 발 근 거		․ 개발승인 문서 근거 기재	근거문서 별첨
적용 도면 자료		․ 조립체 및 포장 도면번호 기재	도면 별첨
형식/모델 번호		․ 완성탄, 신관, 구성품, LINK 등의 형식/모델번호 기재
제원 및 성능 자료	제 원	․ 전체 길이, 직경, 무게, 결합 형태(일체형, 분리형 구분), 특징적인 형태 기재 ․ 구성품 단위별 길이, 직경, 무게 기재	단위: mm.G
	재 질	․ 탄체, 신관, 기폭약, 작약, 장약, 기타 부품의 재질 기재
	성 능	․ 관통력, 조명시간, 예광시간, 자폭시간, 동작시간, 포구속도, 신관작동방식, 점화방식, 양거리 적용 급수, 혼합저장 그룹 구분 기재
	적용 화기	․ 사용하는 모든 화기(형식번호 포함) 명칭 기재
수송 자료	단위 수량	․ 포장 단위당/파레트당 수량 기재	단위:발
	단위 중량	․ 발당/포장 단위당/파레트당 중량 기재	단위:톤
	단위 폭약량	․ 발당/포장단위당/파레트당 폭약량 기재	단위:파운드
	포장 제원	․ 포장재질 및 형태 : 내포/외포/단위포장,파레트 구분 기재 ․ 포장 제원 : 단위포장/파레트별 가로,세로,높이(단위:CM)
	최대 적재량	․ 2 ½ 톤 카고차량 기준 최대적재량 기재 (보급기준 : 발, 포장단위, 파레트별)
유 사 품 목		․ 모방품목 : 모방한 품목의 품명, DODIC, 재고번호 기재 ․ 개발품목 : 유사한 품목의 품명, DODIC, 재고번호, 도면번호 기재 ․ 수입품목 : 유사한 품목의 품명, DODIC, 재고번호, 도면번호 기재
기 타		․ 제작사명, 주소, 전화번호, 생산자번호 등 필요사항 기재

제출기관 : 부서명                     직책             성명            (인)

[부록 5]

탄종별 탄약식별부호 ( DODIC) 할당표

가. 탄약

FSC	군급명	DODIC	FSC	군급명	DODIC
1305	30MM이하 탄약	KA001~	1365	군사 화학제	KK500~
1310	30~75MM이하 탄약	KB001~	1370	신호탄	KL001~
1315	76~125MM이하 탄약	KC001~	1375	폭약 및 폭파기재	KM001~
1320	125MM이상 탄약	KD001~	1376	대량 폭발물	KM001~
1325	투하탄 투하탄 구성품	KE001~ KF001~	1377 1380	추진제 및 추진장치 구성품 세균탄	KM001~
1330	유탄	KG001~	1385	지·해상용 폭발물처리 공구 및 장비	KM001~
1336	유도탄 탄두 및 폭약 구성품	KV001~	1386	수중용 폭발물 처리 공구 및 장비
1337	유도탄 추진제 및 고체연료 구성품	KV001~	1390	신관 및 뇌관	KN01~
1338	유도탄 비활용성 추진제 및 고체연료 구성품	KV001~	1395	기타 잡종 탄약	TF001~
1340	로켓탄	KH001~	1398 4925	특수탄약 취급 및 정비 장비, 탄약정비 및 검사용 특수장비	KMN01~
	로켓탄 신관 및 구성품	KJ001~
1345	지뢰	KK001~	8140	탄약 / 핵 병기 포장 및 특수용기	KW001~
1350	수뢰 관성구성품	KR001~	1410	유도탄	KPA01~
1351	수뢰폭발 구성품	KU001~	1420	유도탄 구성품	KPF01~
1355	어뢰관성 구성품	KT001~	1425	완전한 유도탄 장치	KPJ001~
1356	어뢰폭발 구성품	KT001~	1427	유도탄 부속장치	KPL01~
1360	기뢰관성 구성품	KS001~	1440	유도탄 발사대	KPN01~
1361	기뢰폭발 구성품	KS001~	1450	유도탄 취급장비	KPR01~

나. 조성품

품 명	DODIC	품 명	DODIC
105MM 탄약 조성품	KAA01~	신호탄 조성품	KPS01~
155MM 탄약 조성품	KAB01~	57MM 탄약 조성품	KRA01~
8" 탄약 조성품	KAC01~	90MM 탄약 조성품	KRB01~
175MM이상 탄약 조성품	KAE01~	106MM RR 탄약 조성품	KPC01~
폭약, 발화장치 구성품	KDE01~	3.5" RKT 탄약 조성품	KPK01~
화학 탄약 조성품	KER01~	2.75" RKT 탄약 조성품	KRL01~
휠라보드 조성품	KET01~	4.5" RKT 탄약 조성품	KPM01~
신관 조성품	KFU01~	소구경 탄약 조성품	KSA01~
37MM 탄약 조성품	KGA01~	90MM 전자탄 조성품	KTF01~
40MM 탄약 조성품	KGB01~	105MM 전차탄 조성품	KTG01~
75MM 탄약 조성품	KGD01~	카 톤	KWA01~
76MM 탄약 조성품	KGE01~	탄 포	KWB01~
152MM 탄약 조성품	KGF01~	클 립	KWC01~
165MM 탄약 조성품	KGG01~	목상자	KWD01~
총류탄 조성품	KGR01~	치환통	KWF01~
슈류탄 조성품	KHG01~	탄대 보호환	KWG01~
66MM LAW 조성품	KLW01~	철상자	KWM01~
60MM 탄약 조성품	KMA01~	탄구전	KWP01~
81MM 탄약 조성품	KMB01~	철사 띠 상자	KWR01~
4.2" 탄약 조성품	KMC01~	추진약통, 철탄통	KWT01~
지뢰 조성품	KMN01~	기타	KWU01~
		탄피	KWX01~