[별표 7] 방열시공된 격벽 또는 갑판이 교차되는 곳 및 말단부의 처리방법(제9조제6항 관련) <신설 2007. 4. 6>

구조 개소	처리방법
1. 휨보강재, 거더 등의 방열은 깊이 450mm 이하인 때에는 면재를 포함한 전체를 시공하고, 깊이 450mm를 초과할 때에는 격벽 또는 갑판으로부터 최소한 450mm 이상을 시공하여야 한다. 다만, 표준화재시험에 따라 보존방열성이 확인된 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 방열이 시공되지 않은 격벽, 갑판, 브래킷 등 서로 교차되는 곳의 방열의 연장을 450mm 이상으로 한다.
3. 방열재의 물 흡수방지를 위하여 부득이 방열재의 하부를 절단할 경우
t : 방열재의 두께 d : 휨보강재 또는 거더의 깊이