[별표 7] 삭도시설 시운전결과검사표(제3조제3항 관련)

항 목		기준	측 정 값					판정	비 고
			1회	2회	3회	4회	5회
차량 간격(초)
운반속도(m/s)
기동전류(A)
운전전류(A)
제 동 거 리 (m/s)	수동식제동기
	전자식제동기
	전동식제동기
	유압식제동기
	공압식제동기

(주) 판정기준은

1. 차량의 간격은 최소측정값을 기준으로 한다.

2. 운전전류는 측정치의 평균값을 기준한다.

3. 운전속도, 기동전류, 제동거리는 최대측정값을 기준한다.

190㎜×268㎜

(신문용지 54g/㎡)