[별표 7]

선박평형수처리설비의 육상시험 기준(제6조제1항제3호 관련)

1. 시험방법 및 주기

가. 평형수처리장치를 포함한 시험은 5회 이상의 반복된 시험주기 동안 형식승인시험계획서에 따라 운전되어야 하고, 각 시험주기는 5일 이상에 걸쳐 시행될 것

나. 시험주기

(1) 펌핑에 의한 평형수의 주입

(2) 5일 이상의 평형수 저장

(3) 평형수 관리시스템 내에서의 평형수의 처리(관리용 탱크는 제외한다)

(4) 펌핑에 의한 평형수 배출

다. 시험은 제5호가목 및 나목에 따라 서로 다른 조건의 물을 순서대로 사용하여 실시할 것

라. 선박평형수처리설비는 정격처리용량 또는 각 시험주기에 대해 제4호가목 내지 다목에 따라 시험되어야 하고, 이 시험기간 동안 처리장치는 제조 사양에 적합하게 작동할 것

마. 각 시험주기에 의한 처리된 배출수 분석은 배출수 표본의 평균값이 국제협약 D-2 규칙의 기준을 초과하지 않음을 판정하는데 사용할 것.

2. 육상시험의 평가기준

이 기준에 관하여 선박평형수처리설비에 부과된 어떠한 제한조건도 해양수산부   장관에게 보고된 후 평가되어질 것

3. 육상시험 구성

가. 승인시험을 위한 시험구성은 당해 장치가 설치되는 선박의 특성 및 배치를 대표하는 것 이어야 하며, 시험구성은 다음을 포함한 것일 것

(1) 시험되어야 할 전체 선박평형수처리설비

(2) 배관 및 펌프 배치도(전용필터를 사용하는 경우는 필터의 형식, 성능, 매뉴얼 및 관련 상세 도면)

(3) 탱크내의 물이 빛(light)으로부터 완벽하게 차단되는 구조의 밸러스트탱크를 모방한 저장탱크(이하 “모의평형수탱크”라 한다)

나. 대조구 및 처리구 모의평형수탱크는 다음을 포함하는 것일 것

(1) 최소 용적 200㎥

(2) 조명 및 배수구를 포함한 일반적인 내부구조

(3) 선박의 설계, 구조 및 표면도장에 대한 산업계의 표준 관행

(4) 육상에서의 구조적인 요인으로 인해 필요한 최소 개조사항

라. 시험 구성은 시험시작 전 및 시험주기 사이에 떨어진 부스러기, 유기물질 및 기타 물체를 제거하기 위해 청수로 압력세척하고 건조 및 소제할 것

마. 시험구성은 제6호라목 및 마목에 따라 표본을 채취할 수 있는 설비를 포함하여야 하고, 제5호다목 또는 라목에 따라 처리장치에 유입수를 공급할 수 있는 설비가 있어야 하며, 설치 배치도는 다음에 적합한 것일 것

(1) 대표적인 평형수 표본을 채취할 수 있도록 표본채취설비가 제공된 것일 것

(2) 표본채취설비는 다음 중 어느 하나의 위치에서 채취할 수 있는 것일 것

(가) 선박평형수처리설비의 입구 측과 배출 직전의 위치

(나) 장치의 적절한 성능을 확인하기 위하여 표본채취에 필요한 지점은 해양수산부장관으로부터 인정받은 위치

4. 평형수처리장치의 축소

가. 육상시험을 위한 관로식(In-line) 처리장치는 다음 기준에 적합한 것일 것

(1) 정격처리용량이 200㎥/h 이하인 장치는 축소되지 않을 것

(2) 정격처리용량이 200㎥/h 초과 1000㎥/h 미만인 장치는 정격처리용량의 5분의 1까지 축소할 수 있으나 200㎥/h이상 일 것

(3) 정격처리용량이 1000 ㎥/h 이상인 장치는 최대 100분의 1까지 축소할 수 있으나 200㎥/h 이상일 것

나. 축소된 장치로 시험하는 경우 수학적 모델링 또는 계산을 이용하여 선박에서 궁극적인 기능 및 효용성에 영향을 주지 않는다는 것을 검증할 것

다. 탱크식(In-tank) 처리장치는 실물크기에서 성능 확인이 가능한 규모에서 시험되어야 하고, 시험 구성의 적합성은 제조자에 의해 평가된 후 형식승인시험기관에 의해 승인될 것

라. 제조자가 다음의 자료를 제출할 경우 큰 규모의 시험설비를 적용하거나 가목에 따라 설치되는 것보다 더 낮은 유량을 적용할 수 있다.

(1) 실물 크기(full scale)로 선상시험에서 도출한 증빙자료

(2) 나목에 따라 규모축소 및 유량변화가 실물크기에서도 기준에 적합할 것이라 예상할 수 있는 결과적 능력에 악영향을 주지 않는 증빙자료

5. 육상시험의 설계의 입․출구 기준

가. 1조의 주어진 시험주기(1조의 시험주기라 함은 5회 반복하는 것을 말한다)에 대한 염도범위가 선정되어야 하고, 시험설비 구성에 사용되는 시험수는 염도에 따라 다음 표에 따른 용존 및 입자성 물질을 함유하는 것일 것

	염 도
	> 32 PSU	3 ～ 32 PSU	< 3 PSU
용존유기탄소 (DOC)	> 1 mg/ltr	> 5 mg/ltr	> 5 mg/ltr
입자성유기탄소 (POC)	> 1 mg/ltr	> 5 mg/ltr	> 5 mg/ltr
총부유물질 (TSS)	> 1 mg/ltr	> 50 mg/ltr	> 50 mg/ltr

나. 최소 2조의 시험주기를 행하여야 하고, 그 각각은 다른 염도범위를 가지며 가목에 따른 용존 및 입자성 물질을 함유한 것이어야 하며, 가목의 표에서 인접한 염도 범위 내에서의 시험은 적어도 10 PSU 이상 차이가 나는 것일 것

다. 시험생물체는 시험수에서 자연스럽게 생성된 것이거나 배양된 종(species)을 시험수에 첨가할 수 있으며, 생물농도는 라목에 적합한 것일 것

라. 유입수는 다음을 포함하는 것일 것

(1) 50㎛ 이상인 시험생물체는 ㎥당 105이상 개체로 존재하여야 하고, 최소 3개의 각기 다른 문(phyla) 및 과(division)에 속하는 최소 5종(species)으로 구성되는 것일 것

(2) 10㎛ 이상 50㎛ 미만인 시험생물체는 ㎖당 103이상 개체로 존재하여야 하고, 최소 3개의 각기 다른 문(phyla/division)에 속하는 최소 5종(species)으로 구성되는 것일 것

(3) 종속영양(Heterotrophic) 박테리아는 ㎖ 당 최소 104의 밀도로 존재하는 것일 것

(4) 시험수 내의 다양한 생물체는 자연적인 생물 조합체 또는 배양된 생물체가 생물 다양성 요건 및 밀도요건에 맞추기 위한 사용여부와 관계없이 (1), (2) 및 (3)의 크기분류에 따라 문서로 기록될 것

마. 다음의 박테리아는 유입수에 추가할 필요는 없으나, 유입 상태 및 배출 시점에서 측정될 것

(1) 대장균 군(coliform)

(2) 장구균 군(Enterococcus group)

(3) 비브리오 콜레라

(4) 종속영양 박테리아

바. 배양된 시험생물체가 사용될 경우에는 배양 및 배출하는 동안에는 지역별로 적용되는 검역규정이 고려되었음이 확인된 것일 것

6. 육상시험의 감시 및 표본채취

가. 모의평형수탱크 내에서 저장시기 및 처리시의 시험생물체수의 변화는 8호가목 내지 다목의 방법으로 측정될 것

나. 시험주기 동안 처리장치의 동력소모, 유량 등 규정된 변수의 조건 내에서 성능을 검증할 것

다. pH, 온도, 염도, 용존산소, TSS, DOC, POC 및 탁도(turbidity, NTU) 등과 같은 환경 변위(parameter)는 해당 표본이 채취되는 시점에 동시에 측정될 것

라. 시험기간 동안 표본은 처리장치 바로 전단 및 후단 및 배출 후에 즉시 채취할 것

마. 제어 및 처리주기는 동시 또는 순서대로 운전될 수 있고, 관리용 표본은 유입 및 배출 후에 라목에 따라 장치시험과 동일한 방법으로 채취될 것(그림 1 참조)

바. 표본용 설비 및 배치는 대조수 및 처리수 표본의 대표성을 보증할 수 있도록 제공되어야 하며, 이는 생물체에 가능한 한 악영향이 없도록 채취될 것

사. 라목 및 마목에 따른 표본은 각각의 경우에 있어 3회씩 채취될 것

아. 다음의 생물체는 별개로 분리하여 채취될 것

(1) 최소크기가 50㎛ 이상인 생물체

(2) 최소크기가 10㎛ 이상 50㎛ 미만인 시험 생물체

(3) 대장균 군(Coliform), 장구균 군(Enterococcus group), 비브리오 콜레라, 종속영양 박테리아

자. 50㎛ 이상인 생물체를 국제협약 D-2 규칙과 비교하기 위하여 최소한 유입수 20ℓ 및 처리수 1㎥을 각각 3회씩 수집하여야 하고, 생물체의 수를 세기위해서 표본을 농축시킬 경우 그 표본은 대각선 길이가 50㎛ 미만의 메쉬를 사용하여 농축할 것

차. 10㎛ 이상 50㎛ 미만인 시험생물체의 평가를 위해서는 최소한 유입수 1ℓ 및 처리수 10ℓ를 수집하여야 하고, 생물체의 수를 세기위해서 표본을 농축시킬 경우 그 표본은 대각선 길이가 10㎛ 미만의 메쉬를 사용하여 농축할 것

카. 박테리아 평가를 위해서는 최소 500㎖의 유입수 및 처리수가 멸균병 안에 수집될 것

타. 표본은 표본 채취 후 가능한 한 빨리 분석을 하여야 하고 정확한 분석을 위해서 6시간 내에 살아있는 상태에서 분석하거나 적절한 분석이 수행될 수 있음을 보장하는 방법으로 처리될 것

파. 제안된 장치의 효용성은 제어되는 실험법의 형태, 시험장치로 표준의 과학적인 방법으로 시험되어야 하고, 평형수 내의 생물체의 농도에 대한 선박평형수처리설비의 영향은 처리된 평형수 또는 처리된 그룹을 처리되지 않은 대조 그룹에 비교하여 시험할 것. 이 경우 하나의 시험은 대조수와 처리수 사이를 비교하는 것으로 구성되고, 시험기간 동안 해당 수역 내의 상태에 대한 양호한 통계적 평가를 구하기 위해 단일 시험주기 내에서 대조수 및 처리수에 대한 다수의 표본(최소 3개의 표본)를 채취해야하며, 단일시험 주기 동안 채취한 다수의 표본은 가반복표본이 되지 않아 처리영향에 대한 통계적 평가에서 별개의 측정으로 다루어지지 않을 것

하. 모든 시험주기에서 대조수로부터의 평균배출결과가 국제협약 D-2.1 규칙에 따른 값의 10배 이하인 경우에는 시험주기는 무효로 판단할 것

거. 선박평형수처리설비 성능은 대조구와 처리구를 비교하는 T-test 또는 적절한 통계적인 방법을 사용하여 분석할 것

7. 시료채취 및 분석

가. 시료의 수집, 취급(농축을 포함), 저장 및 분석에 대해 국제적으로 인정된 표준방법을 사용하여야 하고, 시험계획서 및 보고서에 명확히 인용하고 서술되어야 한다. 이 경우 유기체의 탐지, 숫자 파악, 식별 및 생존능력을 판단하기 위한 방법을 포함하여야 한다.

나. 표준화된 방법이 특이 생물체 또는 특정분류 그룹에 사용될 수 없을 때는 적용하고자 개발된 방법을 시험계획서 및 보고서에 상세하게 서술하여야 한다. 이 경우 기술된 문서에는 사용된 방법의 유효성을 증명하기에 필요했던 모든 시험이 포함되어야 한다.

다. 시험수(natural water) 및 처리수 시료내의 복잡성, 국제협약 D-2 규칙에 따른 처리된 시료에서 유기체의 요구된 희소성, 표준방법의 비용 및 시간적인 요건 등을 가정하여 평형수 시료 속에 있는 유기체의 생존능력, 농축 및 성분 분석을 위해 여러 다양한 새로운 접근 방법이 개발될 것을 고려하여야 한다. 이 경우 현존하는 과학적 입장 및 기구를 통하여 배포된 문서를 사용하여 평형수 시료의 분석방법에 대한 정보를 서로 공유하여야 한다.

8. 시료분석

가. 시료속의 생존능력의 결정 및 종의 성분을 위하여 상이한 시료를 채취할 수 있다.

나. 유기체의 생사여부를 결정하기 위하여 형태학상의 변화, 기동성, 생명염료를 사용한 착색 또는 분자기술 등의 방법을 사용하여야 한다.

다. 처리 시험주기는 다음의 경우에 성공적으로 판단한다.

(1) 별표 8 제2호 마목 또는 별표 7 제6호 하목에 따라서 적절히 수행한 경우

(2) 반복 채취된 시료에서 50㎛ 이상인 생물체의 평균 밀도가 ㎥당 생존생물이 10개 미만인 경우

(3) 반복 채취된 시료에서 10㎛ 이상 50㎛ 미만인 생물체의 평균 밀도가 ㎖당 생존생물이 10개 미만인 경우

(4) 비브리오 콜레라(Serotypes O1 및 O139)의 평균 밀도가 100 ㎖당 1cfu 미만이거나 또는 동물플랑크톤 1g(습중량)당 1cfu 미만인 경우

(5) 반복 채취된 시료에서 대장균의 평균 밀도가 100㎖당 250cfu 미만인 경우

(6) 반복 채취된 시료에서 장구균의 평균 밀도가 100 ㎖당 100cfu 미만인 경우

라. 시험은 다음의 방법으로 시행하여야 한다.

(1) 물 및 배출수 분석을 위한 표준방법에 대한 핸드북

(2) ISO 표준 방법

(3) UNESCO 표준 방법

(4) 국제보건기구

(5) ASTM 표준방법

(6) US EPA 표준방법

(7) Research papers published in peer-reviewed scientific journals

(8) MEPC 문서

(9) 기타 해양수산부장관이 인정하는 방법