(별표7)

이륜자동차의 실측확인 기준 및 방법(제11조 관련)

1. 실측확인 기준 및 방법

가. 이륜자동차의 실측확인의 제원측정은 공차상태에서 시행하며 기기검사등이 필요한 경우에는 운전자 1인 승차하여 시행한다.

나. 이륜자동차의 실측확인은 검사기기․계측기․관능 또는 서류 확인 등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 해당항목에 대한 기기검사등에 의한 실측확인을 생략하고 관련 시험성적서․서류, 계산식 또는 육안 등으로 실측확인 할 수 있다.

(1) 이륜자동차의 제원측정시 구조 및 제원이 실측확인을 받은 최초실측확인대상인 이륜자동차와 동일하다고 판단되는 경우

(2) 이륜자동차 타이어의 답면․홈길이․배기관의 개구방향․경적소음․배기소음 등이 관능으로 안전기준에 적합하다고 판단되는 경우

(3) 이륜자동차의 구조 및 장치가  타 법령의 적용을 받는 항목의 경우

(4) 특수한 구조의 이륜자동차로서 검사장 출입이나 검사기기로 측정이 곤란한 이륜자동차의 경우

(5) 원동기 배기량, 출력 등 이륜자동차를 분해하여 실측확인을 하여야 하는 항목의 확인

다. 제작자등이 최초실측확인을 시행한 후 동일한 형식의 이륜자동차에 대하여 실측확인을 신청하는 경우에는 최초실측확인차량과의 동일성 여부, 차대번호와 원동기 형식의 표기 및 자기인증표시 내용과 부착방법 등의 확인으로 실측확인을 실시한다.

2. 항목별 실측확인 기준 및 방법

항 목	실 측 확 인 기 준	실 측 확 인 방 법
가.동일성확인	이륜자동차의 차대번호는 수입면장 또는 차대번호(원동기형식) 표기등 명령서 및 표기시행 신고서에 기재된 번호와 일치하고, 원동기형식은 제원표에 표기되어 있는 원동기형식 및 차대번호(원동기형식) 표기등 명령서 및 표기시행 신고서에 기재된 형식과 동일할 것	이륜자동차의 차대번호 및 원동기 형식의 표기 확인
나.제원측정 (안전기준 제59조)	제원표, 외관도 상에 기재된 제원과 동일할 것	길이, 너비, 높이, 차량중량등 의 제원을 계측기로 측정
다.주행장치 (안전기준 제60조 내지 제62조, 제64조)	(1)차량 총중량은 600킬로그램(삼륜형은 400킬로그램)을 초과하지 아니할 것 (2)타이어 접지부분은 소음의 발생이 적고 도로를 파손할 위험이 없는 구조일 것 (3)삼륜형의 뒷차축에 설치하는 공기압 고무타이어 접지압력은 1센티미터당 150킬로그램(타이어의 접비부분의 너비가 25밀리미터 이하인 경우에는 100킬로그램)을 초과하지 아니할 것 (4)적차상태에서 타이어에 작용하는 하중이 타이어 제작사가 표시하는 최대허용하중 범위이내일 것 (5)타이어및 기타주행장치의 각부는 견고하게 결합되어 있을 것	(1)계측기로 측정 (2)타이어의 손상 및 장착상태 확인 (3)계측기로 측정 (4)적차상태의 타이어에 작용하는 하중이 최대허용하중 범위 이내인지를 확인 (5)타이어의 파손, 손상여부 확인 및 기타 주행장치의 결합상태 확인

항 목	실 측 확 인 기 준	실 측 확 인 방 법
라.원동기 및 동력전달 장치 (안전기준 제63조)	(1)원동기 각 부의 작동에 이상이 없어야 하며, 주시동장치 및 정지장치는 운전자의 좌석에서 원동기를 시동 또는 정지시킬수 있는 구조일 것 (2)동력 전달장치는 연결부의 손상 또는 오일등의 누출이 없을 것	(1)시동상태 및 장착상태 확인 (2)원동기 동력조달장치의 작동 및 손상 여부 확인
마.조종장치 및 표시장치 (안전기준 제65조)	조종장치의 각부는 차량중심선에서 부터 좌우 각각 60센티미터 이내에 배치되어 있을것	조종장치의 각부의 설치상태를 확인
바.조향장치 (안전기준 제66조)	조향장치의 각부는 조작시에 차체등이 이륜자동차의 다른 부분과 접촉되지 아니하고, 갈라지거나 금이 가고 파손되는 등의 손상이 없으며, 작동에 이상이 없을 것	조향장치 각부의 설치 상태 및 누유여부 확인
사.제동장치 (안전기준 제67조)	(1) 삼륜형 이륜자동차의 경우에는 주차제동장치와 발조작식 주제동장치를 갖춘 구조일 것(장애인용 제외) (2) 각축의 제동효율은 전륜 30%, 후륜 30% 이상일 것 - 제동효율(%)= (각축의 제동력/차량중량)*100(차량중량은 운전자 1인 포함)	(1)설치상태 등 확인 (2)제동능력을 제동시험기 또는 주행성능시험장비 등으로 측정(측정한 수치를 이용하여 계산식으로 확인가능)하여 확인
아.완충장치 (안전기준 제68조)	각부는 갈라지거나 금이 가고 탈락되는 등의 손상이 없을 것	손상 및 기름 등의 누출여부 확인

항 목	실 측 확 인 기 준	실 측 확 인 방 법
자.연료장치 (안전기준 제69조)	연료장치는 운행중 진동 등에 의하여 연료가 새지 아니하여야 한다	연료누유 여부 확인
차.전기장치 (안전기준 제69조)	축전지는 자동차의 진동 또는 충격 등에 이완되거나 손상되지 아니하도록 고정시키고, 전기 배선은 절연물질로 덮어 씌울 것	접속, 손상, 절연 및 설치상태 확인
카.차체 (안전기준 제70조)	차체외형은 예리하게 각이 지거나, 차체의 외부로 돌출되어 안전운행에 위험을 줄 우려가 있어서는 아니된다.	설치상태 확인
타.승차장치 (안전기준 제71조)	(1)운전자의 좌석과 기타좌석에는 승차에 적합한 설비를 갖출 것 (2)운전자 좌석 외의 좌석을 설치하는 경우에는 운행 중 승차인의 이탈방지에 필요한 손잡이, 발걸이 또는 그 밖의 안전장치를 설치할 것. (3)사륜형 이륜자동차의 경우에는 차실을 설치하지 아니할 것	(1)설치상태 및 위치를 계측기로 측정하여 확인 (2)설치 상태 확인 (3)설치 상태 확인
파.물품적재장치 (안전기준 제71조)	(1)적재함 기타의 물품적재장치는 견고하고 안전하게 물품을 적재․운반할수 있는 구조일 것 (2)삼륜형 이륜자동차의 차체 뒷면에는 최대적재량을 표시 할 것 (3) 사륜형 이륜자동차의 경우에는 물품적재장치를 설치하지 아니할 것	(1)설치상태 확인 (2)표기여부 확인 (3)설치 여부 확인
하.방풍장치 (안전기준 제72조)	(1)방풍장치는 운행중 진동․충격등에 의하여 이탈되지 아니할 것 (2)운전자의 시계를 방해하지 아니할것	방풍장치 설치상태 및 파손여부 확인
거.배기관 (안전기준 제74조)	배기관은 적재물 등을 발화시키거나 이륜자동차의 다른기능을 저해할 우려가 없어야 하며 견고하게 설치할것	배기관 설치 상태 확인

항 목	실 측 확 인 기 준	실 측 확 인 방 법
너.등화장치 (안전기준 제75조 내지 제82조)	(1)광도 (가)주행빔 : 5,000칸델라 이상 150,000칸델라 이하일 것 (나)변환빔 : 1,000칸델라 이상 125,000칸델라 이하일 것 (2)주행빔의 비추는 방향은 이륜자동차의 진행방향과 같아야 하고 시동과 동시에 점등되는 구조이어야 한다. (3)등광색은 백색또는 황색일 것 (4)등화의 중심점은 공차상태에서 지상500밀리미터이상 1200밀리미터 이하일것 (5)기타 등화장치는 등광색 및 위치등이 안전기준에 적합할 것	(1)전조등의 광도 등을 시험기로 측정 (2)주행빔의 비추는 방향, 등광색 및 설치상태 등을 확인 (5)방향지시등, 후퇴등, 제동등 및 기타 등화장치의 점등 또는 등광색 및 설치 상태를 확인
더.경음기 (안전기준 제83조)	경음기는 동일한 음색이며, 경적음은 90데시벨 이상 115데시벨 이하일 것	계측기로 측정하여 확인
러.후사경 (안전기준 제84조)	후사경은 좌․우측의 뒷쪽50미터사이에 있는 교통상황을 확인 할수 있을 것	후사경 설치 여부 확인
머.속도계 (안전기준 제85조)	(1)이륜자동차에는 속도계를 설치하여야 하며, 사륜형의 경우 최고속도제한장치를 설치하여야 한다. (2)매시 40킬로미터의 속도에서 정 15퍼센트, 부 10퍼센트 이내 일 것	(1)속도계 및 최고속도제한장치 설치 여부 확인 (2)계측기로 측정하여 확인
버.기타사항	1) 자기인증표시양식(규칙별표5) 내용 준수 2)부착위치는 조향축 부근에 잘보이는 위치에 부착, 규정된 위치에 부착이 곤란한 경우는 성능시험대행자와 협의한 장소에 부착할것.	1)자기인증표시 내용 확인 2)부착방법 및 위치 등 확인