【별표 7】

자동차의 길들이기 시험방법

1. 일반사항

길들이기 시험 방법은 제3조(적용범위)에 적용되는 모든 자동차에 사용할 수 있는 주행거리 누적 시험 모드로 제작사에 권장하는 방법이며, 주행장 또는 주행거리 누적 차대동력계에서 운전할 수 있고, 자체 주행장이 없는 제작사의 경우에는 실제 도로에서 길들이기(제작사 자체모드)를 할 수 있다.

2. 운전계획

가. 길들이기 시험은 기본적으로 9개 구간으로 구분되며, 각 구간에서 주행은 정속 구간없이 가속과 감속을 반복하는 형태로 이루어진다.

나. 각 구간의 최고속도(kph), 평균속도(km/h), 주행거리(km), 주행시간(초)은 아래 표와 같고, 상세 운전계획은 아래 그림과 같다. 다만, 최초 5개 구간까지는 시내 및 국도 재현 구간으로 최고속도는 98.8km/h, 평균속도는 66.2km/h, 총주행시간은 1,135초로 구성되어 있고, 구간6부터 구간9까지는 고속도로를 재현한 구간으로 최고속도는 133.1km/h, 평균속도는 100.6km/h, 총주행시간은 2,307초로 구성되어 있다.

다. 시험자동차의 최고속도가 아래 표 구간 속도 이하인 경우에는 시험자동차의 최고속도에서 해당 구간을 주행한다.

구 간	최고속도 (km/h)	평균속도 (km/h)	주행거리 (km)	주행시간(초)
1	91.6	60.2	3.5	211
2	82.1	64.1	3.0	166
3	98.8	71.1	5.2	264
4	70.0	52.7	3.2	218
5	97.8	77.7	6.0	276
6	132.8	112.5	27.9	892
7	113.4	83.5	2.8	123
8	133.1	108.6	25.8	857
9	98.3	65.4	7.9	435

				6구간(27.9㎞) 평균속도(112.5kph)	7구간(2.8㎞) 평균속도(83.5kph)
				최고속도 132.8kph 최고속도까지 한번의 가속. 가, 감속반복. 한번의 긴 감속 (120⇒26kph)	최고속도 113.4kph 최고속도까지 한번의 긴 가속 미
					8구간(25.8㎞) 평균속도(108.6kph)					최고속도 133.1kph 네 번의 긴 가속 및 감속
최고속도 97.8kph 네 번의 긴 가속 및 긴 감속			5구간(6.0㎞) 평균속도(77.7kph)
					9구간(7.9㎞) 평균속도(65.4kph)					최고속도 98.3kph 여섯 번의 긴 가속 및 감속후 정지
		종료 ● 출발 ●
최고속도 70kph 다섯 번의 긴 가속 및 감속			4구간(3.2㎞) 평균속도(52.7kph)
					1구간(3.5㎞) 평균속도(60.2kph)					최고속도 91.6kph 세 번의 긴 가속 및 세 번의 긴 감속
				3구간(5.2㎞) 평균속도(71.1kph)	2구간(3.0㎞) 평균속도(64.1kph)
				최고속도 98.8kph 최고속도까지 한번의 긴 가속후 가, 감속 반복, 한번의 긴 감속 (78⇒28kph)	최고속도 82.1kph 세 번의 긴 가속 및 세 번의 긴 감속

길들이기 운전계획

3. 운전요령

가. 구간1에서는 최고속도까지 세 번의 가속 및 한 번의 긴 감속(38kph)을 하고, 최고속도에서 두 번의 감속(33, 40kph) 및 한 번의 가속(81kph)을 한다.

나. 구간2에서는 최고속도까지 세 번의 긴 가속(68, 80, 65kph)과 종료 지점까지 세 번의 긴 감속(30, 28, 28kph)을 한다.

다. 구간3에서는 최고속도까지 한 번의 긴 가속 후에 78kph까지 가속과 감속을 반복하고 78kph에서 28kph까지 한 번의 감속을 한다.

라. 구간4에서는 다섯 번의 긴 가속(70, 63, 61, 59, 64kph) 및 긴 감속(26, 25, 23, 30, 28kph)을 한다.

마. 구간5에서는 네 번의 긴 가속(90, 93, 98, 84kph) 및 네 번의 긴 감속(30, 66, 31, 30kph)을 한다.

바. 구간6에서는 최고속도까지 한 번의 가속 후에 120kph까지 가속과 감속을 반복하고, 120kph에서 한 번의 감속(26kph)을 한다.

사. 구간7에서는 최고속도까지 두 번의 긴 가속(73, 113kph) 및 한 번의 짧은 가속(89kph)을 한다.  최고속도에서 두 번의 짧은 감속 및 한 번의 긴 감속(32kph)을 한다.

아. 구간8번에서는 네 번의 긴 가속(110kph이상) 및 네 번의 긴 감속(37kph)을 한다.

자. 구간9에서는 여섯 번의 긴 가속 및 여섯 번의 감속 후에 정지한다.