[별표 7] 재해취약성분석 확인서

재해취약성분석 확인서
제안유형			［ ］도시·군계획시설 ［ ］지구단위계획
사업명칭					구역면적			㎡
구역위치
입안 제안지역 분석등급			［ ］폭우재해		□ Ⅰ등급 □ Ⅱ등급 □ Ⅲ등급 □ Ⅳ등급
			［ ］폭염재해		□ Ⅰ등급 □ Ⅱ등급 □ Ⅲ등급 □ Ⅳ등급
			［ ］폭설재해		□ Ⅰ등급 □ Ⅱ등급 □ Ⅲ등급 □ Ⅳ등급
			［ ］가뭄재해		□ Ⅰ등급 □ Ⅱ등급 □ Ⅲ등급 □ Ⅳ등급
			［ ］강풍재해		□ Ⅰ등급 □ Ⅱ등급 □ Ⅲ등급 □ Ⅳ등급
			［ ］해수면상승재해		□ Ⅰ등급 □ Ⅱ등급 □ Ⅲ등급 □ Ⅳ등급
기타사항
구 분	부 문					등급(표준화점수)			해당면적(㎡)
[ ] 재해	현재 기후노출					Ⅰ등급
						Ⅱ등급
						Ⅲ등급
						Ⅳ등급
	현재 도시민감도					Ⅰ등급
						Ⅱ등급
						Ⅲ등급
						Ⅳ등급
	미래 기후노출					Ⅰ등급
						Ⅱ등급
						Ⅲ등급
						Ⅳ등급
	미래 도시민감도					Ⅰ등급
						Ⅱ등급
						Ⅲ등급
						Ⅳ등급
	도시종합재해취약성					Ⅰ등급
						Ⅱ등급
						Ⅲ등급
						Ⅳ등급
[ ] 도면
	지표						표준화점수			등급	비고
세부결과	폭우	기후노출		연평균 80㎜/일 이상 강우일수
				연평균 시간최대강수량
		잠재취약지역		최근 10년간 피해지역
				방재지구
				자연재해위험개선지구
				산사태취약지역
				풍수해저감종합계획의 위험지구
		취약인구		5세 미만 65세이상 인구수
		기반시설		도로
				철도
				수도공급설비
				전기공급설비
				가스공급설비
				유류저장 및 송유설비
		건축물		노후단독주택
				반지하주택
		미래기후노출		미래 연평균 80㎜/일 이상 일수
		미래도시민감		최근 10년간 시가화지역
				최근 10년간 인구증가수
				도시개발사업진행 및 예정지구
	폭염	현재기후노출		연평균 일 최고 기온 33℃
				연평균 열대야 일수
		잠재취약지역		주거불량지역
		취약인구		5세 미만 65세이상 인구수
				독거노인
				저소득층
		기반시설		도로
		건축물		단독주택 지붕구조
		미래기후노출		미래 연평균 일 최고 기온 33℃
				미래 연평균 열대야 일수
		미래도시민감		최근 10년간 시가화지역
				최근 10년간 인구증가수
				도시개발사업진행 및 예정지구
	폭설	현재기후노출		연평균 최심적설량
				연평균 적설량
				연평균 5㎝이상 적설일수
		잠재취약지역		최근 10년간 피해지역
				상습설해지역
				자연재해위험개선지구
		취약인구		5세 미만 65세이상 인구수
		기반시설		도로
				철도
				공항
		건축물		노후단독건축물내 지붕구조
				비닐하우스
				축사
		미래기후노출		미래 연평균 적설량
		미래도시민감		최근 10년간 시가화지역
				최근 10년간 인구증가수
				도시개발사업진행 및 예정지구
	가뭄	현재기후노출		연평균 일 최고기온
				연평균 최대 무강수지속일수
		잠재취약지역		최근 10년간 피해지역
				방재지구
				광역 및 지방상수도 미급수지역
				상습가뭄재해지역
		취약인구		광역 및 지방상수도 미급수 인구
		미래기후노출		미래 연평균 일 최고기온
				미래 연평균 최대 무강수 지속일수
		미래도시민감		최근 10년간 시가화지역
				최근 10년간 인구증가수
				도시개발사업진행 및 예정지구
	강풍	현재기후노출		연평균 일 최대풍속 14㎧ 이상 일수
				연평균 순간풍속 20㎧ 이상 일수
		잠재취약지역		최근 10년간 피해지역
				풍수해저감종합계획의 위험지구
		취약인구		5세 미만 65세이상 인구수
		기반시설		항만
				공항
				전기공급설비
				방송통신시설
		건축물		대형건축물
				대형광고물
		미래기후노출		미래 연평균 일 최대풍속 14㎧ 이상 일수
		미래도시민감		최근 10년간 시가화지역
				최근 10년간 인구증가수
				도시개발사업진행 및 예정지구
	해수면상승	현재기후노출		연평균 조위상승률
				연평균 해수온 상승률
		잠재취약지역		해안변 500m 지역
				해안변 10m(EL) 이하 저지대지역
				해일위험지구
				연안침식관리구역
		취약인구		5세 미만 65세이상 인구수
		기반시설		도로
				항만
				수질오염방지지설
		건축물		단독주택
				반지하주택
		미래기후노출		미래 연평균 해수온 상승률
		미래도시민감		최근 10년간 시가화지역
				최근 10년간 인구증가수
				도시개발사업진행 및 예정지구
주 :	입안 제안지역의 분석등급은 재해취약성분석 결과의 등급을 모두 표시하여 중복표시 가능
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]