[별표7] 3차원 국토공간정보 품질평가 기준

품질 요소	세부요소	세세부 요소	품질평가 기준
완전성	누락	대상영역 누락	◦ 공간적 범위에서 누락된 영역 확인 - 제10조(작업시행계획서 작성)
		대상객체 누락	◦ 표준데이터셋의 누락된 객체 확인 - 제10조(작업시행계획서 작성)
논리 일관성	개념 일관성	세밀도 일관성	◦ 표준데이터셋이 세밀도 규정에 맞게 제작되었는지 확인 - 제15조(3차원 교통데이터 제작방법) - 제16조(3차원 건물데이터 제작방법) - 제17조(3차원 수자원데이터 제작방법)
		가시화 일관성	◦ 가시화정보가 세밀도 규정에 맞게 제작되었는지 확인 - 제20조(가시화정보 제작방법)
	위상 일관성	2차원정보 구조화 일관성	◦ 기초자료의 위상관계 확인 - 제13조(기초자료 편집) - 별표2(3차원 국토공간정보 기본 기하 제약조건)
		3차원정보 구조화 일관성	◦ 표준데이터셋의 위상관계 확인 - 별표2(3차원 국토공간정보 기본 기하 제약조건) - 별표3(3차원 국토공간정보 공간객체 기본 제약조건)
위치 정확성	절대적 또는 외적 정확성	기준좌표계 정확성	◦ 3차원 국토공간정보 기준좌표계의 정확성 확인 - 제4조(위치기준)
		2차원 위치정보 정확성	◦ 편집된 자료의 위치정확성 확인 - 제4조(위치기준) - 제12조(기초자료 취득) - 제13조(기초자료 편집)
		3차원 위치정보 정확성	◦ 표준데이터셋의 위치정확성 확인 - 제4조(위치기준) - 제12조(기초자료 취득) - 제14조(3차원 국토공간정보 제작기준)

품질 요소	세부요소	세세부 요소	품질평가 기준
위치 정확성	상대적 또는 내적 정확성	2차원정보 경계인접	◦ 편집된 기초자료의 경계 인접부 정확성 확인 - 제12조(기초자료 취득) - 제13조(기초자료 편집)
		3차원정보 경계인접	◦ 표준데이터셋 각각의 경계인접부 정확성 확인 - 제12조(기초자료 취득) - 제13조(기초자료 편집) - 제14조(3차원 국토공간정보 제작기준)
		가시화정보 정합	◦ 가시화정보 정합여부 확인 - 제20조(가시화정보 제작방법) - 제21조(가시화정보 지상표본거리)
	그리드 데이터 위치 정확성	3차원 지형데이터 위치정확성	◦ 수치표고모델의 격자간격 정확도 확인 ◦ 정사영상의 위치정확도 확인 ◦ 3차원 지형데이터의 지형지물 왜곡 및 오류 확인 - 제18조(3차원 지형데이터 편집방법)
주제 정확성	분류 정확성	항목 분류 정확성	◦ 표준데이터셋 항목의 분류 정확성 확인 - 별표 1(3차원 국토공간정보 표준데이터셋)
	속성 정확성	속성내용 불일치	◦ 표준데이터셋의 속성내용 불일치 확인
		속성내용 누락	◦ 표준데이터셋의 속성내용 누락 확인
기타	관리파일 작성오류	메타데이터 누락	◦ 메타데이터의 작성여부, 오류 및 누락 확인 - 제28조(메타데이터 작성)
	성과품 누락	성과품 누락	◦ 최종성과품들의 누락여부 확인 - 제29조(성과품)