[별표 8] <개정 2015.7.1.>
검사기관의 지정기준(제35조제1항 관련)
1. 먹는물 수질검사기관
기술인력	시설 및 장비
가. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(각종학교는 제외한다) 및 같은 법 제29조에 따른 대학원(이하 이 표에서 “대학 또는 대학원”이라 한다)에서 화학, 화학공학, 환경학, 식품학, 약학 또는 위생학 분야(이하 “이화학분야”라 한다)의 관련 학과를 졸업한 자로서, 공공연구기관이나 법 제43조제2항에 따른 먹는물 수질검사기관(이하 "먹는물 수질검사기관"이라 한다)에서 3년 이상(전문대학 졸업자의 경우에는 5년 이상) 먹는물 수질검사업무에 종사한 경력이 있는 자 또는 환경측정분석사(수질환경측정분석 분야에 한한다) 자격이 있는 자 2명 나. 대학 또는 대학원에서 이화학 분야 관련 학과를 졸업한 자 2명 다. 대학 또는 대학원에서 미생물학 관련 과목이 개설된 학과를 졸업한 자로서, 공공연구기관이나 먹는물 수질검사기관에서 3년 이상(전문대학 졸업자의 경우에는 5년 이상) 해당 검사업무에 종사한 경력이 있는 자 또는 환경측정분석사(수질환경측정분석 분야에 한한다) 자격이 있는 자 1명 라. 대학 또는 대학원에서 미생물학 분야 관련 학과를 졸업한 자 1명 마. 바이러스 검사를 수행하는 경우 1) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련 분야의 교육을 이수한 석사 이상의 학위를 가진 자로서, 세포배양·바이러스 시료의 처리 및 동물바이러스 분석 경력이 3년 이상인 분석책임자 1명 이상 2) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련 분야의 교육을 이수한 학사학위 이상을 가진 자로서, 세포배양 경력이 1년 이상인 분석자 2명 이상 3) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련 분야의 교육을 이수한 자로서 바이러스 분석을 위한 시료채취 경력이 6개월 이상인 시료채취자 2명 이상[2)의 분석자가 겸할 수 있다] 바. 원생동물 검사를 수행하는 경우 1) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련분야의 교육을 이수한 석사 이상의 학위를 가진 자로서, 면역형광항체법을 사용한 크립토스포리디움 및 지아디아 검사경력이 1년 이상인 분석책임자 1명 이상 2) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련분야의 교육을 이수한 학사 이상의 학위를 가진 자로서, 면역형광항체법을 사용한 크립토스포리디움 및 지아디아 검사경력이 3개월 이상인 분석자 2명 이상 3) 대학 또는 대학원에서 미생물학 또는 관련 분야의 교육을 이수한 자로서 크립토스포리디움 및 지아디아 검사를 위한 시료채취 경험이 3개월 이상인 시료채취자 1명 이상(분석자가 겸할 수 있다). 다만, 원수(原水) 시료채취는 다른 미생물 관련 업무경험자도 할 수 있다.	가. 시설: 실험실 미생물실험실, 바이러스실험실 및 원생동물실험실은 각각 다른 실험실과 독립되거나 격리되어 있어야 한다. 나. 장비 1) 자동저울(0.0001g) 2대 2) 상평저울 1대 3) 정제수제조장치 1대 4) 건조기(Dry oven) 1대 5) 항온건조기 1대 6) 항온수욕조 2대 7) 전기회화로 1대 8) 흄후드(Hume hood) 1대 9) 진탕기(Shaker) 1대 10) 가열판(Hot plate) 2대 11) 가열혼합기(Hot plate stirrer) 3대 12) 회전증발농축기 1대 13) 고압멸균기(Auto clave) 1대 14) 배양기(Incubator) 2대 15) 생물학적 산소 요구량(BOD) 배양기(BOD incubator) 1대 16) 무균작업대(Clean bench) 1대 17) 광학현미경 1대 18) 장파장 자외선 조사기 1대(대장균 항목을 효소발색법으로 검사하거나 녹농균항목을 검사하려는 경우에만 해당한다) 19) 여과장치세트(막여과법을 수행할 경우) 20) 여과펌프(막여과법을 수행할 경우) 21) 수소이온농도(pH) 측정기 1대 22) 잔류염소측정기 1대 23) 탁도계 1대 24) 퍼지-트랩장치 1대 25) 광전분광광도계 1대 26) 기체크로마토그래프(ECD, NPD, FID) 2대 27) 이온크로마토그래프 1대 28) 액체크로마토그래프 1대 29) 원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합플라스마 발광광도계(ICP) 1대 30) 기체크로마토그래프-질량분석기(GC-MS) 1대 31) 바이러스 시료채취기(조절기, 여과기, 배출기, 수소이온농도(pH) 및 잔류염소조정주입기, 전여과기 등) 32) 이산화탄소(CO2) 배양기 2대 33) 양수펌프 1대 34) 도립현미경 1대 35) 세포 및 바이러스용 무균작업대 각1대 36) 탁상용 수소이온농도(pH) 측정기 1대 37) 현장용 수소이온농도(pH) 측정기 1대 38) 현장용 온도계 1대 39) 멸균용 건조기(Hot Air Oven) 1대 40) 온도기록계 1대 41) 삭제 <2008.9.25> 42) 고속원심분리기 1대 43) 냉동고(Deep Freezer ; -70℃) 1대 44) 팔 달린 교반기(Wrist Shaker) 1대 45) 흡인장치 1대 46) 볼텍스믹서(Vortex Mixer) 1대 47) 회전혼합기(rotating mixer) 1대 48) 리톤시험관용 자기입자농축기 1대 49) 미세원심분리관용 자기입자농축기 1대 50) 정량펌프 1대 51) 형광 미분간섭대비(DIC) 현미경 1대 52) 막여과장치(정수검사시 막여과장치를 사용할 경우) 1대 53) 초음파세척기(정수검사시 막여과장치를 사용할 경우) 1대 54) 교반기 1대 55) 고속원심분리기 1대 56) 게르마늄 감마선 계측기 57) 섬광계수기 58) 베타계수기 59) 그 밖에 시험에 필요한 기구 및 장비
2. 수처리제 검사기관
기술인력	시설 및 장비
가. 대학 또는 대학원에서 화학, 화학공학, 환경학, 식품학, 약학 또는 위생학 분야(이하 “이화학분야”라 한다)의 관련 학과를 졸업한 자로서 공공연구기관이나 먹는물 수질검사기관에서 3년 이상(전문대학 졸업자의 경우에는 5년 이상) 먹는물 수질검사업무에 종사한 경력이 있는 자 또는 환경측정분석사(수질환경측정분석 분야에 한한다) 자격이 있는 자 1명 나. 대학 또는 대학원에서 이화학 분야 관련 학과를 졸업한 자 3명	가. 시설: 실험실 나. 장비 1) 자동저울(0.0001g) 2대 2) 상평저울 1대 3) 건조기(Dry oven) 1대 4) 항온건조기 1대 5) 항온수욕조 6) 표준망체(KS 규격품) 7) 이산화탄소 정량장치 8) 전기회화로 1대 9) 흄후드(Hume hood) 1대 10) 진탕기(Shaker) 1대 11) 가열판(Hot plate) 1대 12) 가열혼합기(Hot plate stirrer) 1대 13) 수소이온농도(pH) 측정기 1대 14) 광전분광광도계 1대 15) 기체크로마토그래프(ECD, FID) 2대 16) 이온크로마토그래프 1대 17) 원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합플라스마 발광광도계(ICP) 1대 18) 그 밖에 시험에 필요한 기구 및 장비
3. 정수기 성능검사기관
기술인력	시설 및 장비
제1호에 해당하는 기술인력	가. 제1호에 해당하는 시설 및 장비 나. 정수성능검사시설 및 장비 1) 시험용 원수탱크(500L용량의 FRP탱크 2조 이상) 2) 배관라인 3) 압력계(원수탱크별 각 1조 이상) 4) 유량계(배관라인별 개별세트) 5) 교반장치(원수탱크별 1조) 6) 펌프(원수탱크별 1조)
비고 1. 제1호의 시설 및 장비란 나목31)부터 42)까지에 해당하는 장비는 바이러스 검사의 경우로 한정하고, 같은 목43)부터 55)까지에 해당하는 장비는 원생동물 검사의 경우로 한정한다. 2. 분야별 또는 측정기기별로 갖추어야 하는 기술인력 및 시설·장비 중 공통되는 기술인력과 기능이 같은 시설 및 장비는 중복하여 갖추지 아니하여도 된다. 3. 바이러스 및 원생동물 검사 분야의 지정, 정도관리 및 분석방법 등에 관하여는 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. 4. 먹는물 수질검사기관은 염지하수의 방사능 수질기준 항목을 전문 방사능 분석기관에 의뢰하여 분석하는 경우에는 제1호 시설 및 장비란 나목 56)부터 58)까지의 장비를 갖추지 아니할 수 있다.