[별표 8] <개정 2014.6.30>
묘목대행생산자 시설기준(제16조제5항관련)
구분	구비조건	규모
포지	1. 토양의 물리적 성질 가. 배수등급 : 매우양호, 양호, 약간양호 나. 표토토성 : 사양토, 양질사토, 양토 다. 유효토심 : 얕음, 보통, 깊음 2. 토양의 화학적 성질 토양산도(ph) : 4.5부터 6.5까지	5천제곱미터 이상 (임차포지를 포함한다)
간이온실	관수 및 시비자동화 시설	725㎡ 이상
비고 : 토양의 물리적·화학적 성질은 국립농업과학원 또는 국립산림과학원이나 토양전문기관의 토양조사 결과에 따른다.