[별표 8]

비상용 공지통신 주파수(제22조 관련)

구 분	주 파 수
VHF *	126.90MHz, 126.10MHz, 135.725MHz
UHF *	250.80MHz, 317.55MHz
HF *	3455KHz, 10081KHz
비상주파수 *	121.50MHz, 125.30MHz, 243.00MHz
수색구조주파수	122.0MHz, 127.8MHz

* 무전교신은 사고항공기에 대하여 통신탐색이 필요한 경우에 한하여 항공

안전본부와 협의하여 실시한다.