[별표 8]

선박평형수처리설비의 선상시험 기준(제6조제1항제4호 관련)

1. 선상시험주기

가. 선박의 평형수 주입

나. 선상에 평형수 저장

다. 선박평형수처리설비에 의하여 제2호다목에 따른 평형수의 처리(관리용 탱크는 제외한다)

라. 선박으로부터 평형수 배출

2. 선상시험의 기준

선상에서 선박평형수처리설비 설치 성능을 시험함에 있어 다음 각목의 정보 및 결과가 만족되는 것이어야 한다.

가. 시험계획서(시험 전에 제공될 것)

나. 선박평형수처리설비가 설계된 정격처리용량 범위내의 용량을 갖고 있음을 증명하는 문서

다. 선상시험주기 내에서 시험된 평형수의 양은 당해 선박의 일상적인 평형수 운전과 일치하여야 하고 선박평형수처리설비는 승인을 받고자 하는 정격처리용량으로 운전될 것

라. 3회 연속, 유효한 시험주기 상태에서의 처리된 평형수의 배출이 국제협약 D-2 규칙에 적합함을 보여주는 결과 보고서

마. 주입 및 배출할 때 대조탱크의 생물의 농도가 다음의 값을 초과할 경우에 유효하다.

1) 주입시의 대조탱크의 생존생물 농도는 국제협약 D-2.1 규칙의 값의 10배

2) 배출시의 대조탱크의 생존생물 농도는 국제협약 D-2.1 규칙의 값

바. 표본채취 방식

1) 대조탱크

가) 주입 기간동안 모아진 유입수에서 3회 반복 채취(시작, 중간, 종료시점)

나) 배출 기간동안 모아진 관리용 배출수에서 3회 반복채취 (시작, 중간, 종료 시점)

2) 처리된 평형수

배출 기간동안 각각 3회씩 모아 처리된 배출수에서 3회 반복채취(시작 3회, 중간 3회, 종료시점 3회)

3) 표본채취 크기

가) 50㎛ 이상인 생물체의 수를 세기 위해서는 최소 1㎥의 표본을 채취하여야 하고, 생물체의 수를 세기 위해 표본을 농축할 때 그 표본은 대각선 길이가 50㎛ 미만의 메쉬를 사용하여 농축된 것일 것

나) 10㎛ 이상 50㎛ 미만인 생물체의 수를 세기 위해서는 최소 1ℓ의 표본을 채취하여야 하고, 생물체의 수를 세기위해 표본을 농축할 때 그 표본은 대각선 길이가 10㎛ 미만의 메쉬를 사용하여 농축된 것일 것

다) 박테리아 평가를 위해서는 최소 500㎖의 표본을 유입수 및 처리수로부터 채취할 것

사. 유효하지 않거나 성공하지 못한 시험주기를 포함하여 시험주기는 6개월 이상 수행할 것

아. 국제협약 D-2 규칙에 적합하고 마목에 따른 유효한 시험주기를 3회이상 연속 수행하여야 하고, 유효하지 않은 시험주기는 연속시험순서에서 배제한다.

자. 시험주기 동안 사용될 시험수는 염도, 온도, 입자성유기탄소(POC) 및 총부유물질(TSS)의 측정에 의하여 설정된 것일 것

차. 전 시험 기간에 걸쳐 시스템 운전에 대한 다음의 정보가 제출될 것

1) 주입․배출위치 및 체적을 포함하여 모든 평형수 운전에 대한 문서, 악천후를 만난 사실 및 그 장소

2) 성공하지 못한 시험주기에 대한 이유 또는 시험주기 중의 국제협약 D-2 규칙의 기준에 맞지 않는 배출은 조사 후 해양수산부장관에게 보고 될 것

3) 장치에서 수행한 계획된 정비에 대한 문서

4) 장치에서 수행한 계획되지 않았던 정비 및 수리에 대한 문서

5) 특정 장치에 적합하게 모니터링된 기술적 변수에 대한 문서

6) 제어 및 모니터링 장치의 기능에 대한 문서