[별표 8]

아마추어국이 사용할 수 있는 주파수(제9조제3항관련)

지 정 주 파 수	사 용 주 파 수			업 무
1812.5 kHz	1800 kHz	～	1825 kHz	1차업무
3525 kHz	3500 kHz	～	3550 kHz	1차업무
3795 kHz	3790 kHz	～	3800 kHz	1차업무
7100 kHz	7000 kHz	～	7200 kHz	1차업무
10125 kHz	10100 kHz	～	10150 kHz	1차업무
14175 kHz	14000 kHz	～	14350 kHz	1차업무
18118 kHz	18068 kHz	～	18168 kHz	1차업무
21225 kHz	21000 kHz	～	21450 kHz	1차업무
24940 kHz	24890 kHz	～	24990 kHz	1차업무
28850 kHz	28000 kHz	～	29700 kHz	1차업무
52 MHz	50 MHz	～	54 MHz	1차업무
145 MHz	144 MHz	～	146 MHz	1차업무
435 MHz	430 MHz	～	440 MHz	2차업무
1.28 GHz	1.26 GHz	～	1.3GHz	2차업무
2.425 GHz	2.4 GHz	～	2.45GHz	2차업무
3.45 GHz	3.4GHz	～	3.5GHz	2차업무
5.75 GHz	5.65GHz	～	5.85GHz	2차업무
10.475 GHz	10.45GHz	～	10.5GHz	2차업무
24.025 GHz	24GHz	～	24.05GHz	1차업무
47.1 GHz	47GHz	～	47.2GHz	1차업무
75.75 GHz	75.5GHz	～	76GHz	1차업무
143 GHz	142GHz	～	144GHz	1차업무
249 GHz	248GHz	～	250GHz	1차업무

※ 비고 : 1. 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 18.068 MHz, 21.0 MHz, 24.890 MHz 및 144 MHz의 주파수대는 재난구조통신을 행할 수 있다.

2. 2.4 GHz, 5.65 GHz 및 24 GHz의 주파수대는 산업․과학․의료용 설비 및 그 밖의 설비에 의한 유해한 혼신을 허용하여야 한다.

3. 1차업무라 함은 주파수 분배결과 2 이상의 업무에 분배되어 있는 경우 우선적으로 사용․보호되는 업무를 말하고, 2차 업무라 함은 주파수 분배결과 1차업무 다음으로 사용되는 업무를 말한다.