[별표 8] 전력부하량 평가표(제14조 관련)

구분	절약항목	시스템 용량[kW]								비고
		전력부하 절감량[MJ]
		레벨0		레벨1		레벨2		레벨3
전력	태양광	0		0.05		0.3		0.5		세대당 평균 태양광용량 [kW/세대]
		0		206		1,232		2,052		MJ
	풍력	0		0.05		0.3		0.5		세대당 평균 풍력발전용량 [kW/세대]
		0		159		947		1,585		MJ

주) 태양광, 풍력에 의한 전력부하절감량은 [별표 3]의 난방부하율 계산방법과 동일하게 선형방정식을 이용하여 계산한다.