< 별 표8 >

지형측량(지도 원판 등, 지도 수정 원도) 정확도 관리표

사업명	축척			작업기관				작업자				검사자
								인				인
도엽명 (도엽번호)
지적 항목	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락
경계
도로
공공시설
철도
기준점
건물기호
수부
수부에 관한 구조물
법면
구위
저지
양지
식생
등고선
변형지
주기
인접
난외주기
도곽․방안 방법

주  1. 사내검사자는 지적건수를 해당 항목에 기재한다. 「도곽」은 규정 규격보다   0.4mm 이상 차가 나타나는 것을 기재한다.

2. 해당 항목에 집계하는 경우는, 도식 구분에 따라 집계한다.

3. 착묵 또는 트레이싱시 어긋남, 선 굵기의 차이는 오기에 포함한다.

4. 착묵 또는 트레이싱의 누락, 선의 농도가 나쁜 것은 누락에 포함한다.

5. 도면에 해당항목이 없는 것은 사선으로 해당란을 삭제한다.