[별표 8]

항로표지에 사용되는 등질별 섬광시간과 주기

구      분

등                        질

섬광부호

섬  광  시  간   및   주 기

단섬광

측방,  특수표지

F1 4S

측방,  특수표지

F1 5S

측방,  특수표지

F1 6S

군섬광

측방,  특수표지

F1(2)6S

측방,  특수표지

F1(3)7S

특  수  표  지

F1(4)8S

특  수  표  지

F1(5)20S

고립장해표지

F1(2)5S

고립장해표지

F1(2)10S

복합

군섬광

좌항로우선표지

FL(2+1)

R7s

우항로우선표지

FL(2+1)

G7s

급 섬 광

북방위표지

Q

동방위표지

Q(3)10S

남방위표지

Q(6)+LF1, 15S

서방위표지

Q(9)15S

모르스광

안전수역표지

Mo(A)8S

장 섬 광

안전수역표지

LF1 10s

부 동 광

F

비     고

1   2  3   4   5  6   7  8   9   10                         → sec

* 주  기

- 등질은 회로기판의 교체 없이 제어할 수 있어야 한다.

- 등질은 필요시 추가할 수 있으며, 섬광시간 및 주기의 조정이 가능하여야 한다.

- 복합군섬광 회로는 필요한 등명기에 한하여 제작한다.