[별표 8]

현측 개구의 수밀폐쇄 완화 요건(제17조 관련)

1. 상갑판하의 외판에 설치되는 창은 다음의 어느 하나에 적합할 것

가. 상갑판하의 외판에 설치되는 창은 한국산업규격(KS규격)「선용환창」C급 규격에 적합한 환창 또는 이것과 같은 수준 이상의 것으로 할 것

나. 창의 하연이 만재상태에 있어서의 흘수선상 500mm의 위치보다 위쪽에 있고 또한 다음의 창에 사용하는 유리재료 판두께 계산식(이하 “창유리 판두께 계산식“이라 한다)에 적합한 판두께의 유리를 갖출 것

t는 유리의 판두께(mm)

P는 파랑하중(N/㎠(kgf/㎠)). 창의 부착위치에 따라 표 1에서 나타내는 값으로 한다.

표 1

창문의 부착 위치	P[N/㎠(kgf/㎠)]
상갑판 하	9.8(1.0)
기관실구의 위벽, 선루 및 갑판실의 전면 및 측면 (만재흘수선보다 상방1.1미터(m) 이하의 부분에 한정함)	2.0(0.2)
그 밖의 부분	0.98(0.1)

δmax는 유리의 파손응력(N/㎠(kgf/㎠)). 창의 종류에 따라 표 2에서 나타내는 값으로 한다.

표 2

유리의 종류	δmax [N/㎠(kgf/㎠)]
강화유리	15,000(1,500)
보통 유리	4,900(500)
아크릴	9,800(1,000)
폴리카보네이트	8,300(850)

β는 계수로 창의 종류에 따라 표 3에서 나타내는 값으로 한다.

표 3

창의 종류	유리의 형상	β
수밀	장방형	종횡비가 1.5 이하의 경우는 β1의 값 종횡비가 1.5를 넘는 경우는 β1에 1.2를 곱한 값 단, β1은 종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 값
	원형	1.24
	타원형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β2값
풍우밀	장방형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β1의 값
	원형	0.75
	타원형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β3의 값

α는 창의 형상에 따른 계수(mm). 장방형의 경우는 작은 변의 길이, 원형의 경우는 직경의 1/2, 타원의 경우는 단경의 1/2로 한다.

그림 1

2. 외판에 설치하는 개구의 수밀폐쇄 완화 요건은 다음의 어느 하나에 적합할 것

가. 기관실의 공기 취입구, 빌지 배출관의 개구단 등에 있어서 해당 개구로부터 기구내에 직접 파랑이 침입하기 어렵도록 관을 위쪽으로 완곡하게 만드는 등 적당한 조치가 취해져 있는 경우

나. 개구의 면적이 100㎠ 이하이고 그 하연이 만재상태에 있어서 흘수선상 0.25B 또는 0.07L 중 큰 값의 위치보다 위쪽에 있고, 직접 파랑이 침입하지 않는 경우

다. 선미부에 갑판을 갖는 기구의 갑판보다 위에 있는 트랜섬의 물 빼는 구멍으로서 다음의 모든 요건을 만족시키는 경우

1) 개구의 면적이 2.5㎠ 미만으로 합계 5㎠ 미만일 것

2) 선미부의 갑판은 0.1L 이상의 길이를 가질 것

3) 사람을 탑승하지 않은 상태에 있어서 흘수선으로부터 선미부의 갑판까지의 높이가 0.36N/(L․B) 미터 이상일 것

N는 승선정원

라. 개방할 수 있는 구조의 프로펠러 점검구로 다음 요건을 만족시키는 경우

1) 선저창은 창좌에 유리틀을 쉽게 설치할 수가 있고, 유리틀 부착 볼트 및 너트가 창좌 또는 볼트에서 탈락하지 않는 구조일 것

2) 유리의 판두께는 창유리 판두께 계산식에 적합 할 것. 이 경우 계산식 중의 P에 대해서는 0.5MPa(5kgf/㎠)로 한다.

3) 선저창을 설치하는 선미구획은 수밀일 것. 단, 해당구획이 배수창일 경우에는 선저창 주위에 수밀의 위벽을 설치하고, 위벽의 상단이 만재상태에서 해당 위벽 내로 침입한 경우의 흘수(침수에 따른 트림, 힐은 고려하지 않는다)에서 횡 방향으로 20도 경사한 경우 및 종 방향으로 5도 경사한 경우의 어느 경우에 있어서도 수면 상 75mm 이상에 있을 것

4) 상기 3)에 따라 설치한 위벽의 상부에는 체결장치에 의해 수밀로 폐쇄할 수 있는 설비일 것. 다만, 해당 위벽이 상갑판과 수밀에 접한 경우는 그러하지 아니하다.

마. 개방하는 구조로 되어 있지 않은 프로펠러 점검구로 다음의 모든 요건을 만족시키는 경우

1) 유리의 판두께는 창유리 판두께 계산식에 적합 할 것. 이 경우 계산식 중의 P에 대해서는 0.5MPa(5kgf/㎠)로 한다.

2) 유리창의 내측에 안덮개 설치 등의 이중의 수밀폐쇄장치 일 것

바. 무갑판선(또는 무갑판부)에 수조를 만드는 경우에는 이 별표 제2호 라목 3)에 따를 것. 다만, 환수구를 수밀하게 폐쇄할 수 있는 마개가 없는 경우에는 수면상 150mm 이상의 높이를 갖는 위벽을 설치할 것

사. 해중관람용의 선저창으로 다음의 모든 요건을 만족시키는 경우

1) 유리의 판두께는 창유리 판두께 계산식에 적합 할 것. 이 경우 계산식 중의 P에 대해서는 0.2MPa(2kgf/㎠)로 한다.

2) 선저창의 주위에 수밀 위벽을 설치하고 위벽의 상단이 만재상태에서 해당 위벽 내로 침수한 경우의 흘수(침수에 따른 트림, 힐은 고려하지 않는다)에서 횡 방향으로 20도 경사한 경우 및 종 방향으로 5도 경사한 경우의 어느 경우에 있어서도 수면상 150mm 이상에 있을 것