[별표8] 3차원 국토공간정보 품질요소 오류율 산정기준

데이터 품질요소	데이터품질 세부요소	데이터 품질 오류율 산정 공식
완전성	누락	L / (A + L) × 100
논리 일관성	개념 일관성	(E / A) × 100
	데이터형식 일관성	(C / A) × 100
	위상 일관성	(F / A) × 100
위치 정확성	절대적 또는 외적 정확성	(E / A) × 100
	상대적 또는 내적 정확성	(E / A) × 100
	그리드데이터 위치정확성	(E / A) × 100
주제 정확성	분류 정확성	(B / A) × 100
	속성 정확성	(B / A) × 100
기타	관리파일 작성 오류	L / (A + L) × 100
	성과품 누락	L / (A + L) × 100

※ 범례

L :	누락항목	C :	정해진 구성을 준수하지 않는 항목 수
A :	품질적용 범위내의 총 항목 수	E :	영역을 초과한 항목 수
F :	정해진 위상을 준수하지 않는 항목 수	B :	분류나 속성이 틀린 항목 수