【별표 8의9】희석필요지역 개념의 예(제17조 관련)

1. 희석필요지역의 정상 경계	5. 퍼지 배출구
2. 가연성 물질 유입구	6. ICA를 감싸는 칸막이
3. 가연성 물질 배출구	7. 퍼지 유입구
4. 희석시험 지역

[그림 1] 퍼지시험과 희석시험 요구사항을 간략하게 나타내기 위해 희석지역 개념을 사용한 예

압력용기 내부의 점화가능기기(ICA)를 둘러싸거나 또는 칸막이를 사용함으로써, ICA가 희석필요지역에 포함되지 않는 것을 시험으로 알 수 있다. 이렇게 하면 희석지역의 범위를 확장할 필요 없이 단지 희석지역이 ICA 범위에 미치지 않음을 결정하면 된다.

1. 내부 칸막이	4. 퍼지 출구
2. 퍼지 입구	5. ICA 위치
3. 수용부의 무고장 부분	6. 정상 희석필요지역이 있는 잠재적 누출원

[그림 2] ICA 주위에서 퍼지 및 희석 요구사항을 간략화한 무고장 수용부 개념

칸막이 내부에 있는 수용부의 부품들이 무고장 수용부에 대한 요구사항을 만족시키기 때문에 ICA는 희석필요지역 내에 있을 수 없다.

1. 희석시험지역	3. 정상 희석필요지역이 있는 잠재적 누출원
2. 불활성 가스 퍼지 입구	4. 퍼지 출구

[그림 3] 칸막이 밖에 있는 ICA 주위에서의 퍼지 및 희석 요구사항을 나타내기 위한 잠재적 누출원 주위의 내부칸막이 사용 예

희석필요지역이 내부칸막이의 내부에 있기 때문에 ICA는 희석필요지역 내에 있지 않다.