[별표 9]

동형처리설비의 형식승인에 필요한 시험기준(제8조 관련)

1. 별표 6에 따른 환경시험을 받을 것

2. 별표 5에 따른 적합성시험을 받을 것. 이 경우에 형식승인시험을 받은 선박평형수처리설비보다 동형선박평형수처리설비의 성능이 저하되지 않음을 증명하는 서류를 적합성시험기관에 제출하여야 한다.

3. 다음 각 목의 어느 하나의 방법으로 시험을 받을 것

가. 형식승인을 받고자하는 정격처리용량에 대한 육상시험 및 선상시험. 다만 모든 크기의 동형선박평형수처리설비에 대한 육상시험을 할 경우의 선상시험은 육상시험결과를 바탕으로 처리 성능이 가장 낮은 동형선박평형수처리설비를 대표로 할 수 있다.

나. 선상성능검증 및 화학분석.

1) 처리물질을 사용하는 선박평형수처리설비를 시험할 경우의 선상성능검증은 가장 큰 정격처리용량의 선박평형수처리설비만을 대표로 할 수 있다. 처리물질을 사용하지 않는 선박평형수처리설비를 시험할 경우의 선상성능검증은 적합성시험을 수행하는 형식승인시험기관이 동형선박평형수처리설비 중 처리성능이 가장 낮을 것으로 간주하여 지정한 정격처리용량의 선박평형수처리설비만을 대표로 할 수 있다. 선상성능검증은 선상에서 적정운전 범위 내에서 운전됨을 확인하기 위해 3개월 이상의 기간 동안 운전된 것이어야 하며, 별표 8의 선상시험 기준에 따라 시험(단, 시험주기는 1회로 수행할 수 있으며 같은 장소에서 선박평형수 유입 및 배출을 통한 선상시험도 인정 가능함)하여 규칙 제13조의 선박평형수 처리기준을 만족하는지 확인하는 것을 말한다.

2) 화학분석의 경우 처리물질을 사용하는 선박평형수처리설비는 가장 큰 정격처리용량의 선박평형수처리설비만을 대표로 할 수 있으며, 처리물질을 사용하지 않는 선박평형수처리설비는 생략할 수 있다. 화학물질은 처리수 및 비처리수를 분석하여 형식승인시와 비교하여 유의한 차이가 없어야 한다.