[별표 9] 무선설비의 기기류 전자파적합성 기준 (제12조 관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. 시험 항목

시험항목	적용	시험 요구조건			KN 301 489-1의 참고 절
		고정용 무선기기 및 보조기기 (예 : 기지국 기기)	차량용 무선기기 및 보조기기 (예 : 차량용 기기)	휴대용 무선기기 및 보조기기 (예 : 휴대용 기기)
방사성 방해	본체 및 보조기기의 함체 (주1)	적용	적용	적용	8.2
전도성 방해	DC 전원 입/출력 포트	적용	적용	해당사항 없음	8.3
	AC 전원 입/출력 포트	적용	해당사항 없음	해당사항 없음	8.4
고조파 전류 방해	AC 입력 포트	미적용	해당사항 없음	해당사항 없음	8.5
전압 변동 및 플리커	AC 입력 포트	미적용	해당사항 없음	해당사항 없음	8.6
전도성 방해	통신 포트	적용	해당사항 없음	해당사항 없음	8.7
(비고) 1. 전파법 제47조의3 및 전파법시행령 제67조의2 외의 조항에 따라 무선기기 송신상태에서 방사성 장해 또는 이와 유사한 기준을 적용하는 경우 본체의 송신상태에서 방사성 장해 측정을 면제함

나. 방사성 방해 허용기준

(1) 1 GHz 이하기준

주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV/ｍ))		측정거리 (m)
	A급기기 (주1)	B급기기
30 ～ 230	40 (준첨두값)	30 (준첨두값)	10
230 ～ 1 000	47 (준첨두값)	37 (준첨두값)	10
(주1) 독립적으로 측정 가능한 통신센터 전용기기에 적용한다.

(2) 1 GHz 이상기준

주파수 범위 (GHz)	허용기준 (dBμV/ｍ))				측정거리 (m)
	A급기기 (주1)		B급기기
	평균값	첨두값	평균값	첨두값
1 ～ 3	56	76	50	70	3
3 ～ 6	60	80	54	74	3
(주1) 독립적으로 측정 가능한 통신센터 전용기기에 적용한다. (주2) 허용기준 적용 주파수대역 설정방법 o 피시험기기 최대주파수가 108 MHz 이하이면 1 GHz 까지 측정 o 피시험기기 최대주파수가 108 ∼ 500 MHz 이하이면 2 GHz 까지 측정 o 피시험기기 최대주파수가 500 MHz ∼ 1 GHz 이하이면 5 GHz 까지 측정 o 피시험기기 최대주파수가 1 GHz 이상이면 5배 주파수 또는 6 GHz 중 적은 것으로 측정

다. 전도성 방해 전압 허용기준

(1) 직류(DC) 전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

직류(DC) 전원포트에 대한 전도시험은 3 m보다 긴 직류(DC) 케이블을 갖는 고정형 무선 및 보조 장비에 적용한다.

구분	주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV))
		준첨두값	평균값
A급 기기 (주1)	0.15 ～ 0.5	79	66
	0.5 ～ 30	73	60
B급 기기	0.15 ～ 0.5	66 ～ 56 (주2)	56 ～ 46 (주2)
	0.5 ～ 5	56	46
	5 ～ 30	60	50
(주1) 독립적으로 측정 가능한 통신센터 전용 보조 장비에 적용한다. (주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(2) 교류(AC) 전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

교류(AC) 전원포트에 대한 전도시험은 교류(AC) 전원에 의해 전원을 공급받는 고정형 무선 및 보조 장비에 적용한다.

구분	주파수 범위 (MHz)	허용기준 (dB(μV))
		준첨두값	평균값
A급 기기 (주1)	0.15 ～ 0.5	79	66
	0.5 ～ 30	73	60
B급 기기	0.15 ～ 0.5	66 ～ 56 (주2)	56 ～ 46 (주2)
	0.5 ～ 5	56	46
	5 ～ 30	60	50
(주1) 독립적으로 측정 가능한 통신센터 전용 보조 장비에 적용한다. (주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(3) 통신 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

피시험기기가 30 MHz이하의 주파수에서 동작할 경우에, 송신 동작 모드에서의 측정에 대하여 송신기를 위한 배제 대역이 적용된다.

(가) A급기기(통신센터 전용 보조 장비)

주파수 범위 (MHz)	전압 허용기준 (dB(μV))		전류 허용기준 (dB(μA))
	준첨두값	평균값	준첨두값	평균값
0.15 ～ 0.5	97 ～ 87 (주1)	84 ～ 74 (주1)	53 ～ 43 (주1)	40 ～ 30 (주1)
0.5 ～ 30	87	74	43	30
(주1) 허용기준은 주파수의 대수주기 변화에 따라 선형적으로 감소한다. (비고) 1. 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다. 전류 및 전압 장해 허용기준은 피시험 통신 포트에서 (비대칭 모드) 공통모드 임피던스가 150 Ω이 나타나는 임피던스 안정화 회로망(ISN)를 사용하였을 경우에 대하여 유도된다(변환 인자는 20 log10 150/I =44 dB) 2. 통신포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준은 멀티미디어기기 전자파적합성 기준에서 규정하는 통신 포트에만 적용한다.

(나) B급기기

주파수 범위 (MHz)	전압 허용기준 (dB(μV))		전류 허용기준 (dB(μA))
	준첨두값	평균값	준첨두값	평균값
0.15 ～ 0.5	84 ～ 74 (주1)	74 ～ 64 (주1)	40 ～ 30 (주1)	30 ～ 20 (주1)
0.5 ～ 30	74	64	30	20
(주1) 허용기준은 주파수의 대수주기 변화에 따라 선형적으로 감소한다. (비고) 1. 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다. 전류 및 전압 장해 허용기준은 피시험 통신 포트에서 (비대칭 모드) 공통모드 임피던스가 150 Ω이 나타나는 임피던스 안정화 회로망(ISN)를 사용하였을 경우에 대하여 유도된다(변환 인자는 20 log10 150/I = 44 dB). 2. 통신포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준은 멀티미디어기기 전자파적합성 기준에서 규정하는 통신 포트에 대해서만 적용한다.

2. 전자파 내성 기준

가. 내성 시험 항목

시험 항목	적용	시험 요구조건			KN 301 489-1의 참고 절
		고정용 무선기기 및 보조기기 (예 : 기지국 기기)	차량용 무선기기 및 보조기기 (예 : 기지국 기기)	휴대용 무선기기 및 보조기기 (예 : 기지국 기기)
방사성 RF 전자기장 (80 MHz ～ 1 GHz, 1.4GHz ～2.7GHz)	함체	적용	적용	적용	9.2
정전기방전	함체	적용	해당사항 없음	적용	9.3
전기적 빠른 과도현상/버스트, 공통모드	신호선, 통신선, 제어선, DC 및 AC 전원포트	적용	해당사항 없음	해당사항 없음	9.4
전도성 RF 전자기장, 공통모드 (0.15 MHz～80 MHz)	신호선, 통신선, 제어선, DC 및 AC 전원포트	적용	적용	해당사항 없음	9.5
자동차 환경에서의 전기적 빠른 과도현상/버스트 및 서지	DC 전원 입력포트	해당사항 없음	적용	해당사항 없음	9.6
전압 강하 및 순간 정전	AC 전원 입력포트	적용	해당사항 없음	해당사항 없음	9.7
서지	AC 전원 입력포트, 통신포트	적용	해당사항 없음	해당사항 없음	9.8

나. 내성기준

시험 항목	적용	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
방사성 RF 전자기장	함체	80 ～ 1 000, 1 400 ～ 2 700 3 80	MHz MHz V/m % AM (1kHz)	KN 61000-4-3	A	(주1)
정전기방전	함체	±8 (기중 방전) ±4 (접촉 방전)	kV kV	KN 61000-4-2	B
전기적 빠른 과도현상/버스트, 공통모드	신호, 통신, 제어 포트	±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복 주파수)	KN 61000-4-4	B	(주2)
	직류(DC) 전원 포트	±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복 주파수)		B
	교류(AC) 전원 포트	±1 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복 주파수)		B
전도성 RF 전자기장, 공통모드	신호, 통신, 제어 포트	0.15～80 3 80	MHz V % AM(1 kHz)	KN 61000-4-6	A	(주1) (주2)
	직류(DC) 전원 포트	0.15～80 3 80	MHz V % AM(1 kHz)		A	(주1)
	교류(AC) 전원 포트	0.15～80 3 80	MHz V % AM(1 kHz)		A	(주1)
자동차 환경에서의 전기적 빠른 과도현상/버스트 및 서지	직류(DC) 12 및 24 전원 포트	펄스 1,2a, 2b, 4 ISO 7637-2에서 규정하는 시험레벨 Ⅲ	각 10회	ISO 7637-2	B
		펄스 3a, 3b ISO 7637-2에서 규정하는 시험레벨 Ⅲ	각 20분	ISO 7637-2	A

시험 항목	적용		시험조건		단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전압 강하 및 순간 정전	교류(AC) 전원 포트	전압강하	100 0.5	% 감소 주기	KN 61000-4-11	B
			100 1	% 감소 주기		B
			30 30	% 감소 주기		B
		순간정전	100 300	% 감소 주기		C	(주5)
서지	통신포트	일반	1.2/50 ±1(선-접지간)		Tr/Th [eqn: mu]s kV(첨두값)	KN 61000-4-5	B	(주3), (주4)
		통신센터	1.2/50 ±0.5(선-접지간)		Tr/Th [eqn: mu]s kV(첨두값)	KN 61000-4-5	B
	교류(AC) 전원포트	일반	1.2/50 ±2(선-접지간) ±1(선-선간)		Tr/Th [eqn: mu]s kV(첨두값) kV(첨두값)	KN 61000-4-5	B
		통신센터	1.2/50 ±1(선-접지간) ±0.5(선-선간)		Tr/Th [eqn: mu]s kV(첨두값) kV(첨두값)	KN 61000-4-5	B
(주1) 제품별 시험기준에 언급된 성능평가 기준에 적합하여야 한다. ( 예, 오디오 측정, FER, BER 등.. ) (주2) 케이블의 길이가 3 m 이상인 경우만 적용 (주3) 사용자 설명서에 따라 외부 통신망에 직접적으로 연결되는 포트에만 적용한다. (주4) 10 m 이상의 옥내용 케이블의 경우 선-접지간에 0.5 kV 인가 (주5) 제품이 백업용 배터리를 내장하고 있으면 성능 평가 기준“B"를 그렇지 않은 경우는 ”C"를 적용함